
















Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 20.16.56.190 Поставка гидроизоляционного состава для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 20.16.56.190 Поставка гидроизоляционного состава для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]Исполнение обязательств по Договору подряда № 1190-288-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Состав гидроизоляционный МАХ Injeckt 02
	кг
	88



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 20.16.56.190 Поставка гидроизоляционного состава для нужд Кубанского филиала  (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней, с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
3

[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Состав гидроизоляционный

	1.1.1
	Марка
	«МАХ Injeckt 02»

	1.1.2
	Комплектность
	Компонет А (44 кг) + Компонент Б (44 кг)

	1.1.2
	Основа
	Полиэфир + изоцианат (без фреонов и галогенов)

	1.1.2
	Пропорции смешивания
	1:1 по объему

	1.1.3
	Фасовка, компл.
	88 кг

	1.1.4
	Страна производитель
	Россия

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	На объект Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3
	Компонент Б MAX Injeckt 02 — опасный груз класса 6.1 (UN 2206, токсичные изоцианаты, группа упаковки II). Перевозится по ГОСТ Р 57478-2017 «Грузы опасные. Классификация», ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и ГОСТ 30333-2022 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» в металлических бочках с маркировкой знака опасности 6.1 и номера ООН, в крытом транспорте при +10…+30 °C, с защитой от влаги и солнца. На ТС — оранжевые таблички «60 / 2206», знаки-табло класса 6.1. Водителю требуется свидетельство ДОПОГ, в документах — паспорт безопасности (SDS) и аварийная карточка. Компонент А не опасный груз — перевозится как обычная химическая продукция по ГОСТ 9980.5-2009 без ограничений ДОПОГ.

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.5
	Продукция  должна быть новой, не бывшей в употреблении.








