Технические требования на поставку насоса Ш-40-4-19,5/6 для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Марка
	Ш-40-4-19,5/6 

	Серия
	Ш

	Подача, м³/ч, не менее
	19.5

	Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более
	6

	Давление полного перепуска, кгс/см2
	9

	Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее
	75

	Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт
	6.7

	Частота вращения, об/мин
	980

	КПД, %
	54.5

	Температура перекач. среды, °С, не более
	100

	Тип конструкции
	шестеренные

	Область применения
	перекачка нефти, нефтепродуктов

	Перекачиваемая среда
	Масло (Тп-30)




Условия оплаты:
30% авансовый платеж, 70% в течение 30 дней после подписания ТОРГ-12.
