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1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc184220612]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 27.33.13 «Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала»(далее — Продукция)
1.2. [bookmark: _Toc184220613][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc184220614_Копия_1]Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора  № 1050-71-2024/9-ТПиР-БЕЗ-2024 "Монтаж и наладка систем безопасности КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС".

2. [bookmark: _Toc184220615][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc184220616]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc184220617]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc184220618][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.33.13 «Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала»(далее — Продукция)
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc184220619][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446577]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc184220620][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Кабельных конструкции 
	С даты подписания договора
	Не позднее 31.11.2026г.



	*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3


2.2. [bookmark: _Toc184220621][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446580]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc184220622]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: позиция № 1-3 Таблицы 1.1: 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.  ОКПД2 27.33.13 «Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала»(далее — Продукция)

	1.1
	Плита фальшпола, сульфат кальция, 30 мм, покр. ПВХ антист., ст. лист, класс 5 (артикул PFP3060CS-PV-ST-5)
	40 шт.

	1.2
	Лента уплотнительная для стыков и амортизации (артикул STR0001)
	20 м.

	1.3
	Съемник для плит из сульфата кальция (артикул STL0001)
	2 шт.

	1.4
	Стойка фальшпола, длина 325 мм, регулировка 295-355 мм (артикул STF0325)
	54 шт.

	1.5
	Клей для фиксации резьбы площадки (0,7л)(артикул STF0001)
	1 шт.

	1.6
	Ограничитель плит фальшпола(артикул STG0001)
	186 шт.

	1.7
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30(артикул CM041030)
	186 шт.

	1.8
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10(артикул CM101000)
	186 шт.

	1.9
	С-образный профиль 41х21, L3000, толщ.2,5 мм(артикул BPM2130)
	27 м.

	1.10
	С-образный профиль 41х21, L6000, толщ.2,5 мм(артикул BPM2160)
	36 м.

	1.11
	Анкер-шуруп для бетона с шестигранной головкой и пресс-шайбой, 8x60 мм (артикул CM360860)
	28 шт.

	1.12
	Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.100 мм (артикул BMM1010)
	14 шт.

	1.13
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 (артикул CM010616)
	14 шт.

	1.14
	Лоток перфорированный 100х50 L3000 (артикул 35262DIY)
	15 м.

	1.15
	Лоток 150х100 L3000, горячеоцинкованный (артикул 35102HDZ)
	224 шт.

	1.16
	Крышка на лоток с заземлением осн. 150 L3000, горячеоцинкованная (артикул 35523HDZ)
	224 шт.

	1.17
	Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный (артикул CM010610HDZ)
	1887 шт.

	1.18
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная (артикул CM100600)
	3113 шт.

	1.19
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5 (артикул CM100500)
	48 шт.

	1.20
	Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный (артикул CM030508HDZ)
	749 шт.

	1.21
	Держатель крышки, цинк-ламельный (артикул 38500RZL)
	738 шт.

	1.22
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (артикул 36042KHDZ)
	20 уп.

	1.23
	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ (артикул 38003KHDZ)
	20 уп.

	1.24
	Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45 град 150х100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) (артикул 36018HDZL)
	10 шт.

	1.25
	Крышка д/угла гор.изм.CPO 0-44 осн.150 (артикул 38011HDZL)
	10 шт.

	1.26
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 (артикул CM010620HDZ)
	1148 шт.

	1.27
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соед. пластинами для монтажа, горячеоцинкованный (артикул 36822KHDZ)
	56 уп.

	1.28
	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, горячеоцинкованная(артикул 38243HDZ)
	56 уп.

	1.29
	Никелированная пластина для заземления PTCE (артикул 37501R)
	192 шт.

	1.30
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (артикул 36702KHDZ)
	32 шт.

	1.31
	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.150, горячеоцинкованная (артикул 38203HDZ)
	32 шт.

	1.32
	Регулируемый горизонтальный соединитель (артикул LP0101HDZL)
	64 шт.

	1.33
	Болт с шестигранной головкой М6х20,(артикул CM020620HDZ)
	64 шт.

	1.34
	Заглушка сборная TC 150х100, горячеоцинкованная (артикул 30266HDZ)
	1 шт.

	1.25
	Консоль универсальная усиленная осн. 400 мм, горячеоцинкованная (артикул BBN6040HDZ)
	42 шт.

	1.26
	Крепление на сетку одной консоли 43х50х295 мм, горячеоцинкованное (артикул BMF1830HDZ)
	16 шт.

	1.37
	Консоль универсальная осн. 200мм, горячеоцинкованная (артикул BBN5020HDZ)
	506 шт.

	1.38
	Держатель листового лотка H100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованного) (артикул STH100HDZL)
	956 шт.

	1.39
	П-образный профиль PSM, L500, толщ. 2,5мм, горячеоцинкованный (артикул BPM2905HDZ)
	123 шт.

	1.40
	Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х70, горячеоцинкованный (артикул CM020870HDZ)
	246 шт.

	1.41
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная (артикул CM100800HDZ)
	246 шт.

	1.42
	Крепление на сетку двух консолей 43х50х496 мм, горячеоцинкованное (артикул BMF 1850HDZ)
	148 шт.

	1.43
	Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации д.63 мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный (артикул 121963)
	490 п/м.

	1.44
	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм (артикул 015063)
	18 шт.

	1.45
	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.63мм (артикул 016063)
	36 шт.

	1.46
	Полоса 40х5 мм, горячеоцинкованная сталь (артикул NC2405)
	700 м.

	1.47
	Двухболтовой держатель полосы (артикул ND2315)
	240 шт.

	1.48
	Болт с шестигранной головкой М10х100 (артикул CM081010)
	240шт.

	1.49
	Гайка самоконтрящаяся М10 (артикул CM251000)
	240шт.

	1.50
	Шайба М10 (артикул CM121000)
	240шт.

	1.51
	Лоток перфорированный 150х100 L3000 горячеоцинкованный (артикул 35342HDZ)
	16шт.

	1.52
	Крышка с заземлением на лоток осн.150 L3000 горячеоцинкованный (артикул 35523HDZ)
	16шт.

	1.53
	Ответвитель DL 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (артикул 36264KHDZ)
	16шт.

	1.54
	Крышка на ответвитель DL осн. 150,горячеоцинкованная (артикул 38364HDZ)
	16шт.

	1.55
	Ответвитель TD Т-образный вертикальный осн.150 H100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (артикул 37113KHDZ)
	16шт.

	1.56
	Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD (артикул 38303HDZ)
	16шт.

	1.57
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=12 мм (артикул 6071R-012N)
	470 м.

	1.58
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной
резьбой, Dн=12 мм, M16×1,5 (артикул KIT6014-16A)
	54шт.

	1.59
	Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=12 мм (артикул 66BTP12)
	54шт.

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	



Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	    6.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	6.1
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	6.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	6.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	    7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.





	               Согласовано:
Ведущий инженер цеха ЭТО

________________/
	Согласовано:
Начальник цеха ЭТО

________________/



