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1.	Наименование закупаемой продукции	
	Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

2.         Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во 
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению нац.режима 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ЯГРЭС-1

	1. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	13
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	48
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	3. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	пар
	3
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	4. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	700
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	5. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	336
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	6. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	132
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	7. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50% Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20%
	пар
	84
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	8. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	180
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	ЯГРЭС-2
	
	
	
	

	9. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	51
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	10. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	120
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	11. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные 
	пар
	23
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	12. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	500
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	13. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	408
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	14. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	144
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	15. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50% Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20%
	пар
	108
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	16. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	120
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	Туймаада ТЭЦ
	
	
	
	

	17. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	23
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	18. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	48
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	19. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные 
	пар
	3
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	20. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	1000
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	21. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	216
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	22. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50% Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20%
	пар
	192
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	23. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	48
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	ЯТЭЦ
	

	24. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	23
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	25. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	316
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	26. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные 
	пар
	37
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	27. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	пар
	474
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	28. 
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой 
	пар
	46
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	29. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные 
	пар
	32
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	30. 
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	пар
	560
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	31. 
	Перчатки с нитриловым покрытием 
	пар
	9716
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	32. 
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные 
	пар
	67
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	33. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	5038
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	34. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	802
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	35. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	168
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	36. 
	Перчатки нитриловые для лабораторных работ (удлиненные) 
	пар
	84
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	37. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	104
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	38. 
	Рукавицы меховые 
	пар
	118
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	39. 
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	пар
	248
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	40. 
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	пар
	33
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	41. 
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	пар
	324
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	КВГЭС
	
	
	
	

	42. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	40
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	43. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	пар
	200
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	44. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные 
	пар
	32
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	45. 
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	пар
	78
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	46. 
	Перчатки с нитриловым покрытием 
	пар
	718
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	47. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	2002
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	48. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	532
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	49. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	161
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	50. 
	Перчатки для защиты от вибрации  
	пар
	104
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	51. 
	Рукавицы меховые 
	пар
	462
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	52. 
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	пар
	70
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	53. 
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	пар
	111
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	ЦЭС
	
	
	
	

	54. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	165
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	55. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	111
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	56. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные 
	пар
	32
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	57. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	пар
	1604
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	58. 
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой 
	пар
	165
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	59. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные 
	пар
	40
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	60. 
	Перчатки с нитриловым покрытием 
	пар
	586
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	61. 
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные 
	пар
	424
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	62. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	3010
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	63. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	516
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	64. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	пар
	48
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	65. 
	Перчатки для защиты от вибрации  
	пар
	194
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	66. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	1452
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	67. 
	Перчатки медицинские одноразовые нитриловые смотровые нестерильные
	пар
	3000
	22.19.60.111
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	68. 
	Рукавицы меховые 
	пар
	1187
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	69. 
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	пар
	832
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	70. 
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	пар
	216
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	71. 
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	пар
	76
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	ЗЭС
	
	
	
	

	72. 
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ) 
	пар
	16
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	73. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	пар
	12
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	74. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные 
	пар
	18
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	75. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	пар
	200
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	76. 
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой 
	пар
	470
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	77. 
	Перчатки с нитриловым покрытием 
	пар
	7374
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	78. 
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные 
	пар
	440
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	79. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	2426
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	80. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	548
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	81. 
	Перчатки для защиты от вибрации  
	пар
	670
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	82. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	пар
	600
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	83. 
	Рукавицы меховые 
	пар
	300
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	84. 
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	пар
	150
	14.20.10.640
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	ИД
	

	85. 
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	пар
	204
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	86. 
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	пар
	7
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	87. 
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	пар
	37
	14.12.30.150
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	88. 
	Перчатки резиновые хозяйственные
	пар
	540
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	89. 
	Перчатки для защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений, в том числе перчатки камерные
	пар
	2
	22.19.60.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	90. 
	Перчатки медицинские одноразовые нитриловые смотровые нестерильные
	пар
	12300
	22.19.60.111
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	91. 
	Перчатки медицинские латексные хирургические стерильные неопудренные
	пар
	600
	[bookmark: _GoBack]22.19.60.111
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
	с даты подписания договора
	В течение 60 дней со дня подписания договора







2.2.  Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	-
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Транспортные расходы до места поставки несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Маркировка СИЗ должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к документам предоставляемых вместе с заявкой
	
	
	

	4.1. 
	Средства защиты рук, для которых в соответствии с техническими требованиями обязательна сертификация по EN 388 / EN 420 / EN 374, должны иметь соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие уровни защиты от опасных производственных факторов в соответствии с настоящими техническими требованиями и вышеуказанными стандартами (протоколы испытаний, технические спецификации).
	
	Предоставление подтверждающих документов
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Средства защиты рук должны иметь действующие сертификаты соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а также соответствие другим государственным и межгосударственным стандартам, указанным в настоящих технических требованиях.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Средства защиты рук, для которых в соответствии с техническими требованиями обязательна сертификация по EN 388 / EN 420 / EN 374, должны иметь соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие уровни защиты от опасных производственных факторов в соответствии с настоящими техническими требованиями и вышеуказанными стандартами (протоколы испытаний, технические спецификации).
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Средства защиты рук должны иметь маркировку в соответствии со стандартами, указанными в настоящих технических требованиях
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Место поставки:
ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
ЯГРЭС/Туймаада ТЭЦ - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЯТЭЦ – 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 3;
ЗЭС -  678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д. 5/2;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	
	
	

	7. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.1. 
	Поставка перчаток, рукавиц по позициям №1-91 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции;

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	




		

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Позиция 1
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	2. 
	Позиция 2
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	3. 
	Позиция 3
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	4. 
	Позиция 4
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	5. 
	Позиция 5
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	6. 
	Позиция 6
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	7. 
	Позиция 7
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50%
Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 300 мм, но не более 330 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	8. 
	Позиция 8
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	9. 
	Позиция 9
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	10. 
	Позиция 10
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	11. 
	Позиция 11
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	12. 
	Позиция 12
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	13. 
	Позиция 13
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	14. 
	Позиция 14
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	15. 
	Позиция 15
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50%
Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 300 мм, но не более 330 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	16. 
	Позиция 16
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	17. 
	Позиция 17
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	18. 
	Позиция 18
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	19. 
	Позиция 19
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	20. 
	Позиция 20
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	21. 
	Позиция 21
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	22. 
	Позиция 22
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 50 – защита от кислот концентрации не более 50%
Щ 40 – защита щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 300 мм, но не более 330 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	23. 
	Позиция 23
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	24. 
	Позиция 24
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	25. 
	Позиция 25
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	26. 
	Позиция 26
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	27. 
	Позиция 27
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	ТР ТС 019/2011;  
ГОСТ EN 388-2019
	Перчатки имеют вязаную основу 13 класса вязки из прочных синтетических волокон: комплексная пряжа на основе высокомолекулярного полиэтилена и минерального волокна.
На перчатках выполнено рельефное покрытие из резины на основе натурального латекса. 
Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3 
Сопротивление порезу: уровень 5 
Сопротивление раздиру: уровень 4 
Стойкость к проколу: уровень 2 
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011 и пиктограмм по EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	28. 
	Позиция 28
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой

	ТР ТС 019/2011; EN 388.
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию / Уровень 3 (не менее 2000 циклов) – 3
Сопротивление порезу / Уровень 1 (индекс не менее 1,2) – 1
Сопротивление раздиру / Уровень 2 (не менее 25 Н) – 2
Стойкость к проколу / Уровень 2 (не менее 60 Н) – 2
Сопротивление порезу (ISO) / Испытание не проводилось – X
Защита от механических воздействий:
Ми – для защиты от истирания
Мп – для защиты от порезов
Для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
Перчатки класса 2 (24 м/с) по стандарту ГОСТ ISO 11393-4-2022 (защита от контакта с цепью бензопилы). Перчатки изготовлены из комбинации прочной и эластичной натуральной кожи со стороны ладонной части и антипорезного пакета на основе специальных нетканых материалов с тыльной стороны.
Защитной пилостойкой вставкой оснащены как левая, так и правая перчатки.
Хлястик с текстильной застежкой («липучкой») на манжете. Для увеличения заметности в темное время суток предусмотрены световозвращающие вставки.
Длина: 230–260 мм.
Материал основы: спилок + полиэфир + пенополиуретан + полипропилен.
Материал подкладки: флис.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	29. 
	Позиция 29
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки пятипалые с нитрильным покрытием на полушерстяной подкладке и утепляющим вкладышем.
Основа перчаток: хлопок.
Покрытие: сплошное, нефте-морозостойкая бутадиен-нитрильная резина.
Подкладка: войлок; шерсть 50%, ПАН 50%
Манжета: жесткая хлопковая крага
Дополнительный утепляющий вкладыш из верблюжьей шерсти
Эксплуатация в IV и Особом климатических поясах.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3
Сопротивление порезу: уровень 4
Сопротивление раздиру: уровень 3 
Стойкость к проколу: уровень 2
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	30. 
	Позиция 30
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	ТР ТС 019/2011
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Перчатки морозостойкие (выдерживают температуру до −40 °С) водонепроницаемые перчатки с крагой. Основа перчаток вязаная, выполнена из акрила и имеет 7 класс вязки. Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и надежную защиту от масел, жиров и химических веществ. На кистевой части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют вязаную махровую акриловую подкладку с начесом. Перчатки имеют манжету в виде краги. Длина перчаток не менее 30 см.
Вкладыш шерстяной (дополнительно в комплекте):
Перчатки-вкладыши вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Класс вязки 7. Состав материала: шерсть – не менее 30%, синтетическое волокно — полиакрилонитрил (ПАН) и/или полиэфир (ПЭ) — не более 70%.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	31. 
	Позиция 31
	Перчатки с нитриловым покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Перчатки изготовлены из 100% полиэстера (класс вязки 15). Перчатки имеют сплошное покрытие ладони и кончиков пальцев, выполненное из нитрильного латекса. В зоне покрытия перчатки обеспечивают защиту рук от  загрязнения нефтяными маслами. Перчатки не имеют швов.  Перчатки имеют трикотажную манжету.
Длина: 230-260 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	32. 
	Позиция 32
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные
	ТР ТС 019/2011; EN 388
	Защитные перчатки прочные морозостойкие, предназначены для защиты от механических воздействий и нефтепродуктов.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Основа перчаток вязаная, выполнена из 100% полиэстера и имеет 15 класс вязки. Подкладка изготовлена из 100% акрила 7 класса вязки, с начесом. Перчатки имеют двухслойное нитрильное покрытие.  На ладонной части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют трикотажную манжету. 
Длина: 270 – 290 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	33. 
	Позиция 33
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	34. 
	Позиция 34
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	35. 
	Позиция 35
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	36. 
	Позиция 36
	Перчатки нитриловые для лабораторных работ (удлиненные)
	ТР ТС 019/2011
	Защита от механических воздействий:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Защита от химических факторов:
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки нитриловые неопудренные удлиненные.
Манжета: валик.
Длина: не менее 290 мм.
Толщина: 0,17–0,19 мм.
Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	37. 
	Позиция 37
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	38. 
	Позиция 38
	Рукавицы меховые
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани, 
утеплитель – натуральная меховая овчина.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	39. 
	Позиция 39
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани, 
утеплитель – натуральная меховая овчина.
Наладонник изготовлен из натуральной кожи.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по  ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	40. 
	Позиция 40
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м. Наладонник изготовлен из брезента плотностью 380 г/кв.м. Накладка наладонника настрочена одной строчкой с подгибом срезов внутрь. Рукавицы стачаны двумя строчками с окантовкой срезов.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	41. 
	Позиция 41
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из прочной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м.  Наладонник рукавиц выполнен двойным.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	42. 
	Позиция 42
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	43. 
	Позиция 43
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	ТР ТС 019/2011;  
ГОСТ EN 388-2019
	Перчатки имеют вязаную основу 13 класса вязки из прочных синтетических волокон: комплексная пряжа на основе высокомолекулярного полиэтилена и минерального волокна.
На перчатках выполнено рельефное покрытие из резины на основе натурального латекса. 
Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3 
Сопротивление порезу: уровень 5 
Сопротивление раздиру: уровень 4 
Стойкость к проколу: уровень 2 
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011 и пиктограмм по EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	44. 
	Позиция 44
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки пятипалые с нитрильным покрытием на полушерстяной подкладке и утепляющим вкладышем.
Основа перчаток: хлопок.
Покрытие: сплошное, нефте-морозостойкая бутадиен-нитрильная резина.
Подкладка: войлок; шерсть 50%, ПАН 50%
Манжета: жесткая хлопковая крага
Дополнительный утепляющий вкладыш из верблюжьей шерсти
Эксплуатация в IV и Особом климатических поясах.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3
Сопротивление порезу: уровень 4
Сопротивление раздиру: уровень 3 
Стойкость к проколу: уровень 2
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	45. 
	Позиция 45
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	ТР ТС 019/2011
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Перчатки морозостойкие (выдерживают температуру до −40 °С) водонепроницаемые перчатки с крагой. Основа перчаток вязаная, выполнена из акрила и имеет 7 класс вязки. Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и надежную защиту от масел, жиров и химических веществ. На кистевой части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют вязаную махровую акриловую подкладку с начесом. Перчатки имеют манжету в виде краги. Длина перчаток не менее 30 см.
Вкладыш шерстяной (дополнительно в комплекте):
Перчатки-вкладыши вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Класс вязки 7. Состав материала: шерсть – не менее 30%, синтетическое волокно — полиакрилонитрил (ПАН) и/или полиэфир (ПЭ) — не более 70%.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	46. 
	Позиция 46
	Перчатки с нитриловым покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Перчатки изготовлены из 100% полиэстера (класс вязки 15). Перчатки имеют сплошное покрытие ладони и кончиков пальцев, выполненное из нитрильного латекса. В зоне покрытия перчатки обеспечивают защиту рук от  загрязнения нефтяными маслами. Перчатки не имеют швов.  Перчатки имеют трикотажную манжету.
Длина: 230-260 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	47. 
	Позиция 47
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	48. 
	Позиция 48
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	49. 
	Позиция 49
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	50. 
	Позиция 50
	Перчатки для защиты от вибрации
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки из полиэфирно-хлопковой пряжи с антивибрационным покрытием из натурального вспененного латекса для защиты от вибрации в диапазоне 8–1000 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2б), в диапазоне 16–250 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2а).
Защитные перчатки имеют защиту в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Мв – для защиты от вибрации
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов) 
Перчатки вязаные, класс вязки 10. Перчатки изготовлены из материалов в составе которого полиэстер 70%, хлопок 30%. Перчатки имеют трикотажную манжету и вспененное латексное покрытие. 
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	51. 
	Позиция 51
	Рукавицы меховые
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани, 
утеплитель – натуральная меховая овчина.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	52. 
	Позиция 52
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м. Наладонник изготовлен из брезента плотностью 380 г/кв.м. Накладка наладонника настрочена одной строчкой с подгибом срезов внутрь. Рукавицы стачаны двумя строчками с окантовкой срезов.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	53. 
	Позиция 53
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из прочной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м.  Наладонник рукавиц выполнен двойным.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	54. 
	Позиция 54
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	55. 
	Позиция 55
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	56. 
	Позиция 56
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	57. 
	Позиция 57
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	ТР ТС 019/2011;  
ГОСТ EN 388-2019
	Перчатки имеют вязаную основу 13 класса вязки из прочных синтетических волокон: комплексная пряжа на основе высокомолекулярного полиэтилена и минерального волокна.
На перчатках выполнено рельефное покрытие из резины на основе натурального латекса. 
Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3 
Сопротивление порезу: уровень 5 
Сопротивление раздиру: уровень 4 
Стойкость к проколу: уровень 2 
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011 и пиктограмм по EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	58. 
	Позиция 58
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой

	ТР ТС 019/2011; EN 388.
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию / Уровень 3 (не менее 2000 циклов) – 3
Сопротивление порезу / Уровень 1 (индекс не менее 1,2) – 1
Сопротивление раздиру / Уровень 2 (не менее 25 Н) – 2
Стойкость к проколу / Уровень 2 (не менее 60 Н) – 2
Сопротивление порезу (ISO) / Испытание не проводилось – X
Защита от механических воздействий:
Ми – для защиты от истирания
Мп – для защиты от порезов
Для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
Перчатки класса 2 (24 м/с) по стандарту ГОСТ ISO 11393-4-2022 (защита от контакта с цепью бензопилы). Перчатки изготовлены из комбинации прочной и эластичной натуральной кожи со стороны ладонной части и антипорезного пакета на основе специальных нетканых материалов с тыльной стороны.
Защитной пилостойкой вставкой оснащены как левая, так и правая перчатки.
Хлястик с текстильной застежкой («липучкой») на манжете. Для увеличения заметности в темное время суток предусмотрены световозвращающие вставки.
Длина: 230–260 мм.
Материал основы: спилок + полиэфир + пенополиуретан + полипропилен.
Материал подкладки: флис.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	59. 
	Позиция 59
	Перчатки для защиты от проколов и порезов утепленные
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки пятипалые с нитрильным покрытием на полушерстяной подкладке и утепляющим вкладышем.
Основа перчаток: хлопок.
Покрытие: сплошное, нефте-морозостойкая бутадиен-нитрильная резина.
Подкладка: войлок; шерсть 50%, ПАН 50%
Манжета: жесткая хлопковая крага
Дополнительный утепляющий вкладыш из верблюжьей шерсти
Эксплуатация в IV и Особом климатических поясах.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3
Сопротивление порезу: уровень 4
Сопротивление раздиру: уровень 3 
Стойкость к проколу: уровень 2
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	60. 
	Позиция 60
	Перчатки с нитриловым покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Перчатки изготовлены из 100% полиэстера (класс вязки 15). Перчатки имеют сплошное покрытие ладони и кончиков пальцев, выполненное из нитрильного латекса. В зоне покрытия перчатки обеспечивают защиту рук от  загрязнения нефтяными маслами. Перчатки не имеют швов.  Перчатки имеют трикотажную манжету.
Длина: 230-260 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	61. 
	Позиция 61
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные
	ТР ТС 019/2011; EN 388
	Защитные перчатки прочные морозостойкие, предназначены для защиты от механических воздействий и нефтепродуктов.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Основа перчаток вязаная, выполнена из 100% полиэстера и имеет 15 класс вязки. Подкладка изготовлена из 100% акрила 7 класса вязки, с начесом. Перчатки имеют двухслойное нитрильное покрытие.  На ладонной части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют трикотажную манжету. 
Длина: 270 – 290 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	62. 
	Позиция 62
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	63. 
	Позиция 63
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	64. 
	Позиция 64
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), химических факторов, К 80 – защита от кислот концентрации не более 80% 
Щ 40 – защита от щелочей концентрации выше 20% 
	ТР ТС 019/2011; EN 388; EN 420; EN 374
	Защитные свойства:
К 80 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н).
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
Защита от бактерий, вирусов и грибков по ЕN 374-5.

Перчатки изготовлены из смеси натурального латекса с неопреном. Рельефная поверхность.
Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки.
Длина: не менее 320 мм.
Толщина: не менее 0,68 мм
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	65. 
	Позиция 65
	Перчатки для защиты от вибрации
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки из полиэфирно-хлопковой пряжи с антивибрационным покрытием из натурального вспененного латекса для защиты от вибрации в диапазоне 8–1000 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2б), в диапазоне 16–250 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2а).
Защитные перчатки имеют защиту в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Мв – для защиты от вибрации
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов) 
Перчатки вязаные, класс вязки 10. Перчатки изготовлены из материалов в составе которого полиэстер 70%, хлопок 30%. Перчатки имеют трикотажную манжету и вспененное латексное покрытие. 
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	66. 
	Позиция 66
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	67. 
	Позиция 17
	Перчатки манипуляционные нестерильные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.
Покрытие: Неопудренные.
Обработка – хлоринация.
Манжета - с валиком.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	68. 
	Позиция 68
	Рукавицы меховые
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель – натуральная меховая овчина.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца

	69. 
	Позиция 69
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель – натуральная меховая овчина.
Наладонник изготовлен из натуральной кожи.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по  ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца

	70. 
	Позиция 70
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м. Наладонник изготовлен из брезента плотностью 380 г/кв.м. Накладка наладонника настрочена одной строчкой с подгибом срезов внутрь. Рукавицы стачаны двумя строчками с окантовкой срезов.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	71. 
	Позиция 71
	Рукавицы хлопчатобумажные защитные от механических воздействий с двойным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы из прочной хлопчатобумажной ткани плотностью 235 г/кв.м.  Наладонник рукавиц выполнен двойным.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	72. 
	Позиция 72
	Перчатки диэлектрические класс 0 (до 1 кВ)
	ТР ТС 019/2011

	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, толщиной 1,0 мм-1,5 мм
Перчатки защищают в качестве основного изолирующего способа при работе с электроустановками мощностью до 1000В, а также в качестве дополнительного способа электроизоляции при работе с электроустановками мощностью более 1000В.
Длина перчаток 360мм. 
Перчатки бесшовные, анатомической формы.
Обязательно наличие маркировки ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	73. 
	Позиция 73
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011 

	Перчатки пятипалые изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Перчатки имеют подкладку из хлопчатобумажного полотна плотностью 260 г/кв.м. В области манжеты имеется подкладка из хлопчатобумажной ткани 200 г/кв.м. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Длина не менее 360 мм.
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Тр – для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	74. 
	Позиция 74
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки пятипалые и изготовлены из кожевенного спилка КРС сорта А толщиной 1,1 – 1,3 мм. Манжета выполнена в виде краги. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 16 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности.
Защитные свойства:
Тн – защита от пониженных температур
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Тр – защита от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
Тп400 – защита от повышенных температур: контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °С
Тн – защита от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах).

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень B (не менее 5 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:
Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)
Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 2 (контактная температура 250 °C, время воздействия ≥15 с)
Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)
Тепловое излучение: уровень 2 (≥14 с)
Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)
Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)
Длина 400 мм. Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	75. 
	Позиция 75
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	ТР ТС 019/2011;  
ГОСТ EN 388-2019
	Перчатки имеют вязаную основу 13 класса вязки из прочных синтетических волокон: комплексная пряжа на основе высокомолекулярного полиэтилена и минерального волокна.
На перчатках выполнено рельефное покрытие из резины на основе натурального латекса. 
Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3 
Сопротивление порезу: уровень 5 
Сопротивление раздиру: уровень 4 
Стойкость к проколу: уровень 2 
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011 и пиктограмм по EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	76. 
	Позиция 76
	Перчатки для защиты от порезов цепной пилой

	ТР ТС 019/2011; EN 388.
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию / Уровень 3 (не менее 2000 циклов) – 3
Сопротивление порезу / Уровень 1 (индекс не менее 1,2) – 1
Сопротивление раздиру / Уровень 2 (не менее 25 Н) – 2
Стойкость к проколу / Уровень 2 (не менее 60 Н) – 2
Сопротивление порезу (ISO) / Испытание не проводилось – X
Защита от механических воздействий:
Ми – для защиты от истирания
Мп – для защиты от порезов
Для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
Перчатки класса 2 (24 м/с) по стандарту ГОСТ ISO 11393-4-2022 (защита от контакта с цепью бензопилы). Перчатки изготовлены из комбинации прочной и эластичной натуральной кожи со стороны ладонной части и антипорезного пакета на основе специальных нетканых материалов с тыльной стороны.
Защитной пилостойкой вставкой оснащены как левая, так и правая перчатки.
Хлястик с текстильной застежкой («липучкой») на манжете. Для увеличения заметности в темное время суток предусмотрены световозвращающие вставки.
Длина: 230–260 мм.
Материал основы: спилок + полиэфир + пенополиуретан + полипропилен.
Материал подкладки: флис.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	77. 
	Позиция 77
	Перчатки с нитриловым покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Перчатки изготовлены из 100% полиэстера (класс вязки 15). Перчатки имеют сплошное покрытие ладони и кончиков пальцев, выполненное из нитрильного латекса. В зоне покрытия перчатки обеспечивают защиту рук от  загрязнения нефтяными маслами. Перчатки не имеют швов.  Перчатки имеют трикотажную манжету.
Длина: 230-260 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	78. 
	Позиция 78
	Перчатки с нитриловым покрытием утепленные
	ТР ТС 019/2011; EN 388
	Защитные перчатки прочные морозостойкие, предназначены для защиты от механических воздействий и нефтепродуктов.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Основа перчаток вязаная, выполнена из 100% полиэстера и имеет 15 класс вязки. Подкладка изготовлена из 100% акрила 7 класса вязки, с начесом. Перчатки имеют двухслойное нитрильное покрытие.  На ладонной части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют трикотажную манжету. 
Длина: 270 – 290 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	79. 
	Позиция 79
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	80. 
	Позиция 80
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	81. 
	Позиция 81
	Перчатки для защиты от вибрации
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки из полиэфирно-хлопковой пряжи с антивибрационным покрытием из натурального вспененного латекса для защиты от вибрации в диапазоне 8–1000 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2б), в диапазоне 16–250 Гц при нагрузке 100 Н (тип 2а).
Защитные перчатки имеют защиту в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Мв – для защиты от вибрации
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Мп – для защиты от механических воздействий (проколов) 
Перчатки вязаные, класс вязки 10. Перчатки изготовлены из материалов в составе которого полиэстер 70%, хлопок 30%. Перчатки имеют трикотажную манжету и вспененное латексное покрытие. 
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	82. 
	Позиция 82
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила.
Тип манжеты: трикотажная манжета. 
Материал основы: хлопок не менее 160 г/кв.м.
Материал внешнего покрытия: нитрил.
Площадь покрытия: полное.
Тип покрытия​: гладкое.
Длина: 250–270 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	83. 
	Позиция 83
	Рукавицы меховые
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель – натуральная меховая овчина.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца

	84. 
	Позиция 84
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником
	ТР ТС 019/2011
	Рукавицы изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель – натуральная меховая овчина.
Наладонник изготовлен из натуральной кожи.
Рукавицы предназначены для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Обязательно наличие маркировки по  ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца

	85. 
	Позиция 85
	Перчатки для защиты от проколов и порезов
	ТР ТС 019/2011;  
ГОСТ EN 388-2019
	Перчатки имеют вязаную основу 13 класса вязки из прочных синтетических волокон: комплексная пряжа на основе высокомолекулярного полиэтилена и минерального волокна.
На перчатках выполнено рельефное покрытие из резины на основе натурального латекса. 
Тыльная сторона перчатки без покрытия позволяет коже дышать.
Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 3 
Сопротивление порезу: уровень 5 
Сопротивление раздиру: уровень 4 
Стойкость к проколу: уровень 2 
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011 и пиктограмм по EN 388
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	86. 
	Позиция 86
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	ТР ТС 019/2011
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:
Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)
К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – для защиты от сырой нефти
Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
Тн – для защиты от пониженных температур
Перчатки морозостойкие (выдерживают температуру до −40 °С) водонепроницаемые перчатки с крагой. Основа перчаток вязаная, выполнена из акрила и имеет 7 класс вязки. Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и надежную защиту от масел, жиров и химических веществ. На кистевой части перчатки выполнен шероховатый верхний слой, который обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов.
Перчатки имеют вязаную махровую акриловую подкладку с начесом. Перчатки имеют манжету в виде краги. Длина перчаток не менее 30 см.
Вкладыш шерстяной (дополнительно в комплекте):
Перчатки-вкладыши вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Класс вязки 7. Состав материала: шерсть – не менее 30%, синтетическое волокно — полиакрилонитрил (ПАН) и/или полиэфир (ПЭ) — не более 70%.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	87. 
	Позиция 87
	Перчатки с точечным ПВХ покрытием
	ТР ТС 019/2011
	Для защиты рук от механических воздействий (истирания).
Перчатки изготовлены из хлопкоэфирной пряжи, класса вязки 10. Перчатки пятипалые, не имеют швов. На ладонной части предусмотрено точечное нанесение протектора из поливинилхлорида.
Содержание хлопка в составе материала 50%,  полиэфира 50%
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	88. 
	Позиция 88
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ТР ТС 019/2011; EN 420; EN 374; EN 388
	Защитные свойства:
К 50 – защита от химических факторов: кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Щ 40 – защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Защита от механических воздействий по EN388:
Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
Защита от бактерий и грибков по ЕN 374-5.
Перчатки должны быть изготовлены из 100% латекса. Хлорированная поверхность. Перчатки должны иметь хлопковое гипоаллергенное напыление внутри перчатки. 
Толщина перчаток должна быть не менее 0,4 мм.
Длина должна быть не менее 280 мм.
Обязательно наличие маркировки по ТР ТС 019/2011; EN 388, EN 374-1, EN 374-5.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	89. 
	Позиция 89
	Перчатки для защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений, в том числе перчатки камерные
	
	Перчатки рентгенозащитные с покрытием из синтетической ткани
Размер: ML (35-37х15-18 см).
Свинцовый эквивалент: 0,25 mmPb.
Защитный материал: Рентгенозащитная резина Р-РЗ.
Внешний материал: Синтетический материал снаружи и изнутри.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	90. 
	Позиция 90
	Перчатки манипуляционные нестерильные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки смотровые нитриловые нестерильные предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.
Покрытие: Неопудренные.
Обработка – хлоринация.
Манжета - с валиком.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	91. 
	Позиция 91
	Перчатки медицинские латексные хирургические стерильные неопудренные
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки медицинские стерильные, латексные. Перчатки предназначены для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского осмотра, для исследований биологического материала, операций и лечении.
Отделка внешней поверхности: текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади, что обеспечивает надежный захват инструмента и безопасность манипуляций. Внутреннее полимерное покрытие - специализированное внутреннее покрытие, для облегчения надевания перчатки. Стерильные - стерилизация оксидом этилена. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа и предоставление сертификата/ декларации соответствия
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


* В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

