















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 32.30.15.210 Поставка альпинистского снаряжения 
для нужд Саяно-Шушенской филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
(Лот №)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 32.30.15.210 Поставка альпинистского снаряжения для нужд Саяно-Шушенской филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (Далее — продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _GoBack]	Обеспечение работников Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в 2027 г. средствами индивидуальной защиты.


2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Привязь Венто «ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ», Размер 2
	шт.
	3

	2
	Страховочная привязь "ПРОФИ ЭКСПЕРТ К", Размер 2
	шт.
	1

	3
	Спусковое устройство RIG
	шт.
	5

	4
	Устройство остановки падения ASAP LOCK
	шт.
	2

	5
	Амортизатор "ABS"
	шт.
	4

	6
	Вертлюг разъемный
	шт.
	4

	7
	Пластина такелажная RIG PLATE 5/7
	шт.
	6

	8
	Каска QUASAR, Цвет Белый
	шт.
	3

	9
	Карабин ОВАЛ с муфтой, Цвет Красный
	шт.
	20

	10
	Петля станционная "ЛЮКС" (60см)
	шт.
	5

	11
	Карабин ATLAS - 2LOCK
	шт.
	6

	12
	Средство защиты втягивающего типа НВ evak 25
	шт.
	1

	13
	Турбофреза 600 бар, размер 030; вход 1/4"г; (нерж.сталь)
	шт.
	2

	14
	Канат с сердечником низкого растяжения МАНГУСТ А10.5мм, нагр.2700кгс EAC (бухта 400 м)
	шт.
	1

	15
	Анкерный болт с петлей 10 x100, 50 шт
	Комп.
	2



            2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2 32.30.15.210 Поставка альпинистского снаряжения для нужд Саяно-Шушенской филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты подписания договора
	В течении 60 календарных дней с даты подписания договора




2.2. Требования к качеству продукции
2.2.1 При приемке поставляемых СИЗ входной контроль будет выполняться Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим Техническим требованиям, определения уровня качества поставляемых СИЗ, руководствуясь следующими требованиями:
2.2.1.1 Нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков;
2.2.1.2. Отсутствие вспучиваний полимерных покрытий.
2.2.1.3. СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
2.2.1.4 Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать требованиям, установленным Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).
2.2.1.5 Материалы, из которых изготовлена продукция, должны быть произведены не ранее года, предшествующего году поставки.

2.2.1.6 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc54785622_Копия_1]       
   Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1-10 Таблицы 1.1 ОКПД2 32.30.15.210 Поставка альпинистского снаряжения для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1
	Привязь
	Артикул
	vnt 051_2
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ЕАС

	
	
	Наименование
	Венто «ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ»
	

	
	
	Размер
	2
	

	
	
	Обхват пояса
	94-190 см (размер 2)
	

	
	
	Рост
	170–200 см (размер 2)
	

	
	
	Обхват ног
	69-101 см (размер 2)
	

	
	
	Вес
	1950 г (размер 2)
	

	2
	 Привязь
	Артикул
	vnt 055К
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008

	
	
	Наименование
	"ПРОФИ ЭКСПЕРТ К"
	

	
	
	Размеры
	2
	

	
	
	Обхват пояса
	82-176 см (размер 2)
	

	
	
	Рост
	170-200 см (размер 2)
	

	
	
	Обхват ног
	54-94 см (размер 2)
	

	
	
	Вес
	2300 г (размер 2)
	

	3
	 Спусковое устройство 
	Артикул
	D021AB00
	

	
	
	Наименование
	RIG
	

	
	
	Совместимость с канатами
	От 9,5 до 11,5 мм
	

	
	
	Макс. рабочая нагрузка для одного человека
	 140 кг
	

	
	
	Макс. рабочая нагрузка для двух человек
	200 кг в спасательных ситуациях
	

	
	
	Вес
	406 г
	

	
	
	Материалы
	Алюминий, нержавеющая сталь, нейлон
	

	4
	Устройство остановки падения

	Артикул
	B071BB00
	

	
	
	Наименование
	ASAP LOCK
	

	
	
	Совместимость с тросами
	От 10 до 13 мм
	

	
	
	Вес
	335 г
	

	
	
	Материалы
	Алюминий, нержавеющая сталь, нейлон
	

	5
	Амортизатор 
	Артикул
	vnt abs
	

	
	
	Наименование
	ABS
	

	
	
	Длина
	27 см
	

	
	
	Вес
	248 г
	

	
	
	Тип устройства
	Ленточный
	

	
	
	Материалы
	ABS-пластик
	

	
	
	Количество плечей
	1
	

	
	
	Тип каната (фала)
	Полиамид
	

	6
	Вертлюг разъемный
	Артикул
	vnt 1108
	

	
	
	Наименование
	Vento
	

	
	
	Вес
	182 г
	

	
	
	Тип устройства
	Вертлюг
	

	
	
	Материалы
	Алюминий
	

	7
	Пластина такелажная
	Артикул
	EA306L21
	

	
	
	Наименование
	RIG PLATE
	

	
	
	Кол-во крупных отверстий
	5 
	

	
	
	Кол-во небольших отверстий
	7 
	

	
	
	Материал
	Алюминиевый сплав
	

	
	
	Разрушающая нагрузка MBS
	39 Кн
	

	
	
	Нагрузка WLL
	8 Кн
	

	8
	Каска
	Артикул
	vnt 1203
	

	
	
	Наименование
	QUASAR
	

	
	
	Размер
	56-62 см
	

	
	
	Масса
	368 г
	

	
	
	Материал
	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол), EPP (вспененный полипропилен)
	

	
	
	Цвет
	Белый
	

	9
	Карабин
	Артикул
	vnt 1042
	

	
	
	Наименование
	ОВАЛ
	

	
	
	Материал
	Дюраль
	

	
	
	Нагрузка по продольной оси
	24 кН
	

	
	
	Нагрузка по поперечной оси
	8 кН
	

	
	
	Нагрузка с открытой защелкой
	7 кН
	

	
	
	Раскрытие карабина
	19 мм
	

	
	
	Габаритные размеры
	 111 х 62 мм
	

	
	
	Цвет
	Красный
	

	
	
	Вес
	75 г
	

	10
	Петля станционная 
	Артикул
	vnt 203_60
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2014, ТУ 8786-048-42780816-15

	
	
	Наименование
	ЛЮКС
	

	
	
	Габаритные размеры
	109 х 190 х 8 мм
	

	
	
	Тип
	Петля
	

	
	
	Материал
	Полиамид
	

	
	
	Нагрузка
	22 кН
	

	
	
	Длина
	60 см
	

	
	
	Вес нетто
	53 г
	

	11
	Карабин 
	Артикул
	137404
	

	
	
	Наименование
	ATLAS - 2LOCK
	

	
	
	Материал
	Алюминий
	

	
	
	Размер
	120 х 68 мм
	

	
	
	Разрывная продольная нагрузка
	40 кН
	

	
	
	Разрывная поперечная нагрузка
	10 кН
	

	
	
	Разрывная нагрузка с открытой муфтой
	13 кН
	

	
	
	Проем в открытом состоянии
	23 см
	

	
	
	Вес
	92 г
	

	12
	Средство защиты 
	Артикул
	НВ evak 25
	

	
	
	Длина троса
	15 или 25 м
	

	
	
	Диаметр троса
	4,6 мм
	

	
	
	Рабочая нагрузка
	100 кг
	

	
	
	Вес
	19200 г
	

	
	
	Материалы
	Алюминий, Сталь
	

	13
	Турбофреза 
	Артикул
	ch167421нержавеющая сталь
	

	
	
	Производитель
	YUNIPUMP
	

	
	
	Размер
	030
	

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Максимальное давление
	600 бар
	

	
	
	Вход
	1/4"г
	

	14
	Канат с сердечником 
	Артикул
	НФ-00000096200
	ГОСТ EN 1891, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.30.15-017-87401176-2020

	
	
	Наименование
	МАНГУСТ
	

	
	
	Вес
	74 г
	

	
	
	Диаметр каната
	10,5 мм
	

	
	
	Минимальная разрывная нагрузка
	2700 кгс
	

	
	
	Бухта
	400 м
	

	
	
	Материал
	Полиамид, Полиэфир
	

	15
	Анкерный болт с петлей 
	Артикул
	00-00001066
	

	
	
	Упаковка
	50 шт
	

	
	
	Покрытие
	Желтый цинк
	

	
	
	Диаметр
	10 мм
	

	
	
	Длина
	100 мм
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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