













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проведение закупки
ОКПД2 32.99.11.199 «ПОСТАВКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НАУШНИКИ, ОЧКИ, РЕСПИРАТОРЫ)»










1. Общие сведения
1.1 Наименование закупаемой продукции
Средства индивидуальной защиты 

2. Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению нац.режима 

	ЯГРЭС-1

	1. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов, кратковременного воздействия открытого пламени
	пар
	26
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	2. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), растворов кислот и щелочей
	пар
	1
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	3. 
	Боты диэлектрические 
	пар
	28
	15.20.11.110
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	4. 
	Вкладыши противошумные, одноразовые для диспенсера (500 пар в уп.)
	шт.
	7
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Каскетка
	шт.
	4
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	8
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	7. 
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, 3-й класс
	компл.
	1
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	8. 
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)
	компл.
	39
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	9. 
	Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания) 
	компл.
	33
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	10. 
	Наколенники термостойкие
	пар
	1
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	11. 
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	54
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	12. 
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	шт.
	21
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	13. 
	Наушники с затылочным оголовьем 32 Дб
	шт.
	3
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	14. 
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	5
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	15. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	56
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	16. 
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	1
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	17. 
	Подшлемник для сварщика утепленный
	шт.
	1
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	18. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	1
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	19. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	1
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	20. 
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	пар
	12
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	21. 
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	4
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	22. 
	Фильтр противогазовый UNIX 501 марки A1 или аналог
	шт.
	10
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	23. 
	Щиток сварщика
	шт.
	1
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	24. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	9
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	25. 
	Щиток защитный лицевой из стальной мелкоячеистой сетки
	шт.
	2
	14.12.21.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	26. 
	Халат (жакет,блуза)  и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	компл.
	8
	14.12.30.132
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	ЯГРЭС-2

	27. 1
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов, кратковременного воздействия открытого пламени
	пар
	10
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	28. 2
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), растворов кислот и щелочей
	пар
	1
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	29. 3
	Боты диэлектрические 
	пар
	1
	15.20.11.110
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	30. 
	Вкладыши противошумные, одноразовые для диспенсера (500 пар в уп.)
	шт.
	7
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	31. 
	Каскетка
	шт.
	4
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	32. 12
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	8
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	33. 
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, 3-й класс
	компл.
	1
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	34. 14
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)
	компл.
	41
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	35. 15
	Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания) . 
	компл.
	41
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	36. 17
	Наколенники
	пар.
	14
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	37. 18
	Наколенники термостойкие
	пар
	2
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	38. 21
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	60
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	39. 
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	шт.
	5
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	40. 23
	Наушники с затылочным оголовьем 32 Дб
	шт.
	6
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	41. 28
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	8
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	42. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	61
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	43. 32
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	2
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	44. 34
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	шт.
	20
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	45. 40
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	2
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	46. 41
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	2
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	47. 46
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	пар
	19
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	48. 47
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	8
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	49. 54
	Щиток сварщика
	шт.
	4
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	50. 55
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	25
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	51. 56
	Щиток защитный лицевой из стальной мелкоячеистой сетки
	шт.
	2
	14.12.21.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	52. 57
	Халат (жакет,блуза)  и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	компл.
	8
	14.12.30.132
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	
	Туймаада ТЭЦ

	53. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), растворов кислот и щелочей
	пар
	1
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	54. 
	Каскетка
	шт.
	1
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	55. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	12
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	56. 
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, 3-й класс
	компл.
	1
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	57. 
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)
	компл.
	25
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	58. 
	Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания) . 
	компл.
	22
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	59. 
	Наколенники термостойкие
	пар
	1
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	60. 
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	36
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	61. 
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	шт.
	8
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	62. 
	Наушники с затылочным оголовьем 32 Дб
	шт.
	3
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	63. 
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	12
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	64. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	49
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	65. 
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	1
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	66. 
	Подшлемник для сварщика утепленный
	шт.
	1
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	67. 
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	шт.
	25
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	68. 
	Респиратор FFP1 с клапаном выдоха
	шт.
	100
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	69. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	1
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	70. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	1
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	71. 
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	пар
	26
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	72. 
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	4
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	73. 
	Фильтр противогазовый UNIX 501 марки A1 или аналог
	шт.
	50
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	74. 
	Щиток сварщика
	шт.
	1
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	75. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	14
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	76. 
	Щиток защитный лицевой из стальной мелкоячеистой сетки
	шт.
	2
	14.12.21.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	ЯТЭЦ

	77. 3
	Боты диэлектрические 
	пар
	6
	15.20.11.110
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	78. 4
	Валенки
	пар
	30
	15.20.14.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	79. 8
	Галоши для валенок
	пар
	9
	15.20.11.112
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	80. 9
	Каскетка
	шт.
	11
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	81. 17
	Наколенники
	пар.
	31
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	82. 
	Наколенники термостойкие
	пар
	8
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	83. 
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	14
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	84. 22
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	шт.
	71
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	85. 24
	Наушники противошумные 28дБ
	шт.
	6
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	86. 27
	Очки закрытые для газосварщика
	шт.
	7
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	87. 28
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	153
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	88. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	36
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	89. 32
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	16
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	90. 33
	Подшлемник для сварщика утепленный
	шт.
	21
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	91. 35
	Респиратор FFP1 с клапаном выдоха
	шт.
	218
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	92. 36
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
	шт.
	9559
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	93. 
	Самоспасатель фильтрующий ШАНС Е или аналог
	шт.
	23
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	94. 40
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	19
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	95. 41
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	25
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	96. 42
	Сапоги для защиты от цепной пилы
	пар 
	0
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	97. 46
	Туфли кожаные (полуботинки) с перфорацией белые
	пар
	45
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	98. 
	Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  3 класс защиты
	шт.
	6
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	99. 51
	Шапка-ушанка с креплением под каску
	шт.
	106
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	100. 
	Щиток сварщика
	шт.
	3
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	101. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	15
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	
	КВГЭС

	102. 
	Вкладыши противошумные со шнурком многоразовые в контейнере
	шт.
	129
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	103. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	8
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	104. 
	Наколенники
	пар.
	20
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	105. 
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	333
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	106. 
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	114
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	107. 
	Очки защитные от механических воздействий, ультрафиолетового излучения, слепящей яркости не ниже 1 класса оптической защиты (открытые)
	шт.
	19
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	108. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	26
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	109. 
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	6
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	110. 
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
	шт.
	114
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	111. 
	Самоспасатель фильтрующий ШАНС Е или аналог
	шт.
	6
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	112. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	7
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	113. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	7
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	114. 
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	7
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	115. 
	Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  3 класс защиты
	шт.
	16
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	116. 
	Фильтр противогазовый марки A1B1E1К1 или аналог
	шт.
	140
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	117. 
	Шапка-ушанка с креплением под каску
	шт.
	49
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	118. 
	Щиток сварщика
	шт.
	7
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	119. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	6
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	
	ЦЭС

	120. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов, кратковременного воздействия открытого пламени
	пар
	2
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	121. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), растворов кислот и щелочей
	пар
	2
	15.20.32.129
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	122. 
	Боты диэлектрические 
	пар
	7
	15.20.11.110
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	123. 
	Валенки
	пар
	232
	15.20.14.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	124. 
	Галоши для валенок
	пар
	85
	15.20.11.112
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	125. 
	Каскетка
	шт.
	34
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	126. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	5
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	127. 
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, 3-й класс
	компл.
	1
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	128. 
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)
	компл.
	1
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	129. 
	Наколенники
	пар.
	7
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	130. 
	Наколенники термостойкие
	пар
	14
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	131. 
	Нарукавники для защиты от искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины
	пар.
	5
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	132. 
	Нарукавники х/б
	пар.
	14
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	133. 
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	63
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	134. 
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	шт.
	64
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	135. 
	Наушники с креплением на каску 33 Дб
	шт.
	9
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	136. 
	Наушники противошумные 34дБ
	шт.
	20
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	137. 
	Очки закрытые для газосварщика
	шт.
	5
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	137.1
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	5
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	138. 
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	30
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	139. 
	Очки открытые защитые с фонариками
	шт.
	37
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	140. 
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	12
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	141. 
	Подшлемник для сварщика утепленный
	шт.
	11
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	142. 
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	шт.
	227
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	143. 
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
	шт.
	29
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	144. 
	Респиратор FFP3 с клапаном выдоха
	шт.
	4
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	145. 
	Самоспасатель фильтрующий ШАНС Е или аналог
	шт.
	3
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	146. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	4
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	147. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	4
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	148. 
	Туфли кожаные (полуботинки) с перфорацией белые
	пар
	1
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	149. 
	Тапочки кожаные защитные
	пар
	18
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	150. 
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	7
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	151. 
	Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  3 класс защиты
	шт.
	3
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	152. 
	Фильтр противогазовый UNIX 501 марки А1 или аналог
	шт.
	18
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	153. 
	Шапка-ушанка с креплением под каску
	шт.
	6
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	154. 
	Щиток сварщика
	шт.
	4
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	155. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	шт.
	2
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	156. 
	Щиток защитный лицевой из стальной мелкоячеистой сетки
	шт.
	3
	14.12.21.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	157. 
	Халат (жакет,блуза)  и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	компл.
	18
	14.12.30.132
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	ЗЭС

	158. 4
	Валенки
	пар
	14
	15.20.14.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	159. 
	Вкладыши противошумные, одноразовые для диспенсера (500 пар в уп.)
	шт.
	8
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	160. 5
	Диспенсер для вкладышей (берушей)
	шт.
	2
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	161. 9
	Каскетка
	шт.
	91
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	162. 11
	Комбинезон специальный ограниченного срока использования  c центральной застежкой и капюшоном
	шт.
	170
	14.12.30.160
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	163. 12
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), растворов кислот и щелочей (куртка, брюки или полукомбинезон), 3-й класс
	компл.
	4
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	164. 19
	Нарукавники для защиты от искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины
	пар.
	16
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	165. 20
	Нарукавники х/б
	пар.
	10
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	166. 21
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	430
	22.29.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	167. 23
	Очки закрытые для газосварщика
	шт.
	14
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	168. 26
	Наушники противошумные 34дБ
	шт.
	50
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	169. 28
	Очки закрытые поликарбонатные
	шт.
	24
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	170. 30
	Очки защитные от механических воздействий, ультрафиолетового излучения, слепящей яркости не ниже 1 класса оптической защиты (открытые)
	шт.
	123
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	171. 31
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	шт.
	357
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	171.1
	Очки открытые защитые с фонариками
	шт.
	35
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	172. 32
	Подшлемник для сварщика
	шт.
	10
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	173. 33
	Подшлемник для сварщика утепленный
	шт.
	11
	14.19.42
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	173.1.
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
	шт.
	50
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	173.2
	Респиратор FFP3 с клапаном выдоха
	шт.
	54
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	174. 34
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	шт.
	0
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	174.1
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха, с защитой от кислых газов

	шт.
	22
	32.99.11.111
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	175. 38
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха, с защитой от свар.дымов
	шт.
	94
	32.99.11.111
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	175.1
	Самоспасатель фильтрующий ШАНС Е или аналог

	шт.
	5
	32.99.11.111
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	176. 40
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	пар
	9
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	177. 41
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пар
	9
	15.20.31.000
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	178. 43
	Сапоги рыбацкие для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, воды, нефти и (или) нефтепродуктов и жиров 
	пар
	0
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	179. 44
	Туфли кожаные (полуботинки) с перфорацией белые
	пар
	3
	15.20.32.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	180. 46
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	пар
	35
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	181. 47
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, не ниже 2 класса защиты
	шт.
	16
	14.19.32.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	182. 48
	Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей  3 класс защиты
	шт.
	4
	32.99.11.199
	Установлен режим ограничения закупки Российской продукции

	183. 50
	Фильтр противогазовый UNIX 522 марки A2B2E2 или аналог
	шт.
	0
	14.19.42
	[bookmark: _GoBack]Установлен запрет закупки иностранной продукции

	184. 51
	Шапка-ушанка с креплением под каску
	шт.
	25
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	185. 53
	Щиток сварщика 
	шт.
	7
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	186. 57
	Халат (жакет,блуза)  и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	компл.
	30
	14.12.30.132
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	
	ИД

	187. 
	Валенки
	пар
	6
	15.20.14.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	188. 
	Куртка на утепляющей прокладке  (в комплекте с жилетом)женская

	шт.
	20
	14.12.11.120
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	189. 
	Наушники противошумные 28 дБ
	шт.
	3
	32.99.11.170
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	190. 
	Очки защитные от механических воздействий, ультрафиолетового излучения, слепящей яркости не ниже 1 класса оптической защиты (открытые)
	шт.
	6
	32.50.42.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	191. 
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	шт.
	3
	32.99.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	192. 
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	шт.
	39
	14.12.30.130
	Установлен запрет закупки иностранной продукции

	193. 
	Шапка-ушанка с креплением под каску
	шт.
	3
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	194. 
	Халат (жакет,блуза)  и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	компл.
	44
	14.12.30.132
	Установлен запрет закупки иностранной продукции




2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«Средства индивидуальной защиты»
	С дата подписания договора
	В течении 90 дней с даты подписания договора 




2.2.	Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	СИЗ должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Спецодежда должна быть изготовлена из тканей, произведенных в Российской Федерации. При этом российской специальной одеждой является та, которая отшита на территории Российской Федерации из тканей, произведенных на территории Российской Федерации с проведением ткачества, крашения и отделки. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами, приведенными в Приложении № 3 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания), Куртка на утепляющей подкладке мужская/женская
	Защита от пониженных температур: 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах

	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:
1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
защитные свойства;
размер (при наличии);
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;
размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	4.3.
	Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
	Согласие с требованием
	
	

	4.4.
	Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
	Согласие с требованием
	
	

	
	Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».
	
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к документам предоставляемых вместе с заявкой
	
	
	

	6.1. 
	Копии сертификатов / деклараций соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре СИЗ
	
	Предоставление подтверждающих документов
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Сертификаты / декларации соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре СИЗ
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. 
	Согласие с требованием
	
	

	7.3. 
	Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;
3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
4) наименование СИЗ;
5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;
7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);
8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;
9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);
10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Корпоративные требования Группы РусГидро приведены в Приложении № 4 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. 
	Для оценки соответствия предлагаемой продукции Техническим требованиям Участник закупки должен своими силами и за свой счет предоставить образцы поставляемой продукции по позициям, указанным в Приложении №1 к Техническим требованиям (кроме требований к логотипам).
Образцы предоставляются в количестве 1 (одного) изделия каждого наименования размером 96-100/170-176 для спецодежды, размером 42 для спецобуви.
Образцы необходимо предоставить не позднее окончания срока подачи заявок по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, дом 14, кабинет 420.
Образцы могут быть подвергнуты экспертизе по усмотрению Заказчика, в связи с чем может нарушиться их целостность.
Представленные образцы будут оцениваться на соответствие настоящим Техническим требованиям с оформлением результатов оценки  в соответствии с Приложением № 2.
По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении ПАО «Якутскэнерго»:
- по Победителю – в качестве эталонного образца по усмотрению Заказчика для осуществления контроля качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора (до 31.12.2026 г.);
- по всем прочим Участникам – по усмотрению Заказчика, в случае несоответствия СИЗ настоящим ТТ, а также для использования в случае возникновения споров и разногласий, связанных с проведением настоящей закупки (до 31.12.2026 г.). 
Каждый предоставленный образец должен быть снабжен бейджем, содержащим номер позиции в соответствии с описью предоставляемых образцов и наименованием СИЗ в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.
Детализированная опись предоставляемых образцов должна быть включена в состав заявки. 
Участник, представивший не все образцы, будет отклонен, как и Предложение Участника, содержащее несоответствие предоставленных образцов настоящим ТТ, будет отклонено.
	
	Предоставление образцов. Предоставление сертификатов/деклараций о соответствии
	

	9.3. 
	Место поставки:
ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
ЯГРЭС - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЯТЭЦ – 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 3;
ЗЭС -  678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д. 5/2;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	
	
	

	10. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	10.1. 
	Поставка средств индивидуальной защиты (очки, наушники, респираторы) по позициям №1-194 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции;

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	


3.	Приложения
Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам.
Приложение №2: Форма оценки образцов, предоставленных Участником, на соответствие требований Заказчика.
Приложение №3: Антропометрические измерения.
Приложение №4: Корпоративные требования Группы РусГидро. 
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Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
 

	№
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	

ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Позиция 1, 27, 120
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов, кратковременного воздействия открытого пламени
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства (не менее):
То – от кратковременного воздействия открытого пламени;
Нс – от сырой нефти;
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200Дж;
См - от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
Тп - от контакта с нагретыми поверхностями;
Ми - от механических воздействий;
З – от общих производственных загрязнений;

Верх обуви: натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан-язык. Термостойкие шнурки.
Подкладка: полотно полиэстер.
Защитные носки: композитный материал (Мун 200).
Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (или аналог).
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрил).
Глубина протектора: 5 мм.
Метод крепления: литьевой.
Высота: не менее 140 мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	2. 
	Позиция 2, 28, 53, 121
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), растворов кислот и щелочей
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства (не менее):
К20 - Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
Щ20 - Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
Нс – от сырой нефти;
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200Дж;
См - от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
Ми - от механических воздействий;
З – от общих производственных загрязнений;

Верх обуви: микрофибра с полиуретановым покрытием.
Подкладка: из полотна ARTICO (или аналог) и подкладочного полотна ON STEAM (или аналог).
Защитные носки: композитный материал (Мун 200).
Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (или аналог).
Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ).
Глубина протектора: 3 мм.
Метод крепления: литьевой.
Тип системы шнурования: шнурки.
Высота: не менее 80 мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	3. 
	Позиция 3, 29, 77, 122
	Боты диэлектрические
	ТР ТС 019/2011
	Материал: резина.
Высота бот: не менее 160 мм.
Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА.
Истинные значения физико-механических показателей резин, применяемых для изготовления бот, должны соответствовать нормам:
Условная прочность, МПа, не менее	8,0
Относительное удлинение, %, не менее	550
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	4. 
	Позиция 78, 123, 158, 187
	Валенки
	ТР ТС 019/2011
	Сапоги валяные для эксплуатации в IV и особом климатических поясах
Верх обуви: натуральная шерсть.
Толщина материала, не менее: верх голенищ 4 мм; задник 14 мм; пяточная часть 19 мм; подметочная часть 17 мм. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	5. 
	Позиция 102
	Вкладыши противошумные со шнурком многоразовые в контейнере
	ТР ТС 019/2011
	Многоразовые противошумные вкладыши на нейлоновом шнурке в индивидуальной упаковке, в контейнере с клипсой для крепления на поясе или на кармане.
Снижение уровня шума среднее (SNR), дБ: 34. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	6. 
	Позиция 4, 30, 159
	Вкладыши противошумные, одноразовые для диспенсера (500 пар в уп.)
	ТР ТС 019/2011
	Предназначены для коллективной выдачи и использования с дозаторами и диспенсерами. Вид продукции: противошумные одноразовые вкладыши (беруши) (500 пар в уп.).
Тип исполнения: без шнурка, для диспенсера.
Материал исполнения вкладышей: вспененный полиуретан.
Снижение уровня шума среднее (SNR), дБ: 37.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	7. 
	Позиция 160
	Диспенсер для вкладышей (берушей)
	ТР ТС 019/2011
	Конструкция контейнера предусматривает настольное и настенное крепление. Поворот дозатора до щелчка позволяет взять только необходимое количество берушей. Поддон предотвращает падение вкладышей на пол.
Вместимость: 500 пар.
Диспенсер поставляется с берушами – 500 пар (1000 штук)  - уже в комплекте:
Тип исполнения: без шнурка, для диспенсера.
Материал исполнения вкладышей: вспененный полиуретан.
Снижение уровня шума среднее (SNR), дБ: 37.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	8. 
	Позиция 79, 124
	Галоши на валенки
	ТР ТС 019/2011
	Галоши на валенки. 
Высота 9 см.
Материал: морозостойкая резина.
Метод крепления: формовой. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	9. 
	Позиция 5, 31, 54, 80, 125, 161
	Каскетка
	ТР ТС 019/2011
	Каскетка защитная из ударопрочного корпуса из АБС-пластика и тканевой оболочки, козырек длиной 55 мм. С внутренней стороны корпуса каскетки имеется мягкий амортизатор. Наличие светоотражающих вставок и канта по козырьку и затылочной части тканевой оболочки. С боковых сторон вставки из сетчатой ткани. В затылочной части регулировка по размеру головы с 56 по 59 см с помощью застежки-блочки. 
Цвет: синий.
Логотип.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	10. 
	Позиция 162
	Комбинезон специальный ограниченного срока использования  c центральной застежкой и капюшоном
	ТР ТС 019/2011

	Защитные свойства:
Тип 5 Одежда, непроницаемая для твердых аэрозолей
Тип 6 Одежда ограниченной защиты от жидкостей
от воздействия статического электричества – Эс
Защита от воздействия статического электричества
Защита от твердых частиц
Защита от жидких химических веществ

Материал: полипропилен, покрытый микропористой пленкой (полиэтилен). Плотность материала: 50–55 г/кв.м. Цвет: белый.
Комбинезон оснащен двусторонней молнией и заклеивающимся защитным клапаном. Комбинезон имеет манжеты на запястьях, которые снабжены петлей для пальцев. Комбинезон выполнен с изнаночными срезами, которые прошиты оверлочным четырехниточным швом. Все манжеты и передний край капюшона обработаны эластичной резинкой без силикона.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	11. 
	Позиция 6, 32, 55, 103, 126, 163
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 3 класс
	ТР ТС 019/2011
	Костюм летний рабочий предназначен для защиты от растворов кислот концентрации не более 80% (3 класс), растворов щелочей концентрации 20-50%.  Состоит из куртки, брюк и берета.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка прямого силуэта, с воротником-«стойка», с центральной потайной застежкой на пуговицы  - по борту и контактную ленту - на воротнике.
Каждая полочка с отрезной наклонной кокеткой василькового цвета, с рельефами (около центральной застежки) от шва притачивания кокетки до низа. С нижними накладными карманами.  Карманы закрываются клапанами. Полочки с притачными планками. На левую планку настрочена полоска под супатку с петлями, на правую планку пришиты пуговицы. Внизу  кокеток проходит световозвращающая полоса с кантом 3 мм  оранжевого цвета. Левая полочка с внутренним навесным карманом.
Спинка с кокеткой василькового цвета. По линии талии проходит кулиса для регулировки объема. Внизу кокетки спинки проходит СВ полоса с кантом 3 мм оранжевого цвета.
Рукава с манжетами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. Верхняя деталь средней части выполнена из отделочной ткани василькового цвета. По шву стачивания верхней и нижней детали средней части расположен кант шир. 3 мм оранжевого цвета. 
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, который застегивается на потайную петлю и пуговицу, с семью шлевками.
Передние половинки брюк с мягкими складочками по талии, с боковыми карманами; с наколенниками с 4-мя вытачками для объема. 
Задние половинки брюк с вытачками, с поперечным членением под коленом. На правой задней половинке расположен накладной карман. 
В области боковых швов на поясе расположены паты-затяжники, которые фиксируются на пуговицы.
Берет сзади стягивается эластичной тесьмой. Околыш с притачной бязевой подкладкой.
Основная ткань: 100%-полиэфирная ткань, антистатическая,  плотность 200 г/м2. Ткань должна иметь кислотостойкую отделку К-80.
Логотип:
- на кокетке левой полочки (шеврон 115*42 мм);
- вверху спинки под СВ лентой (термопечать 247*75 мм);
- вверху левого рукава (шеврон Д-60 мм).
[image: ]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	12. 
	Позиция 7, 33, 56, 127
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей подкладке
	ТР ТС 019-2011.
	Костюм зимний предназначен для защиты от растворов кислот концентрации не более 80% (3 класс), растворов щелочей концентрации 20-50%, от пониженных температур. 
Костюм должен состоять из куртки и брюк. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый. 
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой. Утепляющий пакет куртки выглядит следующим образом: ткань верха + спанбонд + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка. Куртка имеет центральную застежку на 2-х замковую молнию, а также  внутреннюю планку под «молнию» с флисом в верхней части и ветрозащитный клапан, фиксирующийся на контактную ленту.  
Полочки с 2-мя нагрудными и 2-мя нижними накладными карманами. Нагрудные карманы имеют клапаны, фиксирующиеся на контактную ленту. Нижние боковые карманы куртки выполнены с клапанами, боковые стороны которых входят в боковые швы и швы притачивания ветрозащитных клапанов. Спинка имеет притачную кокетку, с кулисой по линии талии, стянутой эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные. Рукава подкладки имеют трикотажные напульсники. 
Воротник типа стойка, утепленный. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Капюшон съемный, утепленный. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса. На средней части капюшона предусмотрен  затяжник на контактную ленту.
Низ куртки имеет кулису и регулируется фиксаторами. Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шириной 50 мм.
На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный  накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. 
Брюки выполнены с притачной утепляющей подкладкой. Утепляющий пакет брюк: ткань верха + спанбонд +2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка. Брюки имеют притачной широкий пояс, застегивающийся на две петли и пуговицы, гульфик с застежкой на молнию, а также съемные бретели. Передние половинки брюк выполнены с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, с объемными наколенниками с 4-мя вытачками. Задние половинки брюк выполнены отрезные ниже линии колена, и имеют талевые вытачки. Притачной пояс брюк простеган зигзагообразными строчками, имеет семь шлёвок. Съемные бретели выполнены со вставкой из эластичной тесьмы, пристегиваются на пуговицы. Под наколенниками брюк проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. 
Для определения принадлежности куртки и брюк с внутренней стороны предусмотрена лента ФИО.
Основная ткань: 100%-полиэфирная ткань, плотность 200 г/м2. Ткань должна иметь кислотостойкую отделку К-80.
Утеплитель: синтетический термоскреплённый каландрированный, с содержанием микроволокна не менее 15%, линейная плотность микроволокна не более 0,22 текс, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность не менее 100 г/ м2. 
Куртка: утеплитель 3 слоя 
Брюки: утеплитель 2 слоя
Подкладка: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Логотип:
- на кокетке левой полочки (шеврон 115*42 мм);
- вверху спинки под СВ лентой (термопечать 247*75 мм);
- вверху левого рукава (шеврон Д-60 мм).
[image: ]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	13. 
	Позиция 8, 34, 57, 128
	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефтепродуктов, механических воздействий (истирания)
	ТР ТС 019/2011

	Должен обладать подтвержденными защитными свойствами:
НмНсНл - защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций, 2(1) класс
ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2 В1 С1 F1
К50 - защита от растворов кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%), 2 класс
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
Эс - защита от воздействия статического электричества
Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов)
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Должен состоять из куртки и брюк
Костюм выполнен из двух тканей: защитной с полимерным покрытием и основной (100% хлопок). В соответствии с ГОСТ 12.4.310-2020 для спецодежды с защитой от нефти и нефтепродуктов 2 класса из защитной ткани с полимерным покрытием выполнены:
капюшон, воротник, полочки (передняя часть), кокетка спинки, рукава, передние половинки брюк, нижняя часть задних половинок брюк, область сидения на задних половинках брюк.
Куртка прямого силуэта. Воротник-стойка. Центральная застежка на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Съемный капюшон с защитным козырьком крепится к воротнику при помощи кнопок. Для изменения объема капюшона предусмотрена регулировка в двух направлениях – по высоте и по лицевому вырезу. Ширина манжет регулируется при помощи потайных кнопок.
Кулиска на спинке по линии талии. Для крепления рации и/или других гаджетов предусмотрены шлевки на груди справа и слева.
Карманы: 2 нижних боковых с клапанами; 1 внутренний нагрудный навесной, с фиксацией на пуговицу.
Брюки с застежкой на молнию и потайную пуговицу на поясе.
Пояс с эластичной тесьмой на спинке. Объем в области колена с 4мя вытачками.
2 боковых кармана. 
Ткань защитная: 100% полиэфир, в том числе антистатическая нить Nega-Stat®, с огнестойкой мембраной (водоупорность 9000 мм вод.ст., паропроницаемость 15 000 г/кв.м за 24 часа) и огнестойким трикотажем из модакрила и огнестойкого хлопка, кислотостойкая и нефтестойкая, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, с переплетением рипстоп, плотность 280 г/кв.м.
Ткань основная: антистатическая (100% хлопок, в т. ч. антистатическая нить Nega-Stat®) с огнестойкой отделкой, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающие огнестойкие полосы шириной 50 мм на груди, спине, рукавах и по низу брюк.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый и красный.
Логотип:
- на кокетке левой полочки (шеврон 115*42 мм);
- вверху спинки под СВ лентой (термопечать 247*75 мм);
- вверху левого рукава (шеврон Д-60 мм).
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	14. 
	Позиция 9, 35, 58
	Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания) .
	ТР ТС 019/2011

	Должен обладать подтвержденными защитными свойствами:
НмНсНл - защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций, 2(1) класс
ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1 В1 С1 F1
Ву - защита от воды (водоупорная), 2 класс
К80 - защита от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), 3 класс
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс
Эс - защита от воздействия статического электричества
Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов)
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Должен состоять из куртки и полукомбинезона.
Удлиненная куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с внутренним и внешним ветрозащитным клапаном на липкой ленте. 
Воротник-стойка, утепленный огнестойким флисом. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью (ушками), с козырьком, с затяжником на затылочной части, фиксирующимся на контактную ленту.  По лицевому вырезу капюшона кулиса со шнуром и фиксаторами.
Карманы: 2 на груди с наклонным входом и застежкой на молнию, 1 накладной на кокетке  для рации, 2 нижних боковых под клапаном,  2 внутренних  накладных. 
Рукава с локтевым швом, манжеты со вставками из эластичной тесьмы и внутренними трикотажными напульсниками из огнестойкой пряжи. 
Кулиски для регулирования объема: на капюшоне, по линии талии и низу куртки. 
Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели со вставками с эластичной тесьмой. Карманы боковые и накладной нагрудный. Объемные усилительные наколенники с вытачками. Эластичная тесьма по линии талии спинки. Пуфты (вставки из ткани) на молнии внизу боковых швов.

Ткань верха: 100% полиэфир, в том числе антистатическая нить, с огнестойкой мембраной (водоупорность 9000 мм вод.ст., паропроницаемость 15 000 г/кв.м за 24 часа) и огнестойким трикотажем из модакрила и огнестойкого хлопка, кислотостойкая и нефтестойкая, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, с переплетением рипстоп, плотность 280 г/кв.м.
Утеплитель: 100% полиэфир, 1-й индекс, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м, на куртке 3 слоя (из них 2 притачных и 1 съемный), на полукомбинезоне 2 слоя.
Подкладка: 100% хлопок, с огнезащитной отделкой, плотность 170 г/кв.м.
Световозвращающие огнестойкие полосы шириной 50 мм на груди, спине, рукавах и брюках под наколенниками.
Цвет: синий, отделка – васильковый и красный. Отделочные строчки и автоматические закрепки выполнены огнестойкими нитками белого цвета
Логотип:
- на кокетке левой полочки (шеврон 115*42 мм);
- вверху спинки под СВ лентой (термопечать 247*75 мм);
- вверху левого рукава (шеврон Д-60 мм).
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	15. 
	Позиция 188
	Куртка на утепляющей прокладке (в комплекте с жилетом)
	ТР ТС 019/2011

	Комплект должен состоять из утепленных куртки и жилета.
Защитные свойства:
Тнв – защита от пониженных температур и ветра, 3(4) класс – для IV и «особого» климатического пояса
Ми – защита от механических воздействий: истирания
З – защита от общих производственных загрязнений
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой. Центральная застежка на двухзамковую молнию, с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4х точках. Воротник типа «стойка», утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» по горловине для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Капюшон требуется утепленный, съемный, с  подбородочной частью, которая фиксируется на липучку.  Капюшон состоит из двух боковых и средней части и пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов имеющей фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона затяжник, который фиксируется на контактную ленту. На полочках и спинке выполнена отрезная кокетка. На полочках расположены продольные рельефы от шва притачивания кокетки до низа. Полочки имеют нижние накладные карманы, которые закрываются клапанами. Каждая полочка имеет отрезную нижнюю часть, и верхняя сторона клапана карманов входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. На левой полочке выполнен верхний вертикальный карман на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки выполнена петля для бейджа. На спинке расположена кокетка. Также на спинке по линии талии проходит кулиса, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава втачные, трехшовные. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Низ куртки имеет кулису, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулирующейся фиксаторами. Куртка имеет притачную утепленную подкладку с нагрудным накладным карманом, на левой полочке, который фиксируется на контактную ленту. Рукава подкладки выполнены с трикотажными напульсниками. Внизу кокеток полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шириной 50 мм с образованием канта шириной 3 - 5 мм.
Утепляющий пакет куртки содержит: ткань верха,  3 слоя утеплителя, спанбонд, подкладка.
Жилет утепленный с центральной застежкой на молнию. Боковые накладные карманы. Все срезы жилета должны быть окантованы трикотажной тесьмой.
Применяемые материалы: основная ткань – 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотностью 126 г/кв.м.
Основной цвет: темно-синий, отделочный:  васильковый
Утеплитель: «Филгуд МИКРО» или эквивалент, состав сырья 100% полиэфир плотностью 150 г/ кв.м: куртка – 3 слоя, жилет – 1 слой.
Спанбонд для предотвращения миграции утеплителя. 
Ткань подкладки: сырья 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Логотип:
- на кокетке левой полочки (шеврон 115*42 мм);
- вверху спинки под СВ лентой (термопечать 247*75 мм);
- вверху левого рукава (шеврон Д-60 мм).
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


	16. 
	Позиция 36, 81, 104, 129
	Наколенники
	Не подлежат обязательной сертификации
	Материал: полиуретан. 
Резиновая петля для надевания.
Рифленая поверхность против скольжения.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	17. 
	Позиция 10, 37, 59, 82, 130
	Наколенники термостойкие
	Не подлежат обязательной сертификации
	Термостойкие наколенники с защитной чашкой. Устойчивы к воздействию высоких температур, искр и капель расплавленного металла.
Основа наколенников изготовлена из ткани молескин плотностью 280 г/кв.м, пропитанной специальным раствором. На внешней части наколенника при помощи металлических заклепок закреплена защитная чашка из ударопрочного полиамида. Под чашкой находится амортизирующая вставка из пенополиэтилена. Крепление – широкие эластичные ленты-липучки. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	18. 
	Позиция 131, 164
	Нарукавники для защиты от искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины
	Не подлежат обязательной сертификации
	Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс
ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения , А1+А2, В1, С2
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Нарукавники парные, с локтевым швом. Внизу и вверху собраны на эластичную тесьму.
Отделочные строчки выполнены огнестойкими нитками.
 Ткань верха основная: из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность не менее 380 г/кв.м.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	19. 
	Позиция 132, 165
	Нарукавники хлопчатобумажные
	Не подлежат обязательной сертификации
	Нарукавники защитные из хлопчатобумажной ткани с эластичной тесьмой по краям.
Материал 100% х/б.
Длина: 36 см.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	20. 
	Позиция 11, 38, 60, 83, 105, 133, 166
	Нарукавники ПВХ  для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и/или нефтепродуктов
	Не подлежат обязательной сертификации
	Нарукавники не имеют трикотажной основы. Влагоустойчивы. Стойкость к кислотам концентрацией до 80% и щелочам концентрацией  до 50%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. 
Материал: ПВХ -100%.
Толщина 0,20мм. Длина: 46см.
Ширина: 22см
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 


	21. 
	Позиция 12, 39, 61, 84, 134
	Наушники с креплением на каску 27 Дб
	ТР ТС 019/2011

	Наушники пассивной защиты.
Тип изделия: крепление на каску.
Материал оголовья наушников: сталь.
SNR (дБ): 27.
Наушники изготовлены из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, вкладышей. Звукопоглощающие вкладыши выполнены из вспененного полиуретана и обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки. Наушники имеют мягкие широкие амортизаторы. Наушники имеют регулируемые по высоте держатели с адаптерами для крепления к каске. Адаптеры позволяют одновременное ношение щитков защитных лицевых (типа КБТ). В основании держателей напряженная сталь. Держатели имеют 2 точки крепления к чашке
У наушников предусмотрено 8-ступенчатое устройство регулировки высоты ношения.
Масса: не более 189 г.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	22. 
	Позиция 13, 40, 62
	Наушники с затылочным оголовьем 32 Дб
	ТР ТС 019/2011

	Наушники пассивной защиты.
Тип изделия: с затылочным оголовьем. 
Материал оголовья наушников: сталь.
SNR (дБ): 32 дБ. 
Чашечки из ABS -пластика. Оголовье – металлическая дужка (нержавеющая сталь), закрытая пластиком. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках.
Текстильный головной ремень для удобства регулировки. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	23. 
	Позиция 85, 189
	Наушники противошумные 28дБ
	ТР ТС 019/2011
	Наушники пассивной защиты.
Тип изделия: стандартное оголовье
Материал оголовья наушников: сталь.
SNR (дБ): 28.
· Звукопоглощающие вкладыши из  вспененного полиуретана.
· Мягкие широкие амортизаторы.
· 2 точки крепления к чашке.
Масса: не более 140 г.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	24. 
	Позиция 135
	Наушники с креплением на каску 33 Дб
	ТР ТС 019/2011
	Наушники пассивной защиты.
Тип изделия: крепление на каску.
Материал оголовья наушников: сталь.
SNR (дБ): 33.
Чашки противошумных наушников изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Две точки крепления оголовья к чашке.
Масса: 305 г.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	25. 
	Позиция 136, 168
	Наушники противошумные 34 Дб
	ТР ТС 019/2011
	Наушники пассивной защиты.
Тип изделия: стандартное оголовье
Материал оголовья наушников: сталь.
SNR (дБ): 34.
Чашки противошумных наушников изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Две точки крепления оголовья к чашке.
Масса: 256 г.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	26. 
	Позиция 86, 137, 167
	Очки закрытые для газосварщика
	ТР ТС 019/2011 

	Очки предназначены для вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки.
Очки закрытые панорамные, плотно прилегающей конструкции. Очки имеют непрямую вентиляцию. Очки имеют широкую регулируемую наголовную ленту. Корпус выполнен из материала ПВХ. Очки имеют прочную поликарбонатную линзу, которая защищает от высокоскоростных летящих частиц  со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей, УФ-излучения, имеет повышенную защиту от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Линза темная, ударопрочная с двусторонним твердым незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию (без потери свойств от времени) StrongGlass (или аналог). Цвет линз: темные 5Г.
Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	27. 
	Позиция 14, 41, 63, 87, 106, 137.1, 169
	Очки закрытые поликарбонатные
	ТР ТС 019/2011 

	Очки закрытые панорамные, плотно прилегающей конструкции. Очки имеют непрямую вентиляцию. Очки имеют широкую регулируемую наголовную ленту. Корпус выполнен из мягкого эластичного материала. Очки с двусторонним твердым незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию (без потери свойств от времени) StrongGlass (или аналог).
Очки обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла, высокой температуры. Цвет линз: прозрачный.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	28. 
	Позиция 107, 170, 190
	Очки защитные от механических воздействий, ультрафиолетового излучения, слепящей яркости не ниже 1 класса оптической защиты (открытые)
	ТР ТС 019/2011

	Открытые очки с линзой-светофильтром (градационный шифр 5-2,5) из ударопрочного поликарбоната. 
Защитные свойства: предназначены для защиты глаз спереди и с боков от летящих частиц (45 м/с). Защита от УФ-излучения, избыточной яркости видимого света. Температурный режим от −5 до +55 °С. Оптический класс 1.
Покрытие линз: двустороннее незапотевающее покрытие (N).
Цвет линз: серый.
Маркировка: 5-2,5 1 FT N.
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	29. 
	Позиция 15, 42, 64, 88, 108, 138, 171
	Очки открытые поликарбонатные с боковой защитой
	ТР ТС 019/2011

	Очки защитные открытые с боковой защитой с прозрачными линзами. Защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах. Защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм. Регулировка дужек по длине. Удобны при использовании с другими средствами индивидуальной защиты. Можно использовать со шнурком (имеются отверстия на дужках).
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца

	30. 
	Позиция 139, 171.1
	Очки открытые со светодиодным фонариком
	ТР ТС 019/2011

	Открытые панорамные очки UVEX «Икс-фит» (9199265) (9193080) со светодиодным фонариком, или аналог.
Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения. Оптический класс 1.
Покрытие линзы: uvex supravision excellence, высокая стойкость к запотеванию (как минимум 16 секунд) с внутренней стороны, к царапинам и воздействию химикатов с внешней.
Цвет линзы: прозрачный.
Масса очков: не более 23 г.
Мини LED фонарик для крепления к очкам. 
Яркий регулируемый свет светодиодного фонаря обеспечивает хороший обзор даже при недостаточном освещении.
Его можно прикрепить к боковым кронштейнам защитных очков uvex x-fit и uvex x-fit pro быстро и легко по мере необходимости.
Вес фонарика: не более 8 г
Размеры (длина х ширина х высота): 3,3 х 2,5 х 2,5 см.
Работает от: 4 щелочные батарейки.
В комплект входит: 1 фонарик, батарейки L736 – 4 шт, 2 адаптера (левый и правый) для крепления с разных сторон очков.
[image: ][image: ][image: ]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	31. 
	Позиция 16, 43, 65, 89, 109, 140, 172
	Подшлемник для сварщика
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс
ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2 В1 С1 F1
Тм - защита от выплесков расплавленного металла, D1+E1
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Подшлемник выполнен на подкладке с пелериной. Для хорошего прилегания предусмотрена подбородочная часть и трикотажная вставка по лицевому вырезу. Пелерина и подбородочная часть спереди застегиваются на контактную ленту. 
Ткань верха: состав сырья 100% хлопок, плотность 500 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100% хлопок.
[image: ]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	32. 
	Позиция 17, 66, 90, 141, 173
	Подшлемник для сварщика утепленный
	ТР ТС 019/2011
	Подшлемник предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла.
Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс
ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2, В2, С2, F1
Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной.  Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. 
Ткань верха: 100% хлопок, с нефтемасловодоотталкивающей и огнестойкой отделкой, поверхностная плотность 500 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
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	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	33. 
	Позиция 44, 67, 142, 174, 191
	Полумаска со сменными фильтрами типа  UNIX 2100 или аналог
	ТР ТС 019/2011

	Корпус полумаски выполнен из силикона, внутри корпуса установленный каркас с клапанами вдоха и выдоха. Клапан выдоха изделия направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица. На полумаске предусмотрен анатомически правильный обтюратор, выполненный из силикона
Полумаска используется с фильтрами, обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны.
Полумаска снабжена двумя боковыми узлами крепления байонетного типа для крепления сменных фильтров. Полумаска является полностью разборной.
· Фиксированная форма каркаса полумаски препятствует деформации полумаски.
· Механизм быстрого сброса полумаски позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). 
· Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.
Температурный режим эксплуатации полумаски: от -40 до +40°С.
Размер: средний.
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	34. 
	Позиция 68, 91
	Респиратор FFP1 с клапаном выдоха
	ТР ТС 019/2011

	Фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.
Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.
Класс защиты​: FFP1 – до 4 ПДК.
Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.
Клапан выдоха: есть.
Носовой зажим: да.
Форма выпуска: складная трехпанельная.
Индивидуальная упаковка: да.
На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	35. 
	Позиция 92, 143, 173.1
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
	ТР ТС 019/2011

	[bookmark: OLE_LINK67]Респиратор RK 9021 (или аналог)
Классическая чашеобразная форма.
Анатомическая форма носовой части фильтрующей полумаски дополнена гибкой пластиной для большей адаптации к особенностям лица.
Клапан выдоха
Благодаря регулировке креплений с фиксатором фильтрующая полумаска уверенно держится на лице, не сползая при движениях. 
Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.
Возможность многоразового применения.
Обеспечивает защиту FFP2 R D (до 12 ПДК).
На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	36. 
	Позиция 144, 173.2
	Респиратор FFP3 с клапаном выдоха
	ТР ТС 019/2011

	Респиратор RK 5031 (или аналог)
Классическая чашеобразная форма.
Анатомическая форма носовой части фильтрующей полумаски дополнена гибкой пластиной для большей адаптации к особенностям лица.
Клапан выдоха
Благодаря регулировке креплений с фиксатором фильтрующая полумаска уверенно держится на лице, не сползая при движениях. 
Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.
Возможность многоразового применения.
Обеспечивает защиту FFP3  (до 50 ПДК).
На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	37. 
	Позиция 174.1
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха, с защитой от кислых газов
	ТР ТС 019/2011

	Респиратор RK 9022 (или аналог)
Обеспечивает защиту FFP2 R D (до 12 ПДК).
Дополнительная защита от кислых газов и паров в пределах ПДК.
Конструкция: чашеобразная.
Клапан выдоха
Угольный фильтр, сорбирующий пары и газы.
Анатомическая форма носовой части фильтрующей полумаски дополнена гибкой пластиной для большей адаптации к особенностям лица.
Благодаря регулировке креплений с фиксатором фильтрующая полумаска уверенно держится на лице, не сползая при движениях. 
Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.
На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
Возможность многоразового применения.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
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	38. 
	Позиция 175
	Респиратор FFP2 с клапаном выдоха, с защитой от свар.дымов
	ТР ТС 019/2011

	Респиратор RK 9025 (или аналог)
Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК и от органических газов в пределах ПДК.
Угольный фильтр, сорбирующий пары и газы.
Классическая чашеобразная форма.
Анатомическая форма носовой части фильтрующей полумаски дополнена гибкой пластиной для большей адаптации к особенностям лица.
Клапан выдоха
Благодаря регулировке креплений с фиксатором фильтрующая полумаска уверенно держится на лице, не сползая при движениях. 
Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.
Возможность многоразового применения.
Обеспечивает защиту FFP2 R D (до 12 ПДК).
Дополнительная защита от органических газов и паров в пределах ПДК.
Масса: не более 30 г.
На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки по ТР ТС 019/2011.
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	39. 
	Позиция 93, 111, 145, 175.1
	Самоспасатель фильтрующий
	ТР ТС 019/2011

	Cамоспасатель универсальный фильтрующий малогабаритный для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода – угарного газа) при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.
Капюшон имеет внутреннюю систему самонатяжения оголовья, что обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья. 
Наличие клапанов вдоха исключает попадание выдыхаемого воздуха (слюны и конденсата) в фильтры.
Широкий спектр защитного действия (в том числе от окиси углерода), органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ групп АВЕКСОР2.
Боковое размещение 2-х фильтров и эластичная система крепления рационально распределяют нагрузку на голову. Расширенное смотровое окно. Время защитного действия,не менее 30 мин.
Монооксид углерода 30 мин. Цианистый водород 40 мин. Хлористый водород 35 мин.
Акролеин 40 мин. Вес без упаковки 0,62 кг.
Индивидуальная упаковка – полиамидная сумка с застежкой на молнии.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	40. 
	Позиция 18, 45, 69, 94, 112, 146, 176
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
Нс – от сырой нефти;
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200Дж;
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
Тп - Защита от контакта с нагретыми поверхностями
Тр - Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Ми - от механических воздействий;
З - общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви: кожа натуральная термостойкая водоотталкивающая толщиной 1,8-2,0 мм. Цвет — черный. 
Защитные свойства должны подтверждаться сертификатом соответствия.
Голенище с регулировкой ширины кожаным ремнем с металлической пряжкой.
Подошва: нитрильная резина. Протектор подошвы противоскользящий, высота протектора не менее 4,5 мм. 
Метод крепления подошвы — компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией. Температурный режим –50...+300 °С 
Подкладка – полотно нетканое обувное.
Подносок композитный МУН 200 Дж. 
Высота изделия: не менее 280 мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	41. 
	Позиция 19, 46, 70, 95, 113, 147, 177
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла утепленные
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
Нс – от сырой нефти;
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200Дж;
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
Тн40 - пониженных температур, для IV и «особого» климатических поясов;
Тп - Защита от контакта с нагретыми поверхностями
Тр - Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Ми - от механических воздействий;
З - общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви: кожа натуральная термостойкая водоотталкивающая толщиной 1,8-2,0 мм. 
Голенище с регулировкой ширины двумя кожаными ремнями с металлическими пряжками. 
Подошва: Нитрильная резина. Протектор подошвы противоскользящий, высота протектора не менее 4,5 мм. 
Метод крепления подошвы — компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией. Температурный режим –50...+300 °С 
Подклад – мех натуральный (овчина), высота ворса 12-14 мм.
Подносок композитный МУН 200 Дж.
Высота изделия: не менее 330 мм.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	42. 
	Позиция 97, 148, 179
	Туфли кожаные женские с перфорацией белые
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства: 
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
См - от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
Ми - от механических воздействий;
З – от общих производственных загрязнений;
Кожаные туфли с перфорацией в передней части.
Верх обуви: натуральная кожа (спилок) с покрытием.
Подошва: полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: белый.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	43. 
	Позиция 149
	Тапочки кожаные

	ТР ТС 019/2011
	Тапочки кожаные на резиновой подошве
Верх обуви: натуральная кожа.
Подошва: пористая резина.
Метод крепления: доппельно-клеевой.
Цвет: черный.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	44. 
	Позиция 20, 47, 71, 97, 180, 192
	Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	
	Защитные свойства: 
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям;
З – от общих производственных загрязнений;
Сабо с ремешком, с перфорацией.
Верх обуви: DEC-smart (ЭВА).
Подошва: DEC-smart (ЭВА).
Масса: 340 г.
Цвет: белый.
[image: 8778.png (2000×1459)]
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	45. 
	Позиция 21, 48, 72, 114, 150, 181
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
Фартук специальный (брезентовый) / Тр (мод. Ф2 ТА) предназначен в качестве спецодежды для защиты работающих от вредных производственных факторов.
Фартук с притачной нагрудной частью и узкой шейной бретелью, втаченной в шов притачивания обтачки к нагрудной части с правой стороны, длина которой регулируется двумя петлями на бретели и одной пуговицей, находящейся на нагрудной части с левой стороны (в случае, если ширина фартука больше стороны ткани, то нижняя часть фартука с клином с правой стороны).
По боковым сторонам фартука располагаются части пояса, которые завязываются сзади.
Центральный накладной карман расположен ниже талии и разделен по центру строчкой на две части.
Ткань: парусина полульняная брезент (60% лен, 40% хлопок), плотность 470 г/кв.м, с ОП пропиткой.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	46. 
	Позиция 98, 115, 151, 182
	Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
НмНсНл - защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций, 2(1) класс
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров
Вн - защита от воды (водонепроницаемая), 3 класс
К80 - защита от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), 3 класс
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани.
Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием.
Размер: 120 см (длина).
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	47. 
	Позиция 22,73, 152
	Фильтр противогазовый UNIX 501 марки А1 или аналог
	ТР ТС 019/2011

	Фильтр противоаэрозольный предназначен для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью – маской панорамной или полумаской изолирующей) от всех видов аэрозолей, в том числе сварочных, пыли, дыма и тумана и дополнительной защитой от органических газов и паров
Относится к фильтрам высокой эффективности (P3), многоразового использования, устойчивым к запылению (D).
Фильтр состоит из слоев фильтрующего (противоаэрозольная защита) материалов, закрепленных на пластмассовом каркасе с байонетным гнездом с помощью ультразвуковой сварки.
Температурный режим эксплуатации: от –40 до +40 °С.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	48. 
	Позиция 116
	Фильтр противогазовый марки A1B1E1К1 или аналог
	ТР ТС 019/2011
	Марка A1B1E1К1
Фильтр комбинированный UNIX 541 A1B1E1K1HgP3RD предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от органических, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, паров ртути и аэрозолей.
 Фильтр используется парно в комплекте с полумаской или полной маской. Обеспечивает защиту при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17%. Должен быть совместим с предложенной полумаской
Температурный режим эксплуатации от −40 до +40 °С.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа, предоставление сертификата/
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	49. 
	Позиция 99, 117, 153, 184, 193
	Шапка -ушанка с креплением под каску
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-2014
	Головной убор состоит из донышка, притачного козырька с закругленными уголками и  ушек,  переходящих на затылочную часть. Шапка-ушанка с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть  и нижнюю часть козырька - из овчины меховой,  окрашенной в черный цвет.  Донышко утеплено двумя слоями утеплителя (ткань верха + 2 слоя утеплителя + спанбонд + фланель), а козырек и ушки (детали с мехом), переходящие на затылочную часть – одним слоем утеплителя (ткань верха + 1 слой утеплителя + мех). Для застегивания шапки на левое ушко настрочена утепленная пата с мягкой липучкой, на  второе ушко – жесткая липучка. Козырек фиксируется на две кнопки.
Для крепления защитной каски снаружи предусмотрены 4 паты с липучками: две настрочены на передние стенки, 2 - сзади центральных частей у шва соединения с  ушками, переходящими на затылочную часть. 
 Ткань основная: 100% полиамид,  мембранная ткань, ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей отделкой. Плотность 180 г/кв.м. 
Подкладка:  
- фланель (100% хлопок, плотность 175 г/кв.м).
- овчина меховая.
Утеплитель: «Шелтер Микро» или эквивалент, 100% полиэфир, плотностью 150 г/кв.м (донышко – 2 слоя, козырек и ушки, переходящие в затылочную часть – 1 слой)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	50. 
	Позиция 23, 49, 74, 100, 118, 154, 185
	Щиток сварщика
	ТР ТС 019/2011

	Корпус щитка из термостойкого прочного материала.
Светофильтр из минерального стекла размером 110×90 мм, защищен снаружи поликарбонатным стеклом, и с внутренней стороны поликарбонатной подложкой.
Наголовное крепление с храповиком для плавной регулировки размера. 
Степень затемнения: С-5 (11 DIN)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	51. 
	Позиция 24, 50, 75, 101, 119, 155
	Щиток защитный лицевой с креплением на каску
	ТР ТС 019/2011
	Защитный щиток состоит из экрана, выполненного из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната толщиной 2мм, устойчивого к воздействию брызг расплавленного металла, растворам кислот и щелочей, высоким температурам, царапанию и истиранию;
экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 15 Дж (2мм). Щиток крепится к защитной каске при помощи специальных адаптеров, выполненных из термостойкого полиамида. 
Конструкция позволяет одновременное ношение со щитком противошумных наушников за счет применения специальных адаптеров. Сменный съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винта и гайки, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур
Высота экрана 220 мм.  Щиток снижает интенсивность теплового излучения на 30-50 %.
Устойчив к краткосрочному воздействию высоких температур от +130° и минимальных до -50°. Щиток прозрачный и имеет 1 оптический класс (не дает искажений).  
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	52. 
	Позиция 25, 51, 76, 156
	Щиток защитный лицевой из стальной мелкоячеистой сетки
	ТР ТС 019/2011
	Экран щитка изготовлен из стальной мелкоячеистой сетки (размер ячейки 0,7×0,7 мм), обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом. Наголовное крепление RAPID регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть) в диапазоне 50–65 см.
Защитные свойства: линза защищает от летящих частиц (45 м/с).
Маркировка: FT.
Материал экрана: мелкоячеистая сетка (0,7×0,7 мм).
Размер экрана: 190×338 мм.
Масса: не более 235 г.

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца


	53. 
	Позиция 26, 52, 157, 186, 194
	Халат (жакет,блуза) и брюки для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:
З - защита от общих производственных загрязнений
Куртка + брюки
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми разрезами и шлицей на спинке, с накладными карманами. Рукав длиной 3/4 регулируется по длине патой с пуговицей. Брюки с поясом.
Ткань: смесовая, малосминаемая с водотталкивающей пропиткой (65% - полиэфир, 35% хлопок), не более 200 г/кв.м
Цвет: васильковый.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



* В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.






Приложение № 2
к Техническим требованиям



Форма оценки образцов, предоставленных Участником,
на соответствие требований Заказчика
«Средства индивидуальной защиты»
Таблица № 1 Летняя спецодежда 
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	Костюм для защиты от растворов кислот и шелочей, 
Комбинезон для защиты от ОПЗ из х/б материалов, 
Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания)
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1 
	Соответствие конструкции и применяемых материалов костюма Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	2 
	Соответствие защитных свойств Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	3 
	Соответствие маркировки разделу 6 TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	4 
	Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5 
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, товарном ярлыке, ярлыке модели, размера/роста
	
	
	
	

	6 
	Наличие комплекта для мелкого ремонта (ткань, пуговица)
	
	
	
	

	7 
	Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры 
	
	
	
	

	8 
	Соответствие антропометрическим размерам человека (Приложение № 4 к ТТ)
	
	
	
	



Таблица № 2 Утепленная спецодежда
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	Куртка на утепляющей прокладке мужская/женская, 
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке
Костюм утепленный для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, механических воздействий (истирания)
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1 
	Соответствие конструкции и применяемых материалов костюма Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	2 
	Соответствие защитных свойств Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	3 
	Соответствие маркировки разделу 6 TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	4 
	 Соответствие руководства по эксплуатации  п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5 
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, товарном ярлыке, ярлыке модели, размера/роста
	
	
	
	

	6 
	Наличие комплекта для мелкого ремонта (ткань, пуговица) 
	
	
	
	

	7 
	Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры 
	
	
	
	

	8 
	Соответствие климатического пояса предоставленного образца согласно приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	9 
	Соответствие антропометрическим размерам человека (Приложение № 5 к ТТ)
	
	
	
	



Таблица № 3 Обувь специальная
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла утепленные
Туфли летние (типа сабо) (ЭВА) белые
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	 1
	Соответствие конструкции и применяемых материалов Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	2
	Соответствие защитных свойств Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	3
	Соответствие маркировки TP ТС 019/2011 Наличие внутреннего ярлыка
	
	
	
	

	4
	Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, ярлыке модели
	
	
	
	

	6
	 Осмотр и проверка функционирования используемой  фурнитуры 
	
	
	
	



Таблица № 4 Средства индивидуальной защиты
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	 Наушники противошумные
Очки защитные
Респиратор FFP2 с клапаном выдоха
 Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
Поддерживающий ремень для живота и поясницы 
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1
	Соответствие конструкции и применяемых материалов Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	2
	Соответствие защитных свойств Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	3
	Соответствие маркировки TP ТС 019/2011 Наличие внутреннего ярлыка
	
	
	
	

	4
	Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, ярлыке модели
	
	
	
	

	6
	 Осмотр и проверка функционирования используемых комплектующих,  фурнитуры 
	
	
	
	






Приложение № 3
к Техническим требованиям


Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9



	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9



	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0



[image: Размеры спецодежды] Рост





Приложение № 4
к Техническим требованиям

Корпоративные требования.
1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.

2. Требования к логотипам Группы РусГидро:
2.1. Логотип-термопечать:
· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету;

[image: ]

2.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование  подразделения/филиала уточняется при заключении договора):
· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
[image: ]

2.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:
-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:
[image: РусГидро_рукав (002)]

1.1. Логотип касок, кепи, каскетки
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
[image: ][image: ]
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