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1. [bookmark: _gjdgxs]
Основные термины, определения и сокращения
1.1 ЦОД –центр обработки данных.
1.2 СПД – сеть передачи данных.
1.3 СМР – строительно-монтажные работы.
1.4 ПНР – пуско-наладочные работы.
1.5 ГСВН – Городская система видеонаблюдения.
1.6 Комплекс ГСВН - комплекс сооружений связи, включающий в себя телекоммуникационный шкаф, видеокамеру(-ы), коммутационное оборудование и иное оборудование обеспечивающее его функционирование.
1.7 Работа – комплекс работ СМР, ПНР.
1.8 Устройство мониторинга (Видеокамера) – оконечное устройство, источник формирования видеоинформации.
1.9 Сцена обзора – участок местности, согласованный заказчиком, для мониторинга видеокамерой.
2. [bookmark: _30j0zll]Общие положения
2.1. Стороны будут выполнять обязательства, вытекающие из настоящего Договора, добросовестно и на основе взаимности.
2.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
2.3. Подрядчик берет на себя ответственность за квалифицированное выполнение всех Работ по настоящему Договору. 
3. [bookmark: _32cug6cpf6u3]Сроки выполнения работ
С момента подписания договора до 31.10.2026 года.
4. [bookmark: _83udz9ssg42p]Порядок выполнения работ
4.1 Подрядчик обязуется выполнять Работу по настоящему Техническому заданию до 31.10.2026 года.
4.2 После подписания Договора, Подрядчик выполняет дополнительное обследование мест размещения оконечных устройств, по итогам которого, оформляет рабочую документацию и вместе с Актом приемки рабочей документации передает их для согласования и подписание Заказчику. Заказчик рассматривает представленные документы в течении трех дней, если замечаний нет, то подписывает со своей стороны Акт приемки рабочей документации или направляет замечания Подрядчику.
4.3 На основании согласованных с Заказчиком рабочей документации Комплекса ГСВН Подрядчик выполняет разработку и согласование проектной документации на размещение, монтаж и подключение к сетям электропитания устройств видеонаблюдения, шкафов, трасс прокладки кабельных линий. Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями в зоне ответственности Подрядчика (в случае необходимости)
4.4 Перед установкой на объекте видеокамеры, необходимо предварительно выполнить настройку ее сетевых параметров.
4.5 Монтаж камер Подрядчик выполняет в соответствии разработанной и согласованной рабочей документацией.
4.6 Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Договора.
5. [bookmark: _3dy6vkm]Требования к монтажу кабельных линий.
5.1 При проектировании и строительстве сетей доступа необходимо руководствоваться:
- Техническими требованиями к оптическому кабелю (ОКНСН, ОК- ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК ОБЪЕКТ), утвержденные приказом ПАО «Ростелеком» от 23.12.2019 №01/01/1974/19;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в редакции от 29.08.2026
         5.2 Подрядчик производит разработку рабочего проекта, все применяемые технические решения и материалы должны соответствовать Техническим политикам и Техническим требованиям Заказчика, отклонения должны быть согласованы с Заказчиком 
         5.3 Подрядчик обеспечивает строительство материалами, их доставку, в том числе давальческих материалов и оборудования со склада Заказчика на объекты строительства.
6. [bookmark: _slmcu8imc57c]Требования к монтажу Объекта СВН
6.1 На объектах устанавливается оборудование: 
-  Устройство мониторинга (Видеокамера) - камера видеонаблюдения поворотная.
- Шкаф ГСВН – шкаф с активным оборудованием СПД для организации передачи видеоинформации в ЦОД.
- Оборудования электропитания – автоматы, розетки.
6.2 Монтаж камер и шкафов ГСВН выполняется на основании рабочей документации, согласованной с Заказчиком.
6.3 Сцены обзора устройств мониторинга не должны перекрываться более чем на 20 % площади обзора элементами инженерной инфраструктуры, листвой и ветвями деревьев, кустарников и другими объектами, затрудняющими обзор;
6.4 [bookmark: _GoBack]Шкаф ГСВН должен обеспечивать свободное размещение всего проектируемого оборудования, иметь замок для предотвращения несанкционированного доступа. 
6.5 Шкаф ГСВН, в случае размещения на улице, должен иметь степень защиты от попадания влаги не ниже IP54.
7. [bookmark: _xooyx52qikyr]Требования к Подрядчику при выполнении работ
7.1 Приступить к выполнению, выполнить все работы, сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные Заказом/Договором и соответствующими требованиями технического задания.
7.2 Перед началом работ (СМР, ПНР) выполнить дополнительное обследование объекта, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемого оборудования.
7.3 При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.
7.4 Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.
7.5 Исполнять полученные в ходе выполнения работ по Заказу указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего технического задания.
7.6 При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. 
7.7 Подрядчик обязан обеспечить проведение работ всеми необходимыми материалами, инструментами и механизмам, включая временные подсоединения коммуникаций в точках подключения, указанных Заказчиком. 
7.8 По окончании работ обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти с места проведения работ материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ. 
7.9 Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
7.10 Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, ПЭУ, сборников цен и других нормативных документов РФ.
7.11  Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
7.12  Прием выполненных работ и технический надзор за выполнением данных работ осуществляют представители Заказчика.
7.13  Подрядчик оформляет исполнительную техническую документацию, выполненную в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим монтажные работы. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком в количестве 2 (два) экземпляров в бумажном виде, 1 (один) экземпляр в формате pdf на электронном носителе.
8. [bookmark: _l2oykv6zwln9]Требования к электропитанию и заземлению
8. 
8.1 Подключение электропитания к шкафам СВН определяется на основе рабочей документации. 
8.2 Питание устанавливаемых камер осуществляется от коммутатора, устанавливаемого в шкаф ГСВН по технологии PoE или отдельного POE инжектора.
8.3 Устанавливаемый шкаф ГСВН должен быть подключен к существующему защитному заземлению.
8.4 В шкафу ГСВН должны быть установлены: отдельный вводной автомат, минимум две розетки 220в (в случае необходимости большего количества розеток - дополнительные розетки).
8.5 Подключение к существующим системам электропитания и заземления осуществить в соответствии с действующими техническими требованиями и нормативными документами.
8.6 В местах установки электрооборудования предусмотреть возможность установки счётчиков электроэнергии, в случае необходимости.
9. [bookmark: _2s8eyo1]Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества
9.1 Гарантийный срок на выполненные Работы по соответствующему Заказу, используемые Материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания соответствующего/их Акта/ов выполненных Работ.
9.2 Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10. [bookmark: _3rdcrjn]Руководящие документы
10.1 Работы выполнять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и руководящими документами отрасли:
10.1.1 СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
10.1.2  Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104
10.1.3 - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» ;
10.1.4 - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
10.1.5 - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
10.1.6 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
11. [bookmark: _26in1rg]Сертификация
11.1 Материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы на соответствие действующим в РФ стандартам и разрешено для использования на территории РФ.

12. Приложения.
1. Адресный план размещения устройств мониторинга.
2. Форма акта приемки рабочей документации.
3. Требования к устройствам мониторинга.
























Приложение №1 
к Техническому заданию
[bookmark: _35nkun2]

Адресный план размещения устройств мониторинга.

	№ п/п
	Адрес установки устройства удаленного мониторинга, (УУМ)
	Кол-во УУМ, шт.

	1
	Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 4
	3

	2
	Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 2а
	4

	3
	Населенный пункт Мишуково, улица Почтовая, д. 1а
	2

	4
	Село Белокаменка, 69.081120, 33.170004
	2

	5
	г. Мурманск, улица Приморская, дом 8/1
	2

	6
	г. Мурманск, улица Приморская, дом 7
	1

	7
	г. Мурманск, улица Приморская, дом 8/2
	1

	8
	г. Мурманск, жилой район Дровяное, улица Прибрежная, дом 25
	2

	9
	г. Мурманск, улица Лесная, дом 17 (68.978636, 33.020458)
	1

	10
	г. Мурманск, жилой район Абрам-мыс (68.976908, 33.027268)
	1

	11
	г. Мурманск, жилой район Абрам-мыс (68.976872, 33.028158)
	1

	ИТОГО:
	20


27

9


9



Приложение №2 
к Техническому заданию

ФОРМА
Акт приемки рабочей документации.
г. _________                                                                                   «__»_________ 2026г.
								

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____  г., с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приемки рабочей документации, далее – «Акт», о нижеследующем:
1.    Подрядчик в рамках выполнения Договора № _________от_______в рамках обследования подготовил рабочую документацию согласно Адресного плана размещения устройств мониторинга.
2. Заказчик согласовал предоставленную рабочую документацию.
3. Объем и качество выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям Заказа и Договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


					
Заказчик:             
_______________
          
ФОРМА СОГЛАСОВАНА


	



_______________/__________/
                           М.П.            



		
	






		
	Подрядчик:
 ___________________/Ф.И.О/

	



_______________/__________/
                           М.П.            



	






		
	






	


	
	


        __________________	                                          __________________

	

































Приложение №3
к Техническому заданию

г. _________                                                                                   «__»_________ 2026г.



Требования к устройствам мониторинга.

1. 	Устройства мониторинга, используемые при оказании услуг, должны обладать следующим техническими и функциональными характеристиками:
2.	Устройства мониторинга поддерживают следующие протоколы и стандарты обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, ONVIF.
3.	Формат кодирования видеоданных H.264 и H.265 с профилями: базовый (Baseline Profile) и основной профиль (Main Profile).
4.	Видеосигнал с разрешением не ниже 1080р.
5.	Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – доступна опционально.
6.	Поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate).
7.   Наличие встроенного источника инфракрасного света для освещения сцены обзора в темное время суток.
8.	Автоматическое переключение режимов видеосъемки день/ночь 
в светлое/темное время суток с автоматической активацией инфракрасной подсветки сцены обзора устройства мониторинга в темное время суток.
9.	Возможность авторизации пользователей по протоколу 
HTTPS.
10.	Функция автоматической синхронизации внутреннего системного времени и даты с системным временем и датой сервера точного времени ЦОХД. Автоматическая сверка и корректировка системного времени устройства мониторинга должны производиться ежечасно.
11.	Устройства мониторинга должны поддерживать отправку log-сообщений открытого формата (Syslog) и по заявке Заказчика настроена отправка на сервер Заказчика.
12.	Устройства мониторинга должны поддерживать ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизацию пользователей.

