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	Отдел капитального строительства и эксплуатации

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Выполнение работ по ремонту фасада здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области

	«_____» _____________2026г.

	1. Комиссия в составе: 

	- руководитель отдела А.В. Манская;

	- начальник почтамта Е.А. Байкова;

	- главный специалист отдела охраны труда и экологии И.С. Иваськов;

	назначенная в соответствии с приказом (распоряжением) от "04" февраля 2024г. №4-р.

	произвела осмотр фасада, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области. 

	1. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:

	2.1.	Крыльцо входной группы разрушено, отсутствуют ступени, местами отсутствует штукатурка фасада, цоколя



	
	
	Работы по устранению выявленных дефектов
	Ед. изм.
	Объем
	Планируемые сроки устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	
	Демонтаж указателя на стене
	шт.
	2
	
	

	2
	
	Демонтаж световых настенных указателей
	шт.
	2
	
	

	3
	
	Демонтаж ящиков почтовых стальных
	шт.
	5
	
	

	4
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	м
	71
	
	

	5
	
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт.
	1
	
	

	6
	
	Демонтаж извещателя ПС автоматический
	шт.
	1
	
	

	7
	
	Демонтаж решеток жалюзийных до 6,5м2
	шт.
	2
	
	

	8
	
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью до 3,5 м2
	шт.
	2
	
	

	9
	
	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт
	шт.
	2
	
	

	10
	
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,57
	
	

	11
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов
	м
	47
	
	

	12
	
	Демонтаж поручня металлического
	м
	1,5
	
	

	13
	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	140
	
	

	14
	
	Демонтаж урны
	т
	0,015
	
	

	15
	
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	м2
	8,5
	
	

	16
	
	Разборка бетонных фундаментов
	м3
	0,3
	
	

	17
	
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	0,36
	
	

	18
	
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	м3
	6
	
	

	19
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	1,5
	
	

	20
	
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен
	м2
	30
	
	

	21
	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону
	м2
	35
	
	

	22
	
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	170
	
	

	23
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	170
	
	

	24
	
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски
	м2
	250
	
	

	25
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	250
	
	

	26
	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	250
	
	

	27
	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	м2
	250
	
	

	28
	
	Установка указателя на стене
	шт.
	2
	
	

	29
	
	Установка световых настенных указателей
	шт.
	2
	
	

	30 
	
	Установка ящиков почтовых стальных
	шт.
	1
	
	

	31
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	0,425
	
	

	32
	
	Установка светильников местного освещения 
	шт.
	1
	
	

	33
	
	Установка извещателя ПС автоматического
	шт.
	1
	
	

	34
	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2
	шт.
	2
	
	

	35
	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2
	шт.
	2
	
	

	36
	
	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт
	шт.
	2
	
	

	37
	
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т
	0,015
	
	

	38
	
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	0,12
	
	

	39
	
	Устройство основания под фундаменты: песчаного h=0.15 м
	м3
	0,14
	
	

	40
	
	Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	м2
	6,5
	
	

	41
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*5
	т
	0,0166375
	
	

	42
	
	Устройство: бетонных крылец
	м3
	0,4
	
	

	43
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	5
	
	

	44
	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	м2
	5
	
	

	45
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	м2
	8
	
	

	46
	
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,619
	
	

	47
	
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	7
	
	

	48
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок
	м2
	12,7
	
	

	49
	
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм
	отверстий
	16
	
	

	50
	
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм
	отверстий
	2
	
	

	51
	
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт.
	4
	
	

	52
	
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,012
	
	

	53
	
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	0,128
	
	

	54
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм
	м2
	6,7
	
	

	55
	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	4,84
	
	

	56
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	0,92
	
	

	57
	
	Устройство желобов: подвесных
	м
	2,2
	
	

	58
	
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	3,5
	
	

	59
	
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт.
	1
	
	

	60
	
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт.
	1
	
	

	61
	
	Установка светильников местного освещения
	шт.
	1
	
	

	62
	
	Очистка поверхности щетками
	м2
	9
	
	

	63
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	м2
	21,6
	
	

	64
	
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича
	м2
	18
	
	

	65
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	м2
	18
	
	

	66
	
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	6
	
	

	67
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*4
	т
	0,1176
	
	

	68
	
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	9
	
	

	69
	
	Устройство желобов: подвесных
	м
	6,6
	
	

	70
	
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	7
	
	

	71
	
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт.
	2
	
	

	72
	
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт.
	2
	
	

	73
	
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	м2
	2
	
	

	74
	
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов
	м2
	20
	
	

	75
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню
	м2
	5
	
	

	76
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	5
	
	

	77
	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
	м2
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Кол-во дефектов-1 шт
	Руководитель отдела ОКСиЭ 
	
	А.В. Манская

	Начальник почтамта 
	
	Е.А. Байкова

	Ведущий специалист отдела охраны труда и экологии
	
	
И.С. Иваськов



