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Технические характеристики продукции:

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Электрический водонагреватель

	Установка: вертикальная
Способ крепления: настенный
Управление: электронное
Напряжение сети: 220(230) В
Мощность: 2 кВт
Объем: 50 л
Тип ТЭНа: мокрый
Материал бака: нержавеющая сталь
Резьба для подключения воды: 1/2 дюйма
Наличие сетевой вилки: да
УЗО в комплекте: да
Количество ТЭНов: 2 шт
Макс. давление воды: 7 бар
Подводка: нижняя
Магниевый анод: да
Ускоренный нагрев: да
Предохранительный клапан: да
Обратный клапан: есть
Степень защиты от воды: X4 IP
	1
	шт.
	
	
	
	
	27.51.25.110

	2
	Электрический водонагреватель

	Установка: вертикальная
Способ крепления: настенный
Управление: электронное
Напряжение сети: 220(230) В
Мощность: 2 кВт
Объем: 30 л
Тип ТЭНа: мокрый
Материал бака: нержавеющая сталь
Резьба для подключения воды: 1/2 дюйма
Наличие сетевой вилки: да
УЗО в комплекте: да
Количество ТЭНов: 2 шт
Макс. давление воды: 7 бар
Подводка: нижняя
Магниевый анод: да
Ускоренный нагрев: да
Предохранительный клапан: да
Обратный клапан: есть
Степень защиты от воды: X4 IP
	1
	шт.
	
	
	
	
	27.51.25.110

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
