

Техническое задание
на выполнение работ по устройству наружного искусственного освещения освещения автодороги Р-132 в Ивановской области

1. Общие сведения

1.1. Место расположения объекта: Участки автомобильной дороги  Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской области .
1.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ – «15» декабря 2026 г.
1.3. Основные условия исполнения договора:
Все виды и объёмы работ (услуг) должны быть выполнены (оказаны) в полном соответствии с действующими нормативными документами, требованиями аукционной документацией и Техническим заданием. 
При оказании услуг (выполнении работ) и принятии строительных и технологических решений Исполнителем должны неукоснительно соблюдаться требования нормативных документов.
Качество выполняемых работ, применяемых материалов и готовой продукции, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов. Все материалы и изделия, включенные в перечни дорожно-строительных материалов и изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования и сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011 ), используемые при производстве работ, должны иметь декларации, сертификаты ТР ТС 014/2011, материалы, конструкции и изделия не включенные в указанные перечни должны иметь сертификаты соответствия РФ, паспорта заводов - изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество, экологическую безопасность.
Дорожно-строительные материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться документами о качестве.
2. Общие требования
Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
3. Состав работ
Устройство наружного искусственного освещения:
Исполнителю необходимо выполнить работы по устройству наружного искусственного освещения на следующих участках:
Таблица №1
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Устройство наружного освещения на участке км 158+000 – км 161+000 автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль

	1.1
	Установка закладных деталей ЗФ-24/8/Д310-2,5-6 и опор освещения типа СФГ-400-9,0-01-ц
	шт
	54

	1.2
	Установка закладных деталей ЗФ-30/8/Д380-2,5-6 и опор освещения типа СФГ-700-9,0-01-ц
	шт
	32

	1.3
	Монтаж кронштейнов крепления светильников 1К1-1,5х1,5-01-Ц (однорожковый) с прокладкой кабеля марки ВВГ-Пнг(А)LS 3х2,5-0,66
	шт
	86

	1.4
	Подвеска на опорах освещения Провод СИП-2 3х35+1х50
	м
	3 000

	1.5
	Установка светильника светодиодного 120Вт
	шт
	86

	1.6
	Установка вертикальной разметки 2.1.3
	шт
	86

	1.7
	Установка табличек нумерации опор
	шт
	86

	1.8
	Монтаж ШУНО
	шт
	1

	1.9
	Устройство КТП-Т-В/В-16/10/0,4 киоскового типа
	шт
	1

	1.10
	Установка опоры ж/б СВ 110-3
	шт
	1

	2
	Устройство наружного освещения на участке км 195+900 – км 197+750 автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль

	2.1
	Установка закладных деталей ЗФ-24/8/Д310-2,5-6 и опор освещения типа СФГ-400-9,0-01-ц
	шт
	52

	2.2
	Установка закладных деталей ЗФ-30/8/Д380-2,5-6 и опор освещения типа СФГ-700-9,0-01-ц
	шт
	36

	2.3
	Монтаж кронштейнов крепления светильников 1К1-1,5х1,5-01-Ц (однорожковый) с прокладкой кабеля марки ВВГ-Пнг(А)LS 3х2,5-0,66
	шт
	84

	2.4
	Монтаж кронштейнов крепления светильников К17(45)-1,5х1,5 (двухрожковый) с прокладкой кабеля марки ВВГ-Пнг(А)LS 3х2,5-0,66
	шт
	4

	2.5
	Подвеска на опорах освещения Провод СИП-2 4х35+1х54
	м
	3 075

	2.6
	Установка светильника светодиодного 120Вт
	шт
	88

	2.7
	Установка светильника светодиодного 100Вт
	шт
	4

	2.8
	Установка вертикальной разметки 2.1.3
	шт
	92

	2.9
	Установка табличек нумерации опор
	шт
	92

	2.10
	Монтаж ШУНО
	шт
	1

	2.11
	Устройство КТП-Т-В/В-16/10/0,4 киоскового типа
	шт
	1

	2.12
	Установка опоры ж/б СВ 110-3
	шт
	1



В ходе выполнения работ по устройству наружного искусственного освещения на вышеперечисленных участках Подрядчику предстоит выполнить:
- Провести обследования, подготовить исходных данных для разработки проекта производства работ (далее – ППР) и иную техническую документацию, предусмотренную Договором.
- Подготовить материалы для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям.
- Оплатить полученные счета на технологическое присоединение.
- Установить наружное искусственное освещение в виде опор освещения, кронштейнов, светильников, провода СИП, шкафа управления наружным освещением (ШУНО), автоматической системы управления наружным освещением (АСУНО), силового трансформатора, линейного разъединителя и других элементов.
- Выполнить пуско-наладку установленных элементов освещения под управлением АСУНО.

Опоры должны соответствовать требованию ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования» 
Закладные детали фундаментов должны соответствовать требованию ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»
Сталь для элементов конструкции опор должна выбираться исходя из климатического района эксплуатации согласно СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*».
Антикоррозийное покрытие опор должно соответствовать ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».
Светильники должны соответствовать требованиям ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» и требованиям Постановления Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
СИП должен соответствовать требованиям ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».
Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей в диапазоне от -50 °С до +50 °С. 
Сталь для заземляющих устройств должна соответствовать ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент».
Антикоррозийное покрытие заземляющих устройств должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».
4. Общие требования организации движения, ограждения мест производства работ
Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения в местах производства работ в течении 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего договора Исполнитель должен разработать схему организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, руководствуясь соответствующими правилами дорожного движения, требованиями технических регламентов, национальных стандартов, правил, отраслевых дорожных методик, настоящим Техническим заданием по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах с соблюдением требований по охране труда, установленными действующими нормативными правовыми актами.
Исполнитель разрабатывает схему организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019-2016, и «Регламенту об утверждении и мониторинге схем организации движения и ограждения мест производства работ на сети автомобильных дорог подведомственной федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль»), утвержденного приказом ФКУ «Центравтомагистраль» от 23.05.2022 № 194 (наст. ФКУ Упрдор «Россия»), в соответствующем масштабе для участка временного изменения движения. Проведение дорожных работ осуществляется при наличии утвержденных ФКУ Упрдор «Россия» схем (проекта) организации движения и ограждения места производства дорожных работ.
Уполномоченные лица Исполнителя регулярно, в том числе перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены должны проверять наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ. При необходимости заменяют пришедшие в негодность или устанавливают отсутствующие технические средства. 
Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ на федеральных дорогах, должны быть обеспечены спецодеждой (средствами индивидуальной защиты) соответствующего цвета, соответствующей, в том числе, требованиям Технического регламента Таможенного союза, со светоотражающими элементами и с фирменным логотипом Исполнителя.
Исполнитель несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за обеспечение безопасности движения в местах ведения работ в течение всего периода времени их выполнения.

Все материалы, применяемые при оказании услуг (выполнении работ), должны сопровождаться документами о качестве.
Сдача-приёмка работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон в соответствии с требованиями настоящего технического задания и условиями, предусмотренными Договором.
Оформление оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется с составлением соответствующих актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
Исполнитель обязан вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ, журналы входного, операционного и лабораторных контролей, а также оформлять акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, на русском языке по формам, согласованным с Заказчиком.
Услуги оплачиваются исходя из фактически оказанных услуг, с учётом расчёта стоимости контрактной цены.
Услуги принимаются и оплачиваются, только если их качество и количество подтверждаются исполнительной документацией.




