Техническое задание 
на поставку камер видеонаблюдения

1. Предмет закупки: Поставка камер видеонаблюдения.
2. Заказчик: Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком».
3. Место доставки поставляемых товаров: г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, д.78.
4. Срок и условия оплаты поставки товара: Форма оплаты - безналичный расчет. Аванс 30% от суммы заказа в течение 10 дней. Окончательный расчёт по заказу осуществляются по факту поставки товара в течение не более чем 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной/УПД путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5. Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 90 (девяносто) календарных дней.
6. Требования к качеству, упаковке и поставке товара: 
- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке. 
- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. 
- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.
- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара.
- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.
- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.
- Товары, произведённые в России, должны входить в реестр Минпромторга. 
- Данная спецификация будет являться приложением к рамочному договору со сроком действия на 2 года, где поставка товара будет обозначена частичными объёмами при помощи подписания заказов. 
8.   Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на срок не менее 24 месяцев.
9.Характеристика  поставляемого товара:
	

№ п/п
	

Наименование товара
	

Характеристика товара
	

Кол-во товара
	

Ед. изм.

	





1.
	Домофон (IP-камера видеонаблюдения тип 1)
	Форм-фактор: вызывная панель
Антивандальный корпус: Да
Камера видеонаблюдения: Да
Класс защиты IP: IP66
Количество абонентов: 1
Количество кнопок вызова: 1
Комплектация: Вызывная панель
Материал наружных блоков: Металл
Место установки: Уличные
Назначение: на дверь , на калитку
Подключение: Проводное
Протокол связи: SIP/TCP/IP
Разрешение камеры (Матрица/сенсор): 2 мп (КМОП 1/2.8)
Запись на карту памяти: да
Способ монтажа: Накладной
Тип: Ip-домофон
Тип кнопок: Механические
Угол обзора камеры (горизонтальный): не менее 85 градусов
Цвет наружных блоков: серый или черный.
Питание: PoE
Широкий динамический диапазон (WDR): есть
ИК-подсветка: с дальностью не менее 10 метров
Скорость затвора От 1/25 до 1/8000 сек.

	171
	шт.

	2.
	IP-камера видеонаблюдения тип 2
	Форм-фактор: цилиндрическая; Камера видеонаблюдения: Да
Класс защиты IP: IP66 или IP67; Материал: Металлический
Место установки: Уличные; Назначение: на стену
Подключение: Проводное
Протокол связи: RTP через TCP/IP, CMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF
Разрешение камеры (матрица): не менее 5 мп (не менее 1/2,7” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой)
ИК-подстветка: не менее 50 м.
Угол обзора камеры (горизонтальный): не хуже от 40 до 110 градусов
Угол обзора камеры (вертикальный): не хуже от 23 до 56 градусов
Цвет наружных блоков: белый
Фокусное расстояние: не хуже 2.6 – 14.1 мм.
Количество потоков: не менее 2
Широкий динамический диапазон (WDR): наличие
Чувствительность: не более 0.1 Лк (цветное)
Режим «День/ночь» - ИК-фильтр с автопереключением: есть
Форматы сжатия: Н.264 BP / Н.264 MP / Н.264 HP / H.265 MP
Разрешение основного потока видео: не менее 2560 × 1440
Разрешение дополнительного потока видео: не менее  1280 × 720
Битрейт: не менее 512 – 8192 Кбит/с, VBR / CBR (вариация ≤ ±10%)
Диапазон рабочих температур, ºС: не уже от -60 до +50
Размеры: в пределах 242-283 × 84-107 × 88-107 мм
Питание: PoE
Встроенный нагревательный элемент: наличие
Страна производства: РФ
	300
	шт.

	3.
	IP-камера видеонаблюдения тип 3
	Форм-фактор: цилиндрическая; Камера видеонаблюдения: Да
Класс защиты IP: IP67 или IP66; Материал: Металлический
Место установки: Уличные; Назначение: на стену; Подключение: Проводное
Протокол связи: RTP через TCP/IP, CMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP, ONVIF
Разрешение камеры (матрица): не менее 5 мп (сенсор КМОП не менее 1/2.7"); оптический зум (оптическое увеличение): не менее 20
ИК-подсветка: не менее 70 м.
Угол обзора камеры (горизонтальный): в пределах от 3 до 56 градусов
Угол обзора камеры (вертикальный):в пределах от 3 до 27 градусов
Цвет наружных блоков: белый
Фокусное расстояние (объектив): в пределах не 5 - 98 мм. (Моторизованный, не менее  F2.0, АРД); Количество потоков: не менее 2
Широкий динамический диапазон (WDR) аппаратный: не менее 120dB 
Чувствительность: не более 0.005 лк (день) / 0.01 лк (ночь)
Режим «День/ночь» - ИК-фильтр с автопереключением: есть
Скорость затвора: от 1 до 1/100000 сек. 
Форматы сжатия: H.265 MP, H.264 MP/BP/HP, Motion JPEG
Разрешение основного потока видео: не менее 2560 × 1440
Разрешение дополнительного потока видео: не менее  1280 х 720
Битрейт: не менее От 32 кбит/с до 8 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения (Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, баланс белого, выдержка (авто, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман, режим ИК-баланса): есть
Диапазон рабочих температур, ºС: в пределах от -60 до +50
Размеры: в пределах 80-134x75-126x233-330мм (с выдвинутым козырьком)
Питание: PoE; Поддержка карт памяти (не менее 512 ГБ): есть
Страна производства: РФ
	100
	шт.



