














ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС.
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125548757]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125548758]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Т4
	Силовой трансформатор №4

	ТСН24
	Трансформатор собственных нужд №4

	ГА4
	Гидроагрегат №4

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	РД
	Рабочая документация

	м
	Метр

	шт
	Штука

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт




1.2. [bookmark: _Toc125548759]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc125548760][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение предстоящего доходного договора по Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы распределительных устройство 15,75 кВ блока 4 ГТ заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.
2. [bookmark: _Toc125548761]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc125548762]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1. [bookmark: _Toc125548763]Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечания

	1. 
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена10кВ ПвВнг(A)-Ls-10 1х150
	м
	30
	

	2. 
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на напряжение 10кВ ПвПу-10 1x50/16
	м
	10
	

	3. 
	Кабель силовой экранированный 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не расространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымовыделением  ПвВнг(А)-LS-20 3х70/50
	м
	25
	

	4. 
	Кабель силовой экранированный 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распостраняющий горение при груповой прокладке с пониженным дымовыделением ПвВнг(А)-LS-10 3x120/25
	м
	160
	



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабелей из сшитого полиэтилена для выполнения монтажных работ по РУ15,75 кВ блока 4ГТ Чиркейской ГЭС.

	С даты заключения договора
	В течении 30 календарных дней с даты подписания Договора
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2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:
   
	№ п/п
	Наименование параметра

	Требование заказчика

		Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	



	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции»
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1.
	Место поставки
	Республика Дагестан,
Буйнакский район, Чиркейская ГЭС
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде:
· паспорта;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· сертификаты качества;
УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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