










ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стекол для мебельных барьеров






































Москва, 2026 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение 
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	[bookmark: _GoBack]1
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар, в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар, стекло
	Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ)

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	6
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	7
	ЛЦ
	Логистический центр

	8
	D
	Диаметр


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: Поставка стекол для мебельных барьеров.
Цель закупки: обеспечение отделений почтовой связи необходимым Товаром в соответствии со стандартами оформления отделений почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.	Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
3.2.	Спецификация поставляемого Товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.3.	Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
Товар должен соответствовать требованиям действующих регламентов, стандартов, нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технические характеристики Товара приведены в Приложении № 2 к ТЗ. 
3.4.	Комплектность Товара
Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя. Комплектность Товара изложена в Приложении № 2 к ТЗ.
3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- ГОСТ 111-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло листовое бесцветное. Технические условия»;
- ГОСТ 30698-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия»;
- ГОСТ 32529-2013 «Межгосударственный стандарт. Стекло и изделия из него. Правила приемки»;
- ГОСТ 6799-2021 «Межгосударственный стандарт. Стеклоизделия для мебели. Технические условия»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;
и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).
Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик обязан гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ.
Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.
При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара. Все сопутствующие мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) в период гарантийного срока осуществляются силами Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Транспортная маркировка Товара – согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.
Маркировка должна иметь предупреждающие знаки (на внешней стороне упаковки должны быть нанесен манипуляционный знак «Хрупкое. Осторожно», в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»).
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям.
Упаковка Товара должна предусматривать:
- индивидуальную защиту (каждое стекло оклеивается защитной полиэтиленовой пленкой от царапин и сколов);
- амортизирующие прокладки (между стеклами в пачке прокладывается вспененный полиэтилен (толщиной от 2 мм) или плотный гофрокартон для исключения трения);
- жесткую внешнюю тару (транспортировка осуществляется в деревянных ящиках (обрешетке) или на усиленных поддонах с использованием паллетных бортов);
- надежную фиксацию (стекла жестко закрепляются внутри тары вертикально или на специальных пирамидах, исключая любое смещение, удары и вибрацию в пути при доставке).
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.	Срок и место поставки товара
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: ЛЦ Внуково 2, 
г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2.	Условия поставки
Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.
Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о поставке подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. 
Доставка, разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.
Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 7.2 ТЗ.
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Покупателя. Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика, либо повторно вызвать Поставщика на приемку.
7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара
При поставке Товара Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
–	товарная накладная по форме ТОРГ-12 / УПД;
–	сертификат соответствия / декларация о соответствии (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
–	руководство пользователя;
–	оформленный гарантийные талоны или аналогичные документы о гарантии.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Транспортировка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением его от атмосферных осадков и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований руководства пользователя не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, а также окружающей среде.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.




14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	-

	2
	Технические характеристики Товара
	-





Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Код ОКПД2
	Количество
	Единица измерения

	1
	Стекло для мебельного барьера 1200С
	23.19.26.900
	шт.
	460

	2
	Стекло для мебельного барьера 1400С
	23.19.26.900
	шт.
	10





Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Параметры
	Показатель

	1
	Стекло для мебельного барьера 1200С
	Стекло:
Толщина - 5 мм (предельное отклонение ±0,2 мм).
Высота - 600 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Длина - для барьера 1200С, с учетом стоек - 1160 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Тип стекла - закаленное прозрачное.
Обработка - полированная еврокромка по всему периметру стекла.
	соответствие

	
	
	Штанга мебельная круглая с креплениями:
Диаметр - 25 мм (предельное отклонение ±0,15 мм).
Длина - 1200 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Материал - сталь (хром) с защитным покрытием.
Нагрузка - не менее 20 кг/м.
Консоль-крепление к плоскости D25 мм - 2 шт.
Саморезы - 6 шт.
Держатель штанги 25 мм для стекла R7 - 4 шт.
Вкладка R47 для стекла - 8 шт.
	соответствие

	2
	Стекло для мебельного барьера 1400С
	Стекло:
Толщина - 5 мм (предельное отклонение ±0,2 мм).
Высота - 600 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Длина - для барьера 1400С, с учетом стоек - 1360 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Тип стекла - закаленное прозрачное.
Обработка - полированная еврокромка по всему периметру стекла.
	соответствие

	
	
	Штанга мебельная круглая с креплениями:
Диаметр - 25 мм (предельное отклонение ±0,15 мм).
Длина - 1400 мм (предельное отклонение ±2 мм).
Материал - сталь (хром) с защитным покрытием.
Нагрузка - не менее 20 кг/м.
Консоль-крепление к плоскости D25 мм - 2 шт.
Саморезы - 6 шт.
Держатель штанги 25 мм для стекла R7 - 4 шт.
Вкладка R47 для стекла - 8 шт.
	соответствие



