
















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку санитарно-технического оборудования 
и инженерной арматуры для нужд АО «Почта России» 































Москва, 2026
2

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель/Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар
	Смеситель на раковину, кран для одной воды, обратный пружинный клапан, обратный клапан, унитаз с бачком, умывальник фарфоровый

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	8
	ЛЦ
	Логистический центр


 
2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 
Поставка санитарно-технического оборудования и инженерной арматуры для нужд АО «Почта России».
[bookmark: _GoBack]Закупка осуществляется в целях обеспечения санитарно-техническим оборудованием, водоразборной и защитной трубопроводной арматурой, а также организацией санитарно-гигиенических зон структурных подразделений Общества в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и строительными нормами Российской Федерации.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным 
от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3.2.  Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Смеситель на раковину
	шт.
	30

	2
	Кран для одной воды
	шт.
	50

	3
	Обратный пружинный клапан 
	шт.
	50

	4
	Обратный клапан
	шт.
	50

	5
	Унитаз с бачком
	шт.
	30

	6
	Умывальник фарфоровый
	шт.
	30



3.3.  Основные характеристики товара

	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	Смеситель на раковину

	Тип смесителя
	
	Однорычажный
	Соответствие

	Тип установки
	
	Настольный или на раковину*
	

	Материал корпуса
	
	ABS-пластик
	Соответствие

	Наличие аэратора в комплекте поставки
	
	Да
	Соответствие

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Запорный клапан
	
	Керамический картридж
	Соответствие

	Тип крепления
	
	На гайку
	Соответствие

	Наличие гибкой подводки в комплекте поставки
	
	Да
	Соответствие

	Присоединительный размер
	дюйм
	1/2
	Соответствие

	Высота смесителя
	мм
	От 160 до 185*
	

	Форма смесителя
	
	Квадратная или округлая или плоская*
	

	Кран для одной воды

	Тип смесителя
	
	Одновентильный смеситель для одного типа воды
	Соответствие

	Тип установки
	
	Настольный или на раковину*
	

	Материал корпуса
	
	ABS-пластик
	Соответствие

	Наличие аэратора в комплекте поставки
	
	Да
	Соответствие

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Запорный клапан
	
	Кран-букса
	Соответствие

	Материал кран-буксы
	
	Керамическая или пластиковая*
	

	Тип крепления
	
	На гайку
	Соответствие

	Присоединительный размер
	дюйм
	1/2
	Соответствие

	Конструкция крана
	
	Поворотный или не поворотный*
	

	Обратный пружинный клапан

	Тип
	
	Пружинный
	Соответствие

	Размер
	дюйм
	1/2
	Соответствие

	Резьба
	
	F (внутренняя)
	Соответствие

	Материал корпуса
	
	Латунь
	Соответствие

	Давление
	бар
	Не менее 25*
	

	Максимальная рабочая температура
	оС
	Не менее 100*
	

	Обратный клапан

	Применение 
	
	Системы водоснабжения и отопления
	Соответствие

	Номинальный диаметр 
	мм
	20
	Соответствие

	Материал корпуса
	
	Рандом-сополимер полипропилена (PP-R)
	Соответствие

	Материал внутренней пружины/штока
	
	Нержавеющая сталь
	Соответствие

	Тип соединения
	
	Сварное
	Соответствие

	Рабочее давление 
	бар
	Не менее 25*
	

	Максимальная рабочая температура
	°C
	Не менее 80*
	

	Монтажное положение
	
	Допускается установка в любом положении (горизонтально и вертикально)
	Соответствие

	Должен быть совместим с трубами PP-R по ГОСТ 32415-2013, иметь аналогичные или улучшенные гидравлические и прочностные характеристики
	
	Да
	Соответствие

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Унитаз с бачком

	Тип монтажа
	
	Напольный
	Соответствие

	Материал
	
	Санитарный фарфор
	Соответствие

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Организация слива 
	
	Воронка-водоворот или каскадный*
	

	Конструкция чаши
	
	Ободковая или безободковая*
	

	Объем бачка
	л
	Не менее 6*
	

	Режим слива воды
	
	Однорежимный или двухрежимный*
	

	Направление выпуска
	
	Косой или горизонтальный или вертикальный*
	

	Подвод воды
	
	Верхний или нижний*
	

	Механизм слива
	
	Механическая кнопка
	Соответствие

	Комплектация
	
	Унитаз, смывной бачок, сиденье с крышкой
	Соответствие

	Материал сиденья
	
	Полипропилен с антибактериальным покрытием
	Соответствие

	Цвет сиденья
	
	Белый
	Соответствие

	Умывальник фарфоровый

	Тип монтажа/установки
	
	Подвесной (настенный)
	Соответствие

	Форма чаши
	
	Полукруглая
	Соответствие

	Материал
	
	Санитарный фарфор
	Соответствие

	Цвет чаши
	
	Белый
	Соответствие

	Поверхность
	
	Глянцевая глазурь, устойчивая к бытовой химии
	Соответствие

	Наличие перелива
	
	Интегрированный слив-перелив
	Соответствие

	Количество отверстий под смеситель
	шт.
	1 (одно)
	Соответствие

	Расположение отверстия под смеситель
	
	В центре или справа или слева*
	

	Габариты

	мм
	Ширина: от 500 до 600*
Высота: от 150 до 220*
Глубина: от 450 до 500*
	


Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

3.4.  Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:
·  ГОСТ 15167-93 «Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Технические условия»;
·  ГОСТ 21485-2016 «Межгосударственный стандарт. Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»;
·  ГОСТ 30493-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры»;
·  ГОСТ 19681-2016 «Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;
·  ГОСТ 25809-2019 «Межгосударственный стандарт. Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;
·  ГОСТ 27477-87 «Клапаны обратные. Основные параметры»;
·  ГОСТ 12.2.063-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;
·  ГОСТ 32415-2013 «Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»,
и прочим стандартом, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Товар должен иметь следующую маркировку:
· наименование или обозначение типа (вида, модели);
· идентификационный (серийный/ заводской) номер;
· месяц и год изготовления;
· наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;
· маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.
На упаковку крупногабаритных и хрупких товаров (санитарного фарфора) должны быть нанесены стандартные международные манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»: «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги».

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения, обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.
Упаковка хрупкого санитарно-технического оборудования (унитаз с бачком, умывальник фарфоровый) должна содержать внутренние демпфирующие элементы (пенопластовые вставки, многослойный гофрокартон или воздушно-пузырьковую пленку), жестко фиксирующие товар внутри коробки и исключающие его перемещение.
Смесители на раковину, краны для одной воды и инженерная арматура (обратные клапаны) должны поставляться в индивидуальной упаковке, исключающей трение металлических или пластиковых деталей друг о друга и повреждение декоративного гальванического или лакокрасочного покрытия. 

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество;
· руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации;
· паспорт; 
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]; [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· гарантийный талон,
и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида. 
В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.
Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по монтажу и эксплуатации.
Материалы, используемые при изготовлении товара (санитарный фарфор, латунь, полипропилен, ABS-пластик), должны быть устойчивы к воздействию горячей и холодной воды, температурным перепадам, а также к воздействию бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 
Не установлены.
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