



                                                                            





















Технические требования на поставку МТР

Поставка полуприцепа-цистерны для осуществления перевозок ГСМ 
в соответствии с «ДОПОГ»
 в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
[bookmark: _GoBack]                                                  
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1.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124170486][bookmark: _Toc124170622][bookmark: _Toc146783995]Перечень и объем закупаемой продукции
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Полуприцеп-цистерна на шасси повышенной проходимости
	шт.
	3
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка полуприцепа-цистерны для осуществления перевозок ГСМ в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора
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1.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc124170490][bookmark: _Toc124170627][bookmark: _Toc146784020]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка полуприцепа-цистерны для осуществления перевозок ГСМ в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Полуприцеп-цистерна на шасси повышенной проходимости

	1.1
	Марка

	Полуприцеп-цистерна на шасси повышенной проходимости
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.2
	Область применения
	Перевозка горюче-смазочный материалов (ГСМ) под ДОПОГ
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.3
	Сроки изготовления
	Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года изготовления, комплектующие и запасные части на поставляемую Продукцию должны быть новыми, не ранее 2026 года изготовления (Продукцией, которая не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не была использованной).
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2
	Технические характеристики

	2.1
	Тип подвески 
	Двухосная, односкатная, рессорно-балансирная, оси BPW
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.2
	Количество осей/колес
	2 / 4+1
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.3
	Шкворень типоразмер, дюйм
	2
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.4
	Размер шин
	425/85 R21 (требования к нормам слойности не предусмотрены)
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.5
	Снаряженная масса, кг.
	7 400
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	2.6
	Полная масса, кг.
	25 200
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	3
	Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы

	3.1
	Нагрузка на ССУ, кг
	10 200
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3.2
	Нагрузка на дорогу через шины, кг
	15 000
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3.3
	Опорное устройство
	Механическое с ручным приводом
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4
	Габаритные размеры полуприцепа-цистерны

	4.1
	Длинна, мм
	8 715
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	4.2
	Ширина, мм 
	2 550
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4.3
	Высота, мм
	3 510
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	4.4
	Высота ССУ, мм
	1 500
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	5
	Тормозная система

	5.1
	Рабочая
	Тормозная система с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС) . Тормозные механизмы всех колес барабанного типа.
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	5.2
	Стояночная
	Тормозные механизмы всех колес барабанного типа механическая, с пневматическим управлением, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей.
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	6
	Параметры емкости

	6.1
	Вместимость цистерны, м3
	20
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	6.2
	Количество изолированных секций, шт.
	1
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	6.3
	Сечение цистерны
	чемодан переменного сечения
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	6.4
	Материал цистерны
	сталь 09Г2С, S=4 мм
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	6.5
	Несущие элементы
	цистерна установлена в ложементы рамы полуприцепа через резиновый демпфер. Фиксация цистерны на ложементах осуществляется при помощи стяжных лент
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	6.6
	Волнорезы
	полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% 
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	7
	Система раздачи топлива (СРТ)

	7.1
	Трубопровод цистерны, мм
	ДУ-80
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	7.2
	Быстроразъемные соединения (БРС), мм
	ДУ-80
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	7.3
	Пенал рукавов
	Оцинкованный
	
	
	

	7.4
	Рукав напорный, м
	4 (2 шт.)
	
	
	

	8
	Дополнительные требования и комплектация

	8.1
	Крышка горловины
	алюминиевая
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.2
	Устройство дыхательное
	УД2-80 (фланцевое)
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.3
	Донный клапан, мм 
	ДУ-90, с пневмоуправлением и ручным дублером
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.4
	Лестница на площадку обслуживания заливной горловины
	переднее расположение
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.5
	Поручень
	Складной, справа от площадки обслуживания
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.6
	Противооткатные башмаки
	пластиковые
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.7
	Тип огнетушителя с пеналом
	ОП-10 (2 шт.)
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.8
	Катушка заземления
	Установлена на ящике СРТ
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.9
	Ящик для песка
	Пластиковый, располагаемый на цистерне
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.10
	Набор ДОПОГ (ADR)
	наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	8.11
	Таблички со спецсимволами 1202 с держателями под них
	1 шт., сзади на цистерне
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	9
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	9.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	9.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	10
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	10.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на Продукцию составляет 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) или 50 000 км пробега, в зависимости от того какое из условий наступит раньше.
Продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный Договором.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	10.2
	Гарантийные обязательства
	Распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие её части (комплектующие изделия), а также на запасные части 
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	10.3
	Гарантийные обязательства
	Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Продукции и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Продукции, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или условий её хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Покупателя (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	11
	Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией

	11.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов:
- свидетельство о поверке;
- паспорт на емкость;
- паспорт транспортного средства с отметкой об утилизационном сборе;
- технический паспорт на узлы и агрегаты и доп. оборудование (паспорт производителя) на каждую единицу Продукции (при наличии у производителя Продукции);
- сертификат соответствия или декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- одобрение на соответствие Техническому регламенту ТР/ТС 08/2011 о безопасности колесных ТС; 
- одобрение типа транспортного средства на соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ № 12 от 09.01.2014);
- инструкция пользователя на русском языке, сервисная книжка на русском языке (при наличии у производителя Продукции);
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- договор купли-продажи, для постановки на учет в ГИБДД в 3 (трех) экземплярах;
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27);
- счет;
- счет-фактуру (при наличии);
- товарная накладная (УПД) в 2 (двух) экз.;
- акт-приема передачи ТС в 2 (двух) экз.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	


 
