



                                                                                     























Технические требования на поставку МТР

Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc170116921]Наименование закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго».
[bookmark: _Toc170116922]Цель использования закупаемой продукции: 
Для проведения транспортировочных и монтажных работ для нужд АО «Сахаэнерго».
[bookmark: _Toc170116923]Иные требования и сведения общего характера 
1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. 
1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124170487][bookmark: _Toc170116927]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автомобиль бортовой повышенной проходимости с КМУ с люлькой
	шт.
	2
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[bookmark: _Toc124170489][bookmark: _Toc170116929][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
	Не ранее 30 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc170116930][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc124170490]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: Поставка автомобилей бортовых повышенной проходимости с КМУ с люлькой в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Автомобиль бортовой повышенной проходимости с КМУ с люлькой:

	1.1.1 
	Марка
	-
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.2 
	Область применения
	Проведение транспортировочных и монтажных работ
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.3 
	Сроки изготовления
	Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года изготовления, комплектующие и запасные части на поставляемую Продукцию должны быть новыми, не ранее 2026 года изготовления (Продукцией, которая не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не была использованной).
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.4 
	Иное
	- На всю продукцию должно быть установлено оборудование согласно ТТ непосредственно заводом изготовителем или в авторизованном сервисном центре, что должно быть подтверждено заказ-нарядом (предоставляет при поставке Продукции).
- Пробег продукции не должен превышать 50 км.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5 
	Технические характеристики:

	1.1.5.1
	Колесная формула
	6х6
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.5.2
	Снаряженная масса, кг.
	[bookmark: _GoBack]Не более 14 700
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.5.3
	Полная масса, кг. 
	Не более 22 500
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.5.4
	Колесная база, мм.
	Не менее 4 600
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.5.5
	Масса перевозимого груза, кг.
	Не менее 7 800
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.6 
	Двигатель:

	1.1.6.1. 
	Тип двигателя
	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха (Евро-5)
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.6.2. 
	Максимальная мощность,кВт (л.с.)
	Не менее 221 (300)
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.6.3. 
	Объем, л.
	Не менее 11,7
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.6.4. 
	Количество цилиндров
	Не менее 8
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.6.5. 
	Расположение
	V-образное
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.6.6. 
	Головки цилиндра
	Индивидуальные алюминиевые
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.6.7. 
	Подогреватель двигателя
	Подогреватель двигателя жидкостный, дизельный, 24В, не менее 14 кВт.
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.7 
	Коробка передач

	1.1.7.1
	Тип коробки передач
	Механическая 
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.7.2
	Число ступеней коробки передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.8 
	Кабина

	1.1.8.1
	Тип кабины
	С утеплением капота, со спальным местом
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.8.2
	Число мест в кабине
	Не менее 2-х
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.8.3
	Цвет кабины
	Белый
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.8.4
	Воздушный отопитель
	Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе не менее 1,9 кВт Webasto или эквивалент
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.9 
	Тормозная система

	1.1.9.1
	Тормозная система
	Пневматическая
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.9.2
	Передние тормозные механизмы
	Барабанные
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.9.3
	Задние тормозные механизмы
	Барабанные
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.10 
	Наружные размеры платформы

	1.1.10.1
	Длина, мм
	Не более 11 000
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.10.2
	Ширина, мм
	Не менее 2 550
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.10.3
	Высота, мм
	Не более 4 000
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.10.4
	Погрузочная высота платформы, мм
	Не более 1 480
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.11 
	Бортовая платформа

	1.1.11.1. 
	Сварная рамная конструкция
	С применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок толщиной 5мм., усиленных в местах стыка. Продольные балки лонжерона представляют из себя швеллер толщиной 6мм. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система, окраска и сушка в окрасочной камере. Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.2. 
	Крепление кузова к раме шасси
	Стремянки в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.3. 
	Настил
	Транспортировочная фанера 24 мм
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.4. 
	Угол открытия бортов, град.
	180
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.5. 
	Прочее оборудование
	Пластиковые 1/3 полу-крылья. Боковые влагозащитные габаритные огни 4 шт. на сторону
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.6. 
	Стойки
	Быстросъемные
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.7. 
	Борта платформы
	Металлические борта, откидывающиеся, по три петли на борт. Резиновый буфер-отбойник на каждом борту. Быстросъемные запорные стойки и секции борта. Отбортовка на бортах из стального листа 1,2мм., покрашенная. Внешние крючки крепления груза. Петли крепления груза в полу
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.11.8. 
	Высота бортов, мм.
	Не более 730
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12 
	Краново-манипуляторная установка

	1.1.12.1. 
	Краново-манипуляторная установка
	L образного типа, тросовая

	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.2. 
	Количество выдвижных секций, шт.
	Не менее 5
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12.3. 
	Тип стрелы
	6-гранная
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.4. 
	Аутригеры (опоры)
	Непереворотные, гидравлическое раздвижение, 4 шт.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.5. 
	Грузовой момент, тн.
	Не более 18

	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12.6. 
	Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете стрелы, кг.
	В диапазоне от не менее 6 500 до не более 8 000
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12.7. 
	Максимальный вылет стрелы, м.
	Не менее 18,7
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12.8. 
	Максимальная высота подъема, м.
	Не менее 22,0

	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.1.12.9. 
	Способ управления
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.10. 
	Угол поворота, град.
	360 неограниченно

	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.11. 
	Управление - Аутригеры
	Снизу на колонне
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.12.12. 
	Управление- КМУ
	Стационарное с сиденья на колонне КМУ
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.13 
	Подъемное оборудование

	1.1.13.1 
	Люлька

	1.1.13.2 
	Сертифицированная 2-х местная люлька с механизмом горизонтирования и пультом управления, с электроизоляцией свыше 1000Вт
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.13.3 
	Система аварийного спускания люльки
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.13.4 
	Устройство фиксации рабочего положения люльки
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14 
	Дополнительная комплектация

	1.1.14.1 
	Тахограф
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.2 
	Комплект фильтров на автомобиль и КМУ
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.3 
	Стяжные ремни набор
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.4 
	ЗИП в комплектации завода изготовителя
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.5 
	Предпродажная подготовка
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.6 
	Огнетушитель 
	1шт
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.7 
	Медицинская аптечка
	1шт
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.8 
	Дополнительное лобовое стекло 
	1шт
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.1.14.9 
	Устройство экстренного вызова спасательных служб «ЭРА-Глонасс»
	«ЭРА-Глонасс»
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.2 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.3 
	Выполнение предпродажной подготовки
	Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) или не менее 50 000 км пробега, в зависимости от того какое из условий наступит раньше.
Продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный Договором.
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	3.2 
	Гарантийные обязательства
	Распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие её части (комплектующие изделия), а также на запасные части 
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3.3 
	Гарантийные обязательства
	Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Продукции и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Продукции, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или условий её хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Покупателя (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы или заверенные копии следующих документов:
- паспорт транспортного средства с отметкой об утилизационном сборе;
- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Продукции (при наличии у производителя Продукции);
- сертификат соответствия или декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- паспорта и сертификаты на дополнительное оборудование;
- одобрение на соответствие Техническому регламенту ТР/ТС 08/2011 о безопасности колесных ТС; 
- одобрение типа транспортного средства на соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ № 12 от 09.01.2014);
- инструкция пользователя на русском языке, сервисная книжка на русском языке (при наличии у производителя Продукции);
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- договор купли-продажи, для постановки на учет в ГИБДД в 3 (трех) экземплярах;
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27);
- счет;
- счет-фактуру (при наличии);
- товарная накладная в 2 (двух) экз.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	





[bookmark: _Toc170116931][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе своей заявки сведений по форме 3 Коммерческое предложение, Приложению №7 Структуры НМЦ, приведенных в Документации о закупке.  


