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Технические требования на выполнение работ


Проведение инженерно-геофизических исследований на прибрежной морской акватории по титулу: 
«Прямоточная система технического водоснабжения с морским водозабором ковшового типа по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (расширение)»
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[bookmark: _Toc222907806][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1.1. [bookmark: _Toc222907807][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГТС
	Гидротехническое сооружение

	БНС
	Береговая насосная станция

	ГРЭС
	Государственная районная электростанция

	ГОСТ
	Государственные стандарты РФ

	СП
	Свод правил

	СанПиН
	Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы



1.2.1.1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc222907808]Наименование закупаемой продукции
Проведение инженерно-геофизических исследований на прибрежной морской акватории по титулу: «Прямоточная система технического водоснабжения с морским водозабором ковшового типа по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (расширение)». 
1.3.1.1.1. [bookmark: _Toc222907809][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Проведение инженерных изысканий:
- инженерно-геофизические исследования;

Цель инженерно-геофизических исследований заключается в изучении геологических условий участка работ и подтверждении литологического разреза геофизическими методами на прибрежной морской акватории в пределах размещения сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в полном и достоверном объеме, необходимом и достаточном для принятия проектных решений (в том числе по защите от опасных процессов) и обоснования принятых проектных решений (в том числе расчетных), а также для разработки проектной документации и строительства объекта.
В задачи инженерно-геофизических исследований входит:
· выполнение в соответствии с настоящими Техническими требованиями и программой работ полевых и камеральных работ в составе инженерных изысканий, а также – лабораторных и специальных исследований; 
· формирование отчётной документации по результатам инженерно-геофизических исследований, обеспечивающих получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
· защита результатов инженерных изысканий при прохождении государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – до получения положительных заключений.

1.4.1.1.1. [bookmark: _Toc222907810][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение и проектируемые мероприятия
Идентификационные сведения по каждому объекту проектирования представлены в Приложении 2 к настоящим Техническим требованиями.
Категория сложности по данным ранее выполненных инженерно-геологических изысканий III (сложная).
Нормативная сейсмичность участка проектирования составляет: по карте А (ОСР-2015) – 8 баллов, по карте В (ОСР-2015) – 9 баллов, по карте С – 9 баллов
Нормативная величина вертикального заплеска цунами по данным СП 292.1325800.2017 для данного района составляет: 1 раз в 50 лет – 0,5 м; 1 раз в 100 лет – 1 м.


Проектом предусматривается:
Рассматривается система технического водоснабжения с организацией водозабора «ковшового» типа, с использованием морской воды для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин и механизмов 2 и 3 этапов Сахалинской ГРЭС-2.
Параметры проектируемой системы технического водоснабжения:
Расход охлаждающей воды	, м3/ч - 56 000
Давление на выходе БНС	м.в.ст - 63-70
Допустимые температуры воды,	°C	1 – 30
Источник технического водоснабжения	-	Татарский пролив.
Технологическая схема:
Требуемые параметры в заданных условиях обеспечит следующая схема системы технического водоснабжения:
 - береговая насосная станция получает морскую воду из водозаборного сооружения ковшевого типа огражденного от Татарского пролива дамбой с водопропускными трубами. Внутренняя акватория ковша углубляется до отметки минус 13,3 м с вывозом изымаемого грунта на полигон на суше;
- подачу воды в требуемых объемах осуществляют 6 насосов (дополнительно 2 насоса в резерве);
- от БНС до ГРЭС-2 прокладываются напорные водоводы Ду1800 в количестве 6шт. Водоводы прокладываются траншейным способом, материал водоводов - сталь 09Г2С. Граница проектирования – периметр ГРЭС-2;
 - нагретая в конденсаторах турбин вода по сбросным трубопроводам Ду1800 6шт. поступает в сифонный колодец. Сбросные водоводы прокладываются траншейным способом;
- после сифонного колодца вода поступает в уравнительную камеру по водоотводящему каналу;
 - из уравнительной камеры вода отводится по сбросным водоводам Ду2000 6шт. через водовыпуск в Татарский пролив. Водовыпуск находится на удалении 700м от БНС. Сбросные водоводы уложены по дну в траншее. Для исключения всплытия труб применяются утяжелители.
Конструктивные решения могут быть уточнены в процессе разработки проектной документации 
Для обеспечения функционирования БНС требуются системы: электроснабжения, водоснабжения, канализации, пожаротушения, сети связи.
Перечень основных сооружений:
· Огораживающая дамба с водопропускными трубами Ду2000 в теле – 6 шт.;
· Береговая насосная станция, Q=56000м3/час;
· Напорные водоводы Ду1800 – 6 шт;
· Коллекторная;
· Сбросные водоводы Ду1800 – 6 шт;
· Сифонный колодец;
· Водоотводящий канал;
· Уравнительная камера;
· Сбросные водоводы Ду2000 с водовыпуском – 6 шт;
Технические характеристики сооружений, включая размеры проектируемых зданий и сооружений, представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящим Техническим требованиями.
Параметры проектируемых зданий и сооружений могут быть уточнены в процессе разработки проектной документации.






Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сахалинская ГРЭС-2
	Россия, Сахалинская область, Томаринский район, Ильинское шоссе, д. 1 (водоохранная зона)
	-
	



1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc222907811][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126]1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для проведения комплекса дополнительных инженерных изысканий:
- Основные технические решения;
- Материалы инженерных изысканий прошлых лет.
- Материалы инженерно-геологических изысканий на суше.
- Топографическую основу для камеральной обработки материалов.

[bookmark: _Toc222907812]1.6. Иные требования и сведения общего характера
Инженерно-геофизические исследования на прибрежной морской акватории проводятся в составе комплексных изысканий по данному объекту.
Геофизические исследования выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, указанных в п. 2 настоящих Технических требований.
До начала полевых работ собрать (получить) в установленном порядке исходные данные и разработать программу инженерных изысканий. Программу согласовать с Генподрядчиком.
При определении состава и объемов работ в составе инженерных изысканий следует  учитывать материалы изученности, в том числе результаты инженерных изысканий прошлых лет. Границы участков размещения проектируемых объектов и сооружений, а также экспликация сооружений указаны в Приложении 1  настоящих Технических требований.
Исполнитель инженерных изысканий в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий до получения положительного заключения.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc222907813]Требования к продукции
1.6.1.1.1. [bookmark: _Toc222907814]Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-геофизические исследования
· ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям https://files.stroyinf.ru/Data/769/76969.pdf?ysclid=lda4bsqyfc265697252
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form;
· ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям https://docs.cntd.ru/document/1200108745?ysclid=lda4wikohc132886615
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form;
· ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация https://docs.cntd.ru/document/1200174302?ysclid=lda4yybr49696811453
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
https://docs.cntd.ru/document/1200096130?ysclid=lda50plh9259717319
1.7.1.1.1. [bookmark: _Toc222907815]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.7.1.1.1.1. [bookmark: _Toc222907816]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	Условная единица
	1



1.7.2.1.1.1. [bookmark: _Toc222907817][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	1 месяц с даты заключения договора
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1.8.1.1.1. [bookmark: _Toc222907818]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Проведение инженерно-геофизических исследований на прибрежной морской акватории по титулу: «Прямоточная система технического водоснабжения с морским водозабором ковшового типа по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (расширение)». 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	Состав, методики, технологии и объемы работ определить в соответствии с требованиями
- СП 47.13330.2016,
- СП  446.1325800.2019, и обосновать в программе изысканий и согласовать с проектной организацией.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	Состав и объем инженерно-геологических изысканий определить согласно требованиям СП 47.13330.2016; СП 446.1325800.2019
Объем работ обосновать в программе работ.
Инженерно-геофизические исследования должны включать следующие виды работ:
1. Выполнить сбор материалов геофизических исследования прошлых лет, оценить возможность их использования при выполнении настоящих исследований в соответствии СП 47.13330.2016.
 2. Выполнить полевые геофизические исследования сейсмоакустическим методом в границах изысканий.
3. Профили геофизических исследований должны иметь направления параллельно и вкрест береговой линии и проходить вблизи (в радиусе до 10 метров) скважин (по 1-2 скважины на профиль.
4. Для выполнения геофизических исследований необходимы работы судна сопровождения и по инженерно-геодезическому сопровождению, требуется наличие понтона. Судно должно отвечать следующим техническим требованиям: максимальная осадка до 2 метров, водоизмещение до 70 т. Понтон должен иметь размеры, достаточные для размещения геофизического оборудования свыше 60 кв. м, а также устройства для его буксировки.
5. Количество профилей и расстояние между ними обосновать в программе работ с учетом требований СП 446.1325800.2019.
6. Составить технический отчет по результатам инженерно-геофизических исследований в составе на прибрежной морской акватории в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019. В составе камеральной обработки полевых работ предусмотреть увязку результатов с результатами инженерно-геологических изысканий на суше (предоставляются Генподрядчиком) в рамках комплексных изысканий по данному объекту.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	Применяемые методы геофизических исследований должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Используемое оборудование должно иметь соответствующие поверки или сертификаты.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к обеспечению контроля качества при выполнении геофизических исследований
	Требования устанавливаются в соответствии с требованиями п.4.9, п.4.10 СП 47.13330.2016 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ.
Организация, выполняющая инженерно-геофизические исследования, должна вести учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1.	Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2.	Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	Состав технического отчета должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016.  Срок представления отчета - в соответствии с календарным планом к договору.
Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр.
Представить также исходные форматы материалов:
- графический материал –dwg;
- текстовый материал – doc, xls.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Не требуется
	
	
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приемки
	В соответствии с условиями проекта договора
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Оформление документации
	ГОСТ 21.301-2021  Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям

	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субодрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	· ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
· ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
· ГОСТ 23278-2014. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Инженерно-геофизические исследования
	- Субподрядчк самостоятельно получает все необходимые разрешения и согласования, необходимые при геофизических исследованиях на морском шельфе.
- Субподрядчки инженерно-геофизических исследований в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий до получения положительного заключения.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к оценке и прогнозу возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
	- В материалах инженерных изысканий представить прогноз изменений инженерно-геологических условий участка строительства проектируемых сооружений в период строительства и эксплуатации с детальностью необходимой и достаточной для разработки проектных решений в соответствии с СП 47.13330.2016. В случае выявления неблагоприятных природных и техногенных условий площадки строительства, разработать программу мониторинга неблагоприятных природных и техногенных процессов.
	Согласие с требованием
	-
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость выполнения работ должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Субподрядчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

[bookmark: __RefHeading___Toc7349_984014236][bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с пунктом 4.1.1, не допускается.

[bookmark: _Toc196483562][bookmark: _Toc198126865][bookmark: _Toc222907821]5. Приложения
Приложение №1: Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком.
Приложение №2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение №3: Схема с границами инженерных изысканий.
Приложение №4: Технические и идентификационные характеристики проектируемых объектов
Приложение №5 – ТЗ.




Приложение №1 
К Техническим требованиям 


Сметная документация, разработанная (согласованная) заказчиком


Приложение представлено отдельным файлом в составе документации о закупке.
































Приложение №2  
К Техническим требованиям 

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется Субподрядчиком на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
15. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
16. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
17. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
18. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
19. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
20. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
21. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
22. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
23. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
24. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ), (Приложение №2 Обоснование расчета плановой цены).
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.



Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п






Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы
Образец 2П

	Приложение № ____к договору № _____
от__________

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	






	
 Приложение к
_(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

	





Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	[bookmark: RANGE!A1%25252525252525253AD25][bookmark: RANGE!A1%25252525252525253AD25]
                                                                                                к Договору
                                                                                                                от___ ______202___
                                                                                                    № _________


СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
	
	

	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	Заказчик
	
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	Изыскательская организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Проектная организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.
	
	
	

	№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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