                                            Техническое задание
на поставку запасных частей и комплектующих для промышленного                          оборудования.

г. Советск, Калининградская область                                                                                          24 сентября 2026 г.

                                                       1. Общие сведения
1.1. Наименование закупки: поставка запасных частей и комплектующих для промышленного оборудования (сервомоторы, силовой модуль, шаговый двигатель) — запрос коммерческих предложений.
1.2. Способ закупки: запрос коммерческих предложений в соответствии с Положением о закупках Заказчика (223‑ФЗ).
1.3. Цель запроса: формирование ценовой информации для планирования закупки; определение потенциальных поставщиков; оценка возможности поставки аналогов.
1.4. Место доставки: Калининградская область, г. Советск (точный адрес — по согласованию на этапе заключения договора).
1.5. Ориентировочные сроки поставки: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.
1.6. Условия оплаты: в соответствии с Положением о закупках Заказчика; возможны варианты: предоплата / постоплата / поэтапная оплата — указать в коммерческом предложении.
                                                                    
                                                                         2. Предмет закупки
Поставщик должен представить коммерческое предложение по позициям, указанным в таблице 1. Допускается предложение эквивалентных (аналогичных) товаров при условии подтверждения соответствия техническим требованиям.
Таблица 1. Ведомость запрашиваемых товаров
	№
	Наименование
	Кол‑во
	Технические характеристики

	1
	Сервомотор синхронный 1FK6042‑6AF71‑1TG0
	1 шт.
	Производитель: Siemens. 
Серия 1FK6. 
Тип: синхронный серводвигатель с постоянными магнитами. 
Число полюсов: 6.
 Номинальный момент статики (при ΔT=100 K): 3,2 Нм. 
Номинальная скорость: 3000 об/мин. Охлаждение: естественное. 
Исполнение: IM B5 (V1, V3). 
Разъёмы питания/сигнала: поворотные на 270°. 
Датчик обратной связи: резольвер 2‑полюсный (P=1). 
Вал: гладкий, допуск N. Без удерживающего тормоза. 
Степень защиты: IP64.

	2
	Сервомотор синхронный 1FK6063‑6AF71‑1TG0
	1 шт.
	Производитель: Siemens. 
Серия 1FK6. 
Тип: синхронный серводвигатель с постоянными магнитами. 
Число полюсов: 6. 
Номинальный момент статики: 11,0 Нм. Номинальный ток статики: 7,9 А. Номинальная скорость: 3000 об/мин. Номинальный момент: 6,0 Нм. 
Номинальный ток: 4,7 А.
Охлаждение: естественное. 
Исполнение: IM B5 (V1, V3).
Разъёмы: поворотные на 270°. 
Датчик: резольвер 2‑полюсный (P=1). Вал: гладкий, допуск N. 
Без тормоза.
Степень защиты: IP64. Масса (без тормоза): ~9,0 кг.

	3
	Шаговый двигатель Step Line Type MР 2331 180AP 08
SN. 030403
	1 шт.
	Наименование позиции: Шаговый двигатель Step Line Type MP 2331 180AP 08.
Производитель: Step Line (Эквалайн).
Серия: MP.
Артикул/тип: MP 2331 180AP 08.
Серийный номер образца: SN 030403 (для идентификации исполнения)
Тип двигателя: гибридный шаговый, 2‑фазный.
Типоразмер фланца: NEMA 23 (57×57 мм).
Угол шага: 1,8° (200 шагов/оборот) 
Номинальный ток фазы: 1,80 А.
Количество выводов: 8 (универсальное подключение: униполярное, биполярное последовательное/параллельное).
Исполнение вала: односторонний 
Длина корпуса: ориентировочно 31 мм 
Диаметр вала: ориентировочно 8 мм 
Удерживающий момент: ориентировочно 0,35–0,5 Н·м (3,5–5 кг·см) 
Класс изоляции: не ниже B (130 °C) 
Степень защиты: не ниже IP40 

	

	4
	Двухосевой приводной модуль системы 
SIMODRIVE 611
в составе:
· Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0HA1
· Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0

	1 компл.
	Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0HA1:
Количество осей – 2
Номинальный выходной ток (на ось) -8А
Номинальный ток двигателя 1FT5 – 4А
Номинальный ток двигателя 1FT6 / 1FK / 1FN – 3А
Тип охлаждения - Внутреннее (естественный теплоотвод)
Питание силовой части - От шин DC-звена (600 В пост. тока)
Питание электроники - +24 В пост. тока через шину оборудования X351
Максимальное сечение силовой жилы - 6 мм²
Потери мощности (общие / внутренние / внешние) - ~35 / 14 / 21 Вт (для 1FT6/1FK/1FN)
Вес - ~6,0–6,5 кг
Габаритная ширина - 50 мм (один модуль)
Степень защиты - IP20 (внутри шкафа)
Производитель: Siemens

Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0:
Тип модуля - SIMODRIVE 611 U HR, 2-осевой вставной блок регулирования
Тип датчика обратной связи – Резольвер
Заданные значения - Частота вращения / вращающий момент / позиционирование
Интерфейс заданного значения - Аналоговый (±10 В)
Возможность расширения - Опциональными модулями (PROFIBUS DP, TERMINALS)
Питание электроники - +24 В пост. тока (от шины X351)
Охлаждение - Внутреннее (воздушное)
Рабочая температура - от 0 °C до +55 °C
Степень защиты - IP20
Вес - ~0,6 кг
Сертификация - CE, UL, cUL
Производитель: Siemens


	5
	Двухосевой приводной модуль системы 
SIMODRIVE 611
в составе:
· Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0BA1
· Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0

	1 компл.
	Силовой модуль 6SN1123-1AB00-0BA1:
Количество осей - 2
Номинальный выходной ток (на ось) – 25 А
Номинальный ток двигателя 1FT5 - 12,5 А
Номинальный ток двигателя 1FT6 / 1FK / 1FN – 9 А
Номинальный ток асинхронного двигателя (главный шпиндель) – 8 А
Тип охлаждения - Внутренний теплоотвод (естественный, без вентилятора
Питание силовой части - От шин DC-звена (600 В пост. тока)
Питание электроники - +24 В пост. тока через шину оборудования X351
Максимальное сечение силовой жилы - 6 мм²
Пиковый ток - 60 А
Ширина модуля - 100 мм
Высота модуля - 480 мм
Глубина модуля (внутреннее охлаждение) - 288 мм
Вес - ~6,0 кг
Степень защиты - IP20 (внутри шкафа)
Производитель: Siemens 

Модуль управления 6SN1118-1NK01-0AA0:
Тип модуля - SIMODRIVE 611 U HR, 2-осевой вставной блок регулирования
Тип датчика обратной связи – Резольвер
Заданные значения - Частота вращения / вращающий момент / позиционирование
Интерфейс заданного значения - Аналоговый (±10 В)
Возможность расширения - Опциональными модулями (PROFIBUS DP, TERMINALS)
Питание электроники - +24 В пост. тока (от шины X351)
Охлаждение - Внутреннее (воздушное)
Рабочая температура - от 0 °C до +55 °C
Степень защиты - IP20
Вес - ~0,6 кг
Сертификация - CE, UL, cUL
Производитель: Siemens


	6
	Датчик линейного перемещения инкрементальный ELAP, тип PD-100-200-LD1
	1 шт.
	Тип - Инкрементальный линейный преобразователь (оптоэлектронный)
Серия - PD100
Ход (измеряемая длина) - 200 мм
Разрешение считывания - 0,01 мм (после электронного умножения в 4 раза)
Шаг решётки - 20 + 20 мкм
Точность решётки - - ±3 мкм /м
Измерительный элемент - Стеклянная масштабная решётка (Floatglas), 
толщина 2 мм
Температурный коэффициент расширения 8×10− ⁶ /°C
Нулевой импульс - 1 импульс в середине хода
Тип выхода - Line-driver (RS-422), 5 В пост. тока
Напряжение питания - 5 В пост. тока, защита от переполюсовки
Потребляемый ток - не более 80 мА
Выходные сигналы - две прямоугольные волны, сдвинутые по фазе на 90° ±15°; ширина нулевого импульса 90° ±15°
Подключение – через разъём
Максимальная скорость перемещения – 
60 м/мин
Максимальное ускорение - 40 м/с²
Макс. скорость поиска нуля – 12 м/мин
Сила хода - 1/3 Н
Материал корпуса - Анодированный алюминий, сечение 31 × 31 мм
Материал вала - Сталь AISI 303, диаметр 
8 мм
Степень защиты - IP64 (опционально IP65)
Рабочая температура - от 0 °C до +50 °C
Температура хранения - от −20 °C до +70 °C
Общая длина корпуса - 294 мм
Количество крепёжных опор – 3
Крепление - Металлическими зажимными ножками вдоль корпуса или шаровыми шарнирами на концах
Производитель - ELAP (Италия)




	
	 Датчик линейного перемещения инкрементальный ELAP, тип PD-100-440-LD5
	1шт
	Тип - Инкрементальный линейный преобразователь (оптоэлектронный)
Серия - PD100
Ход (измеряемая длина) - 440 мм
Разрешение считывания - 0,01 мм (после электронного умножения в 4 раза)
Шаг решётки - 20 + 20 мкм
Точность решётки - ±3 мкм/м
Измерительный элемент - Стеклянная масштабная решётка (Floatglas), 
толщина 2 мм
Температурный коэффициент расширения 8×10− ⁶ /°C
Нулевой импульс - 1 импульс у закрытого конца (7,5 мм от конца хода)
Тип выхода - Line-driver (RS-422), 5 В пост. тока
Напряжение питания - 5 В пост. тока, защита от переполюсовки
Потребляемый ток - не более 80 мА
Выходные сигналы - две прямоугольные волны, сдвинутые по фазе на 90° ±15°; ширина нулевого импульса 90° ±15°
Подключение – через разъём
Максимальная скорость перемещения – 
60 м/мин
Максимальное ускорение - 40 м/с²
Макс. скорость поиска нуля – 12 м/мин
Сила хода - 1/3 Н
Материал корпуса - Анодированный алюминий, сечение 31 × 31 мм
Материал вала - Сталь AISI 303, диаметр 
8 мм
Степень защиты - IP64 (опционально IP65)
Рабочая температура - от 0 °C до +50 °C
Температура хранения - от −20 °C до +70 °C
Общая длина корпуса - 593 мм
Количество крепёжных опор – 5
Крепление - Металлическими зажимными ножками вдоль корпуса или шаровыми шарнирами на концах
Производитель - ELAP (Италия)






                               3. Требования к содержанию коммерческого предложения
Коммерческое предложение должно содержать:
- наименование организации, ИНН, ОГРН, контактные данные (телефон, e-mail, сайт);
- цены за единицу и общую стоимость по каждой позиции (в рублях РФ, с учётом НДС, доставки и иных обязательных расходов);
- указание производителя и артикула (для оригинальных позиций) либо обоснование эквивалентности (для аналогов);
- срок поставки (в рабочих днях) и наличие товара на складе либо срок изготовления/доставки;
- условия гарантии (срок, порядок устранения дефектов);
- состояние товара: новый / складские остатки / восстановленный / Б/У — с указанием статуса;
- при наличии - копии сертификатов/деклараций соответствия, протоколов испытаний, актов технического состояния.
                                                                 4. Требования к товару
4.1. По позициям, которые сняты с производства допускается поставка:
- новых складских остатков оригинального производства Siemens;
- восстановленного оборудования Siemens — при условии гарантии не менее 6 месяцев и предоставления акта технического состояния;
- аналогов других производителей при подтверждении эквивалентности по ключевым параметрам.

4.2. Допускается поставка аналогов (эквивалентов) по техническим характеристикам. В этом случае поставщик обязан:
- указать наименование производителя аналога, артикул;
- привести сопоставление ключевых параметров с требуемыми значениями (для сервомоторов: номинальный момент, номинальный ток, скорость, тип датчика обратной связи, степень защиты, конструктивное исполнение; для силовых модулей: номинальный ток, количество осей, тип охлаждения; для модуля управления: тип датчика обратной связи, количество осей, функционал).

4.3. По позиции 3 (Step Line MR 2331 180AP 08) поставщик обязан предоставить полные технические характеристики в коммерческом предложении. 
Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение при несоответствии характеристик.
4.4. Все товары должны иметь маркировку, позволяющую идентифицировать производителя, артикул и дату производства (при наличии).
                          5. Требования к гарантии
5.1. Гарантийный срок на новый товар — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.
5.2. Для восстановленного и Б/У оборудования — не менее 6 месяцев, если иное не согласовано сторонами.
5.3. Гарантия распространяется на заводские дефекты при соблюдении условий эксплуатации.
6. Требования к упаковке и маркировке
6.1. Товар поставляется в упаковке производителя или транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность при перевозке.
6.2. Каждый товар имеет индивидуальную маркировку с указанием артикула.
6.3. К каждой позиции прилагается упаковочный лист.
                      7. Требования к документации
7.1. К товару прилагается:
- товарная накладная (или УПД) с указанием артикулов;
- паспорт изделия (при наличии);
- сертификат соответствия / декларация о соответствии (при наличии);
- руководство по эксплуатации (при наличии, на русском или английском языке).

7.2. Для восстановленного и Б/У оборудования дополнительно:

- протокол испытаний / акт технического состояния;
- отчёт о проведённых работах по восстановлению.
       8. Критерии оценки коммерческих предложений
8.1. Оценка проводится по следующим критериям:
- цена за единицу и общая стоимость (основной критерий);
- срок поставки и наличие товара на складе;
- условия гарантии;
- соответствие техническим требованиям (включая возможность поставки аналогов с обоснованием эквивалентности);
- состояние товара (новый / восстановленный / Б/У).
8.2. Направление настоящего запроса и получение коммерческих предложений не влечёт возникновения у Заказчика обязанности заключить договор с лицом, направившим предложение.

К настоящему техническому заданию приложены фотографии шильдиков (маркировочных табличек) закупаемого оборудования.


Контакты ответственных лиц:
Специалист по закупкам: Елена Анатольевна Курышина
Телефон: 8 (40161) 6-21-19
Начальник 4 цеха: Ремнёв Сергей Владимирович.
Телефон: 8 952 117 75 69;   
E- mail:  sovmet@yndex.ru
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