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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	Заказчик
	АО «Почта России», в лице УФПС Рязанской области 

	3
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором

	4
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	6
	Объект
	Здание, нежилое помещение УФПС Рязанской области 

	7
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	8
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	9
	Бар
	Еденица измерения давления

	10
	КВТ
	Киловатт

	11
	М
	Метр

	12
	Ду
	Условный диаметр

	13
	ФЗ
	Федеральный закон

	14
	СП
	Свод правил



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту отопления и пожводовода в цехе автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям, а так же выполнения мер противопожарной безопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора.
4.2. Срок выполнения работ: 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.
4.3. Место выполнения работ: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи";
– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384- "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».;
– Приказу Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";
– Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 г. №285;
– Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание, утверждённым Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204»;
– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87";
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";
–  Все расходные материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть свободен от обязательств третьих лиц.

6.2.  Условия выполнения работ
Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком в отдельно стоящих зданиях, не примыкающих к жилым домам, а также в условиях отсутствия шумных работ. 
Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.
Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика официальное письмо о допуске на объекты с приложением списка сотрудников и автотранспорта.
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
В цену работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика
В дни выполнения работ, отходы, образующиеся в процессе выполнения работ утилизируются силами и за счет Подрядчика по окончанию работ. 

6.3.  Требования к безопасности
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:
 - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее. 
Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:
- СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты, согласно требований ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий…», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

6.4.  Условия сдачи-приемки выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Подрядчика. 
Приемка работ осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 6.5 Технического задания.
Подрядчик уведомляет о готовности сдачи выполненных работ не менее чем за 1 (один) день до приемки Заказчиком.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
· Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;
· Паспорта на установленные приборы и оборудование в 1 (одном) экземпляре;
· Акты о проведении гидропневматической промывки системы теплоснабжения (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах; 
· Акты о проведении приемочных гидравлических испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах;
· отчет (перечень работ) о выполненных работах в 2 (двух) экземплярах; 
· фотоотчет до и после выполнения работ в электронном виде на почту;

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1.  Работы проводятся в условиях действующего предприятия, в стесненных условиях.
8.2. Подрядчик при организации производства строительно-монтажных работ обязан учитывать особенности проведения работ на действующем предприятии, которые включают совмещение по времени и территории технологических процессов предприятия и строительно-монтажных работ, которые характеризуются: 
- наличием в зонах работ действующего оборудования, требующего установки ограждений, устройства временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и других защитных устройств; 
- наличием различного назначения подземных, наземных, надземных, настенных коммуникаций, требующих их ограждения; 
- периодическими остановками производства строительно-монтажных работ в связи с осуществлением производственных и транспортных процессов предприятия; 
- необходимостью предохранения технологического оборудования от загрязнения грунтом, бетонной смесью, раствором, окрасочными составами;
- ограничением размещения и перемещения строительной техники, складировании строительных конструкций, транспортировании строительных грузов, в создании производственно-бытовых условий для рабочих;
- постоянным соблюдением режима, установленного предприятием на всей его территории.
8.3. Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» по согласованию с Заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика;
Отходы, образующиеся в результате работы, размещаются Подрядчиком для утилизации в специализированных организациях.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов на Выполнение работ по ремонту отопления и пожводовода в цехе автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9.
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	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Рязанской области 
__________________ /Полуэктов Д. И./
___ ____________ 20__ г.

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.































Приложение №1 
к Техническому заданию

Ведомость объемов на Выполнение работ по ремонту отопления и пожводовода в цехе автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9.

	№ п/п
	Наименование
	Необходимые работы и материалы
	Ед. изм.
	Объём  работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отопление
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм
	100 м
	 0,42

	2
	
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	 1,74

	3
	
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм
	м
	- 174

	4
	
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 159 мм
	м
	 174

	5
	
	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах
	100 шт
	 0,22

	6
	
	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 22

	7
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	 0,4

	8
	
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	 40

	9
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	 0,8

	10
	
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	 77,144

	11
	
	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 32

	12
	
	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 44

	13
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: до 25 мм
	10 м
	 8

	14
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	 0,3

	15
	
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 30

	16
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м
	 0,02

	17
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	 1,714

	18
	
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм
	шт
	 2

	19
	
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	шт
	 1

	20
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м
	 0,2

	21
	
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
	стык
	 4

	22
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	 0,66

	23
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 65,46

	24
	
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	 10

	25
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м
	 6,6

	26
	
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
	стык
	 13

	27
	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	 1,2

	28
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	 118,5

	29
	
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	 10

	30
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	10 м
	 12

	31
	
	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм
	стык
	 8

	32
	
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	 0,0305026

	33
	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	 0,0305026

	34
	
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм
	100 шт
	 0,12

	35
	
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	 0,08775

	36
	
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	 0,08775

	37
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	 1,3658

	38
	
	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с фосфатом цинка антикоррозионный для ранее окрашенных цинконасыщенными эпоксидными/цинкосиликатными красками металлических изделий и конструкций, химически и механически стойкий, сухой остаток 79 %, при температуре +20 °C плотность 1,2-1,4 г/см3
	кг
	 33,599

	39
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
	100 м2
	 0,2296

	40
	
	Грунтовка фосфатирующая, марок ВЛ-02, ВЛ-023
	т
	 0,004592

	41
	
	Растворитель № 646
	т
	 0,0009184

	42
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой
	100 м2
	 0,2296

	43
	
	Эмаль ПФ-115
	т
	 0,0041328

	44
	
	Уайт-спирит
	кг
	 0,64288

	45
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	 1,52

	46
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	 1,86

	47
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	 0,42

	48
	Пожарный водопровод
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм
	100 м
	 0,48

	49
	
	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	 0,48

	50
	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	 46,7

	51
	
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	 4

	52
	
	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм
	шт
	 1

	53
	
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	 1

	54
	
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм
	шт
	 1

	55
	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	 0,02135

	56
	
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм
	шт
	 14

	57
	
	На 1 стык добавлять или исключать: к норме 16-02-011-05
	стык
	 5

	58
	
	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	 0,02

	59
	
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм
	шт
	 1

	60
	
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 1,88

	61
	
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	шт
	 1

	62
	
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	 1

	63
	
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	 1

	64
	
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	 2

	65
	
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	 2

	66
	
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	 0,8

	67
	
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	 0,016

	68
	
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
	100 м
	 0,088

	69
	
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	 1

	70
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	 0,02

	71
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	 0,48
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