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№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Насос GM25 или эквивалент
	шт
	1

	2. 
	Насос  JLM-S0505 или эквивалент
	шт
	2

	3. 
	Насос JLM-S0210 или эквивалент
	шт
	1

	4. 
	Насос масляный AT08F или эквивалент
	шт
	2

	
	ИТОГО:
	
	6
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Насос GM25 или эквивалент
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Насос  JLM-S0505 или эквивалент
	
	

	3.
	Насос JLM-S0210 или эквивалент
	
	

	4.
	Насос масляный AT08F или эквивалент
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника»)
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации товара составляет: не менее 12 месяцев со дня поставки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества и/или сертификат на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии, назначенный ресурс до списания в часах эквивалентной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
	
	













Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: насосы
	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Способ подтверждения
	Предложения поставщика

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Насос GM25/1.0 или эквивалент
	Максимальная производительность: 25 л/ч Макс. Давление:1,0 Мпа;
Материал проточной части корпуса (рабочего колеса): поливинилхлорид;
Материал уплотнений: этилен-пропиленовый каучук;
 Диапазон рабочих температур: от -10 до +60 С; Мощность эл.двигателя: 0,37 кВт; Напряжение питания: 380 В, 50 Гц;
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Насос  JLM-S0505 или эквивалент
	PVC/PTFE/CERAMIC/VITON
Расход: 5 л/ч. 
Максимальное давление: 0,5 МПа (5 бар). 
Частота хода мембраны: регулируется в диапазоне примерно от 10 до 180 ходов в минуту 
Напряжение питания: 110/220 В, 50 Гц. 
Мощность: около 30 Вт. 
Точность дозирования: ±2% в стабильном состоянии (в диапазоне 30–100% от максимального расхода).
Диапазон рабочих температур: примерно от –10 °C до +45 °C. 
Диаметр патрубков: 5×8 мм (под гибкий шланг).
	Указание характеристик
	
	

	3. 
	Насос JLM-S0210 или эквивалент
	PVC/PTFE/CERAMIC/VITON
Максимальное давление: 10 бар (1 МПа).
Частота ходов: 140 ходов в минуту (диапазон регулировки — от 10 до 180 ходов/мин).
Напряжение питания: 110/220 В, 50 Гц.
Мощность: 30 Вт.
Класс защиты: IP65.
Степень изоляции: F.
Допустимая температура окружающей среды: от +10 до +45 °C.
	
	
	

	4. 
	Насос масляный AT08F или эквивалент
	4р-100m3/h_3.1-клем. короб. IP65; SP
Масляный насос для системы охлаждения/циркуляции масла силового трансформатора. Тип AT08F; электродвигатель 4-полюсный; производительность до 100 м³/ч; степень защиты клеммной коробки IP65. Остальные параметры — по паспорту насоса.
	
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
               * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
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