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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 46.69.19.190 Поставка средств малой механизации для обслуживания СП и филиалов ПАО «РусГидро»
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
С целью обеспечения средствами малой механизации сотрудников АО «СК РусГидро» для обслуживания структурных подразделений и филиалов ПАО «РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение 
1.3.1. Место поставки товара:
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГЭС» 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос.    Богородское, д.100;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС» 152917 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского,31;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Угличская ГЭС» Ярославская обл., Угличский р-н, Углич г., ул. Спасская, 33;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д34;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», 617760, Пермский край г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. ½;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 614030 Орджоникидзевский район, г. Пермь, Соликамская 329;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», 445350 Самарская обл. г. Жигулевск, Московское ш., 2;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 413865 Саратовская обл. г.  Балаково, ул. Заовражная 14;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 404130 Волгоградская обл. г. Волжский пр. Ленина, д.1а;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад-Кубанских ГЭС» 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 360-А;
- Филиал ПАО «РусГидро» - Карачаево-Черкесский филиал «Зеленчукская ГЭС» 369244, КЧР Карачаевский район п. Правокубанский;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», 360024 г. Нальчик а/я 9;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский Филиал», г. Владикавказ. ул. Васо Абаева, 63а;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал» Республика Дагестан, Офис дагестанского филиала и Малые ГЭС, 368300, РД, г. Каспийск, ул. М. Халилова 5;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», г. Новосибирск, ул. Новоморская д. 4;
- «Николаевская ТЭЦ» г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского 24;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС» Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п. Шамилькала;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Чиркейская ГЭС», Республика Дагестан, Буйнакский район, п. Дубки;
- 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Краснодарский д. 5;
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, д. 29;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС» 655619, республика Хакасия; 
-  г. Якутск, ул. Энергетиков,2;
- г. Якутск, ул. Беренга, д 42;
-  г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.22.;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Красногорские МГЭС» Карачаево-Черкесская республика, Усть-Джегутинский район, река Кубань.;
- «Усть-Среднеканская ГЭС» 686222, Магаданская обл., Синегорье, ул. Когодовского, 7;
- Красноярский край, Большеулуйский район, п. Сосновый Бор;
- ПАО «РусГидро» г. Красноярск, ул. Перенсона 2а;
- 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21;
- 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34;
- 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, 8;
- Республика Дагестан, г. Кизилюрт, База ГСО, ул. Гагарина 1;
- «Башенная ГЭС» Чеченская Республика, м р-н Итум-Калинский, с.п. Гучум-Калинское, село Гучум-Кали, ул. им. М.Х. Гучиева, зд. 72.
- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51,
- г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г стр. 3,
- г. Москва, ул. Строительный проезд, д. 7А,
1.3.2. Адрес поставки указывается в заявке Заказчика.
1.3.3. Условия поставки товара:
 Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.

[bookmark: _Toc170454509]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявками Заказчика в течение всего срока действия договора. Форма заявки – по форме приложения № 2 к Проекту договора (приложение № 2 к Документации о закупке).
1.4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресам, указанным в п. 1.3.1 настоящих Технических требований.
1.4.3. Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.
1.4.4. На территории объектов Заказчика действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара должен сообщить представителю Заказчика номер автотранспортного средства и Ф.И.О. водителя, грузчиков-экспедиторов и других лиц, задействованных в транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, для оформления пропуска в соответствии с порядком пропускного режима объекта Заказчика.

[bookmark: _Toc170454510]1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.5.2 Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.
1.5.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Таблице №3  настоящих Технических требований..




2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Поломоечная машина BENNETT SMART S510B PRO или эквивалент
	шт
	3

	2
	Аккумуляторный цепной сучкорез Daewoo DACS 2021Li SET или эквивалент
	шт
	5

	3
	Снегоуборщик Мобил К С55 Комфорт или эквивалент
	шт
	2

	4
	Тележка прицепная Мобил К ТПМ-500-01 Комфорт или эквивалент
	шт
	1

	5
	Высоторез + кусторез аккумуляторный Daewoo DAPH 2221Li SET или эквивалент
	шт
	3

	6
	Отвал лопата мотоблочная Мобил К ЛМ-100 или эквивалент
	шт
	1

	7
	Опрыскиватель бензиновый GEOS Max MD 180 или эквивалент
	шт
	2

	8
	Снегоуборщик Champion ST1171E или эквивалент
	шт
	5

	9
	Снегоуборщик навесной Мобил К СМ-0.6 или эквивалент
	шт
	1

	10
	Бензиновый триммер PATRIOT PT 553 или эквивалент
	шт
	20

	11
	Щетка Мобил К ЩМ-0.9 Торнадо или эквивалент
	шт
	1

	12
	Снегоуборщик ZimAni ST124 или эквивалент
	шт
	3

	13
	Газонокосилка бензиновая Мобил К XM511 Комфорт или эквивалент
	шт
	3

	14
	Воздуходувка бензиновая ранцевая ZimAni BR 776N или эквивалент
	шт
	2

	15
	Мотоблок Нева МБ23 ZS или эквивалент
	шт
	1

	16
	Косилка роторная Нева КР-05 или эквивалент
	шт
	1

	17
	Бензопила ZimAni MS 181 или эквивалент
	шт
	3

	18
	Бензиновый кусторез ZimAni FS450K или эквивалент
	шт
	5

	19
	Снегоуборщик GEOS Arctic Line 760 TE гусеничный или эквивалент
	шт
	1

	20
	Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control или эквивалент
	шт
	2

	21
	Механическая подметальная машина VinnerMyer 90998531966 SW350 VMSW350 или эквивалент
	шт
	2

	22
	Подметальная машина CHAMPION MS7550 или эквивалент
	шт
	2

	23
	Роторная машина BENNETT SPX-170N с утяжелителями или эквивалент
	шт
	2

	24
	Бензокоса ZimAni 143R-II или эквивалент
	шт
	5

	25
	Газонокосилка бензиновая Нева SLP51-LC196 или эквивалент
	шт
	2

	26
	Строительный пылесос Karcher WD 3 P Premium или эквивалент
	шт
	3

	27
	Подметальная машина Evoline SWG 1000 B или эквивалент
	шт
	2

	28
	Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 1080 или эквивалент
	шт
	1

	29
	Электрический моющий пылесос Lavor PRO Jupite rили эквивалент
	шт
	3

	30
	Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB363ZV или эквивалент
	шт
	2

	31
	Воздуходувка бензиновая ранцевая Stihl BR 800 C-E Magnum или эквивалент
	шт
	2

	32
	Воздуходувка бензиновая Stihl BG 86 или эквивалент
	шт
	2

	33
	Робот-мойщик окон HOBOT-S7 Pro или эквивалент
	шт
	5

	34
	Аппарат высокого давления Stihl RE 150 или эквивалент
	шт
	1

	35
	Аппарат высокого давления бензиновый LAVOR Independent 2800 или эквивалент
	шт
	1

	36
	Бумажный пылесборник для TASKI aero 8/15 (plus) или эквивалент
	упак
	30

	37
	Пылесос для сухой уборки TASKI AERO 15 или эквивалент
	шт
	7

	38
	Пылесос для сухой уборки TASKI AERO 15 Plus или эквивалент
	шт
	7

	39
	Профессиональный пылесос сухой уборки Karcher T 15/1 Adv или эквивалент
	шт
	7

	40
	Мешки для пылесоса Karcher T 15/1 Advили эквивалент
	упак
	30

	41
	Стиральная машина LG F2J3HS2W или эквивалент
	шт
	2

	42
	Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv или эквивалент
	шт
	3

	43
	Газонокосилка бензиновая Stihl RM 655.0 V с вариатором или эквивалент
	шт
	2

	44
	Бензокоса Stihl FS 250 или эквивалент
	шт
	2

	45
	Парогенератор Lelit PG-024N (в комплекте паровой утюжок Lelit PG-46034) или эквивалент
	шт
	1

	46
	Поломоечная машина Bennett Clever C660bt или эквивалент
	шт
	2

	47
	Поломоечная машина VinnerMyer VM4640-L50 или эквивалент
	шт
	2

	48
	Бензокоса Stihl FS 55 или эквивалент
	шт
	5


* Информация о количестве и объеме продукции, который указан в Таблице № 1 настоящих ТТ, имеет информационно-справочный характер и приведен исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма товара. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объеме, указанном в Таблице № 1 настоящих ТТ. Сумма поставленного товара не может превышать предельную стоимость настоящего Договора. Заказчик вправе, по согласованию с Поставщиком, заказать Товар, не вошедший в Спецификацию, аналогичной номенклатурной группы.

[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc138766590_Копия_1]Участник закупки должен принять во внимание, что ссылка на торговую марку (лицензию, патент и иные указания на конкретного производителя или конкретную модель) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в объеме, не менее указанному в Таблице 1 настоящих Технических требований. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации, в том числе по гарантийным срокам.
Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции*
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка средств малой механизации для обслуживания СП и филиалов ПАО «РусГидро»
	01.07.2027
	31.12.2027


*Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора.

 (
0
)

**Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставленной письменной заявки Заказчика, которая подается на каждый адрес отдельно. В Заявке указываются данные по наименованию количеству необходимого Товара.
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 - 48 Таблицы 1): ОКПД2 46.69.19.190 Поставка средств малой механизации для обслуживания СП и филиалов ПАО «РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Поломоечная машина BENNETT SMART S510B PRO или эквивалент
	Номинальное напряжение, (В) — не менее 24
Рабочая ширина, (мм) — не менее 510
Ширина водосборной балки, (мм) — не менее 800
Производительность, (м2/ч) — не менее 1850
Диаметр щеток, (мм) — не менее 510
Скорость вращения щеток, (об/мин) — не менее 150
Бак для чистой воды, (л) — не менее 50
Бак для грязной воды, (л) — не менее 55
Уровень шума, (дБ) — не более 65
Ёмкость АКБ, (А/ч) — не менее 100
тип АКБ - Литиевый
Габариты ДхШхВ; (мм): не менее 1 115 х 530 х 1 030
Вес, нетто; (кг) — не более 100
Комплект аккумуляторных батарей – не менее 1 шт.,
Комплектация: Панель управления, дисковая щетка с щетиной из полипропилена, всасывающая балка., резиновый сквидж (водосборное лезвие)., транспортировочные колеса., внешнее зарядное устройство.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Аккумуляторный цепной сучкорез Daewoo DACS 2021Li SET или эквивалент
	Вес (кг.) не более- 2,1; 
Напряжение питания – не менее 21 В;
Тип аккумулятора - Li-Ion Литий-ионный; 
Длина шины (цепи), дюймы см. - не менее  8" / 20,32;
Шаг цепи – не более 1/4"/6,35 мм;
Количество звеньев цепи не менее — 48;
Ёмкость аккумулятора (А/ч) не менее - 5 ;
Тип двигателя - Аккумуляторный ;
Тип электродвигателя - Индукционный (бесщеточный);
Натяжение цепи — Боковое;
Ёмкость бака для смазки цепи (л.) - не менее — 0,45;
Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте;
Тип аккумуляторного устройства - Садовая техника;
Изменение угла наклона резки — Нет.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик Мобил К С55 Комфорт или эквивалент
	Объем двигателя (см3.)не менее — 208;
Максимальная мощность (л.с.) не менее — 7,0; 
Вес (кг.) не более — 74; 
Запуск двигателя - Ручной стартер;
Разблокировка колес / гусениц - Шплинтом на оси колес; 
Тип трансмиссии снегоуборщика - фрикционный диск;
Управление дальностью выброса — Ручное; 
Управление направлением выброса - Вращение боковой рукояткой;
Подогрев рукояток — Нет;
Взаимная блокировка рукояток — Нет;
Сугробообрушители — Нет;
Опорные лыжи ковша - односторонние металлические;
Крепление шнека к ковшу - с помощью втулки;
Редуктор снегоуборщика - Алюминиевый корпус;
Высота ковша (см.) не менее — 42; 
Ширина ковша (см.) не менее — 56; 
Фара/Фары — Нет;
Материал трубы (желоба) выброса — Металл; 
Кол-во скоростей , вперед не менее 6., назад не менее 2.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	4
	Тележка прицепная Мобил К ТПМ-500-01 Комфорт или эквивалент
	Тип — самосвальная;
Дорожный просвет, мм не менее - 260;
Размер кузова, мм, не менее — 1200х1000х270;
Колея в рабочем положении, мм не менее- 1175;
Грузоподъемность, кг не менее — 450.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Высоторез + кусторез аккумуляторный Daewoo DAPH 2221Li SET или эквивалент
	Вес (кг.) не более - 6,2;
Длина штанги, м не менее — 3;
Тип двигателя — Аккумуляторный;
Тип электродвигателя - Коллекторный (щеточный);
Тип аккумуляторного устройства - Садовая техника;
Изменение угла наклона резки — Есть;
Тип высотореза — Телескопический
Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Отвал лопата мотоблочная Мобил К ЛМ-100 или эквивалент
	Подходит для мотоблоков - Нева МБ-2/МБ-23, Ока / Мобил К МКМ-2/3/4;
Ширина захвата мм. не менее - 1000; 
Размеры в рабочем положении мм. не менее — 1460х1000х800.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Опрыскиватель бензиновый GEOS Max MD 180 или эквивалент
	Объем двигателя (см3.) не менее - 79,4; 
Максимальная мощность (л.с.) не менее - 4; 
Вес (кг.) не более - 15; 
Тип распылителя - Распыление воздухом.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик Champion ST1171E или эквивалент
	Применение Полупрофессиональное ;
Объем двигателя (см3.) не менее - 375;
Максимальная мощность (л.с.) не менее - 12,0;
Объем топливного бака (л.) не менее - 5,5;
Вес (кг.) не более - 124;
Запуск двигателя - Электростартер + ручной; 
Разблокировка колес / гусениц Автоматический дифференциал;
Тип трансмиссии снегоуборщика фрикционный диск;
Управление дальностью выброса Рукояткой на панели оператора;
Управление направлением выброса Вращение боковой рукояткой;
Подогрев рукояток — нет;
Взаимная блокировка рукояток - Есть;
Сугробообрушители - Нет;
Опорные лыжи ковша - Двухсторонние металлические;
Крепление шнека к ковшу - с помощью втулки;
Редуктор снегоуборщика - Алюминиевый корпус;
Высота ковша (см.) не менее - 54;
Ширина ковша (см.) не менее - 70;
Фара/Фары - Есть;
Материал трубы (желоба) выброса - Металл;
Кол-во скоростей вперёд/назад не менее — 6/2.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик навесной Мобил К СМ-0.6 или эквивалент
	Подходит для мотоблоков: Нева МБ-2/МБ-23,Ока / Мобил К МКМ-2/3/4;
Рабочая скорость, км/ч. не менее — 2, не более 4; 
Высота захвата не менее - 300 мм;
Диаметр шнека не менее - 280 мм;
Ширина захвата не менее - 600 мм;
Дальность выброса не менее - 10 м.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензиновый триммер PATRIOT PT 553 или эквивалент
	Тип двигателя бензиновый
Тактность двигателя – двухтактный
Расположение двигателя – верхнее
Мощность (кВт) не менее – 2.2
Мощность (л.с.) не менее – 3
Объем двигателя – 52 см³
Приводной вал – жесткий
Разборный вал – нет
Регулируемая штанга – нет
Тип ручки – U-образная (велосипедная)
Режущий элемент – леска/нож
Посадочный диаметр – не менее 25.4 мм
Крепление – М10х1,25 LH
Max частота вращения шпинделя не менее – 8000 об/мин
Емкость бака не менее – 0.9 л
Ширина скашивания для лески – не менее 440 мм
Ширина скашивания для ножа – не менее 255 мм
Плавный пуск – да
Антивибрационная система – да
Вес нетто не менее –7 кг
Обороты двигателя не менее – 8000 об/мин
Ремень в комплекте – плечевой
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Щетка Мобил К ЩМ-0.9 Торнадо или эквивалент
	Подходит для мотоблоков: Нева МБ-2/МБ-23,Ока / Мобил К МКМ-2/3/4 ;
ширина захвата -  не менее 900 мм;
рабочая скорость км/ч — не менее 2.5, не более 5;
Габариты — не менее  700х1000х760 мм;
Вес нетто — не более 45 кг.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик ZimAni ST124 или эквивалент
	Тип двигателя – бензиновый
Объем двигателя (см3.) - не менее 208 
Максимальная мощность (л.с.) - не менее 7.5 
Объем топливного бака (л.) - не менее 2.7 
Вес (кг.) не более - 76 
Запуск двигателя Ручной стартер 
Разблокировка колес / гусениц - Шплинтом на оси колес
Тип трансмиссии снегоуборщика - фрикционный диск
Управление дальностью выброса - Ручное
Управление направлением выброса Вращение боковой рукояткой
Подогрев рукояток Нет 
Взаимная блокировка рукояток Нет 
Сугробообрушители Нет 
Опорные лыжи ковша Двухсторонние металлические 
Крепление шнека к ковшу с помощью втулки 
Редуктор снегоуборщика Алюминиевый корпус
Высота ковша (см.) не менее 54 
Ширина ковша (см.) не менее 61 
Фара/Фары Есть 
Материал трубы (желоба) выброса Металл 
Кол-во скоростей вперёд — не менее 5., назад не менее 2
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Газонокосилка бензиновая Мобил К XM511 Комфорт или эквивалент
	Ширина скашивания (см.) не менее - 51; 
Объем двигателя (см3.) не более — 180;
Максимальная мощность (л.с.) не менее 5,0; 
Объем топливного бака (л.) не менее - 1,0; 
Объем травосборника (л.) не менее - 65 
Вес (кг.) не более - 38; 
Тип травосборника - Комбинированный (твердый верх/мягкий низ); 
Тип скашивания 3 в 1: Сбор в травосборник через задний выброс, боковой выброс и мульчирование; 
Мульчирование - Есть; 
Боковой выброс - Есть; 
Подшипники в колесах - Есть; 
Корпус - Сталь; 
Штуцер для промывки деки - Есть; 
Регулировка высоты скашивания - центральная (один рычаг на 4 колеса); 
Тип газонокосилки - Самоходная задний привод;
Электрозапуск - Нет; 
Регулировка скорости движения - Нет; 
Тормоз ножа - Нет; 
Трансмиссия газонокосилки - Механическая (ремень); 
Высота травы после стрижки (мин-макс), мм. не менее — 30 но не более 82.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Воздуходувка бензиновая ранцевая ZimAni BR 776N или эквивалент
	Объем двигателя (см3.) не менее - 75,6; 
Максимальная мощность (л.с.) не менее - 5,7; 
Объем топливного бака (л.) не менее - 2,1; 
Вес (кг.) не более - 11,6; 
Тип двигателя - Бензиновый 2-х тактный
Макс. расход воздуха (м3/час) не менее — 1860; 
Макс. скорость воздушного потока (км/ч) не менее — 367.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Мотоблок Нева МБ23 ZS или эквивалент
	Максимальная мощность (л.с.) не менее 9.0 
Тип редуктора Шестеренчато - цепной 
Вес (кг.) не более 95 
Запуск двигателя Ручной стартер 
Кол-во скоростей вперёд не менее 2., назад не менее 1
Тип сцепления Ременное
Блокирование дифференциала Курок/рычаг
Система отбора мощности на активное навесное оборудование Шкив (ременная)
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Косилка роторная Нева КР-05 или эквивалент
	Технические характеристики Нева КР-05 для МБ-1 / МБ-2 / МБ-23 / МБ Компакт Подходит для мотоблоков: Нева МБ-2/МБ-23,Ока; 
Ширина захвата — не менее 55 см.
Производительность кошения травы за час работы не менее - 0,15 га.
Вес не более - 35 кг.
Скорость, км/ч  не менее — 1,5., не более 4;
Высота среза не менее - 2 м
Привод - ременной
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензопила ZimAni MS 181 или эквивалент
	Объем двигателя (см3.) не менее - 31,8;
Максимальная мощность (л.с.) не менее 2,0; 
Объем топливного бака (л.) не менее - 0,25; 
Вес (кг.) не более - 4,1; 
Длина шины (цепи), не менее - дюймы / см. 16" / 40,64 см.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензиновый кусторез ZimAni FS450K или эквивалент
	Объем двигателя (см3.) не менее — 44.3;
Максимальная мощность (л.с.) не менее - 2.9;
Вес (кг.) не более - 8; 
Штанга - Прямая;
Инструмент скашивания - Леска + нож + пильный диск;
Рукоятки T-образные (велосипедные);
Диаметр лески (мм.) не менее - 3,0; 
Ремень - Двойной (ранцевый)
Тип двигателя - Бензиновый 2-х тактный
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик GEOS Arctic Line 760 TE гусеничный или эквивалент
	Применение - Полупрофессиональное
Тип передвижения – гусеничный ход
Объем двигателя (см3.) не менее - 375; 
Максимальная мощность (л.с.) не менее -12,24; 
Вес (кг.) не более - 126; 
Запуск двигателя - Электростартер + ручной; 
Форма гусениц - Прямоугольная; 
Разблокировка колес / гусениц - Двумя курками под каждой рукояткой; 
Тип трансмиссии снегоуборщика - фрикционный диск; 
Управление дальностью выброса - Рукояткой на панели оператора;
Управление направлением выброса - Вращение/перемещение рукояткой на панели оператора; 
Подогрев рукояток - Есть; 
Взаимная блокировка рукояток - Есть; 
Сугробообрушители - Есть; 
Опорные лыжи ковша - Двухсторонние пластмассовые; 
Крепление шнека к ковшу - с помощью втулки
Редуктор снегоуборщика - Алюминиевый корпус; 
Высота ковша (см.) не менее - 54; 
Ширина ковша (см.) не менее - 70; 
Фара - Есть; 
Материал трубы (желоба) выброса - Металл; 
Кол-во скоростей вперёд/назад не менее — 6/2.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control или эквивалент
	Мощность (кВт): не менее 2.1
Подогрев воды: нет
Возможность забора воды из бочки: да
Производительность: не менее 500 л/ч
Чистящая единица: не менее 72500
Напряжение питания, В: не менее 220, но не более 230
Мах рабочее давление: не менее 145 бар
Max давление воды: не менее 145 бар
Длина шланга: не менее 10 м
Двигатель: электрический
Цвет корпуса: желтый, черный
Подача моющего средства: не менее 0.3 л/мин
Грязевая фреза в комплекте: да
Max температура воды на входе: не менее 40 °С
Манометр: нет
Длина кабеля: не менее 5 м
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Механическая подметальная машина VinnerMyer 90998531966 SW350 VMSW350 или эквивалент
	Привод - ручной
Max производительность не менее - 4200 м²/ч
Объем мусоросборника не менее - 55 л
Возможность работы внутри помещения -есть
Тяговый привод -нет
Принцип сбора мусора - заметание
Гидравлическая разгрузка — нет
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Подметальная машина CHAMPION MS7550 или эквивалент
	Привод - ручной
Рабочая ширина – не менее 750 мм
Max производительность – не менее 3000 м2/ч
Объем мусоросборника – не менее 50 л
Возможность работы внутри помещения -есть
Тяговый привод - нет
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Роторная машина BENNETT SPX-170N с утяжелителями или эквивалент
	Ширина щётки — не менее 43 см
Производительность не менее 840 м2/ч
Мощность - не менее 1,5 л.с.
Обороты двигателя - не менее 175 об/мин
Вес — не более 50 кг
Комплектация: Щётка средней жесткости, мягкая щётка, падодержатель, бак
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензокоса ZimAni 143R-II или эквивалент
	Тип двигателя: бензиновый
Тактность двигателя: двухтактный
Расположение двигателя: верхнее
Мощность (кВт): не менее 1.47
Мощность (л.с.): не менее 2
Объем двигателя: не менее 41.5 см³
Приводной вал: жесткий
Разборный вал: нет
Регулируемая штанга: есть
Тип стартера: ручной
Тип ручки: U-образная (велосипедная)
Режущий элемент: леска/нож
Посадочный диаметр: не менее 25.4 мм
Крепление: М12х1,75 LH
Внешний диаметр (дюйм): не менее 12
Толщина лески, мм: не менее 2.4, но не более 2.7 мм
Max частота вращения шпинделя: не мене 12000 об/мин
Емкость бака: не менее 0.94 л
Подача лески: полуавтоматическая
Наличие колес: нет
Плавный пуск: да
Антивибрационная система: да
Вес нетто: не более 7.6 кг
Обороты двигателя: не менее 7500 об/мин
Защита от перегрева двигателя: нет
Ремень в комплекте: ранцевый
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Газонокосилка бензиновая Нева SLP51-LC196 или эквивалент
	Ширина скашивания (см.) не менее 51 
Объем двигателя (см3.) не менее 196 
Максимальная мощность (л.с.) не менее 5,5 
Объем топливного бака (л.) не менее 1 
Объем травосборника (л.) не менее 65 
Вес (кг.) не более 45 
Тип травосборника Комбинированный (твердый верх/мягкий низ) 
Тип скашивания 3 в 1: Сбор в травосборник через задний выброс, боковой выброс и мульчирование 
Мульчирование Есть 
Боковой выброс Есть 
Подшипники в колесах Есть 
Корпус Сталь 
Штуцер для промывки деки Есть 
Регулировка высоты скашивания центральная (один рычаг на 4 колеса) 
Тип газонокосилки Самоходная задний привод 
Регулировка скорости движения Нет 
Тормоз ножа Нет 
Трансмиссия газонокосилки Механическая (ремень) 
Высота травы после стрижки (min), мм. Не менее 25
Высота травы после стрижки (max), мм. не более 76
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Строительный пылесос Karcher WD 3 P Premium или эквивалент
	Тип - строительный пылесос
Тип пылесборника - универсальный
Влажная уборка - есть
Подключение эл. инструмента - есть
Регулятор мощности -   нет
Тип питания - сеть
Класс пыли -  L
Выдув - есть
Очистка фильтра - нет
Комплектация: адаптер для инструмента, бумажный фильтр-пакет, всасывающая трубка, всасывающий шланг, документация, ещё
Дополнительно
бак из нержавеющей стали, замки Pull & Push, ударопрочный отбойник
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Подметальная машина Evoline SWG 1000 B или эквивалент
	Мощность (л.с.): не менее 5.5
Max мощность, Вт: не менее 4000
Вес: не более 78 кг
Тип: Бензиновые
Двигатель: Briggs&Stratton 1008020116H5
Ширина очистки, см: не менее 100
Тип передвижения: колеса
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 1080 или эквивалент
	Самоходный: да
Тип передвижения: колесный
Тип двигателя: 4-х тактный
Объем двигателя: не менее 310 см³
Мощность (л.с.): не менее 10
Max дальность выброса: не менее 16 м
Емкость топливного бака: не менее 4.6 л
Расход топлива: не более 1.35 л/ч
Наличие фары: да
Стартер: ручной/электрический
Разблокировка колес: да
Система шнеков: двухступенчатая
Высота ковша: не менее 54 см
Ширина ковша: не менее 77 см
Подогрев ручек: да
Регулировка положения желоба: с панели оператора
Угол поворота желоба для выброса снега: не менее 180 град
Вес нетто: не более 124 кг
Скорости: не менее 5 вперед, не менее 2 назад
Шнек: металлический
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	29
	Электрический моющий пылесос Lavor PRO Jupite rили эквивалент
	Мощность, Вт: не менее 1100
Вес: не более 13 кг
Габариты, мм: не более 550х350х635
Объем бака для чистой, л: не менее 6,5
Объем бака для грязной воды, л: не менее 6,5
Давление разбрызгивания, бар: не менее 4
Длина всасывающего шланга, м: не менее 2.5
Возможность влажной уборки: есть
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB363ZV или эквивалент
	Тип: аккумуляторный
Ранцевый: нет
Вид двигателя: бесщеточный
Функции: обдув, всасывание
Max объем воздуха: не менее 804 м³/ч
Вес: не более 4.8 кг
Мусоросборник: есть
Материал крыльчатки: полимер
Max скорость воздуха: не менее 54 м/с
Напряжение аккумулятора: 2х18 В
Тип аккумулятора: Li-Ion
Комплектация: совместимая АКБ 18В – не менее 2 шт., З/у – не менее 1 шт
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Воздуходувка бензиновая ранцевая Stihl BR 800 C-E Magnum или эквивалент
	Объем двигателя (см3.): не менее 79,9 
Максимальная мощность (л.с.): не менее 4,35 
Объем топливного бака (л.): не менее 2,0
Вес (кг.): не более 11,0 
Тип двигателя: Бензиновый 4-х тактный (4-MIX)
Облегченный запуск: Есть (Easy2Start - запуск не снимая инструмент)
Макс. расход воздуха (м3/час): не менее 1500
Макс. скорость воздушного потока (м/сек): не менее 88
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Воздуходувка бензиновая Stihl BG 86 или эквивалент
	Функции: обдув
Тип двигателя: Бензиновый
Рабочий объем двигателя, см3: не менее 27,2
Мощность двигателя, л.с.: не менее 1,1 
Емкость топливного бака (л): не более 0,44 л
Скорость воздушного потока с насадкой в режиме нагнетания, м/с: не менее 85
Максимальный расход воздуха без насадки, м3/ч: не менее 810
Уровень звуковой мощности, дБ (А): не более 104 дБ
Вес нетто, кг: не более 4,5 кг
Плоская насадка в комплекте: да
Круглая насадка в комплекте: да
Антивибрационная система: да
Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой: да
Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы в любом положении: да
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Робот-мойщик окон HOBOT-S7 Pro или эквивалент
	Тип двигателя: инверторный
Мощность – не менее 100 Вт
Мощность присасывания – не менее 4800 кПа
Тип двигателя бесщеточный
Рабочая ширина – не менее 260 мм
Объём резервуара для воды – не менее 50 мл
Форма квадратная
Функции: датчик защиты от падения, автоматическое распыление жидкости, голосовое управление, защита от отключения питания, возвращение в исходное положение, возможность программирования
Количество салфеток в комплекте – не менее 6 шт.
Вес – не более 1.7 кг
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Аппарат высокого давления Stihl RE 150 или эквивалент
	Двигатель: электрический (220 В)
Вес: не более 30 кг
Рабочее давление, бар: не менее 140
Максимальное давление, бар: не менее 180
Максимальный расход воды, л/ч: не менее 612
Макс. температура подаваемой воды (на входе), °С: не менее 60
Длина сетевого кабеля, м: не менее 5
Потребляемая мощность, кВт: не менее 2,9
Длина высоконапорного шланга, м: не менее 9
Грязевая фреза в комплекте: да
Регулировка давления: да
Телескопическая ручка: да
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Аппарат высокого давления бензиновый LAVOR Independent 2800 или эквивалент
	Мощность (л.с.): не менее 6.5
Max мощность, Вт: не менее 4800
Вес: не более 40 кг
Двигатель: Бензиновый
Длина шланга, м: не менее 10
Max давление воды, бар: не менее 200
Производительность, л/ч: не менее 600
Max температура воды на входе, °С: не менее 40
Подогрев воды: нет
Возможность забора воды из бочки: да
Материал помпы: латунь
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бумажный пылесборник (10шт.), для TASKI aero 8/15 (plus) или эквивалент
	Тип: пылесборник
Назначение: для пылесоса
Совместимость: с Taskiaero 8/15 (plus)
Объем, л: не менее 15
Количество в упаковке: не менее 10 шт.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Пылесос для сухой уборки TASKI AERO 15 или эквивалент
	Вес: не более 7.3 кг
Воздушный поток: не менее 33 л/сек
Размер: не более 31.3 х 42.6 х 39 см
Длина сетевого шнура: не менее 12.5 м
Длина шланга: не менее 2.2 м
Потребляемая мощность: не менее 585 Вт
Уровень шума: не более 53 дБ
Объем бака, л: не более 15
Разрежение, мбар: не менее 174
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Пылесос для сухой уборки TASKI AERO 15 Plus или эквивалент
	Вес: не более 7.3 кг
Воздушный поток: не менее 33 л/сек
Размер: не более 31.3 х 42.6 х 39 см
Длина сетевого шнура: не менее 12.5 м
Длина шланга: не менее 2.2 м
Потребляемая мощность: не менее 585 Вт
Уровень шума: не более 53 дБ
Объем бака, л: не более 15
Разрежение, мбар: не менее 174
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Профессиональный пылесос сухой уборки Karcher T 15/1 Adv или эквивалент
	Размеры (Д × Ш × В) (мм): не более 430 x 255 x 420
Длина кабеля, м: не менее 12
Уровень звукового давления (дБ(А)): не более 52
Объем мусоросборника, л: не более 15
Разрежение, мбар/кПа: не менее 185 / 18
Расход воздуха, л/с: не менее 40
Номинальная мощность, Вт: не менее 585
Вес, кг: не более 6,9
Комплектация:
Всасывающий шланг: не менее 2 м
Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
Телескопическая удлинительная трубка: не менее 615, но не более 1007 мм., алюминиевая
Переключаемая насадка для пола
Насадка для паркета
Насадка для мягкой мебели
Щелевая насадка
Фильтр-мешок: не менее 1 шт., из нетканого материала
Фильтр защиты электродвигателя
Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Мешки для пылесоса Karcher T 15/1 Advили эквивалент
	Кол-во в упаковке (шт): не менее 10
Материал: Многослойная бумага
Подходит для моделей пылесосов Karcher: T 15/1, 17/1
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Стиральная машина LG F2J3HS2W или эквивалент
	Габаритные размеры (В*Ш*Г): не более 85*60*44 см
Глубина с открытым люком: не более 89 см
Глубина с учетом выступающих элементов: не более 45 см 
Прямой привод: да
Мотор: инверторный
Тип дисплея: цифровой
Максимальная загрузка: не менее 7 кг
Количество программ стирки: не менее 10
Максимальная скорость отжима: не менее 1200 об/мин
Регулировка скорости отжима: Да
Отложенный старт: Да
Звуковой сигнал: Да
Материал корпуса: металл/ пластик
Длина сетевого шнура: не менее 1.2 м
Цвет: белый
Вес: не более 59 кг
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv или эквивалент
	Тип аккумулятора: Съемный литий-ионный аккумулятор
Ширина всасывающей насадки (мм): не менее 280
Объем бачка для грязной воды (мл): не менее 200
Комплектация:
- Быстрая зарядка
- Сменный аккумулятор
- Пульверизатор
- Салфетка из микрофибры
- Микрофибровая салфетка
- Всасывающая насадка 
- Моющее средство
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Газонокосилка бензиновая Stihl RM 655.0 V с вариатором или эквивалент
	Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный
Объем двигателя, м3 – не более 173
Мощность, л.с. – не менее 3,5
Ширина скашивания, см: не менее 53
Максимальная высота скашивания, мм: не менее 85
Объем травосборника, л: не менее 70
Регулировка скорости движения: да
Вес: не более 46 кг
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензокоса Stihl FS 250 или эквивалент
	Применение: Профессиональное
Объем двигателя (см3.): не более 43
Мощность (кВт) не более 1.6
 Максимальная мощность (л.с.): не менее 2,2
 Объем топливного бака (л.): не менее 0,64
 Вес (кг.): не более 6,3
 Штанга: Прямая
 Инструмент скашивания: Леска + нож
 Ремень: Двойной (ранцевый)
 Тип двигателя: Бензиновый 2-х тактный
Вес (кг.): не более 6,3
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Парогенератор Lelit PG-024N (в комплекте паровой утюжок Lelit PG-46034) или эквивалент
	Напряжение: не менее 220 В
Мощность, Вт: не менее 1400
Объем бойлера, л: не менее 2
Материал бойлера: нержавеющая сталь
Максимальное давление пара, бар: не менее 5,5
Время непрерывной работы: не менее 2 ч
Вес, кг: не более 5,0
Вертикальное отпаривание: Да
Индикаторы: Готовность к работе, Необходимость долива воды
Комплектация:
Парогенератор – не менее 1 шт.
Профессиональный паровой утюжок – не менее 1 шт.
Воронка для залива воды – не менее 1 шт.
Инструкция.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Поломоечная машина Bennett Clever C660bt или эквивалент
	Аккумуляторная поломоечная машина с наличием тягового привода (самоходная), литиевая батарея
Мощность: не менее 1.2 кВт
Ширина щетки: не более 660 мм
Ширина всасывающей балки: не менее 800 мм
Тяговый привод: есть
Система дозирования: есть
Объем баков для чистой/грязной воды: не менее 60/70 л
Комплектность:
- дисковая щетка;
- всасывающая балка;
- литиевая аккумуляторная батарея 24В емкостью не менее 100 А/ч;
- внешнее зарядное устройство для АКБ.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Поломоечная машина VinnerMyer VM4640-L50 или эквивалент
	Аккумуляторная поломоечная машина, литиевая батарея
Производительность не менее 1900 м²/ч
Мощность не менее 0.9 кВт
Ширина щетки не менее 460 мм
Ширина всасывающей балки не менее 780 мм
Объем баков для чистой/грязной воды не менее 35/35 л
Комплектность:
- дисковая щетка;
- всасывающая балка;
- литиевая аккумуляторная батарея 24В емкостью не менее 50 А/ч;
- внешнее зарядное устройство для АКБ.
Вес: не более 100 кг (с батареей)
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
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	Бензокоса Stihl FS 55 или эквивалент
	Тип двигателя бензиновый
Тактность двигателя двухтактный
Мощность (кВт) не менее 0.75
Объем двигателя не более 28 см³
Тип ручки U-образная (велосипедная)
Режущий элемент леска/нож
Емкость бака не более 0.4 л
Вес нетто: не более 5 кг
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	2. 
	Требования к качеству и безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Вся поставляемая продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническому регламенту Таможенного союза, требованиям на её изготовление, использование, иметь сертификаты качества, техническое описание продукции, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке.
Участник в составе Заявки на участие, а также при поставке товара должен предоставить (при наличии):
	на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы обязательной сертификации или декларации о соответствии в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).
	на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы добровольной сертификации в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь загрязнений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, строго соответствовать коммерческому предложению и спецификации поставщика.
Поставляемая продукция должна быть упакована и поставлена заказчику в упаковке (таре) соответствующего образца, обеспечивающая сохранность. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна быть изложена на русском языке, быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Адреса поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.3.1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.2. 
	Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2.1 настоящих Технических требований.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.3. 
	Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки
	Согласие с требованиями
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами.
	Согласие с требованиями
	
	

	4.2. 
	Продукция должна быть новой, не находившейся в эксплуатации. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованиями
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
	Согласие с требованиями
	
	





3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе мониторинга цен

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным формам.
Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Мониторингу цен).



































