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На оказание услуг по настройке радиомостов с предоставлением оборудования и материалов в г. Нижнем Новгороде
1 Предмет и объём закупки
1.1. Исполнитель обязан оказать услуги по настройке и вводу в эксплуатацию радиомостов на 16 объектах Заказчика в г. Нижнем Новгороде, включая предоставление необходимого оборудования и материалов, установку, подключение и проверку работоспособности.  Оборудование и материалы предоставляются Исполнителем в рамках оказания услуг и входит в их стоимость. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и положением о закупке Заказчика.
1.2. Адресный план приведён в Приложении № 1 к настоящему ТЗ, являющемся его неотъемлемой частью. На каждом адресе должны быть установлены и настроены 2 единицы оборудования: одна передающая и одна принимающая. Всего — 16 пар, 32 единицы. Функциональные роли устройств задаются настройками радиомоста.
	№
	Наименование
	Ед.
	Кол-во

	1
	Услуги по настройке и вводу в эксплуатацию радиомостов, включая предоставление оборудования и всех материалов, установку, подключение и испытания
	комплекс услуг
	1


1.3. Исполнитель за свой счёт обеспечивает в рамках оказания услуг все необходимые оборудование и материалы, включая 32 устройства для организации 16 радиомостов, комплектующие, крепёж, кабельную продукцию, совместимые устройства питания PoE, средства защиты соединений и расходные материалы. Их состав и количество определяются Исполнителем с учётом условий размещения и требований настоящего ТЗ. Заказчик не предоставляет оборудование и материалы. Услуги охватывают все 32 устройства.
2 Требования к оборудованию
2.1. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без повреждений, пригодным для наружного размещения. Комплектность должна обеспечивать совместную работу передающей и принимающей сторон, подключение к сети Заказчика и питание по PoE.
2.2. Функциональные характеристики: работа в диапазоне 5 ГГц; заявленная изготовителем скорость радиосоединения не менее 150 Мбит/с; усиление направленной антенны не менее 13 dBi; возможность организации соединения на расстоянии до 3 км при прямой видимости и соблюдении условий изготовителя. Паспортная скорость радиосоединения не является гарантией такой же полезной скорости передачи данных.
2.3. Оборудование должно соответствовать указанным функциональным и техническим характеристикам и обеспечивать совместимость устройств в каждой паре и с интерфейсами сети Заказчика. Исполнитель предоставляет техническое описание, подтверждающее соответствие оборудования требованиям настоящего ТЗ, сведения о комплектности и документы об обязательном подтверждении соответствия, если оно предусмотрено законодательством.
3 Состав и порядок оказания услуг
3.1. До начала работ Исполнитель обследует объекты, проверяет прямую видимость, условия крепления, электропитания, подключения и радиопомехи. Совместно с Заказчиком определяет точки размещения обеих единиц оборудования по каждому адресу, трассы подключения и порядок доступа. Результат фиксируется схемой размещения с привязкой передающей и принимающей сторон.
3.2. Исполнитель согласовывает график и технологическую последовательность работ. При выявлении препятствий для устойчивой связи или безопасной установки письменно уведомляет Заказчика и согласовывает техническое решение до выполнения соответствующих работ. Изменение адресов или количества оборудования допускается только в установленном договором порядке.
3.3. Услуги включают доставку к месту установки, сборку и надёжное крепление устройств, прокладку необходимых соединений, подключение питания PoE, защиту наружных соединений от влаги и механических воздействий, маркировку устройств и кабелей. Заземление и защита от перенапряжений выполняются в случаях и объёме, предусмотренных технической документацией и применимыми нормами.
3.4. Настройка включает выбор разрешённых частот и мощности, юстировку антенн, настройку режимов передающей и принимающей сторон, IP-адресации, сетевых параметров, шифрования и административного доступа. Заводские пароли подлежат замене. Учётные данные и резервные копии конфигураций передаются Заказчику защищённым способом.
3.5. Исполнитель проводит проверку связи в обоих направлениях, устраняет выявленные недостатки, оформляет результаты испытаний и инструктирует представителя Заказчика по эксплуатации и восстановлению настроек. Перерывы в работе действующей инфраструктуры допускаются только в согласованные с Заказчиком интервалы.
3.6. Исполнитель оказывает услуги в полном объёме в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора, включая предоставление оборудования и материалов в составе услуг, установку, подключение, настройку и испытания всех 16 радиомостов.
4 Охрана труда и разрешительные требования
4.1. Исполнитель назначает ответственного за безопасное проведение работ и допускает к ним обученный персонал, прошедший необходимые инструктажи, проверку знаний и медицинские осмотры в предусмотренных законом случаях. Персонал обеспечивается исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты.
4.2. При работах на высоте, в электроустановках, с подъёмной техникой и вблизи транспортных потоков соблюдаются применимые требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Наряды-допуски, ограждение рабочей зоны, страховочные системы и группы по электробезопасности обеспечиваются в случаях, предусмотренных характером работ и законодательством.
4.3. До начала работ Исполнитель оформляет необходимые допуски на объекты и согласования размещения с владельцами сооружений при содействии Заказчика. Лицензии, членство в СРО и иные разрешения требуются только тогда, когда обязательность их наличия для фактически выполняемых работ установлена законодательством.
4.4. Использование радиочастот и радиоэлектронных средств должно соответствовать законодательству РФ. Исполнитель до включения оборудования проверяет применимость разрешений, регистрации и условий использования частот. Если они обязательны, ввод в эксплуатацию допускается после их оформления надлежащим заявителем. Настройки должны исключать превышение допустимой мощности и создание недопустимых помех.
4.5. Исполнитель обеспечивает сохранность имущества и действующих коммуникаций, исключает доступ посторонних в опасную зону, поддерживает порядок, убирает упаковку и отходы. При аварийной ситуации работы прекращаются, Заказчик незамедлительно уведомляется. Повреждения, причинённые по вине Исполнителя, устраняются за его счёт.
5 Контроль качества и приёмка
5.1. Приёмка проводится представителями сторон по каждому адресу Приложения № 1. Проверяются количество и комплектность, отсутствие повреждений, надёжность крепления, маркировка и соответствие настроек согласованной схеме. На каждом объекте должны быть предъявлены две установленные и настроенные единицы оборудования.
5.2. Для каждой пары проводится непрерывное испытание не менее 10 минут с передачей тестового трафика в обоих направлениях. Критерии приёмки: отсутствие самопроизвольных перезагрузок и обрывов радиосоединения; потери тестовых пакетов не более 1%; доступность согласованных сетевых узлов. После контрольного перезапуска оборудование должно автоматически восстановить связь и сохранённые настройки.
5.3. Приёмка по договору осуществляется путём подписания Акта оказанных услуг после выполнения предусмотренного настоящим ТЗ объёма и успешного прохождения испытаний. Акт подтверждает приёмку результата услуг и передачу установленных оборудования и материалов в собственность Заказчика. Передача оборудования и материалов без установки, настройки и испытаний не является завершённым результатом услуг.
5.4. Выявленные несоответствия фиксируются в акте замечаний и устраняются Исполнителем за свой счёт в согласованный сторонами срок. Окончательная приёмка соответствующего объекта производится после устранения замечаний и успешных повторных испытаний.
6 Гарантия и организационные условия
6.1. Гарантия на оборудование и качество установки и настройки — не менее 12 месяцев с даты итоговой приёмки, но не менее срока гарантии изготовителя на оборудование. Исполнитель безвозмездно устраняет гарантийные дефекты, включая необходимые выезд, демонтаж, замену, повторную установку и настройку. Порядок обращений и сроки восстановления определяются договором.
6.2. Адресный график согласовывается до начала работ в пределах срока, установленного пунктом 3.6 настоящего ТЗ. Стоимость услуг включает стоимость всех оборудования и материалов, включая устройства радиомостов, комплектующие и расходные материалы, их поставку и передачу Заказчику, доставку, установку, подключение, настройку, необходимые испытания, оформление документации и уборку. Дополнительная оплата оборудования и материалов, необходимых для выполнения требований настоящего ТЗ, не предусматривается. Исполнитель соблюдает режим доступа и конфиденциальность сведений о сети Заказчика.


[bookmark: appendix]Приложение № 1 к техническому заданию
Адресный план установки и настройки оборудования
Место оказания услуг: Нижегородская область, г. Нижний Новгород. На каждом адресе устанавливаются 1 передающее и 1 принимающее устройство, всего 2 единицы.
	№
	Адрес и описание местоположения
	Кол-во, шт.

	1
	пр-кт Ленина, 88, Главная проходная
	2

	2
	пр-кт Молодёжный – ул. Краснодонцев

	2

	3
	пр-кт Ленина – Восточный пр-д, пер. Райниса

	2

	4
	ул. Должанская – ул. Самаркандская

	2

	5
	ул. Студенческая, 15. Центральный архив

	2

	6
	пр-кт Молодёжный – ул. Толбухина

	2

	7
	пр-кт Молодёжный – ул. Красноуральская

	2

	8
	пр-кт Молодёжный, СНТ Плодово-ягодный сад учителей, 46. в сторону Аэропорта
	2

	9
	Московское шоссе - Актюбинская
Московское ш.
	2

	10
	Московское шоссе - д. 304Б
Московское ш.
	2

	11
	Московское шоссе - остановка СТО (д. 298)
Московское ш., 
	2

	12
	Московское шоссе - Тоннель
	2

	13
	Московское шоссе - Товарная
	2

	14
	Московское шоссе - Масложирокомбинат
	2

	15
	Московское шоссе - ГМЗ
	2

	16
	Московское шоссе - пер. Спортсменский
	2



2
