

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электромеханических секционных ворот автобазы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СП
	Свод правил

	2
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	3
	ПТЭЭП
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	4
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию электромеханических секционных ворот для нужд автобазы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Техническое обслуживание и текущий ремонт электромеханических секционных ворот необходимы для обеспечения бесперебойного технологического и логистического циклов предприятия. 
При выполнении работ следует руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и других обязательных правил (СП, ГОСТ, постановлениями Правительств субъектов Российской Федерации, правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, ПУЭ, инструкциями изготовителей), а также соответствующими нормативными актами и требованиями организаций, входящих в систему городского хозяйства. Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту электромеханических секционных ворот включает в себя следующие виды услуг:
· Контроль технического состояния (осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики). 
· Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта.
· Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.)
· В этих документах должны содержаться: оценка технического оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
· Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования на основании согласованного с Заказчиком плана-графика технического обслуживания.
· Текущий ремонт заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
· Результаты проведения осмотров, текущего ремонта, планово-технического обслуживания должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудования, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. При выполнении всех мероприятий по техническому обслуживанию в журнале по ТО должна выполняться запись о результатах.
· Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества и использовать при техническом обслуживании и текущем ремонте только новые оригинальные запасные части и расходные материалы (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), а также запасные части, узлы и детали такого же качества, как и запасные части, узлы и детали, которые применяются или применялись для сборки нового оборудования и изготовлены производителем или третьими лицами с согласия производителя в соответствии со спецификациями и техническими требованиями, утвержденными производителем для производства запасных частей, узлов и деталей конкретного оборудования. Такие запасные части должны обозначаться как оригинальные, в том числе путем нанесения на них товарных знаков, на которые производитель имеет исключительные права.
· Функциональные характеристики запасных частей и расходных материалов должны соответствовать технической документации на оборудование, которая включает в себя нормативные, организационные, конструкторские и технологические и эксплуатационные документы (ГОСТы, международные стандарты, инструкции по эксплуатации, каталоги запасных частей и руководства по текущему ремонту (нормативные, организационные, конструкторские и технологические документы и др.).
· За соответствие устанавливаемых запасных частей требованиям и нормам завода-изготовителя, нормативной документации, ответственность несет Исполнитель. Перед установкой новой запасной части Исполнитель обязан предъявить ее представителю Заказчика.
· После завершения оказания услуги специалисты Исполнителя проверяют безопасность оборудования и обеспечивают режим возобновления нормального функционирования оборудования, передавая его оперативному персоналу Заказчика. По окончании работ представитель Исполнителя и представитель Заказчика проверяют качество и полноту оказанных услуг с проставлением соответствующей записи в журнале по ТО и ТР.
· При замене расходных материалов и запасных частей старые расходные материалы и запасные части, после проведения фотофиксации их состояния, утилизируются за счет Исполнителя по согласованию с Заказчиком.
· При техническом обслуживании и текущем ремонте Исполнитель должен использовать смазки и специальные жидкости, рекомендованные и (или) получившие одобрение завода-изготовителя оборудования.
· Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, салфетки, укрывочный материал, преобразователь ржавчины, изолента, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока, используемый клей, герметик и другие материалы), используемые и необходимые для выполнения работ входят в стоимость Договора и не подлежат включению в счёт и отдельной оплате. Также не подлежат включению в счет и отдельной оплате услуги по проведению полной диагностики оборудования, его механизмов, узлов и агрегатов при оказании услуг при проведении технического обслуживания и текущего ремонта оборудования Заказчика.
· Перечень единиц услуг, запасных частей и расходных материалов является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги, запасной части, материала.

РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ

1. Регламент по техническому обслуживанию электромеханических секционных ворот Doorhan указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2. Регламент по техническому обслуживанию электромеханических секционных ворот Alutech указан в Приложении № 3 к Техническому заданию.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Техническое обслуживание электромеханических секционных ворот автобазы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 4, литер Е, литер Б, сроком 12 месяцев.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ.

	№ 
	Наименование
	Кол-во (шт.)

	1
	Подъемно-секционные ворота DoorHan, размер 3500х4000 без калитки с электроприводом, № 2
	1

	2
	Подъемно-секционные ворота «Alutech», размер 4000х4500 с калиткой с электроприводом, № 6
	1

	3
	Подъемно-секционные ворота «Alutech», размер 4000х4500 с калиткой с электроприводом, № 10
	1



	
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.
2. Правила устройства электроустановок (VII издание).

6.1 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание услуг по текущему ремонту должно осуществляться ежедневно, круглосуточно, включая выходные дни и дни, официально объявленные праздничными. Оказание услуг по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком.

6.2 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957)).

6.3 ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ

1. Оказанные Услуги фиксируются Сторонами в Акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
2. В течение 5 (пяти) дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.
3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком на 15 (пятнадцатый) рабочий дней с момента их окончания и получения Заказчиком Акта.
4. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
· услуги оказаны в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний. Факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;
· услуги оказаны с нарушением условий Договора. Заказчиком выявлены замечания (недостатки) в оказанных услугах. Заказчик оформляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
· услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
5. По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
6. При отказе Заказчика от подписания Акта из-за обнаруженных недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков.
7. Приемка оказанных Услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

6.5 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ 
	Вид работ
	Периодичность выполнения работ

	1
	Техническое обслуживание электромеханических секционных ворот DoorHan
	1 раз в год

	2
	Техническое обслуживание электромеханических секционных ворот Alutech
	1 раз в год

	3
	Текущий ремонт электромеханических секционных ворот DoorHan, Alutech
	по заявкам 



1 В случае выявления неисправности оборудования представителем Заказчика, Заказчик оповещает Исполнителя в соответствии со следующим порядком:
а)	направляет на электронный адрес, который должен быть предоставлен Исполнителем и указан в Договоре или в информационном письме, заявку (Приложение № 4), в которой Заказчик указывает: наименования оборудования, место (адрес) эксплуатации, описание характера неисправности и, по возможности, описание внешних факторов, предшествующих неисправности (перепады электропитания, механические воздействия и т.д.);
б)	информирует Исполнителя о возникшей неисправности по номеру телефона, который должен быть предоставлен Исполнителем и указан в Договоре или в информационном письме;
2 После получения заявки Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) часов, обеспечивает прибытие своего представителя на объект Заказчика для проведения диагностики указанного в Заявке оборудования.
3 В случае выявления неисправности оборудования представителем Исполнителя в ходе оказания услуг, Исполнитель незамедлительно оповещает представителя Заказчика в месте оказания услуг по телефону или направляет на электронный адрес, который должен быть предоставлен Заказчиком и указан в Договоре, информационное письмо с указанием: наименования оборудования, место (адрес) эксплуатации, описание характера неисправности и, по возможности, описание внешних факторов, предшествующих неисправности (перепады электропитания, механические воздействия и т.д.). После направления информационного письма в адрес Заказчика, Исполнитель незамедлительно приступает к проведению диагностики указанного в информационном письме оборудования.
4 Ремонт оборудования по заявке осуществляется:
а)	в течение двадцати четырех часов с момента получения заявки в случае, если поломка оборудования влечет за собой вывод оборудования из эксплуатации;
б)	в течение трех календарных дней с момента получения заявки в случае незначительных поломок и неисправностей, не влекущих за собой вывод оборудования из эксплуатации.
4. В случае проведения ремонта, более указанного выше времени, сроки ремонта оборудования согласовываются в письменной форме сторонами дополнительно, по результатам диагностики оборудования, исходя из сложности ремонта и наличия необходимых запасных частей на складе Исполнителя или в резерве у Заказчика.
5. Увеличение срока ремонта не может составлять более десяти рабочих дней.
Материалы и запасные части для обслуживания и ремонта должны соответствовать стандартам производителя и быть оригинальными или аналогичными, без изменения качественных показателей.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложениями к Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги – не менее 6 (шести) месяцев, а на запасные части, и комплектующие – не менее 12 (двенадцати) месяцев.
	В случае выхода из строя запасной части с действующей гарантией, данная запасная часть должна быть заменена на новую за счет Исполнителя, и исчисление срока гарантии на неё начинается с даты замены.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАПЧЕСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВОРОТ

	№ п/п
	Наименование

	1
	Техническое освидетельствование оборудования на объекте

	2
	Диагностика оборудование с целью выявления характера неисправности и порядка проведения ремонтных работ

	3
	Ремонтные работы оборудования, замена неисправных узлов и механизмов

	4
	Регулировка механизмов и узлов



ПРОГНОЗМРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВОРОТ ALUTECH

	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Нижний кронштейн с ходовым роликом
	1
	шт.

	2
	Боковая накладка
	0
	м.п.

	3
	Боковая петля с ходовым роликом
	0
	шт.

	4
	Панель 4 м
	0
	шт.

	5
	Промежуточная петля 
	1
	шт.

	6
	Нижний концевой профиль с уплотнительной вставкой
	1
	м.п.

	7
	Ручка
	0
	шт..

	8
	Верхний кронштейн с ходовым роликом
	1
	шт.

	9
	Угловая стойка с вертикальной направляющей и боковой уплотнительной  вставкой
	0
	шт.

	10
	Горизонтальная направляющая
	0
	м.п.

	11
	Боковой кронштейн
	1
	шт.

	12
	Тросовый барабан
	0
	шт.

	13
	Кронштейн с предохранительной храповой муфтой
	0
	шт.

	14
	Пружина с наконечниками
	1
	шт.

	15
	Соединительная муфта
	0
	шт..

	16
	Промежуточный кронштейн
	1
	шт.

	17
	Вал
	0
	м.п.

	18
	Верхний концевой профиль с уплотнительной вставкой
	0
	м.п.

	19
	Демпфер
	0
	шт.

	20
	Храповая муфта
	0
	шт.

	21
	Нижняя уплотнительная вставка
	0
	м.п.

	22
	Профиль усиливающий
	0
	м.п.

	23
	Регулируемый подвес
	0
	шт.

	24
	Нижний кронштейн с защитой от обрыва троса
	1
	шт.

	25
	Стойка с вертикальной направляющей
	0
	м.п.

	26
	Калитка
	0
	шт.

	27
	Доводчик калитки
	0
	шт.

	28
	Пружинный засов
	0
	шт.

	29
	Перемычка задняя
	0
	м.п.

	30
	Цепь аварийного подъема
	0
	шт.

	31
	Окно
	0
	шт.

	32
	Плата управления
	1
	шт.

	33
	Радиусный профиль
	0
	шт.

	34
	Несущий трос
	1
	м.п.

	35
	Защита от обрыва пружины
	0
	шт.


*	Оригинальные расходные материалы и запасные части, в случае их отсутствия могут быть заменены на аналогичные (без изменения их качественных показателей) по инициативе Исполнителя и по согласованию с Заказчиком.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВОРОТ ALUTECH

	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Замена нижнего кронштейна с ходовым роликом
	1
	шт.

	2
	Замена боковой накладки
	0
	м.п.

	3
	Замена боковой петли с ходовым роликом
	0
	шт.

	4
	Замена панели 4 м
	0
	шт.

	5
	Замена промежуточной петли 
	1
	шт.

	6
	Замена нижнего концевого профиля с уплотнительной вставкой
	1
	м.п.

	7
	Замена ручки
	0
	шт..

	8
	Замена верхнего кронштейна с ходовым роликом
	1
	шт.

	9
	Замена угловой стойки с вертикальной направляющей и боковой уплотнительной  вставкой
	0
	шт.

	10
	Замена горизонтальной направляющей
	0
	м.п.

	11
	Замена бокового кронштейна
	1
	шт.

	12
	Замена тросового барабана
	0
	шт.

	13
	Замена кронштейна с предохранительной храповой муфтой
	0
	шт.

	14
	Замена пружины с наконечниками
	1
	шт.

	15
	Замена соединительной муфты
	0
	шт..

	16
	Замена промежуточного кронштейна
	1
	шт.

	17
	Замена вала
	0
	м.п.

	18
	Замена верхнего концевого профиля с уплотнительной вставкой
	0
	м.п.

	19
	Замена демпфера
	0
	шт.

	20
	Замена храповой муфты
	0
	шт.

	21
	Замена нижней уплотнительной вставки
	0
	м.п.

	22
	Замена профиля усиливающего
	0
	м.п.

	23
	Замена регулируемого подвеса
	0
	шт.

	24
	Замена нижнего кронштейна с защитой от обрыва троса
	1
	шт.

	25
	Замена стойки с вертикальной направляющей
	0
	м.п.

	26
	Замена калитки
	0
	шт.

	27
	Замена доводчика калитки
	0
	шт.

	28
	Замена пружинного засова
	0
	шт.

	29
	Замена перемычки задней
	0
	м.п.

	30
	Замена цепи аварийного подъема
	0
	шт.

	31
	Замена окна
	0
	шт.

	32
	Замена платы управления
	1
	шт.

	33
	Замена радиусного профиля
	0
	шт.

	34
	Замена несущего троса
	1
	м.п.

	35
	Замена защиты от обрыва пружины
	0
	шт.





ПРОГНОЗМРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВОРОТ DOORHAN

	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Ролик
	0
	шт.

	2
	Роликовая опора
	0
	шт.

	3
	Петля
	0
	шт.

	4
	Нижний кронштейн 
	1
	шт.

	5
	Секция  ворот DoorHan 3,5 метра
	0
	шт.

	6
	Концевой опорный кронштейн
	0
	шт.

	7
	Нижний профиль
	1
	м.п.

	8
	С образный профиль
	0
	м.п.

	9
	Комплект профилей калитки
	0
	шт.

	10
	Боковая крышка левая
	1
	м.п..

	11
	Контакт калитки
	0
	шт.

	12
	Доводчик калитки
	0
	шт.

	13
	Барабан
	0
	шт.

	14
	Внутренний опорный кронштейн
	0
	шт.

	15
	Верхний уплотнитель
	0
	м.п.

	16
	Несущий трос секционных ворот
	1
	м.п.

	17
	Нижний уплотнитель
	1
	м.п.

	18
	Направляющая
	1
	м.п.

	19
	Муфта вала
	0
	шт.

	20
	Боковая крышка правая
	1
	м.п.

	21
	Цепной редуктор
	0
	шт.

	22
	Устройство защиты от обрыва пружины
	0
	шт.

	23
	Устройство защиты от обрыва троса
	0
	шт.

	24
	Ручка ступенька
	0
	шт.

	25
	Задвижка
	0
	шт.

	26
	Замок
	0
	шт.

	27
	Плата управления
	0
	шт.

	28
	Электропривод 
	0
	шт.

	29
	Вал
	0
	м.п.

	30
	Балансирующий пружинный механизм
	0
	шт.

	31
	Кронштейн крепления к потолку 
	0
	шт.


*	Оригинальные расходные материалы и запасные части, в случае их отсутствия могут быть заменены на аналогичные (без изменения их качественных показателей) по инициативе Исполнителя и по согласованию с Заказчиком.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВОРОТ DOORHAN

	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Замена ролика
	0
	шт.

	2
	Замена роликовой опоры
	0
	шт.

	3
	Замена петли
	0
	шт.

	4
	Замена нижнего кронштейна 
	1
	шт.

	5
	Замена секции ворот DoorHan 3,5 метра
	0
	шт.

	6
	Замена концевого опорного кронштейна
	0
	шт.

	7
	Замена нижнего профиля
	1
	м.п.

	8
	Замена С образного профиля
	0
	м.п.

	9
	Замена комплекта профилей калитки
	0
	шт.

	10
	Замена боковой крышки левой
	1
	м.п..

	11
	Замена контакта калитки
	0
	шт.

	12
	Замена доводчика калитки
	0
	шт.

	13
	Замена барабана
	0
	шт.

	14
	Замена внутреннего опорного кронштейна
	0
	шт.

	15
	Замена верхнего уплотнителя
	0
	м.п.

	16
	Замена несущего троса секционных ворот
	1
	м.п.

	17
	Замена нижнего уплотнителя
	1
	м.п.

	18
	Замена направляющей
	1
	м.п.

	19
	Замена муфты вала
	0
	шт.

	20
	Замена боковой крышки правой
	1
	м.п.

	21
	Замена цепного редуктора
	0
	шт.

	22
	Замена устройства защиты от обрыва пружины
	0
	шт.

	23
	Замена устройства защиты от обрыва троса
	0
	шт.

	24
	Замена ручки ступеньки
	0
	шт.

	25
	Замена задвижки
	0
	шт.

	26
	Замена замка
	0
	шт.

	27
	Замена платы управления
	0
	шт.

	28
	Замена электропривода 
	0
	шт.

	29
	Замена вала
	0
	м.п.

	30
	Замена балансирующего пружинного механизма
	0
	шт.

	31
	Замена кронштейна крепления к потолку 
	0
	шт.
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Приложение № 1
К Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электромеханических секционных ворот автобазы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Годовой план график

В ТАБЛИЦЕ УКАЗАН ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ГРАФИК. ЕЖЕГОДНОЕ ТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ.


	Наименование оборудования
	Марка
	Кол-во оборудования
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Подъемно-секционные ворота 
	DoorHan, размер 3500х4000 без калитки с электроприводом № 2
	1
	ПТО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Подъемно-секционные ворота 
	«Alutech», размер 4000х4500 с калиткой с электроприводом № 6
	1
	ПТО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Подъемно-секционные ворота
	«Alutech», размер 4000х4500 с калиткой с электроприводом № 10
	1
	ПТО
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х





Приложение № 2 к Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электромеханических секционных ворот автобазы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОРОТ СЕКЦИОННЫХ DOORHAN

	УЗЕЛ
	ЭЛЕМЕНТ
	КРИТЕРИЙ
	ДЕЙСТВИЯ

	Полотно ворот
	Панель
	Отсутствие повреждений
	Осмотреть. При наличии нарушений целостности покрытия (царапины, сколы) произвести подкраску; при наличии деформации — заменить

	
	Боковая крышка
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить

	
	Петли
	Фиксированное положение. Ось петли должна точно проходить по стыку сэндвич-панели / панорамной панели
	Проверить, при необходимости закрепить. Смазать. При выпадении штифта из соединения петли — заменить петли

	
	Верхний и нижний алюминиевые профили
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить. Смазать. При выпадении штифта из соединения петли — заменить

	
	Ручка
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить. При отсутствии надежного крепления ручки — заменить

	
	Окно
	Целостность, надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Омега-профиль
	Целостность, надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Панорамные панели
	Отсутствие повреждений, целостность, надежность крепежа
	Осмотреть. При наличии нарушений целостности покрытия (царапины, сколы) произвести подкраску. Проверить, при необходимости закрепить. При наличии серьезных повреждений — заменить

	
	Стеклопакет панорамных панелей
	Отсутствие повреждений, целостность, надежность крепежа
	Проверить, при наличии повреждений заменить. При необходимости — закрепить

	Направляющие
	Вертикальная направляющая
	Геометрия, надежность крепежа
	Проверить, при необходимости выровнять/ закрепить/заменить

	
	Горизонтальная направляющая
	
	

	
	С-профиль
	
	

	Уплотнительный контур
	Верхний, нижний и боковой уплотнители
	Целостность, эластичность
	Проверить, при необходимости заменить

	Торсионный механизм
	Вал
	Геометрия, надежность крепежа
	Проверить геометрию, надежность крепления. При деформации или изгибе — заменить

	
	Пружина
	Целостность, отсутствие повреждений
	Проверить

	
	
	Отсутствие загрязнений/ коррозии
	Проверить на отсутствие загрязнений и коррозии. При необходимости произвести очистку и обработку антикоррозийным составом

	
	
	Натяжение
	Проверить балансировку ворот. При необходимости отрегулировать. При невозможности регулировки — заменить

	
	
	Надежность крепежа в окончаниях
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Муфта соединительная
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Барабан
	Надежность крепежа, степень износа
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Концевые кронштейны
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить

	
	Болтовые соединения
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости произвести затяжку

	Роликовые опоры с роликом
	Роликовая опора
	Надежность крепежа
	Проверить, при необходимости закрепить. Смазать

	
	Ролик
	Износ
	Проверить, при необходимости заменить. Смазать

	Трос
	Трос
	Наличие изломов и поврежденных жил
	Проверить тросы на изломы и повреждения. При необходимости заменить

	
	Крепление троса
	Фиксированное положение
	Проверить затяжку, подтянуть винты крепления к барабанам. Проверить крепление троса к нижнему кронштейну, заделку в коуш и зажим, при необходимости закрепить

	Устройства безопасности
	Защита от обрыва троса
	Надежность крепежа, отсутствие повреждений
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Защита от обрыва пружины
	Надежность крепежа, отсутствие повреждений
	Проверить, при необходимости закрепить/заменить

	
	Фотоэлементы
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов корпуса. Проверить контакты подключения к плате управления привода. Проверить индикацию светодиодов и целостность проводки. Критерии замены: серьезные механические повреждения, сгоревшая плата фотоэлемента

	
	Оптосенсоры
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов клеммной коробки и корпуса блока управления. Проверить контакты подключения к плате управления привода и клеммной коробке. Проверить индикацию светодиодов. Проверить целостность витого кабеля и проводки в целом. Критерии замены: серьезные механические повреждения, сгоревшая плата управления оптосенсорами

	
	Сигнальная лампа
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов корпуса. Проверить целостность лампы, цоколя, патрона. Проверить подключение к плате управления привода и целостность проводки. Критерии замены: серьезные механические повреждения, сгоревшая плата

	Устройства безопасности
	Датчик открытой калитки
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов клеммной коробки и магнита. Проверить контакты подключения к плате управления привода. Проверить целостность витого кабеля и проводки в целом. Критерии замены: серьезные механические повреждения

	
	Светофор
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов корпуса и светодиодов. Проверить контакты подключения к плате управления привода и светофора. Проверить индикацию светодиодов. Проверить целостность витого кабеля и проводки в целом. Критерии замены: серьезные механические повреждения, сгоревшая плата светофора

	
	Кнопка Stop
	Функционирование, отсутствие повреждений
	Осмотреть на наличие дефектов корпуса и кнопки. Проверить контакты подключения к плате управления привода и целостность проводки. Критерии замены: серьезные механические повреждения

	Калитка
	Петли
	Фиксированное положение
	Проверить, при необходимости закрепить

	
	Замок
	Надежность крепления, функционирование
	Проверить, при необходимости закрепить, смазать внутренние элементы

	Калитка
	Доводчик
	Функционирование
	Проверить функционирование, при необходимости отрегулировать

	
	Датчик калитки
	Функционирование
	Проверить функционирование, при необходимости заменить функционирование, при необходимости заменить функционирование, при необходимости заменить

	Запирающее устройство ворот
	Замок ригельный
	Функционирование
	Проверить функционирование, при необходимости смазать

	
	Задвижка
	
	

	Ручной цепной привод
	Цепной редуктор
	Функционирование, плавность хода
	Проверить, при необходимости произвести разборку и замену смазки

	
	
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости закрепить

	Произвести регулировку прижатия полотна к проему и притолоке, положения полотна в направляющих

	Комплектация	вальным электроприводом

	Электропривод
	Электропривод
	Функционирование
	Произвести диагностику, при необходимости настроить и отрегулировать

	
	
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости закрепить



	


Приложение № 3
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОРОТ СЕКЦИОННЫХ ALUTECH

	Проверяемый узел
	Элемент узла
	КРИТЕРИЙ
	ДЕЙСТВИЯ

	Тросы  ворот
	трос
	Не допускается наличие изломов и поврежденных жил
	Проверить тросы на повреждения и изломы.
При необходимости заменить

	
	Крепления троса
	Фиксированное положение
	Проверить затяжку и при необходимости подтянуть упорные винты, закрепляющие трос на барабанах Проверить крепление троса на нижнем кронштейне, заделку троса в коуш и зажим.

	Торсионный вал
	Крепление кронштейнов вала
	Надежность крепежа
	Проверить надежность крепежа, при необходимости произвести натяжку

	
	Торсионная пружина
	Целостность, отсутствие повреждений
	Проверить пружину на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечники

	
	
	Натяжение пружины
	Проверить на сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтянуть

	
	Поверхность торсионной пружины
	Отсутствие коррозии
	Проверить поверхность торсионной пружины на отсутствие коррозии. При необходимости произвести очистку поверхность пружины от коррозии и произвести покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки открытых поверхностей

	
	Муфта предохранительная храповая
	Отсутствие повреждений, следов коррозии
	Произвести осмотр, при необходимости произвести замену

	
	Соединяющие и фиксирующие элементы
	Надежность фиксации и крепления
	Проверить надежность фиксации шпонок и соединительной муфты

	Устройство защиты от обрыва троса
	Кронштейн нижний
	Отсутствие повреждений
	Произвести осмотр, при необходимости произвести смазку консистентной смазкой трущихся деталей или их замену

	Полотно ворот
	Секции воротного полотна
	Отсутствие повреждений
	Осмотр. При наличии царапин и повреждений покрытия секций произвести подкраску ( флаконы корректирующей краски поставляются изготовителем ворот)

	
	Профиль усиливающей
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости закрепить

	
	окна
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости закрепить. При наличие трещин в пластиковом корпусе или прозрачной вставке заменить

	
	ручки
	Надежность крепления
	Проверить, при необходимости закрепить. 

	
	петли
	Фиксированное положение
	Проверить, при необходимости закрепить. 

	
	Оси петель
	Свободное вращение
	Смазать консистентной смазкой или машинным маслом в небольших количествах

	
	Кронштейны боковые, верхние, нижние
	Фиксированное положение
	Проверить, при необходимости закрепить

	Ролики ходовые
	Ролик с подшипником
	износ
	Проверить, при необходимости заменить ролики

	
	ось
	Свободное вращение
	Смазать машинным маслом

	
	Кольцо дистанционное
	Минимальное смещения полотна влево вправо относительно проема
	Проверить при необходимости выполнить регулировку с использованием дополнительных дистанционных колец

	направляющие
	вертикальные
	Форма, надежность крепления
	Проверить, при необходимости выровнять, закрепить или заменить

	
	горизонтальные
	Форма, надежность крепления к потолку
	Проверить, при необходимости выровнять, закрепить или заменить

	калитка
	калитка
	функционирование
	Проверить, при необходимости выровнять, закрепить или заменить

	
	доводчик
	Осмотр, регулировка
	Проверить работу доводчика, при необходимости выполнить регулировку

	
	замок
	Функционирование, надежность крепления
	При необходимости смазать внутренние элементы замка консистентной смазкой и закрепить

	
	Датчик калитки
	Функционирование
	Проверить, при необходимости произвести переустановку или замену

	Трос разблокировки
	Трос разблокировки
	Надежность крепления, функционирование
	Проверить работоспособность, при необходимости закрепить

	Уплотнители

	Резиновые части
	Эластичность, целостность
	Проверить, при необходимости заменить

	
	Нащельник
	Надежность крепления
	

	Запирающие
устройства
	Пружинный засов
	Функционирование, крепление, смазка
	Проверить работу, при необходимости закрепить и смазать консистентной смазкой

	
	Ригельный замок
	
	

	
	Цилиндр замка
	
	Смазать графитовым порошком

	Ручной привод
	Ручной канат
	Отсутствие повреждений, надежность крепления
	Проверить, при необходимости  закрепить или заменить

	
	Цепной редуктор
	Функционирование, надежность крепления
	Проверить при необходимости закрепить. При наличии шума и заеданий произвести разборку и  замену смазки (рекомендуется 1 раз в год)

	После выполнения данного перечня работ необходимо произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот

	При комплектации ворот электроприводом необходимо дополнительно выполнить следующие работы

	электропривод
	электропривод
	функционирование
	Произвести тестирование электропривода согласно инструкции завода изготовителя, при необходимости произвести настройку и регулировку

	
	
	Надежность крепления и соединений
	Проверить крепление привода, при необходимости закрепить

	
	Приводная рейка
	Осмотр, регулировка
	Осмотреть приводную рейку с роликовыми цепями или приводным ремнем, проверить их натяжение. Роликовые цепи для уменьшения шума и защиты от коррозии допускается смазывать консистентными смазками. Проверить подвешение и крепление приводной рейки к потолку, при необходимости закрепить.

	Системы безопасности, используемых при эксплуатации ворот с электроприводом
	Блок управления(другие элементы управления)
	Надежность соединений, функционирование
	Осмотреть, проверить работу и подключение фотоэлементов, микропереключателей, установленных на устройствах безопасности

	
	Система защиты края с оптическим датчиком
	функционирование
	Проверить работу системы при опускание на препятствие и наличие защиты от сдавливания

	
	Амперометрическая система чувствительности защиты от опускания на препятствие и сдавливание
	Функционирование, регулировка
	Проверить работу и настройку амперометрической системы чувствительности для определения препятствия и защиту от сдавливания, при необходимости произвести регулировку

	
	Система защиты от подъема человека
	функционирование
	Проверить электронное ограничение усилие привода при подъеме полотна ворот, при необходимости выполнить регулировку.

	Использование дополнительных устройств безопасности при эксплуатации ворот в автоматическом режиме
	Лампы освещения 
	функционирование
	Произвести проверку, при необходимости ремонт

	
	Сигнальные лампы
	функционирование
	Произвести проверку, при необходимости ремонт

	
	светофор
	Функционирование
	Произвести проверку, при необходимости ремонт

	Питающий кабель
	Трос разблокировки
	Отсутствие повреждений и надежность соединений
	Проверить надежность и безопасность подключения электропривода



	По окончании работ необходимо проверить работоспособность ворот ( осуществить не менее пяти циклов подъема-опускания полотна ворот, включая фиксацию ворот в верхнем, нижнем и среднем положениях.

	Заказчик должен быть уведомлен в письменной форме об опасной эксплуатации ворот при обнаруженных дефектах во время проведения обслуживания
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА НЕИСПРАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	
	№
	от
	





	Марка и модель оборудования: 
	

	Место (адрес) эксплуатации: 
	

	Описание характера неисправности: 
	

	Выявленные в результате диагностики дефекты и (или) неисправности*
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


*Заполняется ответственным представителем Исполнителя

	Заявку составил сотрудник автобазы
	
	




отметка об исполнении заявки


	Дата проведения ремонта оборудования:
	

	
	

	Ответственный представитель Исполнителя
	

	Ответственный представитель Заказчика
	

	
	




 


