



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната оцинкованного для нужд Волжского филиала
Лот № 0039-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ





















1.Общие сведения
1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната оцинкованного для нужд Волжского филиала (далее – продукция).
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
 Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1050-332-2026/1-ТПиР-БЕЗ-2026 от 13.02.2026г. «Выполнение работ по монтажу защитных заграждений трансформаторной площадки у машинного зала (3 этап) и трансформаторной площадки ОРУ 220 кВ (2 этап) Волжской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Канат оцинкованный 10мм DIN 3055
	м
	11 500


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	
1.
	ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната оцинкованного для нужд Волжского филиала
	С даты заключения договора
	В течение 10 календарных дней, с даты заключения договора*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований



[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната оцинкованного для нужд Волжского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Диаметр, мм
	10

	1.2
	Канат подразделяется по признакам по назначению
	для грузоподъемных операций и протяжки кабеля

	1.3
	Покрытие проволоки
	Оцинкованное

	1.4
	Сердечник
	металл или органика

	1.5
	Разрывное усилие, Н/мм² не менее
	1570–1960

	1.6
	Максимальная нагрузка, кН, не менее
	63,5

	1.7
	Конструкция каната
	6*7 (6×7(1+6)+FC)

	1.8
	Вид упаковки
	Намотка на барабан

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС»

	2.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	2.4
	Маркировка.
1.1. Канат должен быть снабжен металлическим ярлыком, на котором следует указать: 1.1.1 Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
1.2.1 Номер каната в системе нумерации предприятия-изготовителя;
1.3.1 Условное обозначение каната;
1.4. 1Длину каната или каждого отрезка, считая от шейки барабана, м;                                                                                                 1.5.1 Массу брутто, кг;
 1.6.1Дату изготовления каната.
1.7.1 Ярлык прочно крепится на видном месте щеки барабана или бухты.                                                                                                  1.2. Упаковка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов;                                                             1.3. Упаковка должна быть достаточной для обеспечения безопасного обращения с поставляемым  материалом.
1.4. Канаты транспортируют транспортом всех видов в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
1.5. Изделия транспортируются на склад заказчика в транспортной упаковке предприятия-изготовителя выполненной с учетом особенностей изделия.
1.6.Требования к сроку хранения в упаковке изготовителя не менее 1 года.

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 2 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;
    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. ГОСТ 11127-78 «Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия». Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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