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Технические характеристики продукции:

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Латексные перчатки диэлектрические

	Тип изделия: Перчатки диэлектрические
Материал изделия: латексные
Размер (обозначение): L
Класс защиты по ГОСТ 12.4.307-20161
Межповерочный интервал, мес: 6
Назначение: Защита от тока

	1
	шт.
	
	
	
	
	
22.19.60.112

	2
	Розетка Systeme Electric (Schneider Electric) ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А в сборе бел
(или эквивалент)

	Способ монтажа: Открытый
Номинальный ток, А:16
Заземление: Да
Шторки: да
Степень защиты: IP20
Напряжение, В: 220
Количество постов:1
Цвет: Белый
Крышка: Нет
Номинальное напряжение, В:250
	20
	шт.
	
	
	
	
	
27.33.13.110

	3
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый
(или эквивалент)
	Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 2
Количество постов: 2
Max ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки: да
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
	20
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	4
	Розетка Systeme Electric (Schneider Electric) ATLAS DESIGN с заземл. защ. шторки 16А в сборе бел
(или эквивалент)
	Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество гнезд: 1
Количество постов: 1
Max ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки: есть
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
	20
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	5
	Розетка Systeme Electric AtlasDesign Бел с/з двойная, со шторками, 16А, в сборе
(или эквивалент)
	Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество гнезд: 2
Количество постов: 1
Тип комплектации: розетка в сборе
Max ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: есть
Защитные шторки: есть
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
	20
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	6
	Фонарь налобный светодиодный GA-809 аккумуляторный алюминиевый 3 режима трехламповый High Power Headlamp IP40 8Вт источник питания в комплекте
	Тип изделия: Фонарь налобный
Степень защиты: IP40
Тип питания: Аккумуляторный
Исполнение фонаря: Налобное
Материал корпуса: Пластик
Тип элемента питания:Li-Pol
	4
	шт.
	
	
	
	
	27.40.21.120

	7
	Розетка стационарная CCИ-115 3Р+РЕ+N 16А 380-415В IP44 PSR12-016-5 IEK
(или эквивалент)

	Тип изделия: Розетка силовая стандарта CEE
Номинальный ток, А: 16
Напряжение, В: 380
Количество силовых полюсов: 3P+N+E
Степень защиты: IP44
Заземление: Да
Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6
Диапазон сечений: 1.0-2.5
Номинальное напряжение, В: 400
Наличие механической блокировки: нет
Частота, Гц: 50/60
Тип контактов: Винтовые
	5
	шт.
	
	
	
	
	
27.33.13.110


	8
	Розетка стационарная CCИ-125 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 PSR12-032-5 IEK
(или эквивалент)

	Тип изделия: Розетка силовая стандарта CEE
Номинальный ток, А: 32
Напряжение, В: 380
Количество силовых полюсов: 3P+N+E
Степень защиты: IP44
Заземление: Да
Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6
Диапазон сечений: 2.5-6.0
Номинальное напряжение, В: 400
Наличие механической блокировки: нет
Частота, Гц: 50/60
Тип контактов: Винтовые
	5
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	9
	Вилка переносная ССИ-015 3Р+РЕ+N 16А 380-415В IP44 PSR02-016-5 IEK
(или эквивалент)
	Тип изделия: Вилка силовая стандарта CEE
Номинальный ток, А: 16
Напряжение, В: 380
Количество силовых полюсов: 3P+N+E
Степень защиты: IP44
Заземление: Да
Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6
Диапазон сечений: 1.0-2.5
Номинальное напряжение, В:400
Наличие механической блокировки: нет
Частота, Гц: 50/60
Тип контактов: Винтовые
	5
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	10
	Вилка переносная ССИ-025 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 PSR02-032-5 IEK
(или эквивалент)
	Тип изделия: Вилка силовая стандарта CEE
Номинальный ток, А: 32
Напряжение, В: 380
Количество силовых полюсов: 3P+N+E
Степень защиты: IP44
Заземление: Да
Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6
Диапазон сечений: 2.5-6.0
Номинальное напряжение, В:400
Наличие механической блокировки: нет
Частота, Гц: 50/60
Тип контактов: Винтовые
	5
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	11
	Стяжка нейлоновая КСС 4х200 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex

	Тип изделия: Стяжка
Материал изделия: Нейлон
Длина, мм: 200
Ширина, мм: 3.5
Диапазон рабочих температур от: -40 до +85
Высота, мм: 50
	10
	уп.
	
	
	
	
	22.29.29.190

	12
	Стяжка нейлоновая КСС 8х300 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex
	Тип изделия: Стяжка
Материал изделия: Нейлон
Длина, мм: 300
Ширина, мм: 7.6
Диапазон рабочих температур от: -40 до +85
Высота, мм: 50
	10
	уп.
	
	
	
	
	22.29.29.190

	13
	Стяжка нейлоновая КСС 8х400 (бел) (100шт) 49397 Fortisflex
	Тип изделия: Стяжка
Материал изделия: Нейлон
Длина, мм: 400
Ширина, мм: 7.6
Диапазон рабочих температур от: -40 до +85
Высота, мм: 50
	5
	уп.
	
	
	
	
	22.29.29.190

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
