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Технические характеристики продукции 

Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Труба полипропилен 2 м.
	Длина: 2 м
Диаметр: 25 мм
Толщина: 4.2 мм
Материал: полипропилен + алюминий
Max температура: 90 °С
Max давление: 25 бар
Цвет: белый
	25
	шт
	
	
	
	
	

	2
	Муфта соединительная

	Тип фитинга: муфта
Накидная гайка (Американка): нет
Тип резьбы: 1/2F-1/2F
Материал: латунь
Номинальное давление: 40 бар
Max рабочая температура: +250 °С
Размеры резьб: 1/2-1/2 дюйм
Вид покрытия: никель
	20
	шт
	
	
	
	
	

	3
	Смеситель для раковины хром однорычажный Milardo Demi (DEMSB00M01) (или эквивалент)
	Тип управления: Однорычажный
Материал корпуса: Латунь
Покрытие: Хром
Цвет производителя: Хром
Поверхность: Глянцевая
Длина излива, мм: 115-120 мм.
Высота, мм: 41-45 мм.
Монтаж: На раковину
	3
	шт
	
	
	
	
	28.14.11.130


	4
	Смеситель для раковины, OLIVE'S нерж. сталь с поворотным изливом BALEAR

	Назначение: для кухни/для умывальника
Тип смесителя: однорычажный
Тип установки: настольный
Встраиваемый: нет
Лейка: нет
Переключатель на фильтр: нет
Аэратор: да
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Покрытие: матовое
Цвет: нержавеющая сталь
Запорный клапан: керамический картридж
Диаметр картриджа: 35 мм
Излив: есть
Длина излива: 150 мм
Термостат: нет
Диаметр отверстия в раковине: 30-35 мм
Высота смесителя: 232 мм
Мах толщина столешницы: 25 мм
Тип крепления: на гайку
Форма смесителя: округлая
Высота излива: 173 мм
Подводка в комплекте: гибкая
Присоединительный размер: 1/2 дюйма
	5
	шт
	
	
	
	
	28.14.11.130

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 20%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 14 календарных  дней
