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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2: 27.33.13.130 поставка 
муфт для кабелей 6кВ (аварийный запас)



1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт;


Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.
1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Соединительная муфта для кабеля 6кВ
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения и развития аварийных ситуаций на оборудовании Саяно-Шушенской ГЭС.
Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования и сетевых объектов, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, конструктивными элементами и расходными материалами, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б)
	шт.
	4

	2. 
	Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б)
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б)
	С даты, следующей за датой  заключения  договора
	Не позднее 30.11.2026

	2. 
	Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б)
	С даты, следующей за датой  заключения  договора
	Не позднее 30.11.2026





2.2. Требование к месту поставки
2.2.1.   Требование к месту поставки

Таблица 2.2 Адрес поставки

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Адрес поставки

	1
	2
	3

	1. 
	Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б)
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2. 
	Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б)
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.



Таблица 2.3 Требования по входному контролю

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _Toc485136135][bookmark: _Toc3554706][bookmark: _Toc496695443][bookmark: _Toc9606245][bookmark: _Toc40167777]Условия поставки
	Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару сопроводительных документов:
сертификаты качества;
технические паспорта на русском языке;
заводские инструкции по эксплуатации на русском языке;
заводские инструкции по монтажу;
иные документы изготовителя, имеющие отношение к Товару, при их наличии;
товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз.

Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения.
Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации.
	

	2
	[bookmark: _Toc40167778][bookmark: _Toc9606246][bookmark: _Toc496695444][bookmark: _Toc3554707][bookmark: _Toc470092316][bookmark: _Toc485136136][bookmark: _Toc470092453]Приемка Товара
	При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления.

При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.

Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	



0
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2.3. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 1 таблицы 2.1
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Тип
	ЗПСТ-6-70/120(Б)
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.2. 
	Класс напряжения кВ
	6
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.3. 
	Сечение жил, мм²
	От 70 до 120
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	1.4. 
	Количество жил, шт
	3
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 2 таблицы 2.1
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Тип
	ЗПКТ-6-70/120(Б)
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.2. 
	Класс напряжения кВ
	6
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.3. 
	Сечение жил, мм²
	От 70 до 120
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	2.4. 
	Количество жил, шт
	3
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 1 таблицы 2.1:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Изоляция кабеля
	Пластмассовая
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	3.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 2 таблицы 2.1:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3. 
	Изоляция кабеля
	Пластмассовая
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Рабочий температурный диапазон
	 От -50 до +50 °С
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	4.2. ‍
	Условия эксплуатации
	Для внутренней и наружной установки
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	5. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	Письменное подтверждение в составе оферты
	

	5.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования)

	Не ранее 2026г.
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	

	6. 
	Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения позиции 1 таблицы 2.1:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Условия хранения
	Да
	Указание участником условий
	Руководство по эксплуатации
	

	6.3. 
	Гарантийный срок хранения
	60 месяцев
	Согласие с требованием
	Паспорт
	

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Эксплуатация и монтаж оборудования должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования
	Да
	Указание участником ТХ
	Руководство по эксплуатации
	

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	60 месяцев
	Согласие с требованием
	Паспорт
	

	8.2. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	позиции 1 таблицы 2.1
	· Соединительная муфта
· болтовые соединители
· Паспорт на муфту
· Руководство/инструкция по монтажу
· Руководство/инструкция по эксплуатации (в том числе условия хранения)
	Указание участником ТХ
	Спецификация на поставку
	

	9.2. 
	позиции 2 таблицы 2.1
	· Концевая муфта
· Болтовые соединители
· Паспорт на муфту
· Руководство/инструкция по монтажу
· Руководство/инструкция по эксплуатации (в том числе условия хранения)
	Указание участником ТХ
	Спецификация на поставку
	

	10. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание участником ТХ
	Паспорт
	



3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
