Приложение № 2
к ТТ
Регламент по координированию опор ВЛ и ТП
в системе координат WGS-84

1. Понятия и определения.
GPS (англ. Global Positioning System) – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS-84 (англ. World Geodetic System 1984).

2. Порядок проведения работ:
2.1. Выезд на место.
2.2. Получение координат под объектами: ВЛ-6/10, ВЛ-0,4 кВ и ТП.
2.3. Внесение полученных данных в таблицу в формате xls в электронном виде для работы в программе Microsoft Excel.
2.4. Формат (образец) таблицы для заполнения сведений (к таблице прилагать файл формата gpx с указанием наименования заявителей):

Дата и номер договора на технологическое присоединение
(если это доп. соглашение, то указывать № доп. соглашения)

Наименование населённого пункта, района Приморского края

	Наименование, ФИО заявителя
	Улица,
номер дома заявителя
	Номера опор (если это не опора, указать и расшифровать что это; если опора состоит из нескольких стоек, то указывать стойку опоры и стойки подкосов
	Координаты в формате широта,долгота. 
Пример:
43.123456,135.123456 (цифры примерные, точки и запятые именно в таком виде, пробелов между широтой и долготой нет)

	Иванов И.И.
	ул. Вторая, дом 1
	1
	стойка опоры
	43.123456,135.123456

	
	
	
	стойка подкоса
	43.123678,135.123678

	
	
	
	стойка подкоса
	43.123789,135.123789

	
	
	2
	43.123456,135.123456

	
	
	ТП
	43.123456,135.123456

	ООО, ОАО, ИП и др.юр.лица
	ул. Первая, дом 2
	1
	43.123456,135.123456


ФИО и тел. специалиста, который снимал координаты

3. Прочее:
3.1. Объекты координируются только вновь построенные.
3.2. Класс напряжения объектов: 6-10 кВ и 0,4 кВ.
3.3. Стойку опоры, стойки подкосов, ТП координировать одной точкой.



