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№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Коммутатор виртуализации (уровень L3) MES 5324
	шт
	1

	2. 
	Сервер виртуализации SR-221F32-412T
	шт
	1

	3. 
	Сервер хранения данных FPD-R-13-DS-4212
	шт
	1

	4. 
	Сервер резервного копирования SR-221F32-412T

	шт
	1

	5. 
	USB Концентратор NIO-EUSB 16EPCL
	шт
	1

	6. 
	KVM-консоль CL5708MR
	шт
	1

	7. 
	Коммутатор ядра ТСПД автоматизации YN-SI5500A-4GX-2AC
	шт
	1

	8. 
	Коммутатор расширения 1 ядра ТСПД YN-SI3500A-4GX-2AC
	шт
	1

	9. 
	Сервер времени СОЕВ-1 ИИС 2.7
	шт
	1

	10. 
	Устройство диагностики ЭНМВ-1
	шт
	1

	11. 
	 Панель оператора cMT3072XHT
	шт
	1

	12. 
	Терминал РЗА БЭМП РУ
	шт
	1

	
	ИТОГО:
	
	12
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Коммутатор виртуализации (уровень L3) MES 5324
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Сервер виртуализации SR-221F32-412T
	
	

	3. 
	Сервер хранения данных FPD-R-13-DS-4212
	
	

	4. 
	Сервер резервного копирования SR-221F32-412T

	
	

	5. 
	USB Концентратор NIO-EUSB 16EPCL
	
	

	6. 
	KVM-консоль CL5708MR
	
	

	7. 
	Коммутатор ядра ТСПД автоматизации YN-SI5500A-4GX-2AC
	
	

	8. 
	Коммутатор расширения 1 ядра ТСПД YN-SI3500A-4GX-2AC
	
	

	9. 
	Сервер времени СОЕВ-1 ИИС 2.7
	
	

	10. 
	Устройство диагностики ЭНМВ-1
	
	

	11. 
	 Панель оператора cMT3072XHT
	
	

	12. 
	Терминал РЗА БЭМП РУ
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Наименование продукции (позиция №1-12 Таблицы 3.1): аппаратура телекоммуникации
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника»)
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации товара составляет: не менее 12 месяцев со дня поставки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества и/или сертификат на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии, назначенный ресурс до списания в часах эквивалентной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
	
	


















Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: аппаратура телекоммуникации
	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Способ подтверждения
	Предложения поставщика

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Коммутатор виртуализации (уровень L3) MES 5324
	Пропускная способность: 800 Гбит/с
Производительность на пакетах 64 байта: 512,8 MPPS
Интерфейсы:
- 24×10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)
- 4×40GBASE-SR4/LR4 (QSFP+)
- 1×10/100/1000BASE-T (OOB)
- 1×10/100/1000BASE-T (In-band management)
- 1×консольный порт RS-232 (RJ-45)
Объем буферной памяти: 4 Мбайт
Объем ОЗУ (DDR3): 4 Гбайт
Объем ПЗУ (NAND): 2 Гбайт
Таблица MAC-адресов: 65 536
Количество ARP-записей: 7 748
Таблица VLAN: 4 094
Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast: 7 744
Количество VRF: 16
Link Aggregation Groups (LAG): 48
Качество обслуживания QoS: 8 выходных очередей для каждого порта
Максимальный размер Jumbo-фреймов: 10 240 байт
Стекирование: до 8 устройств
Резервирование источников питания: да
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Сервер виртуализации SR-221F32-412T
	Тип корпуса: стоечный, 2U, монтажная ширина 19"
Максимальное количество процессоров: 2
Максимальный TDP процессора: 270 Вт
Максимальный объем оперативной памяти: 8 192 ГБ
Количество слотов для модулей оперативной памяти: 32
Тип оперативной памяти: DDR4
Аппаратная поддержка виртуализации: да
Чипсет материнской платы: Intel C621A
Уровень резервирования блоков охлаждения: N+1
Количество установленных блоков охлаждения: 6
Максимальное количество блоков питания: 2
Максимальное количество накопителей в корпусе: 16
Количество SFF (2,5") слотов на задней панели: 2
Количество LFF (3,5") слотов на лицевой панели: 12
Количество слотов M.2: 2
Версия PCIe: 4.0
Количество слотов PCIe x8: 3
Количество слотов PCIe x16: 5
	Указание характеристик
	
	

	3. 
	Сервер хранения данных FPD-R-13-DS-4212
	Максимальное количество дисков: 1024
Поддерживаемые ОС/гипервизоры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 2012/2016/2019/2022, Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, Red Hat 8.x, SUSE 12/15
Порты подключения полок расширения: SAS 3.0 / 100G Ethernet
Порты фронт-энд (подключение хостов): 8/16/32 Гбит/с FC, 10/25/40/100 Гбит/с Ethernet
Количество контроллеров: до 8
Кэш-память: до 2 ТБ на систему из двух контроллеров
Поддерживаемые протоколы: FC, iSCSI, iSER, NFS, CIFS, NVMe over RoCEv2
Поддерживаемые функции: мгновенные снимки, клоны, синхронная/асинхронная репликация, дедупликация, компрессия, кэширование на SSD, WORM, квоты, шифрование данных, встроенный мониторинг
Поддержка RAID: RAID 1, 5, 6, R3, 10, 50, 60
	Указание характеристик
	
	

	4. 
	Сервер резервного копирования SR-221F32-412T

	Тип корпуса: стоечный, 2U, монтажная ширина 19"
Максимальное количество процессоров: 2
Максимальный TDP процессора: 270 Вт
Максимальный объем оперативной памяти: 8 192 ГБ
Количество слотов для модулей оперативной памяти: 32
Тип оперативной памяти: DDR4
Аппаратная поддержка виртуализации: да
Чипсет материнской платы: Intel C621A
Уровень резервирования блоков охлаждения: N+1
Количество установленных блоков охлаждения: 6
Максимальное количество блоков питания: 2
Максимальное количество накопителей в корпусе: 16
Количество SFF (2,5") слотов на задней панели: 2
Количество LFF (3,5") слотов на лицевой панели: 12
Количество слотов M.2: 2
Версия PCIe: 4.0
Количество слотов PCIe x8: 3
Количество слотов PCIe x16: 5
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	USB Концентратор NIO-EUSB 16EPCL
	Количество портов USB: 16×USB 2.0
Сетевые порты: 2×10/100/1000 Base-T (RJ45)
Блоки питания: 2 (отказоустойчивый кластер)
Напряжение питания: AC 90-260 В, 50-60 Гц
Энергопотребление: 25 Вт / 50 Вт / 50 Вт / 75 Вт (в зависимости от конфигурации)
Размеры: 440×44×235 мм
	Указание характеристик
	
	

	6. 
	KVM-консоль CL5708MR
	Тип: KVM-переключатель с интегрированной KVM-консолью
Дисплей: 17" ЖК, разрешение до 1280×1024, 75 Гц
Встроенная клавиатура: с латинской и русскоязычной раскладками
Тач-пад: встроенный
Количество портов: 8
Управление: до 8 компьютеров напрямую, до 256 при каскадировании
Установка: в 19" стойку, высота 1U
Питание: от сети (120 В, 27,5 Вт; 230 В, 28 Вт)
Поддерживаемые ОС: Windows, Linux, Mac, Sun
Интерфейсы: PS/2, USB
Размеры: 63,4 × 48 × 4,4 см
	Указание характеристик
	
	

	7. 
	Коммутатор ядра ТСПД автоматизации YN-SI5500A-4GX-2AC
	Уровень коммутатора: L3
Исполнение: стоечный
Downlink порты: 24 порта (медные 1G / SFP 1G)
Uplink порты: 4 порта SFP+ 10G
Поддержка PoE: PoE+ 802.3at
Максимальный диапазон входного напряжения для PoE+: 51-57 В DC; для PoE: 45-57 В DC
Питание: AC (100-240 В) / DC (48-57 В), с резервированием
Охлаждение: вентиляторы с направлением слева направо
Температурный диапазон: от –40 до +75 °C
Габариты: 440 × 44 × 340 мм (1U)
Модульная конструкция: 3 слота для интерфейсных модулей
Поддержка протоколов резервирования: ERPS, RSTP, STP, MRP, VRRP
Аппаратная поддержка IEEE 1588v2: да
	Указание характеристик
	
	

	8. 
	Коммутатор расширения 1 ядра ТСПД YN-SI3500A-4GX-2AC
	Уровень коммутатора: L2
Исполнение: стоечный
Downlink порты: 24 порта (медные 1G / SFP 1G)
Uplink порты: 4 порта SFP+ 10G
Поддержка PoE: PoE+ 802.3at, максимальная выходная мощность 720 Вт на 24 порта 
Питание: AC / DC с резервированием 
Модульная конструкция: 3 слота для интерфейсных модулей 
Протоколы резервирования: ERPS, RSTP, STP, MRP, VRRP, DVMRP 
Время восстановления связи: до 20 мс при кольцевых топологиях 
Аппаратная поддержка IEEE 1588v2: да 
Корпус: металлический, степень защиты IP30
	Указание характеристик
	
	

	9. 
	Сервер времени СОЕВ-1 ИИС 2.7
	Тип: сервер времени (1U стойка) 
Интерфейсы: 4×Ethernet NTP 
Поддержка PTP v2 
Дополнительные выходы сигналов синхронизации 
Точность синхронизации: ±5 с
	Указание характеристик
	
	

	10. 
	Устройство диагностики ЭНМВ-1
	Назначение: дискретный и аналоговый ввод-вывод в составе АСУ ТП энергообъектов 
Фильтрация дребезга: да 
Защита от электромагнитных помех: да 
Дискретные выходы: телеуправление, настраиваемое срабатывание по логическому выражению 
Поддержка опроса до 10 внешних модулей ввода-вывода через RS-485 
Интерфейсы: 1×RS-485, 1×100Base-TX или 2×100Base-FX 
Поддержка протоколов: МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-101/104, Modbus RTU/TCP 
Количество дискретных входов: 24 («сухие»/«мокрые» 24/110/220 В=) 
Количество дискретных выходов: до 3 (250 В~, 8 А) 
Напряжение питания: 18…36 В= или универсальное 120…370 В=/100…265 В~ (45…55 Гц) 
Потребляемая мощность: не более 12 ВА
	Указание характеристик
	
	

	11. 
	 Панель оператора cMT3072XHT
	Диагональ: 7"
Разрешение: 1024×600
Тип сенсора: 4-проводной резистивный
Яркость: 550 кд/м² (согласно обновлению от 06.02.2026)
Углы обзора: 85/85/85/85
Цветность: 16,7 млн
Тип подсветки: LED; время жизни: 30 000 часов
Процессор: Quad-core 64-bit RISC, 1,5 ГГц
ОЗУ: 1 ГБ; Flash: 4 ГБ
RTC (часы реального времени): есть
Интерфейсы:
- Ethernet: LAN 1 — 10/100/1000 Base-T; LAN 2 — 10/100 Base-T
- USB: 1×USB 2.0
- Последовательные: COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W / RS-232, CAN Bus
Количество COM-портов: 3
Количество Ethernet-портов: 2
Напряжение питания: 24 ±20% V DC
Потребляемый ток: 820 мА @ 24 VDC
Рабочая температура: от –20 до +55 °C
Материал корпуса: алюминий
Габариты: 200,4 × 146,5 × 36 мм
	Указание характеристик
	
	

	12. 
	Терминал РЗА БЭМП РУ
	Модификация - БЭМП РУ-02.1 ТИ.220.RETG
Терминал микропроцессорной релейной защиты и автоматики для ячеек КРУ-10 кВ. Предназначен для защиты, автоматики, измерения электрических параметров, сигнализации и управления выключателем. Исполнение УХЛ3.1, питание цепей — 220 В.
	
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
               * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
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