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Техническое задание на поставку, монтаж и оказание услуг по сервисному обслуживанию систем ролевой печати

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	Оборудование (товар)
	Система ролевой печати в соответствии со спецификацией, приведенной в п. 3.2 Технического задания (далее – ТЗ)

	2. 
	Заказчик
	АО «Почта России»

	3. 
	Исполнитель
	организация независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, выполняющие поставку, монтаж и сервисное обслуживание Оборудования

	4. 
	Руководство пользователя
	комплект документов, содержащих описание основных принципов работы и условий эксплуатации Оборудования, который поставляется в комплекте с Оборудованием

	5. 
	Техническая документация
	комплект технических руководств и инструкций, содержащий информацию о запасных частях, ресурсных деталях, правилах проведения регламентных работ и работ по устранению неисправностей на Оборудовании

	6. 
	Оператор
	сотрудник Заказчика, осуществляющий работу на Оборудовании

	7. 
	Отпечаток
	Изменение показания счетчика на 1 (одну) единицу равное 12 дюймам прогона бумаги через печатную систему в режиме печати, что является эквивалентом равным 2 (двум) оттискам формата А4

	8. 
	Филиал Заказчика
	Управление федеральной почтовой связи 

	9. 
	Аварийное обслуживание
	Обслуживание на основании заявок Заказчика вне рамок рабочего времени (с 18.00 до 9.00 по местному времени в рабочие дни), а также в выходные дни и дни общегосударственных праздников (круглосуточно)

	10. 
	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания


 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Предмет закупки: поставка, монтаж и оказание услуг по сервисному обслуживанию систем ролевой печати.
Закупка предполагает поставку 4 (четырех) единиц Оборудования, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с п. 11 настоящего Технического задания (далее - ТЗ) в отношении каждой единицы Оборудования в порядке и сроки, установленные настоящим ТЗ.
Цель закупки: модернизация парка оборудования Заказчика.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1.  Требования к оборудованию

Поставляемое Оборудование должно быть новым (нигде ранее не использованным, не бывшим в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, быть свободным от любых прав третьих лиц.  

3.2.  Спецификация поставляемого Оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Система ролевой печати (Профессиональный высокоскоростной монохромный полиграфический комплекс струйной печати),
Включая:
1) Блок размотки;
2) Сдвоенный или единый печатный модуль двусторонней монохромной струйной печати;
3) Сервер печати, система управления рабочего процесса (RIP);
4) Программное обеспечение для обработки массивных файлов;
5) Блок намотки.
	Усл.ед.
	4



Сервер печати должен обеспечивать максимальную производительность Оборудования при единовременной печати на 2-х линиях в режиме двусторонней печати.

3.3.  Требования к характеристикам каждой единицы Оборудования

	№ п/п
	Характеристики Оборудования/
Параметры эквивалентности к закупаемому Оборудованию
	Значение характеристики Оборудования/
Значение параметров эквивалентности Оборудования

	Оборудование со следующими характеристиками:

	1
	Система ролевой печати (Профессиональный высокоскоростной монохромный полиграфический комплекс струйной печати): 
	 

	 1.1
	- в комплект входит:
        - Блок размотки;
        - Сдвоенный или единый печатный модуль двусторонней монохромной струйной печати;
        - Сервер печати, система управления рабочего процесса (RIP);
        - Программное обеспечение для обработки массивных файлов;
        - Блок намотки.
	соответствует

	2
	Блок размотки:
	 

	2.1
	- независимый сервопривод для точного сегментированного контроля натяжения рулона бумаги для стабильности печати и позиционирования
	соответствует

	2.2
	- в комплект входит:
         - пневмовал бумаги блока размотки: 1 шт.; 
         - система управления с обнаружением окончания бумажного полотна бумаги (регулируемый диаметр рулона): 1 комплект;
         - система контроля обнаружения разрыва рулона бумаги: 1 комплект;
         - автоматическая система центральных направляющих: 1 комплект
         - устройство пылеудаления полотна (вакуумное): 1 комплект.
	соответствует

	3
	Сдвоенный или единый печатный модуль двусторонней монохромной струйной печати:
	 

	3.1
	- печать на обеих сторонах одновременно;
	соответствует

	3.2
	- физическое разрешение до 1600 точек на дюйм;
	соответствует

	3.3
	- механизм струйной печати высокой точности с высокой скоростью обеспечивает высокое качество печати при высокой скорости
	соответствует

	3.4
	- в комплект входит:
         - блок струйной печати и компоненты двусторонней монохромной печати: 1 шт.; 
         - инфракрасное устройство для горячей сушки: 4 шт.;
         - устройство проверки натяжения: 2 шт.
	соответствует

	3.5
	- максимальная скорость печати при разрешении 1600х800 (±20) dpi, метров в минуту:
	не менее 140*

	3.6
	- максимальный объем печати в месяц, млн отпечатков А4:
	не менее 10*

	3.7
	- максимальная ширина печати, мм:
	не менее 648*

	3.8
	- максимальная ширина бумаги, мм:
	не менее 660*

	3.9
	- максимальный диаметр рулона, мм:
	не менее 1270*

	3.10
	- максимальная плотность бумаг, г/м2:
	не менее 160 *

	3.11
	- минимальная плотность бумаги, г/м2:
	не более 45 *

	3.12
	- диаметр шпинделя намотки/размотки: 76 мм;
	соответствует

	3.13
	- технология печати: Пигментные чернила/тонер на водной основе;
	соответствует

	3.14
	 - тип печатной линии: монохромная струйная дуплексная печать с рулона на рулон;
	соответствует

	3.15
	- встроенная система снятия статического напряжения с бумажного полотна;
	соответствует

	3.16
	- наличие сервера печати с функционалом работы с горячими папками и управлением спуском полос;
	соответствует

	3.17
	- возможность обновления системы печати из однокрасочной в двухкрасочную
	соответствует

	3.18
	- система печати должна обеспечивать печать на следующих материалах: бумага без покрытия для струйной печати;
	соответствует

	3.19
	- наличие Инфракрасной сушки (автоматическая настройка в зависимости от скорости печати);
	соответствует

	3.20
	- обязательное наличие парковочных станций для головок;
	соответствует

	3.21
	 - монохромная ролевая система печати должна быть оснащена системой автоматической чистки головок. Каждая печатная головка должна иметь свою независимую станцию очистки;
	соответствует

	3.22
	- каждый ряд пикселей должен печататься не менее пятью соплами, чтобы выход одного из них из строя не отражался на качестве изображения;
	соответствует

	3.23
	- комплект печати должен включать в себя модуль конвертации IPDS в PDF с возможностью обработки гибридных документов (растр, вектор) без потери качества и с производительностью не менее 10 000 стр. А4 в минуту или возможностью прямой печати через IPDS;
	соответствует

	3.24
	- потребление чернил/тонера должно автоматически отображаться на интерфейсе печати в конце печати каждого задания;
	соответствует

	3.25
	 энергопотребление при печати: не более 65 кВт. При этом максимальная потребляемая электрическая мощность Оборудования, указываемая в техническом предложении Исполнителя, должна учитывать все режимы работы: запуск, печать, сушка, пиковые нагрузки.
	соответствует

	4
	Сервер печати, система управления (RIP) и ПО:
	 

	4.1
	- компьютерное автоматическое управление;
	соответствует

	4.2
	- цифровая регулировка входной скорости;
	соответствует

	4.3
	- рабочий процесс должен осуществляется с помощью программного обеспечения с встроенными шаблонами заданий, работа с горячими папками;
	соответствует

	5
	Блок намотки:
	 

	5.1
	- независимый сервопривод для точного сегментированного контроля;
	соответствует

	5.2
	- в комплект входит:
        - пневмовал подачи бумаги: 1 шт.; 
         - контроль обнаружения разрыва рулона бумаги: 1 комплект;
         - автоматическая система центральных направляющих: 1 комплект;
         - устройство пылеудаления полотна (вакуумное): 1 комплект.
	соответствует

	6
	Общие требования:
	 

	6.1
	- обеспечение производства печатной продукции для адресных рассылок;
	соответствует

	6.2
	- Оборудование должно быть оснащено устройствами, обеспечивающими безопасную работу оператора (защитными устройствами подвижных частей систем, а также средствами аварийной остановки/выключения).
	соответствует

	7
	Другие аксессуары
	

	7.1
	Инфлятор: - 2 шт.
	соответствует

	*Участник закупки, предлагая Оборудование, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Оборудования, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Оборудования (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Оборудованию перечислить их все в составе Оборудования с указанием парт-номеров (кодов) производителя Оборудования (при наличии).
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Оборудованием .




3.4.  Комплектность поставки Оборудования

Оборудование поставляется Заказчику в комплекте со следующими документами:
- заверенные держателем сертификата копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемое Оборудование, подтверждающие качество;
- сертификат (паспорт) качества, технический паспорт;
- комплект технической документации и руководств пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к Оборудованию

- Технический регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Основные маркировочные данные должны содержать:
· наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия;
· номинальные значения параметров изделия: напряжение, ток, частота,
· дату изготовления;
· товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. 
Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения.


5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на Оборудование.
Товар должен быть поставлен в ненарушенной упаковке, без следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы, следы от влаги). 
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. 

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1.  Срок и место поставки

Адреса поставки Оборудования:
	№ п/п
	Адреса поставки
	Количество единиц Оборудования 
	Доступное пятно для установки единицы Оборудования (Д х Ш х В), метров

	1
	г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 81, корпус 1, литер А
	2
	13,7 х 5,8 х 3,1

	2
	Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, Международный аэропорт «Казань», ул. Почтовая, д.1
	1
	13,7 х 5,8 х 3,1

	3
	г. Новосибирск, ул. Лескова, дом 282
	1
	12,4 х 5,8 х 2,5




6.1.1. Помещения, указанные в п. 6.1 ТЗ, в настоящее время используются Заказчиком для эксплуатации ролевого печатного оборудования и пригодны для размещения Оборудования по габаритам, несущей способности пола, температурно-влажностному режиму и наличию коммуникаций до места установки.
Заказчик не выполняет за свой счет работы по дополнительному выравниванию пола, устройству локальных пандусов, настилов, подкладных листов, усилению основания, изменению планировки и иные аналогичные работы, необходимые для установки конкретной модели Оборудования.
Если для монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию требуется дополнительное выравнивание пола или иная подготовка помещения, не связанная с капитальным ремонтом или реконструкцией здания, такие работы выполняются Исполнителем своими силами и за счет цены Договора.
Исполнитель не вправе ссылаться на непригодность помещения для ввода Оборудования в эксплуатацию, если необходимые работы относятся к дополнительному выравниванию пола, устройству настилов, подкладок, пандусов или иной локальной подготовке, не требующей капитального ремонта.
В случае выявления скрытых дефектов строительных конструкций, требующих капитального ремонта, Стороны подписывают соответствующий акт и согласуют дополнительные сроки. Такой случай не считается просрочкой Исполнителя.
Оборудование должно помещаться в указанные в данной таблице параметры доступного пятна для установки с учетом необходимых сервисных зон и места для нормальной эксплуатации и обслуживания Оборудования (проходы, места для загрузки ролевой бумаги, места для открывания крышек и лючков и т.д.) без демонтажа конструкций здания или действующего оборудования Заказчика.
 Срок поставки Оборудования — не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на поставку Оборудования, оформленной в соответствии с Договором. 
Поставка Оборудования осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Срок поставки каждой партии — не более 180 календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующей заявки. Срок поставки не включает срок монтажа, пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и инструктажа, которые определяются п. 12 и п. 13.3 настоящего ТЗ.
Заказ Оборудования происходит по заявкам Заказчика, направляемым на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре.
Поставка и монтаж оборудования должна быть осуществлена последовательно в соответствии с утвержденным графиком.

6.2.  Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Доставка Оборудования до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о времени доставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки по указанным в Договоре средствам связи. 
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс электромонтажных работ, необходимых для подключения и запуска Оборудования в эксплуатацию, включая:
- разработку принципиальной схемы подключения и плана трассировки кабелей;
- прокладку силовых кабельных линий от точки присоединения, указанной Заказчиком (распределительный щит, рубильник), до вводного устройства Оборудования;
- проведение пусконаладочных работ в части электроснабжения с подтверждением качества параметров энергоснабжения.
При этом все затраты на электромонтажные работы, необходимые материалы и комплектующие должны быть включены в стоимость Договора.
6.2.1. Точка присоединения к электрической сети (распределительный щит, рубильник) указывается Заказчиком в пределах площадки. Расстояние от точки присоединения до вводного устройства каждой единицы Оборудования по трассе прокладки силового кабеля не превышает 50 (пятидесяти) метров с учетом горизонтальных и вертикальных участков.
Прокладка силовых кабельных линий от точки присоединения до вводного устройства Оборудования, включая кабельные лотки, гофры, крепеж, наконечники, автоматические выключатели (при необходимости), выполняется Исполнителем своими силами и за счет цены Договора.
Для целей расчета коммерческого предложения Исполнитель применяет максимальную длину трассы 50 м на каждую единицу Оборудования.
Превышение указанного расстояния согласуется Сторонами дополнительно.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1.  Порядок сдачи и приемки

Приемка Оборудования осуществляется в два этапа. Этап 1. Приемка по количеству и качеству (до монтажа). Проводится в момент доставки Оборудования на площадку Заказчика по товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД. Заказчик проверяет целостность упаковки, количество, комплектность и отсутствие внешних повреждений. По результатам приемки Оборудование в тот же день передается Исполнителю в монтаж по акту формы ОС-15. Этап 2. Приемка результата работ и услуг (после монтажа и ПСИ). Оборудование принимается установленным, подключенным к коммуникациям Заказчика, проверенным на работоспособность и полностью готовым к эксплуатации, в соответствии с настоящими требованиями. Оформляется Актом поставки оборудования и приемки работ и услуг в порядке, установленном п. 13.3 ТЗ.
Время выполнения работ, оказания услуг в рабочие дни: с Пн. по Чт. С 9:00 до 18:00, в Пт. С 9:00 до 16:45.
Персонал Исполнителя, выполняющий работы по монтажу поставленного Оборудования, должен иметь:
- копию/копии документов на право обслуживания и ремонта Оборудования, предоставленного/предоставленных производителями либо поставщиками, уполномоченными производителями данного Оборудования.
Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное Оборудование, оснастку, необходимые для осуществления работ.
Работы по монтажу Оборудования и запуску осуществляется на бумаге Заказчика и выполняются с использованием материалов и технических средств Продавца, стоимость которых включается в стоимость монтажа. 
Монтаж Оборудования должен осуществляться с учетом требований безопасности, в том числе 
- применения безопасного производственного Оборудования, обеспечивающего безопасность работающих при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией;
- организации рабочих зон (рабочих мест), необходимых для свободного и безопасного выполнения трудовых операций при монтаже Оборудования с учетом размеров используемых инструментов и приспособлений, мест для установки, снятия и временного размещения исходных материалов.
Работы по инсталляции включают в себя подключение Оборудования ко всем коммуникациям, требующимся для обеспечения условий работы, рекомендованных производителем, включая системы для отведения горячего воздуха от Оборудования из помещения, в котором они будут установлены. При этом, подготовка помещения и подведение всех необходимых коммуникаций к месту инсталляции Оборудования осуществляется силами специалистов Заказчика согласно требованиям производителя. Подключение Оборудования к существующим коммуникациям осуществляется силами специалистов Исполнителя.

7.2.  Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Оборудования

- товарно-транспортные накладные по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) или железнодорожные накладные (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом);
- товарные накладные по форме ТОРГ-12/УПД;
- комплект Технической документации и Руководств пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке.


8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортирования должны соблюдаться следующие правила: 
1. упаковка Оборудования должна соответствовать нормам безопасности (если оно в разобранном виде, нужно упаковывать каждую деталь; все элементы узлов надо защитить от воздействия солнечных лучей и влаги);
2. необходимо обеспечить правильную и надежную фиксацию груза с учетом используемого транспорта;
3. такелажные работы должны полностью исключать повреждение Оборудования;
4. к перевозке автотранспортом можно привлекать только водителей, которые имеют разрешение на выполнения таких перевозок.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В процессе хранения Оборудования/элементы Оборудования, а также их упаковка должны быть стойкими к воздействию внешних воздействующих факторов, в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами и санитарными нормами. 
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приемка Оборудования осуществляется после выполнения следующего перечня работ и услуг:
11.1. Работы по монтажу Оборудования.
11.1.1. В состав работ по монтажу Оборудования включаются, в том числе:
1) приемка Оборудования на площадке Заказчика, проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки;
2) погрузочно-разгрузочные работы, такелаж, перемещение Оборудования до места установки, включая подъем на необходимый этаж (при необходимости);
3) установка Оборудования на подготовленное место с учетом сервисных зон, проходов, мест загрузки рулонной бумаги и открывания крышек/лючков;
4) сборка и установка блоков Оборудования: блока размотки, печатного модуля двусторонней монохромной струйной печати, сервера печати, системы RIP, ПО для обработки массивных файлов, блока намотки, инфлятора, системы пылеудаления и иных штатных элементов;
5) подключение Оборудования к электрической сети, заземлению, слаботочным и сетевым коммуникациям, доведенным Заказчиком до места установки;
6) подключение Оборудования ко всем коммуникациям, необходимым для работы, включая систему отведения горячего воздуха от Оборудования в пределах помещения до точки, подготовленной Заказчиком;
7) установка, настройка и проверка работоспособности сервера печати, RIP, ПО для обработки массивных файлов, модуля конвертации IPDS в PDF, работы с горячими папками и управлением спуском полос;
8) заправка чернил/тонера, установка печатающих головок и иных расходных материалов, необходимых для пусконаладочных работ;
9) калибровка, юстировка, настройка параметров печати, проверка двусторонней печати, тестовая печать;
10) пусконаладочные работы в части электроснабжения с подтверждением качества параметров энергоснабжения;
11) уборка места производства работ, вывоз упаковки и монтажных отходов.
11.1.2. Все необходимые для монтажа инструменты, приспособления, грузоподъемные механизмы, рохли, тележки, домкраты, лебедки, такелажная оснастка, средства индивидуальной защиты и расходные материалы предоставляются Исполнителем и включаются в цену Договора.
11.1.3. Заказчик не предоставляет Исполнителю грузоподъемную и такелажную технику, рохли, тележки, домкраты, лебедки и иные средства механизации. Отсутствие у Исполнителя необходимых инструментов, приспособлений или техники не является основанием для переноса сроков монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию.
11.2. Пусконаладочные работы.
11.3. Услуги по обучению и инструктажу сотрудников Заказчика по работе с Оборудованием.
Продолжительность инструктажа сотрудников не менее 48 (сорок восемь) академических часов.
Инструктаж и обучение сотрудников должен включать в себя следующие темы:
1. Общие сведения об Оборудовании;
2. Безопасная организация и содержание рабочего места;
3. Опасные зоны Оборудования. Средства безопасности оборудования. 
Требования по предупреждению травматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования и других средств защиты).
Основы работы на Оборудовании (включение, выключение, загрузка/выгрузка бумаги, замена расходных материалов, очистка и обслуживание, калибровка, настройка параметров печати, постановка задания на печать и управление процессом печати и т.п.)
Типовые проблемы и способы их устранения;
5. Характерные причины неисправностей в работе Оборудования.
6. Меры предупреждения неисправностей в работе Оборудования.
7. Расширенный курс оператора печати, с возможностью частичного исполнения инженерных функций (без предоставления доступа к полноценному сервисному режиму).
По результатам инструктажа и обучения сотрудников составляется и подписывается лист проведения инструктажа по форме Приложения к Акту сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

После поставки Оборудования Заказчику по товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД, Оборудование в тот же день передается Исполнителю в монтаж для выполнения Работ и Услуг по акту формы ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж». 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования с даты передачи Оборудования Исполнителю в монтаж по акту формы ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж» и до приемки результата Работ и Услуг Заказчиком несет Исполнитель. 
Место выполнения работ, оказания услуг указано в п 6.1 Технического задания
Исполнитель приступает к выполнению работ не позднее следующего рабочего дня с даты поставки Оборудования. 
Работы по монтажу должны быть осуществлены Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Оборудования по товарной накладной (этап 1 приемки, п. 7.1 ТЗ).
Пусконаладочные работы выполняются в составе работ по монтажу и завершаются не позднее последнего дня срока монтажа. Приемо-сдаточные испытания начинаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения монтажа и пусконаладочных работ и направления Исполнителем уведомления о готовности к проведению испытаний. Продолжительность приемо-сдаточных испытаний — не более 5 (пяти) рабочих дней. В случае выявления несоответствий Исполнитель устраняет их своими силами и за свой счет; после устранения испытания повторяются в объеме выявленных несоответствий в срок не более 5 (пяти) рабочих дней. Услуги по инструктажу и обучению сотрудников Заказчика оказываются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта проведения приемо-сдаточных испытаний. Лист проведения инструктажа подписывается Сторонами в последний день срока проведения инструктажа. Общий срок с даты доставки Оборудования на площадку Заказчика (дата товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД) до даты начала приемо-сдаточных испытаний не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней (без учета срока повторных испытаний, если они потребовались). Общий срок с даты доставки Оборудования на площадку Заказчика до даты подписания Акта поставки оборудования и приемки работ и услуг не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней, включая сроки повторных испытаний, инструктажа и оформления документов.
Работы по инсталляции включают в себя подключение Оборудования ко всем коммуникациям, требующимся для обеспечения условий работы, рекомендованных производителем, включая системы для отведения горячего воздуха от Оборудования из помещения, в котором они будут установлены. При этом, подготовка помещения и подведение всех необходимых коммуникаций к месту инсталляции Оборудования осуществляется силами специалистов Заказчика. Подключение Оборудования к существующим коммуникациям осуществляется силами специалистов Исполнителя.
12.1.1. Общий срок с даты доставки Оборудования до даты начала ПСИ — не более 20 рабочих дней.
12.1.2. Приемо-сдаточные испытания начинаются не позднее 3 рабочих дней с даты завершения монтажа и пусконаладочных работ.
12.1.3. Продолжительность ПСИ — не более 5 рабочих дней.
12.1.4. Повторные испытания — не более 5 рабочих дней.
12.1.5. Указанные сроки не отменяют и не изменяют сроки подписания документов, установленные п. 13.3 ТЗ.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

13.1. Порядок выполнения работ, оказания услуг

Время выполнения работ, оказания услуг в рабочие дни: с Пн. по Чт. С 9:00 до 18:00, в Пт. С 9:00 до 16:45.
Персонал Исполнителя, выполняющий работы по монтажу поставленного Оборудования, должен иметь:
- копию/копии документов на право обслуживания и ремонта Оборудования, предоставленного/предоставленных производителями либо Исполнителями, уполномоченными производителями данного Оборудования.
Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное Оборудование, оснастку, необходимые для осуществления работ.
Работы по монтажу Оборудования выполняются с использованием материалов и технических средств Исполнителя, стоимость которых включается в стоимость монтажа. 

13.2. Требования к безопасности работ по монтажу

Монтаж Оборудования должен осуществляться с учетом требований безопасности, в том числе 
- применения безопасного производственного Оборудования, обеспечивающего безопасность работающих при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией;
- организации рабочих зон (рабочих мест), необходимых для свободного и безопасного выполнения трудовых операций при монтаже Оборудования с учетом размеров используемых инструментов и приспособлений, мест для установки, снятия и временного размещения исходных материалов.

13.3 Порядок сдачи-приемки работ, услуг

По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику уведомление о завершении работ и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний (посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанному в Договоре). 
По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний Стороны подписывают Акт проведения приемо-сдаточных испытаний, в котором также фиксируют текущее значение счетчиков отпечатков, являющегося начальным значением для последующей тарификации сервисного обслуживания Оборудования. Результаты проведения приемо-сдаточных испытаний являются основанием для ввода Оборудования в эксплуатацию.
	№
	Проверяемый параметр
	Метод / критерий

	1
	Комплектность Оборудования
	Соответствие спецификации п. 3.2 ТЗ, наличие всех блоков, сервера, ПО, инфлятора, ЗИП согласно техпредложению

	2
	Двусторонняя монохромная печать
	Одновременная печать на обеих сторонах бумажного полотна в режиме «рулон-рулон»

	3
	Физическое разрешение
	Соответствие заявленному значению в ТЗ и техническом предложении; проверка печатью тестовой миры с фактическим измерением разрешения

	4
	Максимальная скорость печати при разрешении 1600×800 (±20) dpi
	Не менее 140 м/мин при непрерывной печати после прогрева

	5
	Максимальная ширина печати
	Не менее 648 мм

	6
	Максимальная ширина бумаги
	Не менее 660 мм

	7
	Максимальный диаметр рулона
	Не менее 1270 мм

	8
	Плотность бумаги
	От 45 до 160 г/м² включительно

	9
	Качество печати
	Отсутствие полос, пропусков, смещения, дефектов duplex-совмещения на тестовом задании

	10
	Скорость конвертации IPDS в PDF
	На тестовом файле смешанного содержания (растр + вектор) объемом не менее 10 000 страниц. Время конвертации не должно превышать значение, заявленное в техническом предложении Исполнителя. При отсутствии такого значения — не более 60 (шестидесяти) секунд на 10 000 страниц формата А4. +-10%

	11
	Работа сервера печати, RIP, горячих папок, управления спуском полос
	Проверка печати тестовых заданий из горячих папок, корректность спуска полос

	12
	Система автоматической чистки головок и парковочные станции
	Проверка работы независимых станций очистки каждой печатной головки

	13
	Система снятия статического напряжения
	Проверка работоспособности

	14
	Инфракрасная сушка
	Проверка автоматической настройки в зависимости от скорости печати

	15
	Система пылеудаления полотна
	Проверка работоспособности вакуумного устройства

	16
	Счетчики отпечатков
	Фиксация текущего значения счетчиков как начального для последующей тарификации сервисного обслуживания


13.3.1. Приемо-сдаточные испытания оформляются протоколом. Акт проведения приемо-сдаточных испытаний подписывается Сторонами после успешного прохождения всех проверок.
13.3.2. Если в ходе испытаний выявлены несоответствия, Исполнитель устраняет их за свой счет, после чего испытания повторяются в объеме выявленных несоответствий. До устранения несоответствий Оборудование в эксплуатацию не вводится, а Акт проведения приемо-сдаточных испытаний не подписывается.
Исполнитель не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания листа проведения инструктажа (в зависимости от того, какое событие наступит позднее) обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и услуг (способ передачи Исполнитель выбирает самостоятельно). Факт выполнения работ и услуг подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг Заказчиком.
Общий срок с даты подписания Акта проведения приемо-сдаточных испытаний до даты подписания Акта поставки оборудования и приемки работ и услуг не должен превышать 35 (тридцати пяти) календарных дней, включая срок инструктажа (5 рабочих дней), срок предоставления Акта сдачи-приемки (10 календарных дней), срок предоставления Акта поставки (10 календарных дней) и срок его подписания Заказчиком (10 календарных дней).


14. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок Исполнителя на поставленное Оборудование, выполненные работы и оказанные услуги должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания Сторонами Акта поставки оборудования и приемки работ и услуг.
В течение гарантийного срока Исполнителем осуществляется гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями технической документации без взимания дополнительной платы.

15. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации коммерческого, финансового и технического характера, относящейся к предмету закупки и/или ставших ему известными в ходе выполнения работ, оказания услуг.

16. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Сервисное обслуживание Оборудования оказывается Исполнителем в течение 36 месяцев с даты ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при вводе оборудования в эксплуатацию, и включает в себя следующие виды услуг:
· предоставление Исполнителем расходных материалов, ресурсных деталей, запасных частей и элементов Оборудования, исходя из среднего заполнения листа чернилами, не превышающим уровень 7%; 
· поставка чернил/тонера или печатающих голов в количестве, превышающем заявленный производителем Оборудования расход при уровне 7% заполнения листа чернилами, осуществляется на основании заявки Заказчика и оплачивается дополнительно по зафиксированной в договоре цене;
· регламентные (профилактические) работы в соответствии с Технической документацией на Оборудование;
· работы по устранению неисправностей на Оборудовании, возникших не по вине Заказчика, независимо от количества вызовов (в случае если неисправность выявлена Заказчиком, работы осуществляются на основании заявки Заказчика);
· оказание консультационной помощи по вопросам работоспособности и эксплуатации Оборудования;
· предоставление поддержки тиражей в виде присутствия специалиста Исполнителя на основании Заявки Заказчика не более 3 (трех) раз в месяц (дата и время присутствия специалиста Исполнителя указывается в Заявке);
· предоставление поддержки тиражей в виде присутствия специалиста Исполнителя на основании Заявки Заказчика более 3 (трех) раз в месяц (дата и время присутствия специалиста Исполнителя указывается в Заявке) оплачивается дополнительно по фактически отработанным часам согласно пп. 3 п. 18.1. по зафиксированной в договоре цене;

· утилизация расходных материалов, ресурсных деталей, запасных частей, а также любых отходов, образовавшихся в результате сервисного обслуживания оборудования. Утилизация должна производиться Исполнителем с соблюдением действующего законодательства РФ;
· упаковка, монтаж/демонтаж, такелаж Оборудования по запросу Заказчика не более 1 раза за период действия Договора;
· проведение очного обучения/инструктажа сотрудников Заказчика по работе с Оборудованием не менее 4 раз в год по запросу Заказчика. Места проведения обучения совпадают с местами установки обслуживаемого Оборудования. После проведения обучения/инструктажа заполняется и подписывается лист проведения обучения/инструктажа;
· аварийное обслуживание (с 18.00 до 9.00 по местному времени в рабочие дни), а также в выходные дни и дни общегосударственных праздников (круглосуточно)). Аварийное обслуживание осуществляется на основании Заявки Заказчика. В случае невозможности выполнения данной Заявки Исполнителем в указанный период, Заявка корректируется или аннулируется по согласованию сторон (оплачивается дополнительно по фактически отработанным часам согласно пп. 3 п. 18.1. по зафиксированной в договоре цене);
· поставку оригинальных и/или совместимых чернил/тонера на основании заявок Заказчика; 
· поставку оригинальных и/или совместимых печатающих головок на основании заявок Заказчика. 

	Подробный перечень услуг представлен в таблице №1.








Таблица №1 Перечень и периодичность оказания услуг.
	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Периодичность выполнения работ

	1.
	Регламентные (профилактические) работы - работы, имеющие планово-профилактический характер, объем и периодичность которых определяются Технической документацией на каждый конкретный тип Оборудования:
	1 раз в месяц                              

	
	-чистка и смазка узлов и деталей Оборудования 
	

	
	- устранение неисправностей, выявленных при проведении Обслуживания
	

	
	- отслеживание параметров износа частей Оборудования и замена ресурсных деталей и запасных частей, износ которых свыше допустимого предела выявлен в процессе осмотра, а также ресурсных деталей и запасных частей, имеющих ограниченный срок службы
	

	
	- диагностика и настройка программного обеспечения являющегося неотъемлемой частью Оборудования
	

	
	- обеспечение Филиала Заказчика запасными частями, элементами Оборудования и ресурсными деталями, замена которых может быть произведена сотрудниками Филиала Заказчика самостоятельно, на время до следующего периодического осмотра
	

	
	- другие работы, которые Исполнитель считает необходимым осуществить с целью приведения Оборудования в соответствие с требованиями Технической документации
	

	2.
	Работы по устранению неисправностей на Оборудовании - комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности Оборудования в результате поломок и сбоев в работе
	по факту обнаружения неисправности Специалистом Исполнителя, либо на основании заявки Филиала Заказчика в случае выявления неисправности Филиалом Заказчика

	3.
	Оказание консультационной помощи представителям Филиала Заказчика по вопросам работоспособности и эксплуатации Оборудования по авторизованному электронному адресу и телефону
	по факту возникновения такой потребности

	4.
	Утилизация ресурсных деталей, запасных частей, а также любых отходов, образовавшихся в процессе оказания услуг по сервисному обслуживанию Оборудования
	по факту образования отходов, при этом утилизация должна производиться Исполнителем с соблюдением действующего законодательства РФ

	5. 
	Предоставление поддержки тиражей в виде присутствия Специалиста Исполнителя
	на основании заявки Филиала Заказчика не более 3 (трех) раз в месяц (дата и время присутствия специалиста Исполнителя указывается в Заявке)

	6.
	Упаковка, монтаж/демонтаж, такелаж Оборудования 
	не более 1 (одного) раза за период действия Договора

	7.
	Проведение очного обучения/инструктажа сотрудников Заказчика по работе с Оборудованием.  Места проведения обучения совпадают с местами установки обслуживаемого Оборудования. 
	не более 4 (четырёх) раз в год на основании заявки Филиала Заказчика.

	8.
	Аварийное обслуживание
	на основании заявки Филиала Заказчика

	9.
	Поставка оригинальных и/или совместимых чернил/тонера[footnoteRef:2] [2:  поставка сверх лимита, предусмотренного п. 16 (заполнение более 7%), оплачивается дополнительно] 

	на основании заявки Филиала Заказчика (конкретный вид чернил/тонера указывается в Заявке)

	10.
	Поставка на основании заявок Заказчика оригинальных или совместимы печатающих головок[footnoteRef:3]  [3:  поставка сверх лимита, предусмотренного п. 16 (заполнение более 7%), оплачивается дополнительно] 

	на основании заявки Филиала Заказчика


Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю в рамках срока оказания услуг. Исполнитель обязан привлекать для оказания услуг только специально обученных специалистов, имеющих сертификат сервисного инженера по данному типу Оборудования.
Исполнитель должен обеспечить оказание Услуги применением необходимых инструментов, специальных средств и оборудования для удаления пыли, чистки внешних поверхностей Оборудования (салфетки, специальные жидкости для протирки стекла, резины и пластмассы, наборы инструментов) за свой счёт. 
	
16.1  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

16.1.1 Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг должно обеспечиваться исполнение требований, следующих нормативно-технических и регламентирующих документов:
- ПУЭ Правила устройства электроустановок;
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым руководствами по эксплуатации, установленными заводами-изготовителями Оборудования. Услуги должны обеспечивать эффективную и бесперебойную работу Оборудования.

16.1.2 Условия оказания услуг

Оказание услуг по сервисному обслуживанию Оборудования осуществляется в рабочее время Заказчика (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по местному времени).
Время реагирования и прибытия специалиста Исполнителя на место эксплуатации Оборудования:
- в случае направления заявки, имеющей «Высокий» приоритет (критический сбой в работе Оборудования) – не более 3-х рабочих часов с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Средний» приоритет (некритические ошибки в работе Оборудования, допускающие продолжение выполнения технологического процесса печати) – не более рабочих 5-х часов с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Низкий» приоритет (прочие заявки, включающие заявки на анализ работы элементов Оборудования) – не более 1-го рабочего дня с момента получения заявки;
Максимальный срок восстановления работоспособности Оборудования – 
- в случае направления заявки, имеющей «Высокий» приоритет (критический сбой в работе Оборудования) не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Средний» приоритет (некритические ошибки в работе Оборудования, допускающие продолжение выполнения технологического процесса печати) – не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Низкий» приоритет (прочие заявки, включающие заявки на анализ работы элементов Оборудования) – не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.
Исполнитель обязуется за свой счет привлекать и обеспечивать прибытие иностранных специалистов с завода-изготовителя в место установки Оборудования для проведения ремонтных работ. Прибытие иностранных специалистов должно быть обеспечено не более, чем на третий день неисправности Оборудования. Максимальный срок восстановления работоспособности Оборудования с учетом привлечения иностранных специалистов не может превышать 5 рабочих дней.
Регламентные (профилактические) работы проводится в порядке и с периодичностью, установленными в соответствии с Таблицей №1 Технического задания.
Оказание услуг по запросу осуществляется на основании заявок Заказчика, в соответствии с Разделом 16 Технического задания, согласно регламенту оказания услуг по запросу (Приложение № 1 к Техническому заданию).
Время реагирования и прибытия специалиста Исполнителя на место эксплуатации Оборудования:
- в случае направления заявки, имеющей «Высокий» приоритет (критический сбой в работе Оборудования) – не более 3 (трех) рабочих часов с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Средний» приоритет (некритические ошибки в работе Оборудования, допускающие продолжение выполнения технологического процесса печати) – не более 5 (пяти) рабочих часов с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Низкий» приоритет (прочие заявки, включающие заявки на анализ работы элементов Оборудования) – не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки;
Максимальный срок восстановления работоспособности Оборудования: 
- в случае направления заявки, имеющей «Высокий» приоритет (критический сбой в работе Оборудования) не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Средний» приоритет (некритические ошибки в работе Оборудования, допускающие продолжение выполнения технологического процесса печати) – не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения заявки;
- в случае направления заявки, имеющей «Низкий» приоритет (прочие заявки, включающие заявки на анализ работы элементов Оборудования) – не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.
При невозможности устранения неисправностей своими силами, Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, обязуется за свой счет привлекать и обеспечивать прибытие иностранных специалистов с завода-изготовителя в место установки Оборудования для проведения ремонтных работ. Прибытие иностранных специалистов должно быть обеспечено не более, чем на третий день неисправности Оборудования. Максимальный срок восстановления работоспособности Оборудования, в том числе с учетом привлечения иностранных специалистов, не может превышать 5 рабочих дней. Аварийное обслуживание осуществляется вне рамок рабочего времени Заказчика (с 18.00 до 9.00 по местному времени в рабочие дни), а также в выходные дни и дни общегосударственных праздников (круглосуточно).
Аварийное обслуживание вне рамок рабочего времени Заказчика осуществляется на основании заявки Филиала Заказчика и оплачивается Филиалом Заказчика исходя из количества фактически отработанных специалистом Исполнителя часов, по фиксированной в Договоре цене.
Каждый визит Исполнителя подтверждается Выездным листом, в котором подробно указывается дата и время оказания услуг, серийный номер Оборудования, перечень оказанных услуг, список использованных запасных частей и элементов. Выполнение Исполнителем обязательств по сервисному обслуживанию подтверждается подписью представителя Заказчика. 
Оказание услуг осуществляется с использованием необходимых для оказания услуг запасных частей и ресурсных деталей Исполнителя.
Исполнитель устраняет неисправность по своему усмотрению, заменив запасную часть или элемент на новые, либо путем ремонта неисправной запасной части или элемента, в полном соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Замененные запасные части и элементы Оборудования переходят в собственность Исполнителя, если новые детали не были отдельно оплачены Заказчиком. 
Технические характеристики оказываемых услуг приведены в Разделе 16 Технического задания.
Исполнитель должен обеспечить оказание Услуги применением необходимых инструментов, специальных средств и оборудования для удаления пыли, чистки внешних поверхностей оборудования (салфетки, специальные жидкости для протирки стекла, резины и пластмассы, наборы инструментов) за свой счёт. 
	Все сопутствующие сервисному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя и включают в себя:
1) сервисное обслуживание и восстановительный ремонт Оборудования в обычное рабочее время без ограничения количества вызовов и часов, проведенных на сайте Заказчика;
2) сервисное обслуживание и восстановительный ремонт размоток/намоток и прочего периферийного оборудования, поставленного Исполнителем в комплекте в рамках исполнения Контракта;
3) сервисное обслуживание и все расходы, связанные с продлением сроков действия лицензии для серверов печати, поставленных совместно с комплектом Оборудования;
4) все расходные, ресурсные, запасные и электронные части, а также печатные головы и чернил/тонера из расчета среднего заполнения страницы за отчетный период, не превышающего 7% (за исключением бумаги и других специальных носителей)



16.1.3 Требования к безопасности

Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества Филиала Заказчика и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания услуг.
 Во время оказания услуг обязательно соблюдение требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, определенных нормативно правовыми актами и нормативными документами, действующими на территории РФ.

16.1.4 Требования по приемке услуг

  Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по окончании каждого Отчётного периода и оформляется Актом сдачи-приёмки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. 
Стоимость фактической работы специалиста Исполнителя определяется перемножением стоимости одного часа работы специалиста на количество фактически отработанных часов. 
Количество вызовов и количество часов работы фиксируется в Отчете об оказанных за отчетный период услугах на основании выездного листа Исполнителя. 

16.1.5 Требования по приемке Товара

Поставка Товара осуществляется путем его передачи Заказчику по адресу, указанному в соответствующей заявке Заказчика накладной по форме ТОРГ-12/УПД (в 2-х экземплярах). 
поставщик доставляет товар из заявки заказчика и передает его, оформляя 2 экземпляра накладной ТОРГ-12 или УПД.
Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его доставки Заказчику.
При приёмке Товара Заказчик вправе провести проверку на их соответствие количеству, ассортименту, и требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, как самостоятельно, так и с привлечением экспертов из уполномоченных сторонних организаций. 
В случае, если	Товар поставлен с нарушением требований настоящего Технического задания, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества, препятствующих  дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, выявленные недостатки устраняются Исполнителем, либо Исполнитель заменяет чернила ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2.

16.1.6 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Факт оказания Услуг Исполнителем и их приемки Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки оказанных Услуг (Далее – Акт).
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчётного периода Отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Филиала Заказчика оригинал Акта в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя (при наличии печати), а также Отчет об оказанных в отчетном периоде услугах в бумажном виде в двух экземплярах (способ передачи Исполнитель выбирает самостоятельно).


17 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСВАМ ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

17.1  Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с Техническим заданием.
17.2. Гарантийный срок на расходные материалы, ресурсные детали, запасные части и элементов Оборудования должен соответствовать сроку действия гарантии производителя данного товара, но не менее 6 (шести) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Акта выполненных работ.
17.3. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. Заявки о неисправности направляются уполномоченными лицами Заказчика в письменном виде по факсу, электронной почте Поставщика или иным способом.

18 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

18.1 Стоимость Услуг за отчетный период определяется путем сложения: 
1) стоимости изготовления фактического количества отпечатков А4 на Оборудовании;
2) стоимости поставки чернил/тонера или печатающих голов, превышающих в количестве расчетное потребление за месяц из расчета 7% заполнения листа, на основании зафиксированной в Договоре стоимости; 
3) стоимости услуг специалиста Исполнителя по фактически отработанным часам в т.ч.: 
- в рамках предоставления поддержки тиражей более 3 (трех) раз в месяц в рабочее и нерабочее время (дата и время присутствия специалиста Исполнителя указывается в Заявке);
- в рамках аварийного обслуживания вне рамок рабочего времени Заказчика (с 18.00 до 9.00 по местному времени в рабочие дни), а также в выходные дни и дни общегосударственных праздников (круглосуточно).
Стоимость изготовления фактического количества отпечатков А4 включает:
- предоставление Исполнителем ресурсных деталей, элементов Оборудования и запасных частей по мере их расходования; 
- регламентные (профилактические) работы в соответствии с условиями Договора; 
- работы по устранению неисправностей на Оборудовании, возникших не по вине Заказчика, независимо от количества вызовов (работы осуществляются на основании Заявки Заказчика);
- оказание консультационной помощи по вопросам работоспособности и эксплуатации Оборудования;
- предоставление поддержки тиражей в виде присутствия специалиста Исполнителя не более 3 (трех) раз в месяц (дата и время присутствия специалиста Исполнителя указывается в Заявке);
- утилизация расходных материалов (при необходимости), ресурсных деталей, запасных частей, а также любых отходов, связанных с использованием Оборудования. Утилизация должна производиться Исполнителем с соблюдением действующего законодательства РФ;
- упаковка, монтаж/демонтаж, такелаж Оборудования по запросу Заказчика не более 1 (одного) раза за период действия Договора;
[bookmark: _GoBack]- проведение очного обучения/инструктажа сотрудников Заказчика по работе с Оборудованием не более 4 раз в год по запросу Заказчика. Места проведения обучения совпадают с местами установки обслуживаемого Оборудования. После проведения обучения/инструктажа заполняется и подписывается лист проведения обучения/инструктажа. 
Фактический уровень заливки определяется на основании сравнения потребления за отчетный период объема чернил/тонера и референсного потребления, заявленного производителем и зафиксированного Сторонами по результатам установки Оборудования и пуско-наладочных работ.


19 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
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	Регламент оказания услуг по запросу
	18
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Приложение №1
к Техническому заданию на поставку, монтаж и оказание 
услуг по сервисному обслуживанию систем ролевой печати


«Регламент оказания услуг»

1. В первый рабочий день оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику в письменном виде (с дублированием по авторизованному электронному адресу) сведения об уполномоченных представителях Исполнителя, ответственных за оказание услуг, о номере телефона, факса, адресе электронной почты. 
1. Заявки подаются Заказчиком по электронной почте. Прием заявок и консультирование пользователей в режиме «горячей линии» осуществляется с 9.00 до 18.00 по рабочим дням с понедельника по пятницу.
1. Исполнитель должен обеспечить следующее время реагирования на заявку:
	Приоритет заявки
	Описание критерия установки приоритета
	Приезд исполнителя на место эксплуатации Оборудования

	Максимальный период восстановления работоспособности


	Высокий
	Критический сбой в работе  Оборудования, который приводит к невозможности выполнения технологического процесса с использованием Оборудования (Оборудование не выполняет функцию печати).
	Не более  3 (трех) рабочих часов с момента регистрации заявки
	Не более  1 (одного) рабочего дня

	Средний
	Некритические ошибки в работе Оборудования, допускающие продолжение выполнения технологического процесса печати (невозможность выполнения или некорректное выполнение отдельной функции Оборудования, за исключением функции печати).
	Не более  5 (пяти)  рабочих часов с момента регистрации заявки
	Не более  3 (трёх) рабочих дней

	Низкий
	Прочие заявки, включающие заявки на анализ работы элементов Оборудования.
Неправильная работа отдельных функций Оборудования, не влияющая на возможность работы с одной или несколькими функциями Оборудования. Ошибка Оборудования, не влияющая на выполнение её функций, приведенных в эксплуатационной документации и не подпадающая под предыдущие уровни критичности. 
	Не более  1(одного) рабочего дня с момента регистрации заявки
	Не более  5 (пяти) рабочих дней


1. Время исполнения заявки отсчитывается от момента получения заявки от представителя Заказчика.
1. В случае просрочки исполнения заявки, по вине Исполнителя, оплата услуг по данному типу Оборудования за текущий месяц производится с применением предусмотренных договором штрафных санкций.

