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	ОКПД 2
	28.24.12.190



	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
	запрет


“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер 
Филиала «Владимирэнерго»
___________________ Гурин А.С. 

“_______” ______________ 20_____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку средств малой механизации
Лот № 310C
1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики средств малой механизации должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).
	Наименование материала
(Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
	Ед.изм.
	Кол-во
	Технические требования и характеристики
(Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)

	Кусторез ZimAni FS450K
(или эквивалент)
	шт
	6
	• 2,1 кВт / 2,9 л.с, двигатель 44,3см3;

• Рукоятка – велосипедная;

• Косильная головка AutoCut 46-2;

• Диск - 3-х лопастной 300х20;

• Пильный диск - 225х24Tх20;

• Ременная оснастка - сдвоенная наплечная;

Сфера применения Скашивание кустарника

	Бензопила Gigant GTSL-02
(или эквивалент)
	шт
	3
	3,5 л.с. / 2,6 кВт

Тактность двигателя – 2-х тактный

Объём двигателя – 57,2 см3
Длина шины 45 см / 18ʺ
Шаг цепи 3/8 (0,375ʺ)

Ширина паза 1,3 мм

Кейс 


	Триммер Huter GGT-2500T
(или эквивалент)
	шт
	6
	Тип двигателя: двухтактный
Мощность, кВт, не менее - 2,5
Тип зажигания - электронный
Ширина скоса, мм, не менее - 255
Антивибрационная система - да
Наличие ранцевого ремня - да
Разъемная штанга - нет


*Предусмотрено исключение согласно абзацу 3 п.п. и) п. 5 ПП №1875 - и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:

- ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей.
2. Общие требования. 
2.1. 
К поставке допускаются средства малой механизации, отвечающие следующим требованиям:
· продукция должна быть новой, ранее не использованной;
· наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
· для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

· продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».
2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3. Средства малой механизации должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 31742, ГОСТ Р 50692, ГОСТ ISO 11806-1, ГОСТ Р МЭК 60745-1, ГОСТ Р ИСО 21467, ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры, ГОСТ 15150.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения средств малой механизации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя средств малой механизации, ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки средств малой механизации должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Срок изготовления средств малой механизации должен быть не более полугода от момента поставки. 
3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые средства малой механизации должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода инструмента из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.
Средства малой механизации должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).
5. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки средств малой механизации должны входить документы: 
· паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

· эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

· сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию, на русском языке.

Маркировка средств малой механизации должна соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий для конкретного типа номенклатуры. 
Маркировка средств малой механизации, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на средства малой механизации конкретных типов.

По всем видам средств малой механизации Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемых средств малой механизации. 
6. Правила приемки продукции.
Каждая партия средств малой механизации должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.
Срок поставки: 

Начало поставки: с момента заключения договора;

Окончание поставки: в течении 20 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2026 года.

8. Место поставки Товара: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, дом 3А (центральный склад).
Начальник СП УВС                                                                                                                 Ефимов С.В.[image: image1.png]



