10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту защитного сооружения 

гражданской обороны № 236-57 по адресу:
 г. Орск, Советский район, ст.Орск, ул. Вокзальная, д.18
Оренбург, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 

АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по замене оборудования в защитном помещении Гражданской обороны

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	ГО
	Гражданская оборона

	13.
	ЗП
	Защитное помещение


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 236-57 по адресу: г. Орск, Советский район, ст. Орск, ул. Вокзальная, д.18
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. 

Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2. Место выполнения Работ - г. Орск, Советский район, ст. Орск, ул. Вокзальная, д.18.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил.

К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости).

Работы выполняются с применением инструментов, машин и механизмов Подрядчика и за его счет.

Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
Работу по замене оборудования (по демонтажу оборудования) необходимо выполнять с соблюдением и выполнением необходимых противопожарных мероприятий, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несёт Подрядчик.

Выполнение работ по замене оборудования (по демонтажу оборудования) проводится без дополнительных работ по изменению проектной (технической) документации защитных сооружений гражданской обороны заказчика.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    

Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.

Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.

Работа по окончании всех работ считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3."

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании результатов обследования Объекта, подлежащего ремонту и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденное постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 года № 123;

 - СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ГОСТ Р 42.4.06-2020 «Гражданская оборона. Средства коллективной защиты. Фильтровентиляционные системы. Общие технические требования. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования»;

- Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утверждены приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;
- ГОСТ Р 22.3.15-2018 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства защиты коллективные. Устройства регенерации воздуха. Общие технические требования. Методы испытаний.
6.2. Условия выполнения работ

6.2.1.
Работы должны выполняться в рабочее время с 08:30 часов  
до 17:30 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.
Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.
Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии). 
6.2.4.
Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).
6.2.6.
Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.
Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденное постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 года № 123;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
            6.4. Требования к исполнителю
- На основании п.1 ст. 55.8 ГрК РФ подрядчик должен иметь выписку из реестра членов саморегулируемой организации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах.

- Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с данным ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.
            6.5. Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.
Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
3.
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
4. Акт об утилизации Фильтров-поглотителей ФПУ-200 от специализированной организации имеющей лицензия на Обезвреживание отходов I II III IV класса опасности, Сбор отходов I II III IV класса опасности, Транспортирование отходов I II III IV класса опасности, Обработка отходов II III IV класса опасности, Утилизация отходов II III IV класса опасности
6.6 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2(двух) экземплярах в срок 
не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 

7.
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока, его замена должна быть осуществлена Подрядчиком за свой счет. При этом гарантия на такое оборудование исчисляется с момента его замены.

Замена оборудования должна быть выполнена в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней, или в иной срок, согласованный с Подрядчиком.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Проведение работ в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утверждены приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

9.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	     1.
	Ведомость объемов работ
	8


Приложение № 1 к ТЗ
Ведомость объемов работ 
по ремонту защитного сооружения гражданской обороны № 236-57 по адресу: 
г. Орск, Советский район, ст. Орск, ул. Вокзальная, д.18 
для нужд УФПС Оренбургской области
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Защитно-герметические двери и ставни

	1
	Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов
	т
	1,208
	 

	2
	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных
	10 шт
	0,1
	 

	3
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	 

	4
	Установка люков герметических
	шт
	1
	 

	Раздел 2. Система вентиляции

	5
	Демонтаж фильтров ячейковых (ФЯР)
	м2
	0,5
	 

	6
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (КГ-200=1шт.)
	шт
	1
	 

	7
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	0,0502
	 

	Раздел 3. Система отопления

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	0,12
	 

	Раздел 4. Система водоснабжения

	9
	Установка баков металлических для воды массой: 1 т (демонтаж)
	10 шт
	0,1
	 

	Раздел 5. Система канализации

	10
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,05
	 

	11
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
	т
	0,009
	 

	12
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим.установка биотуалета)
	100 шт
	0,02
	 

	Раздел 6. Система энергоснабжения

	13
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,4
	 

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1
	 

	15
	Смена светильников: с лампами накаливания
	100 шт
	0,18
	 

	16
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,09
	 

	17
	Смена: розеток
	100 шт
	0,09
	 

	Раздел 7. Общее состояние ЗС ГО

	Полы

	18
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,961
	 

	19
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,961
	 

	20
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до 150 мм
	100 м2
	0,961
	 

	21
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,961
	 

	22
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133
	100 м2
	0,961
	 

	Потолок

	23
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,961
	 

	Стены

	24
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,363
	 

	25
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	2,898
	 

	26
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	57,96
	 

	27
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	2,898
	 

	Двери

	28
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,08
	 

	29
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,108
	 

	30
	Снятие наличников
	100 м
	0,748
	 

	31
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,108
	 

	32
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
	м2
	10,8
	 

	33
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,748
	 

	Гидроизоляция швов примыкания стена-стена, стена-пол (57 метров)

	34
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	0,114
	 

	35
	Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций
	10 м
	5,7
	 

	36
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (прим.увлажнение поверхности стен перед нанесением второго слоя Пенетрона)
	100 м2
	0,114
	 

	37
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (прим. увлажнение поверхности обработанной Пенетроном в течение 3-х дней)
	100 м2
	0,342
	 

	Гидроизоляция стен и пола (267,1 кв.метра)

	38
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	2,671
	 

	39
	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм
	10 м2
	26,71
	 

	40
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (прим.увлажнение поверхности стен перед нанесением второго  слоя Пенетрона)
	100 м2
	2,671
	 

	41
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (прим. увлажнение поверхности обработанной Пенетроном в течение 3-х дней)
	100 м2
	8,013
	 


