Приложение № 3
к Техническим Требованиям
Требования к составлению и оформлению ценообразующей документации на работы по ремонтам и техническому обслуживанию
Настоящие требования (далее – Сметные Требования, СТ) предназначены для исполнения Подрядчиком в целях обеспечения единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на строительно-монтажные работы (далее – СМР), ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

При определении предельной стоимости сметных затрат и оформления сметной документации на СМР в обязательном порядке следует соблюдать следующие условия:

Раздел 1. Общие требования.

1.1. Физические объемы и условия выполнения работ в целях составления сметных расчетов на СМР определять на основании Технических требований или технического задания (далее – ТТ) АО «Богучанская ГЭС» (далее – Заказчик).
1.2. При определении стоимости СМР руководствоваться следующими документами:

· «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утв. приказом Минстроя 04.08.2020 года N 421/пр., с учетом изменений и дополнений.
· Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр. «Об утверждении сметных нормативов» с учетом дополнений и изменений учтенных приказами действующих на момент определения сметной стоимости.
· Постановление правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 года №959 «О Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительств» (далее – ФГИС ЦС).
· При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
1.3. Стоимость СМР определять на основе нормативных сборников на соответствующие работы (далее – СНБ), внесенных на момент определения стоимости работ в Федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), публикуемого на сайте Минстроя России.
1.4. По согласованию с Заказчиком, в случае отсутствия единичных расценок в утвержденной СНБ, допускается определять сметную стоимость СМР, ремонта и технического обслуживания оборудования с применением нормативных сборников, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, но имеющихся в сборниках отраслевых нормативных баз (ОНБ) программных комплекса «ГРАНД-Смета». В отношении таких нормативных сборников Заказчик в целях соблюдения Сметных Требований признает статус справочных материалов.

1.5. Указывать полное наименование нормативного документа, на основании которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
Раздел 2. Требования к составлению и оформлению сметной документации на СМР/ПНР и техническое обслуживание.

2.1. Сметные расчеты на СМР выполнять на основании нормативной базы ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм (ФСНБ-2022) ресурсным методом в текущих ценах, действующих на момент определения стоимости работ;
2.2. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов:
2.2.1.Ресурсным - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.
2.2.2.  Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
2.3. Уровень оплаты труда определять руководствуясь данными Федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), учитывая субъект РФ и ценовую зону. 
2.4. В локальных сметных расчетах (далее – ЛСР) нормы накладных расходов определять на основании утвержденной методики Приказом Минстроя России № 812/пр. от 21.12.2020 года с учетом внесенных изменений приказами от 22.10.2022 г. №636/пр и от 26.07.2022 г. №611/пр. Начисление нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производить на комплексы работ, определяемые в соответствии с наименованием сборников ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм (ФСНБ-2022). Привязку нормативов накладных расходов выполнять по видам работ к указанным сборникам.

2.5. В ЛСР нормы сметной прибыли определять на основании утвержденной методики Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 года с учетом изменений учтенных приказом от 22.04.2022 г. №317. Начисление нормативов сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производить на комплексы работ, определяемые в соответствии с наименованием сборников ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм (ФСНБ-2022). Привязку нормативов сметной прибыли выполнять по видам работ к указанным сборникам.

2.6. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) и оборудования определять согласно:

· положениям раздела IV пп.89-92 Методики утв. приказом Минстроя 04.08.2020 года N421/пр. и пп. 43-44 изменений к Методике утв. Приказом Минстроя 07.07.2022 г. №557/пр. с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов;
·  «Методике применения сметных цен строительных ресурсов», утв. приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 №77/пр.
2.7. Стоимость МТР, не учтенных в расценках, определять по:

· Компонентам мониторинга цен строительных ресурсов ФГИС ЦС;

· Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование применяемые в строительстве в базисном уровне цен (ФСБЦ-2022) 

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по указанным в перечне выше сборникам, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Заказчика. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении №1 к изменениям, которые вносятся в Методику №421/пр. Приказом Минстроя 07.07.2022 г. №557/пр., и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее – заказчик).
· По калькуляциям Подрядчика (в соответствии с приложениями №  к СТ). В указанных калькуляциях учитывать стоимость затрат, расходуемых на производство МТР, в соответствии со сметными нормами материальных ресурсов, с учетом доставки до приобъектного склада и хранения, затрат труда основных рабочих, затрат используемых механизмов, накладных расходов и сметной прибыли. Все указанные затраты подтверждать документально. При составлении калькуляции на ремонт оборудования руководствоваться требованиями СО 34.20.607-2005
· Норму работы механизмов (маш.-час) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных
· Стоимость индивидуально изготавливаемых материальных ресурсов, не реализуемых (не производимых) как самостоятельный вид продукции (заводское изготовление) на территории субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) (далее - индивидуально изготавливаемые материалы), может быть определена в текущем уровне цен по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с пунктами 13-17 и 21 Методики и с учетом изменений внесенных в Методику пунктами 10-12 и 14. 
·  на основании ТКП в случае возможности производства таких ресурсов не менее чем двумя производителями, с предоставлением соответствующего ТКП от каждого.
2.8. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектных данных. Использование расценок сборника «применительно» не допускается.

2.9. При представлении сметной документации Заказчику на экспертизу прикладывать все документы (копии или оригиналами (при наличии) прейскурантов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений (далее - ТКП), расчетно-калькуляционных (далее - РКЦ), цен офсетных контрактов, подтверждающие стоимость МТР.
2.10. В случаях невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа, по решению заказчика транспортную составляющую сметной цены на оборудование не учтенных расценками определять на основе фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) оборудования в размере до 3%. 

При значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 3%, свыше указанных в первом абзаце настоящего пункта фиксированных величин, учитывать дополнительно по фактическим затратам с предоставлением соответствующих документов, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки МТР/оборудования на основе транспортных схем.
2.11. При составлении ЛСР условия производства работ и усложняющие факторы учитывать только в соответствии с действующими нормативными документами и проектными данными.

2.12. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными, вследствие чего снижается производительность труда, к сметным нормам и расценкам применять в соответствии с:

2.12.2. с общими положениями к сборникам норм и расценок.

2.12.3. с условиями производства работ, указанными в проекте.

2.13. При использовании в ЛСР коэффициентов указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

2.14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитывать индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указывать по позиционно.

2.15. Поправочные коэффициенты к итогам раздела (сметы) учитывать при подведении итогов раздела (сметы) и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указывать в конце раздела (сметы). Каждый поправочный коэффициент прописывать отдельно.

2.16. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, определяются от стоимости СМР по итогу глав 1-8 по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 г. «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» вступившего в силу 08.08.2021г. Затраты начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, указанные в ТТ, входят в расчетный зимний период и будут выполняться на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.

2.17. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ТТ.
2.18. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
2.19. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. (доставка работников и выплаты, связанные с командировочными расходами) определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами и Методикой определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом (Приказ от 15 июня 2020 г. №318/пр) и Приложением 1 к СТ «Расчет командировочных затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных, ремонтных работ». 
2.20. При начислении ставку НДС принять в размере согласно законодательству РФ, действующему на момент  определения стоимости работ.

Раздел 3. Требования к оформлению сметных расчетов.
3.1. Выходные (распечатанные на бумажном носителе) формы ЛСР должны соответствовать выходным шаблонам ПК «ГРАНД-Смета» для смет, составленных по Приложениям №№1-6 к изменениям, которые вносятся в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. №557/пр
3.2. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
· сметы составлять предоставлять Заказчику в двух вариантах: на бумажном носителе (количество указано в ТТ);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»-первые и послелние листы смет), в формате ПК «ГРАНД-Смета» в формате «.xml» – для ЛСР, составленных на основании единичных расценок, электронный вид которых должен полностью соответствовать, бумажному варианту. Наименования файлов должны соответствовать наименованиям сметной документации.
· Контактные данные специалиста Заказчика
	Заказчик:
____________________/ /
м.п.

Согласовано:
___________________/ /
	Подрядчик:
_____________________/ /
м.п.


Приложение 1

к Приложению № 14
по теме «Текущий ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г5 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта».

Расчет командировочных затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных, ремонтных работ
(Методика определения затрат, утв. приказом Минстроя России от 15 июня 2020 г. №318/пр)
1. Расчет нормативной трудоемкости – ТН:

ТН = (ТЗ + ТЗМ +ТЗВ + ТЗК)*1,05 (1)

где
ТЗ – трудозатраты основных рабочих;


ТЗМ – трудозатраты механизаторов;


ТЗВ – трудозатраты водителей при перевозках грузов;


ТЗК – трудозатраты машинистов башенных кранов;


К-1,05 – нештатные работники (временных, прикомандированных, практикантов и тому подобное) п. 18 Методики.

2. Расчет командировочных затрат – С:

С = Сс + Спрож + Сп + Спер (2)

где
Сс – расчет суточных затрат;

Спрож – стоимость проживания в г. Кодинске;

Сп – стоимость оплаты проезда;
Спер – стоимость перевозки работников к месту работы и обратно.

2.1. Расчет суточных затрат – Сс (статья 302 ТК РФ «Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом»), оплата за время пребывания на объекте и время в пути:
Сс = (ТН/8/5*7 + ТН/8/30*В)*300 (3)

где
ТН/8/5*7 – расчет количества дней пребывания на объекте с учетом выходных дней при 8-ми часовом рабочем дне и 5-ти дневной рабочей неделе;

ТН/8/30*В – расчет количества дней в пути;
В- время в пути В- принято 2 дня:  г.Красноярск, г.Братск, г. Усть-Илимск – 2 суток.;


300 руб. – размер суточных в день на 1 рабочего;


30 дней – предельное время пребывания работников в командировке (Статья 299 ТК РФ).

2.2. Стоимость проживания в г. Кодинске – Спрож (время проживания пересчитывается на 7 дней недели):
Спрож = ТН/8/5*7*500/1,2 (4)

где
500 руб. – стоимость койко-места в хостеле Кодинска в сутки с учетом НДС.
2.3. Расчет оплаты проезда – Сп:
Доставка х работников от места сбора до места проживания выполнения работ (в г. Кодинск или в специально арендуемом строительной организацией для этих целей жилье) осуществляется как собственным (или арендуемым) транспортом строительной организации, так и транспортными средствами организаций железнодорожного транспорта, гражданской авиации, морского и речного флота и автомобильного транспорта.

Сп = ТН/8/30*2*Цб (5)

где 
30 дней– продолжительность командировки (Статья 299 ТК РФ);
Цб- стоимость проездных документов(на  2021 г.) из г.Красноярска автобусом – 4 000 руб.

2.4. Стоимость перевозки работников к месту работы и обратно – Спер:
Спер= ТН/8/Ч*(13/46*2*2*1,035)*Ца (6)

где 
Ч – число мест в автобусе;


13 км – расстояние перевозки от места проживания рабочих (г. Кодинск) до места производства работ

46 – средняя скорость автобуса (км/ч) по дороге с усовершенствованным покрытием (в соответствии с Приложением 6 к Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. №318/пр
);
2 – количество рейсов в день;

2 – коэффициент, учитывающий расстояние обратного (порожнего) пробега;

1,035 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра;

Ца – стоимость 1 маш./часа автобуса (в соответствии с каталогом стоимости услуг автотранспорта и механизмов АО «Богучанская ГЭС» с 01.01.2024 г.
).

Приложение 2
к Приложению № 14

по теме «Текущий ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г5 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта».

ОБРАЗЕЦ
Форма №3П
	СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)

________________ Ф.И.О
	УТВЕРЖДАЮ:

_________________(Заказчик)

_________________Ф.И.О.


Смета №

на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ ____________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Наименование монтажной организации _____________________________________________
Наименование организации заказчика ______________________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы









руб.

	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда

 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ____________________________________________________

2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1 Накладные расходы, % _________________________________________________________

2.2 Себестоимость работ __________________________________________________________

2.3 Уровень рентабельности, % ____________________________________________________

Итого __________________________________________________________________________

3. Командировочные расходы (по расчету) ___________________________________________

Всего (руб.) _____________________________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/
Приложение 3
к Приложению № 14

по теме «Текущий ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г5 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта».

Пояснительная записка по заполнению формы №3п  при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы
1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

· суточные – 500 руб./сутки;

· проживание – до 4000 руб./сутки;

· проезд – поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение 4
к Приложению № 14

по теме «Текущий ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г5 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта».

ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	________________ (Участник)
	________________ (Заказчик)

	________________ И.О.Ф.
	________________ И.О.Ф.


Калькуляция

на __________________________________________________________________________________

(наименование работ, узла оборудования)

	Наименование статей затрат
	Сумма, руб.

	1
	2

	1. Основная заработная плата производственных рабочих
	

	2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
	

	3. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования от основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих
	

	4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
	

	5. Цеховые расходы
	

	6. Общезаводские расходы
	

	7. Себестоимость - строки (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	8. Прибыль
	

	9. Цена - строки (7 +8) в текущих ценах
	


Справочно:

	10. Дополнительная заработная плата в % к основной заработной плате производственных рабочих
	

	11. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования от основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих
	

	12. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в % к основной заработной плате производственных рабочих
	

	13. Цеховые расходы в % по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	

	14. Общезаводские расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих
	

	15. Накладные расходы в % к основной заработной плате производственных рабочих - строки (12 +13 +14)
	

	16. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, единому социальному налогу и средствам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и накладным расходам по отношению к основной заработной плате производственных рабочих, % - строки ((2 +3 +4+5+6)/строка1)*100
	

	20. Рентабельность в % к себестоимости
	


Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:           /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/
� Рекомендуемые показатели скорости движения автотранспортных средств при перевозке работников в зависимости от качества дорожного покрытия:


Тип дорожного покрытия�
Скорость движения, км/ч�
�
�
Все территории РФ, кроме РКС* и МПРКС*�
РКС и МПРКС�
�
Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные)�
51�
46�
�
Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтованные улучшенные�
33�
29�
�
Дороги естественные грунтованные, автозимники�
23�
20�
�
* Районы Крайнего Севера.


** Местности, приравненные к районам Крайнего Севера.


� Данные из каталога: ПАЗ-4234 (на 25 мест) – 2166,67 руб. без НДС; НефАЗ-42111-10 (на 30 мест) – 2916,67 руб. без НДС.
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