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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция 
	Грузопассажирский автомобиль

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ЭРА-ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
       ОКПД 2: 29.10.24.190 Поставка грузопассажирского автомобиля для нужд Южного филиала   АО "ТК РусГидро" 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения филиала АО «ТК РусГидро» транспортным средством для перевозки пассажиров и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	   ОКПД 2: 29.10.24.190 Поставка грузопассажирского автомобиля для нужд Южного филиала   АО "ТК РусГидро" Dong Feng (Junfeng) K33-561 (или эквивалент)
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	  ОКПД 2: 29.10.24.190 Поставка грузопассажирского автомобиля для нужд Южного филиала   АО "ТК РусГидро" Dong Feng (Junfeng) K33-561 (или эквивалент)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):   ОКПД 2: 29.10.24.190 Поставка грузопассажирского автомобиля для нужд Южного филиала   АО "ТК РусГидро" Dong Feng (Junfeng) K33-561 (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Грузовой цельнометаллический  фургон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не более 5 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	Не более 2 050
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 2 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Внутренний объем, м. куб.
	Не менее 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса, кг
	Не более 2 540
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Полная масса, кг
	Не более 3 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л.с.
	Не менее 130
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, см3
	Не менее 2,3
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач КПП
	Не менее 6-ти передач вперед и 1-й передачи назад
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х2/передний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3.
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте 
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Гидравлическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Тип подвески: передняя/задняя
	Независимая передняя подвеска Макферсона/рессорная подвеска
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Цельнометаллический 
	Фургон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2.
	Внутренняя высота грузового отсека, мм
	Не менее 1950 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3.
	Тип дверей
	боковая сдвижная и задние распашные (угол открывания — 270°).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.4.
	Крючки на полу грузового отсека
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.5.
	Настил пола с противоскользящим покрытием (пассажирский салон)

	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.6.
	В кабине кондиционер
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.7.
	Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 4 кВт.
Автономный отопитель салона, расположение отопителя под сидением пассажира в кабине водителя 2 кВт

	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.8.
	Дневные ходовые огни
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.9.
	Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.10.
	Электрические стеклоподъёмники передних дверей
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.11.
	Пассажировместимость
	3 в салоне + 2 в кабине + 1 водитель
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.12.
	Остекление пассажирского салона
	В базовой комплектации
      Тонировка 5%

	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.13.
	Ступени и подножки
	Подножка боковая с пластиковой накладкой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.14.
	Подушки безопасности для водителя, преднатяжители ремней безопасности
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1.
	Размер шин
	 215/75R16C
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2.
	Тип шин
	Бескамерные, повышенной нагрузки
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.3.
	Ошиновка
	Одинарные шины спереди и сзади
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены поставщиком по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Каспийск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.
3. При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.

	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	-ABS с распределителем тормозных усилий (EBD), система электронной стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (AEB), подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с преднатяжителями ремней
-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Ремень безопасности для водителя и пассажиров (3-х точечный)

Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. 

№ 969
"Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".
	Согласие с требованием
	-


	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)»(в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Штатное запасное колесо.

6) Молоточек аварийного разбивания стекол.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Белый
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.3 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Руководитель группы КЭО И РТС
Южного филиала АО ТК «РусГидро»




Ю.А. Патычек
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