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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Автомобили представительского класса

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТТ
	Технические требования 

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.22.000  Поставка внедорожников представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро"
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки людей и грузов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 700 (или эквивалент)
	шт.
	1

	2.


	ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник  представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 500 (или эквивалент)
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	1) ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 700 (или эквивалент)

2) ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник  представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 500 (или эквивалент)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции позиция №1
ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 700 (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник представительского класса
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 5 090
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 2 061
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 1 952
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 2 810
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 3 315
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	5
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 354
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 85
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 2,9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Автоматическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые вентилируемые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Дисковые вентилируемые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	
275/60/R20
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2.
	Подвеска

	1.6.3.
	Передняя
	Независимая, пневматическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.4.
	Задняя
	Независимая, пневматическая
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должно быть доставлено поставщиком по адресу: Россия, Республика Дагестан г. Каспийск
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

3) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.

5) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство 3 года или 150 000 км в зависимости от того, что наступит ранее, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	-Система экстренного удержания в полосе

-Система бесключевого доступа

-Климат-контроль, трехзонный

-Дефлекторы системы климат-контроля с управлением через мультимедиа

-Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя

-Шумоизоляционное остекление спереди и сзади

-Омыватель камеры заднего вида

-Автоматическое управление дальним светом

-Задние светодиодные противотуманные фары

-Датчик света и дождя

-Тонировка стекол

-Цифровое зеркало заднего вида с возможностью переключения в режим обычного зеркала

-Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения

-Система активного шумоподавления

-Полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости (может быть активно отсоединен)

-Пневматическая подвеска

-Амортизаторы с электронным управлением

-Лазерные фары

-Розетка 220V (400Вт)

-Электрические выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда

-Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия

-Передние светодиодные противотуманные фары

-Функция подсветки поворота

-Люк

-Двойное беспроводное зарядное устройство во фронтальной консоли (два на 50Вт)

-Количество мест в салоне, включая водителя 5

-Рулевая колонка с электроприводом, регулируемая по высоте и вылету

-Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима

-Блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов

-Интеллектуальная система старт/стоп

-Система помощи при спуске и при трогании на подъеме

-Система выбора режимов движения

-Функция поддержания малой скорости на бездорожье

-Система автоматической парковки

-Распашная дверь багажника

-Рейлинги на крыше

-Боковые подножки с электроприводом

-Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева

-Подрулевые лепестки переключения передач

-Цифровая приборная панель 

-Функция проекции данных на лобовое стекло

-Контурная динамическая подсветка интерьера

-Отделка элементов интерьера алькантарой

-Доводчик двери багажника

-Подогрев сидений переднего и заднего ряда

-Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях

-Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки

-Сиденье первого и второго ряда с регулировкой подголовника в 4-х направлениях

-Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях

-Электрическая регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда

-Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля

-Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40

-Отделка сидений кожей NAPPA

-Передние сиденья с памятью положений и с функцией помощи при посадке

-Функции массажа и вентиляции сидений первого и второго ряда

-Сиденья водителя и пассажира с функцией электрической регулировки поддержки ног

-Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем

-Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth

- Поддержка беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами

-Телематический сервис

-Разъемы USB спереди и сзади

-Разъем для подключения видеорегистратора

-Акустическая система 16 динамиков, включая сабвуфер

-Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI)

-Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS)

-Адаптивный круиз-контроль (ACC)

-Система распознования дорожных знаков (TSR)

-Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) c функцией движения в пробках (TJA) и интеллектуальным ассистентом (ICA)

-Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы

-Камера кругового обзора

-Задние и передние датчики парковки

-Фронтальные, передние боковые подушки безопасности+шторки безопасности

-Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений

-Предупреждение для безопасного открытия двери

-Система помощи при выезде с парковки задним ходом
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции)
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект инструмента.

4) Комплект ковриков для салона (полиуретан)

5) Комплект ковриков для салона (текстиль)

6) Коврик для багажного отделения (полиуретан)

7) Зимние шипованные шины 275/60 R20  (4шт)

8) Легкосплавные колесные диски 275/60 R20 (4 шт)

9) Комплект датчиков давления.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет кузова и салона
	Кузов: Черный

Салон: Коричневый
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2. 
	Заднее стекло
	Тонированная задняя полусфера, по степени светопроницаемости не более 5%
	Указание характеристик
	-
	

	8.3. 
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.3 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	



 Таблица 4. Требования к продукции позиция №2
ОКПД 2: 29.10.22.000 Внедорожник  представительского класса для нужд АО "ТК РусГидро" Tank 500 (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Внедорожник  представительского класса
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 4 800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не более 2 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 2 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 3 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	5
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Бензин
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 290
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 2
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Автоматическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 9
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4/полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	
265/55/R19
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2.
	Подвеска

	1.6.3.
	Передняя
	Независимая, пружинная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.4.
	Задняя
	Зависимая, пружинная, рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	ТС должны быть доставлено поставщиком по адресу: 

1. Россия, КЧР, Карачаевский район, ПГТ Правокубанский;

2. Россия, РСО-А, 
г. Владикавказ.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 

3) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.

5) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать

5 000 км.
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство 3 года или 150 000 км в зависимости от того, что наступит ранее, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплектация ТС
	-Система помощи при спуске и при трогании на подъеме

-Система выбора режимов движения

-Рейлинги на крыше

-Цифровая приборная панель

-Функция проекции данных на лобовое стекло

-Контурная динамическая подсветка интерьера

-Розетка 220 V

-Регулировка угла наклона спинки второго ряда

-Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками

-Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40

-Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях

-Система распознавания дорожных знаков

-Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков

-Система крепления детских кресел

-Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой

-Климат-контроль

-Боковые подножки с электроприводом

-Функция подсветки поворота

-Датчик света и дождя

-Тонировка стекол

-Премиальная акустическая система (12 динамиков, включая сабвуфер)

-Беспроводное зарядное устройство
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции) — 2 шт.
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции) — 2 шт.
3) Комплект ковриков для салона (полиуретан)

4) Комплект ковриков для салона (текстиль)
5) Коврик для багажного отделения (полиуретан)

6) Комплект зимних шипованных шин на легкосплавных колесных дисках 265/55/R19 (8шт).
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Цвет кузова и салона 
	Кузов : Черный

Салон: Черный
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.3 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Руководитель группы КЭО И РТС
Южного филиала АО ТК «РусГидро»
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