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	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	СШГЭС
	Саяно-Шушенская ГЭС

	МГУ
	Майнский гидроузел

	НТД
	нормативно-технические документы

	СРО
	саморегулируемая организация

	РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации

	ЭПБ
	экспертиза промышленной безопасности

	ТО
	техническое освидетельствование

	ОПО
	опасный производственный объект

	ОРД
	оборудование, работающее под давлением

	ТЭ
	тепловые энергоустановки

	ФНП
	Федеральные нормы и правила

	ТТ
	Технические требования
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[bookmark: _Toc138759856]Эксплуатация технических устройств опасных производственных объектов и тепловых энергоустановок в соответствии с требованиями законов и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации
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Оказание услуг в отношении объектов основных средств Филиала, указанных в таблице 1 настоящих Технических требований. Часть объектов отработало нормативный срок службы. Основные технические характеристики и размещение ОРД и ТЭ Филиала указаны в таблице 2 настоящих ТТ.
Основанием для оказания услуг являются:
· Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденные Приказом от 15 декабря 2020 года N 536 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.005.2025 № 511.
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	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оборудование, работающее под избыточным давлением

	1.1. 
	Воздухосборник В-1
	СШГЭС, трансформаторная площадка, пазух м/д водоводами гидроагрегатов № 1 и № 2 (площадка ресиверов), отм. 333
	Ресивер V-16м3 В-1 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009255

	1.2. 
	Воздухосборник В-2
	
	Ресивер V-16м3 В-2 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009256

	1.3. 
	Воздухосборник В-3
	
	Ресивер V-16м3 В-3 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009257

	1.4. 
	Воздухосборник В-4
	
	Ресивер V-16м3 В-4 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009258

	1.5. 
	Воздухосборник В-5
	
	Ресивер V-1м3 В-5 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009259

	1.6. 
	Воздухосборник В-6
	СШГЭС, трансформаторная площадка, пазух м/д водоводами гидроагрегатов № 2 и № 3 (площадка ресиверов), отм. 333
	Ресивер V-8м3 В-6 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009328

	1.7. 
	Воздухосборник В-7
	
	Ресивер V-8м3 В-6 СШГЭС
	№инв.  СШ9000009329

	1.8. 
	Воздухосборник РС-1
	Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение ресиверной, отм. 300
	Ресивер V-2м3 РС-1 МГУ з.н.262/рег.н.20578-а/х
	№инв.  13101030000002960000

	1.9. 
	Воздухосборник РС-2
	
	Ресивер V-2м3 РС-2 МГУ з.н.263/рег.н.20579-а/х
	№инв.  13101030000002970000

	1.10. 
	Воздухосборник РС-3
	Майнская ГЭС, открытая площадка ресиверов, отм. 315
	Ресивер V-2м3 РС-3 МГУ з.н.265/ рег.н.20556-а/х
	№инв.  13101030000002930000

	1.11. 
	Воздухосборник РС-4
	
	Ресивер V-2м3 РС-4 МГУ з.н.264/рег.н.20580-а/х
	№инв.  13101030000002940000

	1.12. 
	Воздухосборник РС-5
	Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение ресиверной, отм. 300
	Ресивер V-8м3 РС-5 МГУ з.н.1205 рег.н. 20920-а/х
	№инв.  13101030000003560000

	1.13. 
	Воздухосборник РС-6
	
	Ресивер V-8м3 РС-6 МГУ з.н.1206 рег.н. 20921-а/х
	№инв. 13101030000003570000

	1.14. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-1
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 1, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 2 СШГЭС рег.н. 424-Ха, 425-Ха
	№инв.  СШ9000008430

	1.15. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1
	
	
	

	1.16. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 2, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 2 СШГЭС рег.н. 469-Ха, 470-Ха
	№инв.  СШ9000009163

	1.17. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2
	
	
	

	1.18. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-3
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 3, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 3 СШГЭС рег.н. 467-Ха, 468-Ха
	№инв.  СШ9000009112

	1.19. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3
	
	
	

	1.20. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-4
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 4, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 4 СШГЭС рег.н. 457-Ха, 458-Ха
	№инв.  СШ9000009064

	1.21. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4
	
	
	

	1.22. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-5
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат №5, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 5 СШГЭС рег.н. 445-Ха, 446-Ха
	№инв.  СШ9000008955

	1.23. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5
	
	
	

	1.24. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-6
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 6, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 6 СШГЭС рег.н. 443-Ха, 442-Ха
	№инв.  СШ90000008906

	1.25. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6
	
	
	

	1.26. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-7
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 7, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 7 СШГЭС рег.н. 427-Ха, 426-Ха
	№инв.  СШ90000008681

	1.27. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7
	
	
	

	1.28. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-8
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 8, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 8 СШГЭС рег.н. 428-Ха, 429-Ха
	№инв.  СШ90000008763

	1.29. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8
	
	
	

	1.30. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-9
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 9, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 9 СШГЭС рег.н. 432-Ха, 431-Ха
	№инв.  СШ90000008852

	1.31. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9
	
	
	

	1.32. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-10
	СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 10, отм. 327
	Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 10 СШГЭС рег.н. 434-Ха, 435-Ха
	№инв. СШ9000008889

	1.33. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10
	
	
	

	1.34. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-1
	Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 1, отм. 320
	Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 1 МГУ рег.н. 20959-а/х, 20960-а/х
	№инв. 13101040000025140000

	1.35. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1
	
	
	

	1.36. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2
	Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 2, отм. 320
	Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 2МГУ рег.н. 20959-а/х, 20960-а/х
	№инв. 13101040000025930000

	1.37. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2
	
	
	

	1.38. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-3
	Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 3, отм. 320
	Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 3 МГУ рег.н. 20919-а/х, 20918-а/х
	№инв. 13101040000024780000

	1.39. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3
	
	
	

	1.40. 
	Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа
	База гидросилового оборудования, г. Саяногорск
	Ресивер V-10м3 БГ-1 БГСО рег.н. 40Ха
	25320-11

	2.
	Тепловые энергоустановки

	2.1. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Саяно-Шушенская ГЭС, служебно-технологический корпус «Б», помещение электрокотельной, отм. 330
	Оборудование котельной СТК-Б
	№инв. 25164

	2.2. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
	
	
	

	2.3. 
	Узел нагрева УН-3
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.4. 
	Узел нагрева УН-4
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.5. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Саяно-Шушенская ГЭС, гребень плотины, помещение электрокотельной, отм. 542
	Оборудование котельной гребня плотины СШГЭС
	№инв. 13101040000021900000

	2.6. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
	
	
	

	2.7. 
	Узел нагрева УН-3
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.8. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Саяно-Шушенская ГЭС, здание щитового блока ПС-500, помещение электрокотельной
	Оборудование котельной ПС-500
	№инв. 13101040000025980000

	2.9. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
	
	
	

	2.10. 
	Узел нагрева УН-3
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.11. 
	Узел нагрева УН-4
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.12. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение электрокотельной
	Оборудование котельной Майнской ГЭС
	№инв. 13101040000025270000

	2.13. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
	
	
	

	2.14. 
	Узел нагрева УН-3
системы ГВС
(индукционный)
	
	
	

	2.15. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Саяно-Шушенская ГЭС, База ГСО, мастерская по ремонту оборудования, помещение электрокотельной
	Электрокотел ИВН-100 п.н.1 БГСО
	№инв. 72736

	2.16. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
	
	
	

	2.17. 
	Узел нагрева УН-1
(индукционный)
системы отопления
	Саяно-Шушенская ГЭС, База ГСО, склад № 3, помещение электрокотельной
	Электрокотел ИВН-100 п.н.2 БГСО
	№инв. 72737

	2.18. 
	Узел нагрева УН-2
(индукционный)
системы отопления
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Возможность ознакомления с ОПО, на которых эксплуатируются технические устройства, в объеме, необходимом для оказания Услуг, с выездом на территорию Заказчика по предварительному письменному запросу Исполнителя.
Документацию на ОПО и технические устройства; документация предоставляется Заказчиком представителям Исполнителя в порядке, предусмотренном договором на территории Заказчика, очно до начала оказания услуг.
Подготовка оборудования к оказанию Услуг (экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование/диагностирование) выполняется Заказчиком до начала оказания Услуг.
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[bookmark: _Toc138759862]Оказание услуг в соответствии с требованиями законов и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:
· Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом РТН от 15.12.2020 №536 (далее – ФНП); 
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420;
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.005.2025 № 511;
· СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
· РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 № 1072;
· СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением»;
· ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;
· РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;
· ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины»;
· ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий.  Толщиномеры ультразвуковые»;
·  ГОСТ 18661-73 «Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка»;
· ГОСТ 34233.2-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек»;
· СТО 00220256-005-2005 «Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением, методика ультразвукового контроля»;
· СТО ЦКТИ 10.004-2007 «Сосуды энергомашиностроения. Общие технические требования к изготовлению»;
· "ГОСТ 34347-2017. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2017 N 2002-ст).
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Ед.
изм.-я
	Кол.-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Этап 1 (I полугодие 2027 года)

	1.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	1.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	1.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	1.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	1.2.1. 
	Воздухосборник В-6 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	1.2.2. 
	Воздухосборник В-7 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2. 
	Этап 2 (II полугодие 2027 года)

	2.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	2.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.1.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.1.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.1.5. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.1.6. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	2.2.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.2.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	2.3. 
	Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	2.3.1. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) Майнской ГЭС
	шт.
	1

	2.3.2. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) Майнской ГЭС
	шт.
	1

	2.3.3. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) Майнской ГЭС
	шт.
	1

	2.3.4. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС
	шт.
	1

	2.3.5. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС
	шт.
	1

	2.3.6. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) гребня плотины СШ ГЭС
	шт.
	1

	2.3.7. 
	Узел нагрева ИН 1 индукционный (отопление) БГСО
	шт.
	2

	2.3.8. 
	Узел нагрева ИН-2 индукционный (отопление) БГСО
	шт.
	2

	3. 
	Этап 3 (I полугодие 2028 года)

	3.1. 
	Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы)

	3.1.1. 
	Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа
	шт.
	1

	4. 
	Этап 4 (II полугодие 2028 года)

	4.1. 
	Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы)

	3.1.1. 
	Воздухосборник В-1 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	шт.
	1

	3.1.2. 
	Воздухосборник В-2 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	шт.
	1

	3.1.3. 
	Воздухосборник В-3 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	шт.
	1

	3.1.4. 
	Воздухосборник В-4 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	шт.
	1

	4.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	4.2.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.2.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.2.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.2.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.2.5. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.2.6. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	4.3. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	4.3.1. 
	Воздухосборник РС-1 V=2 м3, P=0,8 МПа
	шт.
	1

	4.3.2. 
	Воздухосборник РС-2 V=2 м3, P=0,8 МПа
	шт.
	1

	4.3.3. 
	Воздухосборник РС-3 V=2 м3, P=0,8 МПа
	шт.
	1

	4.3.4. 
	Воздухосборник РС-4 V=2 м3, P=0,8 МПа
	шт.
	1

	5. 
	Этап 5 (I полугодие 2029 года)

	5.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	5.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	5.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	5.2. 
	Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	5.2.1. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) ПС-500
	шт.
	1

	5.2.2. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) ПС-500
	шт.
	1

	5.2.3. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) ПС-500
	шт.
	1

	5.2.4. 
	Узел нагрева УН-4 индукционный (ГВС) ПС-500
	шт.
	1

	6. 
	Этап 6 (II полугодие 2029 года)

	6.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	6.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	6.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	6.1.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	6.1.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	шт.
	1

	6.1.5. 
	Воздухосборник РС-5 V=8 м3, P=7,0 МПа
	шт.
	1

	6.1.6. 
	Воздухосборник РС-6 V=8 м3, P=7,0 МПа
	шт.
	1
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	* Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Этап 1 (I полугодие 2027 года)

	1.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	1.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	10.02.2027
	

	1.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	10.02.2027
	

	1.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	1.2.1. 
	Воздухосборник В-6 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	15.05.2027
	

	1.2.2. 
	Воздухосборник В-7 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа
	
	15.05.2027
	

	2. 
	Этап 2 (II полугодие 2027 года)

	2.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	2.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	18.08.2027
	

	2.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	18.08.2027
	

	2.1.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	20.10.2027
	

	2.1.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	20.10.2027
	

	2.1.5. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	07.12.2027
	

	2.1.6. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	07.12.2027
	

	2.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	2.2.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	22.09.2025
	

	2.2.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	
	22.09.2025
	

	2.3. 
	Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	2.3.1. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) Майнской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
	18.11.2027
	

	2.3.2. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) Майнской ГЭС
	
	18.11.2027
	

	2.3.3. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) Майнской ГЭС
	
	18.11.2027
	

	2.3.4. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС
	
	30.08.2027
	

	2.3.5. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС
	
	30.08.2027
	

	2.3.6. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) гребня плотины СШ ГЭС
	
	30.08.2027
	

	2.3.7. 
	Узел нагрева ИН 1 индукционный (отопление) БГСО
	
	22.06.2027
	

	2.3.8. 
	Узел нагрева ИН-2 индукционный (отопление) БГСО
	
	22.06.2027
	

	3. 
	Этап 3 (I полугодие 2028 года)
	

	3.1. 
	Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы)

	3.1.1. 
	Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	09.10.2028
	

	4. 
	Этап 4 (II полугодие 2028 года)

	4.1. 
	Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы)

	3.1.5. 
	Воздухосборник В-1 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	17.09.2028
	

	3.1.6. 
	Воздухосборник В-2 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	
	16.09.2028
	

	3.1.7. 
	Воздухосборник В-3 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	
	16.09.2028
	

	3.1.8. 
	Воздухосборник В-4 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа
	
	17.09.2028
	

	4.2. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	4.2.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	23.12.2028
	

	4.2.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	23.12.2028
	

	4.2.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	06.12.2028
	

	4.2.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	06.12.2028
	

	4.2.5. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	09.10.2028
	

	4.2.6. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	09.10.2028
	

	4.3. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр)

	4.3.1. 
	Воздухосборник РС-1 V=2 м3, P=0,8 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	08.10.2028
	

	4.3.2. 
	Воздухосборник РС-2 V=2 м3, P=0,8 МПа
	
	08.10.2028
	

	4.3.3. 
	Воздухосборник РС-3 V=2 м3, P=0,8 МПа
	
	04.07.2028
	

	4.3.4. 
	Воздухосборник РС-4 V=2 м3, P=0,8 МПа
	
	04.07.2028
	

	5. 
	Этап 5 (I полугодие 2029 года)
	

	5.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	5.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	15.02.2029
	

	5.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа
	
	15.02.2029
	

	5.2. 
	Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	5.2.1. 
	Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) ПС-500
	С даты, следующей за датой заключения договора
	25.03.2029
	

	5.2.2. 
	Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) ПС-500
	
	25.03.2029
	

	5.2.3. 
	Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) ПС-500
	
	25.03.2029
	

	5.2.4. 
	Узел нагрева УН-4 индукционный (ГВС) ПС-500
	
	25.03.2029
	

	6. 
	Этап 6 (II полугодие 2029 года)

	6.1. 
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания)

	6.1.1. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	С даты, следующей за датой заключения договора
	20.11.2029
	

	6.1.2. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	20.11.2029
	

	6.1.3. 
	Сосуд воздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	10.11.2029
	

	6.1.4. 
	Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа
	
	10.11.2029
	

	6.1.5. 
	Воздухосборник РС-5 V=8 м3, P=7,0 МПа
	
	19.09.2029
	

	6.1.6. 
	Воздухосборник РС-6 V=8 м3, P=7,0 МПа
	
	19.09.2029
	



· [bookmark: _Toc138759868][bookmark: _Toc50125131]О сроке оказания услуг по каждому объекту Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания услуг по соответствующему объекту.
[bookmark: _Toc138759869]Дата оказания услуг по каждому объекту может быть перенесена по условиям ведения технологических режимов предприятия Заказчика.
[bookmark: _Toc138759870]Перенос даты оказания услуг Исполнителем в одностороннем порядке не допускается
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc138759871][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc138759872]Таблица 4. Требования к качеству услуг «Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, отслужившего нормативный срок службы. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением. Техническое освидетельствование/диагностирование тепловых энергоустановок»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), указанными в п. 2 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Место оказания Услуг
	Мероприятия по оказанию Услуг проводятся непосредственно на месте эксплуатации технических устройств (ОРД и ТЭ) Заказчика
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Разработка, согласование с Заказчиком, направление Заказчику Программ оказания Услуг
	Исполнителем разрабатываются, согласовываются с Заказчиком, направляются Заказчику не менее, чем за 5 рабочих до начала оказания Услуг (в электронном виде и на бумажном носителе – 1 экз.):
a) Программа ЭПБ ОРД.
b) Программа ТО ОРД.
c) Программа ТО(д) ТЭ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг
	Услуги оказываются в соответствии с требованиями п. 2 и таблиц 2 и 3 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Филиала (это внутренний документ Филиала, который не требуется на стадии проведения конкурсных процедур; копия документа будет направлена до начала выполнения Работ Участнику, выигравшему закупку по его письменному запросу) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Наружный и внутренний осмотр технических устройств
	Выполняется при участии представителей Заказчика
Подготовка технического устройства к осмотру выполняется Заказчиком
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4. 
	Гидравлические испытания
	Участие в гидравлических испытаниях.
Организация и проведение гидравлических испытаний выполняется Заказчиком
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Инструментальное обследование оборудования методами неразрушающего контроля; проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов
	Исполнитель использует собственные технику, материалы и аппаратуру, необходимые для проведения обследований
	Согласие с требованием
	 
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	1.5.1.1. Персонал Исполнителя для выполнения Работ на объектах Филиала должен быть аттестован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» в областях, соответствующих профилю выполняемых Работ (паровые и водогрейные котлы, электрические котлы, сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа).
1.5.1.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.02.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»:
- эксперт в области промышленной безопасности третьей категории с правом проведения экспертизы в отношении опасных производственных объектов III и IV классов опасности – не менее 1 человека
1.5.1.3. В соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (СДАНК-02-2020):
- специалист неразрушающего контроля (II уровня) – не менее 1 человека.
1.5.1.4. Для организации мероприятий по выполнению Работ, получения права выдачи нарядов-допусков на объектах Филиала, Исполнитель должен располагать, в том числе:
- не менее 1-го человека с IV группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть руководителем работ);
- не менее 1-го человека с III группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть производителем работ);
- не менее 1-го человека с II группой допуска по электробезопасности (имеющих право быть членами бригады
1.5.1.5. Для подтверждения своей квалификации Исполнитель должен предоставить:
- список квалифицированного персонала (экспертов в области промышленной безопасности и специалистов) с указанием групп по электробезопасности, а также предоставленными правами (лица, выдающие наряд, руководители, производители работ, члены бригады);
- копии квалификационных удостоверений
1.5.1.6. Персонал Исполнителя, не прошедший соответствующую подготовку и аттестацию, к работе на объектах Филиала допущен не будет.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2. 
	Допуск персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Исполнитель направляет необходимое количество специалистов для организации оказания Услуг Заказчику.
Все расходы, связанные с проездом специалистов к месту выполнения Работ, проживанием специалистов, командировочные и иные расходы, относятся к затратам Исполнителя и оплачиваются им на весь срок действия Договора.
Допуск Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с Положением о работе персонала на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях.
Это внутренний документ Филиала, который не требуется на стадии проведения конкурсных процедур; копия документа будет направлена до начала выполнения Работ Участнику, выигравшему закупку по его письменному запросу.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Выполнение мероприятий по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию (диагностированию) технических устройств в соответствии с таблицами 2 и 3 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к безопасности
	Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Исполнителя и должны строго выполняться
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Экспертиза промышленной безопасности ОРД
	Мероприятия по ЭПБ выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Техническое освидетельствование ОРД
	Мероприятия по ТО выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.3. 
	Техническое освидетельствование/диагностирование ТЭ
	Мероприятия по ТО/ТД выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Форма предоставления документации
	2.4.1.1. Заключения ЭПБ предоставляются Заказчику на бумажном носителе (3 экз.)  и на электронных носителях в формате *.dwq , *. vsd ,*.doc, *.xls.
2.4.1.2. Заключения ТО и ТД заносятся в паспорт технического устройства с приложением заключений выполненного контроля.
2.4.1.3. По завершении каждого из этапов оказания услуг составляется Акт об оказании услуг. За этап принимается 6 месяцев, завершение этапа – 30 июня и 30 декабря отчетного года
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc138759873]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА), указанными в п. 2 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования об ответственности исполнителя
	Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение обязательств по:
- неразрушающему контролю;
- диагностированию;
- оформлению документации.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	Требования по сроку и условиям гарантии на результат услуг
	В случае некачественного исполнения обязательств, исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты извещения устраняет выявленные нарушения
	[bookmark: _Toc138759874]Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Наличие лицензии
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в составе экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с учетом требований, указанных в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _GoBack][Приложение № 1 к ТТ] 
[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54459816][bookmark: _Toc54464115][bookmark: _Toc138759876]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости работ.
2. Сметы или расчеты на работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость работы (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости работы по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости работы, затраты организации, расположенной в 
районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость работы, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение работы определяются отдельными расчетами в 
соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
10. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
11. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
12. Лимиты командировочных расходов при производстве РАБОТЫпо статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
13. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве работы необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при новом строительстве / при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
14. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
15. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
16. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
17. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).


