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Технические требования на поставку 
ОКПД2 22.21.42.141 «Поставка противоосколочных бронематов (панелей) для нужд Якутской ТЭЦ в рамках эксплуатационных расходов» 



1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Противоосколочные бронематы(панели)
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]  Цель использования закупаемой продукции 
Для снижения или полного исключения ущерба от осколков при взрывах, обстрелах и атаках дронов помещения ГРП-1 на ЯТЭЦ
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510].                  2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по 
ОКПД2
	Применение законодательства
о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №1
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	2. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №2
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	3. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №3
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	4. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №4
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	5. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №5
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	6. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №6
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	7. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №7
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	8. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №8
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	9. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №9
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	10. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №10
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	11. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №11
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	12. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №12
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	13. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №13
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	14. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №14
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	15. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №15
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	16. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №16
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	17. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №17
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	18. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №18
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	19. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №19
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	20. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №20
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	21. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №21
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	22. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №22
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	23. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №23
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	24. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №24
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	25. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №25
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	26. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №26
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	27. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №27
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	28. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №28
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	29. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №29
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	30. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №30
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	31. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №31
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	32. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №32
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	33. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №33
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	34. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №34
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	35. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №35
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	36. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №36
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	37. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №37
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	38. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №38
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	39. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №39
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	40. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №40
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	41. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №41
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	42. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №42
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	43. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №43
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	44. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №44
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	45. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №45
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	46. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №46
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	47. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №47
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	48. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №48
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	49. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №49
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	50. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №50
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	51. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №51
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	52. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №52
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	53. 
	[bookmark: _GoBack]Противоосколочный бронемат(панель) №53
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	54. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №54
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	55. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №55
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	56. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №56
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	57. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №57
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	58. 
	Противоосколочный бронемат(панель) №58
	шт
	1,00
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	
	Итого:
	
	58,00
	
	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1
	Противоосколочные бронематы(панели)
	С момента подписания договора
	В течение 60 календарных дней



0

4

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1-58 Таблицы 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик в форме Приложения №1 к Техническим требованиям
	Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	     2.1.
	Место поставки
	677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Упаковка, транспортирование и хранение 

	ГОСТ 15846-2002
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Маркировка
	Пронумеровать каждый мат(панель) согласно прилагаемых чертежей.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к комплектации документов
	
	
	

	3.1
	Документы
	Наличие: сертификат соответствия, протокол испытаний на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	4.1.
	Гарантия
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, изготовления не ранее 2026 года, ранее не использованной.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Насосное оборудование и комплектующие
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Позиция 1
	Противоосколочный бронемат(панель) №1
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	   



   
	
	· 
	

	2
	Позиция 2
	Противоосколочный бронемат(панель) №2
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	


  
	
	· 
	

	3
	Позиция 3
	Противоосколочный бронемат(панель) №3
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	4
	Позиция 4
	Противоосколочный бронемат(панель) №4
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	5
	Позиция 5
	Противоосколочный бронемат(панель) №5
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	6
	Позиция 6
	Противоосколочный бронемат(панель) №6
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	7
	Позиция 7
	Противоосколочный бронемат(панель) №7
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	8
	Позиция 8
	Противоосколочный бронемат(панель) №8
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	9
	Позиция 9
	Противоосколочный бронемат(панель) №9
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	10
	Позиция 10
	Противоосколочный бронемат(панель) №10
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	11
	Позиция 11
	Противоосколочный бронемат(панель) №11
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	12
	Позиция 12
	Противоосколочный бронемат(панель) №12
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	13
	Позиция 13
	Противоосколочный бронемат(панель) №13
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	14
	Позиция 14
	Противоосколочный бронемат(панель) №14
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	15
	Позиция 15
	Противоосколочный бронемат(панель) №15
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	16
	Позиция 16
	Противоосколочный бронемат(панель) №16
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	17
	Позиция 17
	Противоосколочный бронемат(панель) №17
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	18
	Позиция 18
	Противоосколочный бронемат(панель) №18
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	19
	Позиция 19
	Противоосколочный бронемат(панель) №19
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	20
	Позиция 20
	Противоосколочный бронемат(панель) №20
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	21
	Позиция 21
	Противоосколочный бронемат(панель) №21
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	22
	Позиция 22
	Противоосколочный бронемат(панель) №22
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	23
	Позиция 23
	Противоосколочный бронемат(панель) №23
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	24
	Позиция 24
	Противоосколочный бронемат(панель) №24
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	25
	Позиция 25
	Противоосколочный бронемат(панель) №25
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	26
	Позиция 26
	Противоосколочный бронемат(панель) №26
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	27
	Позиция 27
	Противоосколочный бронемат(панель) №27
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	28
	Позиция 28
	Противоосколочный бронемат(панель) №28
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	29
	Позиция 29
	Противоосколочный бронемат(панель) №29
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	30
	Позиция 30
	Противоосколочный бронемат(панель) №30
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	31
	Позиция 31
	Противоосколочный бронемат(панель) №31
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	32
	Позиция 32
	Противоосколочный бронемат(панель) №32
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	33
	Позиция 33
	Противоосколочный бронемат(панель) №33
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	34
	Позиция 34
	Противоосколочный бронемат(панель) №34
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	35
	Позиция 35
	Противоосколочный бронемат(панель) №35
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	36
	Позиция 36
	Противоосколочный бронемат(панель) №36
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	37
	Позиция 37
	Противоосколочный бронемат(панель) №37
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	38
	Позиция 38
	Противоосколочный бронемат(панель) №38
	
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	39
	Позиция 39
	Противоосколочный бронемат(панель) №39
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	40
	Позиция 40
	Противоосколочный бронемат(панель) №40
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	41
	Позиция 41
	Противоосколочный бронемат(панель) №41
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	42
	Позиция 42
	Противоосколочный бронемат(панель) №42
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	43
	Позиция 43
	Противоосколочный бронемат(панель) №43
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	44
	Позиция 44
	Противоосколочный бронемат(панель) №44
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	45
	Позиция 45
	Противоосколочный бронемат(панель) №45
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	46
	Позиция 46
	Противоосколочный бронемат(панель) №46
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	47
	Позиция 47
	Противоосколочный бронемат(панель) №47
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	48
	Позиция 48
	Противоосколочный бронемат(панель) №48
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	49
	Позиция 49
	Противоосколочный бронемат(панель) №49
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	50
	Позиция 50
	Противоосколочный бронемат(панель) №50
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	51
	Позиция 51
	Противоосколочный бронемат(панель) №51
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	52
	Позиция 52
	Противоосколочный бронемат(панель) №52
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	53
	Позиция 53
	Противоосколочный бронемат(панель) №53
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	54
	Позиция 54
	Противоосколочный бронемат(панель) №54
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	55
	Позиция 55
	Противоосколочный бронемат(панель) №55
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	56
	Позиция 56
	Противоосколочный бронемат(панель) №56
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	57
	Позиция 57
	Противоосколочный бронемат(панель) №57
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	

	58
	Позиция 58
	Противоосколочный бронемат(панель) №58
	 
	Противоосколочный мат в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
Размеры матов в приложении «Размеры противоосколочных панелей ГРП-1»
	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3
	
	
	· 
	





