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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.14.13 Поставка кранов шаровых с комплектом ответных фланцев для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.1 
	Кран шаровой фланцевый цельносварной, полнопроходной, с рукояткой, из стали 09Г2С, 11с67п ЦФ (каталожное обозначение: 11с67п ЦФ.01.1), DN40, РN16
	шт.
	6

	1.2 
	Комплект ответных фланцев, DN40, PN16, исп. В, ГОСТ 33259-15 тип 01 (09Г2С) (с крепежом и уплотнениями)
	компл.
	6

	1.3 
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 8ЦФ.01.1, DN80, PN80 (09Г2С)
	шт.
	1

	1.4 
	Комплект ответных фланцев, DN80 PN100 исп. J, ГОСТ 33259-15 тип 11 (09Г2С), с крепежом и уплотнениями
	компл.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.
	ОКПД2: 28.14.13 Поставка кранов шаровых с комплектом ответных фланцев для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	Определить по результатам анализа рынка



2.2. Требования к качеству продукции 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиция № 1.1-1.2 (Таблицы 1): ОКПД2: 28.14.13 Поставка кранов шаровых с комплектом ответных фланцев для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.1
	Кран шаровой цельносварной
	Серия
	11с67п ЦФ.01.1

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый

	
	
	Тип управления
	Ручка (Рычаг)

	
	
	Тип прохода
	Полнопроходной

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 09Г2С

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	40 мм

	
	
	Номинальное давление (PN)
	16 бар

	
	
	Температура рабочей среды
	от -60°С до +200°С

	
	
	Класс герметичности
	класс А по ГОСТ 9544

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ1 по ГОСТ 15150 (не ниже -60°С)

	1.2
	Комплект ответных фланцев
	Номинальный диаметр (DN)
	40 мм

	
	
	Номинальное давление (PN)
	16 бар

	
	
	Исполнение
	В

	
	
	Тип
	01

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 09Г2С

	
	
	Соответствие нормативу
	ГОСТ 33259-15

	
	
	Комплект
	С крепежом и уплотнениями

	1.3
	Кран шаровой цельносварной
	Серия
	11с67п ЦФ.01.1

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый

	
	
	Тип управления
	Ручка (Рычаг)

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 09Г2С

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	80 мм

	
	
	Номинальное давление (PN)
	80 бар

	
	
	Температура рабочей среды
	от -60°С до +200°С

	
	
	Класс герметичности
	класс А по ГОСТ 9544

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ1 по ГОСТ 15150 (не ниже -60°С)

	1.4
	Комплект ответных фланцев
	Номинальный диаметр (DN)
	80 мм

	
	
	Номинальное давление (PN)
	100 бар

	
	
	Исполнение
	J

	
	
	Тип
	11

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 09Г2С

	
	
	Соответствие нормативу
	ГОСТ 33259-15

	
	
	Комплект
	С крепежом и уплотнениями

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383) 379-07-74

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack]Не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
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