Техническое задание
на выполнение работ по расширению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Липецкой области

1. Требования к работам и товару, поставляемому заказчику при выполнении закупаемых работ.
1.1. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией «Расширение и приведение существующей региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Липецкой области к нормам заданных требованиями действующих нормативно правовых актов и законодательства Российской Федерации»[footnoteRef:1], с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иной действующей нормативной документацией, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, требований по охране окружающей среды. [1: ] 

Проектно-сметная документация размещена по следующей ссылке:
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0846500000626000538

1.1.1. Работы выполняются по адресам, указанным в таблице № 1 настоящего технического задания.

Таблица № 1. Адресный план выполнения работ
	№
п/п
	Адреса установки оконечных точек оповещения в Липецкой области
	№ книги проектной документации

	1. 1
	Липецкая область, Грязинский округ, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44А 
	4

	2. 2
	Липецкая область, Лебедянский округ, с. Шовское, ул. Бутырки, д. 12
	14

	3. 3
	Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул.  Школьная, д. 2а
	7

	4. 4
	Липецкая область, Усманский округ, г. Усмань, ул. Переверткина, д. 32
	19

	5. 5
	Липецкая область, Добринский округ, п. им. Ильича, ул. Молодежная, д. 39
	6

	6. 6
	Липецкая область, Добринский округ, п. Добринка, ул. Ленинская, д. 72
	6



1.1.2. Громкоговорители рупорные, указанные в таблице № 2 настоящего технического задания, должны размещаться выше уровня кровли или других капитальных строений, над кровлей объекта, на котором размещается оборудование. В случае невозможности соблюдения данного требования, расположение рупорных громкоговорителей согласовывается с заказчиком и собственником здания.
1.1.3. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные в рамках Договора.
В течение гарантийного срока подрядчик при предъявлении заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет. 
1.2. Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, содержатся в таблице № 2 настоящего технического задания.
Таблица №2
	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики) товара
	Наличие функции или величина параметра, 
количество, единица измерения товара

	1.
	Антенна направленная 

	Количество: 6 ШТ
Верхнее значение рабочего диапазона частот: 440 МЕГАГЦ
усиление в середине диапазона, dBi: 8.15
Нижнее значение рабочего диапазона частот: 390 МЕГАГЦ
коэффициент стоячей волны (КСВ): 1.5

	2.
	Корпус металлический навесной 

	Количество модулей: 6 ШТ
Возможность установки электросчетчика: наличие
Нижняя граница температуры эксплуатации: -60 ГРАД ЦЕЛЬС
Материал листовая сталь: наличие
Верхняя граница температуры эксплуатации: 40 ГРАД ЦЕЛЬС
Тип монтажа: навесной
степень защиты, IP: 31

	3.
	Громкоговоритель рупорный 

	Количество: 24 ШТ
входное напряжение: 120 В
мощность: 100 ВТ

	4. 
	Дифференциальный автомат 

	Количество: 6 ШТ
Количество полюсов: 2 ШТ
степень защиты, IP: 20
Номинальный ток: 16 А
номинальное напряжение: 230 В

	5. 
	Усилительно-коммутационный блок* 
	Количество: 6 ШТ
мощностью 400Вт, 4 зоны оповещения, выходное напряжение на фидере 120В, с блоком радиоканала и модулем сопряжения УКБ СГС - 22 - МЕ400Н Л ЦКП.468354.055

	6.
	Грозоразрядник антенный 

	Количество: 6 ШТ
вносимые потери: 0.1 ДЕЦИБЕЛ
разъемы на корпусе: N-гнездо
Верхнее значение диапазона частот: 1000 МЕГАГЦ
предельная мощность: 200 ВТ
Нижнее значение диапазона частот: 0 МЕГАГЦ

	7. 
	Однофазный счетчик электрический 

	Количество: 6 ШТ
базовый ток: 5 А
стартовый ток (чувствительность), мА: 10
номинальное напряжение: 230 В
степень защиты, IP: 51

	8.
	Мачта алюминиевая 

	Количество: 6 ШТ
диаметр мачты: 50 ММ
количество секций: 3 ШТ
длина мачты: 4.5 М




[bookmark: _GoBack]*В целях необходимости обеспечения взаимодействия товара, указанного в строке 5 таблицы № 2 настоящего технического задания, с действующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения в Липецкой области, предложение товара эквивалентного указанному, не допускается.

1.2.1. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска. На товаре не должно быть механических повреждений.
1.2.2. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768, технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879, а также государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.
1.2.3. Гарантия качества товара, указанного в таблице № 2 настоящего технического задания, составляет не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

