

Технические характеристики продукции 

Прибор ПКФ-СД нержавеющий для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов с поверкой 


	Основные характеристики

	- Назначение: для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов по ГОСТ 25584-2016, применяемых в гидротехническом строительстве

	

	Технические характеристики:

	Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм
	не более 310x220x630

	Высота фильтрационной трубки, мм
	не более 220,0

	Внутренний диаметр фильтрационной трубки, мм
	не более 50,5±0,5

	Расстояние от нижнего торца фильтрационной трубки до нулевого деления шкалы пьезометра, мм
	не более 200,0

	Сетка проволочная с размерами ячейки по ГОСТ 6613-86, мм
	от 0,25х0,25 до 0,4х0,4 

	Масса падающего груза трамбовки, г
	500

	Высота падения груза трамбовки, мм
	не более300±3

	Масса, кг
	не более 3,5



Комплектация:
• Фильтрационная трубка в сборе, 1 шт.
• Трамбовка в сборе, 1 шт.
• Стакан, 1 шт.
• Поддон, 1 шт.
• Линейка металлическая, 1 шт.
• Паспорт, 1 шт.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
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Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней
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