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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051] Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 25.94.1 Поставка метизной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала. (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;
· №1190-288-2023 от 11.10.2023 «Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования, зданий, сооружений».
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]                                                                     2. Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]    2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]    Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шайба пружинная стальная 20мм 3Х13 ГОСТ 6402-70
	кг
	12

	2. 
	Болт М12х50.109 20Г2Р ГОСТ 7808-70
	кг
	12,2

	3. 
	Болт М16х35.109 20Г2Р ГОСТ 7798-70
	кг
	30,6

	4. 
	Болт М20х50.88 Ст35 ГОСТ 7798-70
	кг
	8

	5. 
	Гайка М16-7Н.5 стальная оцинкованная ГОСТ 5915-70
	кг
	23,8

	6. 
	Болт М16х70.88 оцинкованный DIN 933
	кг
	7,3

	7. 
	Шайба пружинная М12 стальная оцинкованная DIN 127
	шт
	422

	8. 
	Шпилька ввинчиваемая М24-6gх100.58.20Г2Р ГОСТ 22032-76
	кг
	11,11

	9. 
	Шайба стопорная с носком 16.03.016 ГОСТ 13465-77
	шт
	412

	10. 
	Винт М12х30-А2-70 ГОСТ Р ISO 4017-2013
	кг
	1,6

	11. 
	Гайка М16-А2-70 ГОСТ ISO 4032-2014
	кг
	4,5

	12. 
	Шпилька с ввинчиваемым концом М16-6gх60.58.019 09Г2С ГОСТ 22034-76
	кг
	4,8

	13. 
	Винт стальной оцинкованный М12-6gх20 ГОСТ 17475-80
	кг
	6,4

	14. 
	Болт М10х60 12Х18Н10Т ГОСТ 7798-78
	кг
	1,6

	15. 
	Болт М16х50 30Х13 ГОСТ 7798-70
	шт
	18

	16. 
	Болт М20х50 30Х13 ГОСТ 7798-70
	шт
	18

	17. 
	Болт М20х70 30Х13 ГОСТ 7798-70
	шт
	18

	18. 
	Болт М24х80 30Х13 ГОСТ 7798-70
	шт
	18

	19. 
	Болт М18х100.88 ГОСТ 7798-70
	кг
	16

	20. 
	Болт М16х80.88 ГОСТ 7798-70
	кг
	16

	21. 
	Болт М20х100.88 ГОСТ 7805-70
	кг
	12,6

	22. 
	Болт М10х6g-20.58 Ст.20 оцинкованный (S16) ГОСТ 7798-70
	кг
	1

	23. 
	Болт оцинкованный М10х25.88 DIN 933
	кг
	3,6

	24. 
	Болт М12х60.88 оцинкованный DIN 933
	кг
	4,4

	25. 
	Болт класс точности А М16х6g-60.88 оцинкованный (S24) DIN 933
	кг
	12

	26. 
	Болт класс точности А М16х6g-85.88 оцинкованный (S24) DIN 933
	кг
	6,8

	27. 
	Болт М16х55.88 оцинкованный DIN 933
	кг
	24,4

	28. 
	Болт оцинкованный М16х65.88 DIN 933
	кг
	66

	29. 
	Болт М8х40.88 оцинкованный DIN 933
	кг
	2

	30. 
	Болт оцинкованный М20х55.88 DIN 933
	кг
	14

	31. 
	Болт М6х30.88 оцинкованный DIN 933
	кг
	0,8

	32. 
	Гайка шестигранная М30.23 ГОСТ 5915-70
	шт
	36

	33. 
	Гайка М30-6Н.8 ГОСТ 5915-70
	кг
	16,2

	34. 
	Гайка М8-6Н.5.029 ГОСТ 5915-70
	кг
	0,5

	35. 
	Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70
	кг
	10,2

	36. 
	Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70
	кг
	10,5

	37. 
	Гайка кл. точ. А М12 А2 DIN 934
	кг
	0,6

	38. 
	Шайба плоская 42 Ст20 ГОСТ 11371-78
	кг
	26,3

	39. 
	Шайба плоская А.10.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	кг
	0,6

	40. 
	Шайба пружинная М10 оцинкованная DIN 127
	кг
	0,2

	41. 
	Шайба плоская А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	кг
	0,8

	42. 
	Шайба плоская А.16.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	кг
	6,6

	43. 
	Шайба плоская А.20.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	кг
	5,2

	44. 
	Шайб плоская 30.01.0221 Ст20 ГОСТ 11371-78
	кг
	5,8

	45. 
	Шайба стопорная М12 А2 DIN 463
	кг
	0,4

	46. 
	Шайба стопорная 12.01.029 ГОСТ 13465-77
	кг
	0,3



  2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]  Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 25.94.1 Поставка метизной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала.
	с даты подписания договора
	Не позднее 15.01.2027


  *Дата поставки обуславливается сроком начала выполнения работ согласно календарным графикам к договорам подряда:
· 1210-343-2023 от 03.11.2023 г.
· 1190-288-2023 от 11.10.2023 г.
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256_Копия_1][bookmark: _Toc125476062_Копия_1]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257_Копия_1]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 25.94.1 Поставка метизной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала.»

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Шайба пружинная стальная 20мм 3Х13 ГОСТ 6402-70

	1.1.1 
	Тип
	Пружинная

	1.1.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	20

	1.1.3 
	Марка стали
	3Х13

	1.1.4 
	Стандарт
	ГОСТ 6402-70

	1.2 
	Болт М12х50.109 20Г2Р ГОСТ 7808-70

	1.2.1 
	Резьба
	М12

	1.2.2 
	Длина болта, мм
	50

	1.2.3 
	Класс прочности
	10.9

	1.2.4 
	Марка стали
	20Г2Р

	1.2.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7808-70

	1.3 
	Болт М16х35.109 20Г2Р ГОСТ 7798-70

	1.3.1 
	Резьба
	М16

	1.3.2 
	Длина болта, мм
	35

	1.3.3 
	Класс прочности
	10.9

	1.3.4 
	Марка стали
	20Г2Р

	1.3.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.4 
	Болт М20х50.88 Ст35 ГОСТ 7798-70

	1.4.1 
	Резьба
	М20

	1.4.2 
	Длина болта, мм
	50

	1.4.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.4.4 
	Марка стали
	35

	1.4.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.5 
	Гайка М16-7Н.5 стальная оцинкованная ГОСТ 5915-70

	1.5.1 
	Резьба
	М16

	1.5.2 
	Поле допуска
	7Н

	1.5.3 
	Класс прочности
	5

	1.5.4 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.5.5 
	Толщина, мкм
	6

	1.5.6 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.6 
	Болт М16х70.88 оцинкованный DIN 933

	1.6.1 
	Резьба
	М16

	1.6.2 
	Длина болта, мм
	70

	1.6.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.6.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.6.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.6.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.7 
	Шайба пружинная М12 стальная оцинкованная DIN 127

	1.7.1 
	Тип
	Пружинная

	1.7.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	12

	1.7.3 
	Марка стали
	Пружинная сталь согласно DIN 267, часть 26

	1.7.4 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.7.5 
	Стандарт
	DIN 127

	1.8 
	Шпилька ввинчиваемая М24-6gх100.58.20Г2Р ГОСТ 22032-76

	1.8.1 
	Резьба
	М24

	1.8.2 
	Поле допуска
	6g

	1.8.3 
	Длина шпильки, мм
	100

	1.8.4 
	Класс прочности
	5.8

	1.8.5 
	Марка стали
	20Г2Р

	1.8.6 
	Стандарт
	ГОСТ 22032-76

	1.9 
	Шайба стопорная с носком 16.03.016 ГОСТ 13465-77

	1.9.1 
	Тип
	Стопорная

	1.9.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	16

	1.9.3 
	Материал
	Сталь 15

	1.9.4 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.9.5 
	Толщина, мкм
	6

	1.10 
	Винт М12х30-А2-70 ГОСТ Р ISO 4017-2013

	1.10.1 
	Резьба
	М12

	1.10.2 
	Длина винта, мм
	30

	1.10.3 
	Марка стали
	А2-70

	1.10.4 
	Стандарт
	ГОСТ Р ISO 4017-2013

	1.11 
	Гайка М16-А2-70 ГОСТ ISO 4032-2014

	1.11.1 
	Резьба
	М16

	1.11.2 
	Марка стали
	А2-70

	1.11.3 
	Стандарт
	ГОСТ Р ISO 4032-2014

	1.12 
	Шпилька с ввинчиваемым концом М16-6gх60.58.019 09Г2С ГОСТ 22034-76

	1.12.1 
	Резьба
	М16

	1.12.2 
	Поле допуска
	6g

	1.12.3 
	Длина шпильки, мм
	60

	1.12.4 
	Класс прочности
	5.8

	1.12.5 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.12.6 
	Толщина, мкм
	9

	1.12.7 
	Марка стали
	09Г2С

	1.12.8 
	Стандарт
	ГОСТ 22034-76

	1.13 
	Винт стальной оцинкованный М12-6gх20 ГОСТ 17475-80

	1.13.1 
	Резьба
	М12

	1.13.2 
	Поле допуска
	6g

	1.13.3 
	Длина винта, мм
	20

	1.13.4 
	Марка стали
	10, 15, 20

	1.13.5 
	Стандарт
	ГОСТ 17475-80

	1.14 
	Болт М10х60 12Х18Н10Т ГОСТ 7798-78

	1.14.1 
	Резьба
	М10

	1.14.2 
	Длина болта, мм
	60

	1.14.3 
	Марка стали
	12Х18Н10Т

	1.14.4 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.15 
	Болт М16х50 30Х13 ГОСТ 7798-70

	1.15.1 
	Резьба
	М16

	1.15.2 
	Длина болта, мм
	50

	1.15.3 
	Марка стали
	30Х13

	1.15.4 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.16 
	Болт М20х50 30Х13 ГОСТ 7798-70

	1.16.1 
	Резьба
	М20

	1.16.2 
	Длина болта, мм
	50

	1.16.3 
	Марка стали
	30Х13

	1.16.4 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.17 
	Болт М20х70 30Х13 ГОСТ 7798-70

	1.17.1 
	Резьба
	М20

	1.17.2 
	Длина болта, мм
	70

	1.17.3 
	Марка стали
	30Х13

	1.17.4 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.18 
	Болт М24х80 30Х13 ГОСТ 7798-70

	1.18.1 
	Резьба
	М24

	1.18.2 
	Длина болта, мм
	80

	1.18.3 
	Марка стали
	30Х13

	1.18.4 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.19 
	Болт М18х100.88 ГОСТ 7798-70

	1.19.1 
	Резьба
	М18

	1.19.2 
	Длина болта, мм
	100

	1.19.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.19.4 
	Марка стали
	Согласно ГОСТ 1759.4-87 для класса прочности 8.8

	1.19.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.20 
	Болт М16х80.88 ГОСТ 7798-70

	1.20.1 
	Резьба
	М16

	1.20.2 
	Длина болта, мм
	80

	1.20.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.20.4 
	Марка стали
	Согласно ГОСТ 1759.4-87 для класса прочности 8.8

	1.20.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.21 
	Болт М20х100.88 ГОСТ 7805-70

	1.21.1 
	Резьба
	М20

	1.21.2 
	Длина болта, мм
	100

	1.21.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.21.4 
	Марка стали
	Согласно ГОСТ 1759.4-87 для класса прочности 8.8

	1.21.5 
	Стандарт
	ГОСТ 7805-70

	1.22 
	Болт М10х6g-20.58 Ст.20 оцинкованный (S16) ГОСТ 7798-70

	1.22.1 
	Резьба
	М10

	1.22.2 
	Поле допуска
	6g

	1.22.3 
	Длина болта, мм
	20

	1.22.4 
	Класс прочности
	5.8

	1.22.5 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.22.6 
	Толщина, мкм
	6

	1.22.7 
	Марка стали
	20

	1.22.8 
	Стандарт
	ГОСТ 7798-70

	1.23 
	Болт оцинкованный М10х25.88 DIN 933

	1.23.1 
	Резьба
	М10

	1.23.2 
	Длина болта, мм
	25

	1.23.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.23.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.23.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.23.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.24 
	Болт М12х60.88 оцинкованный DIN 933

	1.24.1 
	Резьба
	М12

	1.24.2 
	Длина болта, мм
	60

	1.24.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.24.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.24.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.24.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.25 
	Болт класс точности А М16х6g-60.88 оцинкованный (S24) DIN 933

	1.25.1 
	Резьба
	М16

	1.25.2 
	Длина болта, мм
	60

	1.25.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.25.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.25.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.25.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.26 
	Болт класс точности А М16х6g-85.88 оцинкованный (S24) DIN 933

	1.26.1 
	Резьба
	М16

	1.26.2 
	Длина болта, мм
	85

	1.26.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.26.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.26.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.26.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.27 
	Болт М16х55.88 оцинкованный DIN 933

	1.27.1 
	Резьба
	М16

	1.27.2 
	Длина болта, мм
	85

	1.27.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.27.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.27.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.27.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.28 
	Болт оцинкованный М16х65.88 DIN 933

	1.28.1 
	Резьба
	М16

	1.28.2 
	Длина болта, мм
	65

	1.28.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.28.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.28.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.28.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.29 
	Болт М8х40.88 оцинкованный DIN 933

	1.29.1 
	Резьба
	М8

	1.29.2 
	Длина болта, мм
	40

	1.29.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.29.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.29.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.29.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.30 
	Болт оцинкованный М20х55.88 DIN 933

	1.30.1 
	Резьба
	М20

	1.30.2 
	Длина болта, мм
	55

	1.30.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.30.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.30.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.30.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.31 
	Болт М6х30.88 оцинкованный DIN 933

	1.31.1 
	Резьба
	М6

	1.31.2 
	Длина болта, мм
	30

	1.31.3 
	Класс прочности
	8.8

	1.31.4 
	Марка стали
	Согласно DIN ISO 898, часть 1 для класса прочности 8.8

	1.31.5 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.31.6 
	Стандарт
	DIN 933

	1.32 
	Гайка шестигранная М30.23 ГОСТ 5915-70

	1.32.1 
	Резьба
	М30

	1.32.2 
	Марка стали
	20Х13, 14Х17Н2

	1.32.3 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.33 
	Гайка М30-6Н.8 ГОСТ 5915-70

	1.33.1 
	Резьба
	М30

	1.33.2 
	Поле допуска
	6Н

	1.33.3 
	Класс прочности
	8

	1.33.4 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.34 
	Гайка М8-6Н.5.029 ГОСТ 5915-70

	1.34.1 
	Резьба
	М8

	1.34.2 
	Поле допуска
	6Н

	1.34.3 
	Класс прочности
	5

	1.34.4 
	Покрытие
	Кд. хр

	1.34.5 
	Толщина, мкм
	9

	1.34.6 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.35 
	Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70

	1.35.1 
	Резьба
	М10

	1.35.2 
	Поле допуска
	6Н

	1.35.3 
	Класс прочности
	5

	1.35.4 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.36 
	Гайка М12-6H.5 ГОСТ 5915-70

	1.36.1 
	Резьба
	М12

	1.36.2 
	Поле допуска
	6Н

	1.36.3 
	Класс прочности
	5

	1.36.4 
	Стандарт
	ГОСТ 5915-70

	1.37 
	Гайка кл. точ. А М12 А2 DIN 934

	1.37.1 
	Резьба
	М12

	1.37.2 
	Марка стали
	А2-70

	1.37.3 
	Стандарт
	DIN 934

	1.38 
	Шайба плоская 42 Ст20 ГОСТ 11371-78

	1.38.1 
	Тип
	Плоская

	1.38.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	42

	1.38.3 
	Марка стали
	20

	1.38.4 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.39 
	Шайба плоская А.10.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78

	1.39.1 
	Тип
	Плоская

	1.39.2 
	Исполнение
	1

	1.39.3 
	Класс точности
	А

	1.39.4 
	Диаметр крепежной детали, мм
	10

	1.39.5 
	Марка стали
	08кп

	1.39.6 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.39.7 
	Толщина, мкм
	6

	1.39.8 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.40 
	Шайба пружинная М10 оцинкованная DIN 127

	1.40.1 
	Тип
	Пружинная

	1.40.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	10

	1.40.3 
	Марка стали
	Пружинная сталь согласно DIN 267, часть 26

	1.40.4 
	Покрытие
	Цинк согласно DIN 267, часть 10

	1.40.5 
	Стандарт
	DIN 127

	1.41 
	Шайба плоская А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78

	1.41.1 
	Тип
	Плоская

	1.41.2 
	Исполнение
	1

	1.41.3 
	Класс точности
	А

	1.41.4 
	Диаметр крепежной детали, мм
	12

	1.41.5 
	Марка стали
	08кп

	1.41.6 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.41.7 
	Толщина, мкм
	6

	1.41.8 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.42 
	Шайба плоская А.16.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78

	1.42.1 
	Тип
	Плоская

	1.42.2 
	Исполнение
	1

	1.42.3 
	Класс точности
	А

	1.42.4 
	Диаметр крепежной детали, мм
	16

	1.42.5 
	Марка стали
	08кп

	1.42.6 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.42.7 
	Толщина, мкм
	6

	1.42.8 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.43 
	Шайба плоская А.20.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78

	1.43.1 
	Тип
	Плоская

	1.43.2 
	Исполнение
	1

	1.43.3 
	Класс точности
	А

	1.43.4 
	Диаметр крепежной детали, мм
	20

	1.43.5 
	Марка стали
	08кп

	1.43.6 
	Покрытие
	Ц. хр

	1.43.7 
	Толщина, мкм
	6

	1.43.8 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.44 
	Шайб плоская 30.01.0221 Ст20 ГОСТ 11371-78

	1.44.1 
	Тип
	Плоская

	1.44.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	30

	1.44.3 
	Материал
	Группа 1 по ГОСТ 18123-82

	1.44.4 
	Покрытие
	Кд. хр

	1.44.5 
	Толщина, мкм
	6

	1.44.6 
	Стандарт
	ГОСТ 11371-78

	1.45 
	Шайба стопорная М12 А2 DIN 463

	1.45.1 
	Тип
	Стопорная

	1.45.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	12

	1.45.3 
	Марка стали
	А2

	1.45.4 
	Стандарт
	DIN 463

	1.46 
	Шайба стопорная 12.01.029 ГОСТ 13465-77

	1.46.1 
	Тип
	Стопорная

	1.46.2 
	Диаметр крепежной детали, мм
	12

	1.46.3 
	Материал
	Группа 1 по ГОСТ 18123-82

	1.46.4 
	Покрытие
	Кд. хр

	1.46.5 
	Толщина, мкм
	6

	1.46.6 
	Стандарт
	ГОСТ 13465-77

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляр

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр

	3.4
	Иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2
	Условия поставки
за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Доставка заграждений должна соответствовать установленным требованиям, перечень которых зависит от вида транспортируемых ограждений. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
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