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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция 
	Автобус

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ЭРА-ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
       ОКПД 2: 29.10.30.112 Поставка автобуса для нужд Южного филиала АО "ТК РусГидро" Yutong ZK 6729 D (или эквивалент)
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Автобус закупается с целью обеспечения Южного филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки пассажиров. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД 2: 29.10.30.112 Поставка автобуса для нужд Южного филиала АО "ТК РусГидро" Yutong ZK 6729 D (или эквивалент)

	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД 2: 29.10.30.112 Поставка автобуса для нужд Южного филиала АО "ТК РусГидро" Yutong ZK 6729 D (или эквивалент)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):  ОКПД 2: 29.10.30.112 Поставка автобуса для нужд Южного филиала АО "ТК РусГидро" Yutong ZK 6729 D (или эквивалент) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Автобус пассажирский 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не более 7200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2 250
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 3 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса, кг
	Не более 6 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Полная масса, кг
	Не более 8 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Высота потолка в салоне, мм
	Не менее 1 900
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л.с.
	Не менее 170
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Объем топливного бака, л
	Не менее 120
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, см3
	Не менее 4 295
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач КПП
	Не менее 6-ти передач вперед и 1-й передачи назад
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х2/задний привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3.
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте и углу наклона
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Независимая двухконтурная пневматическая с ретардером
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Тип подвески
	Пневматическая подвеска, с поперечными стабилизаторами, гидравлические амортизаторы
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Кузов/кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Остекление
	Неоткрывающиеся двойные стекла
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2.
	Обогрев лобового стекла (с наружным забором воздуха через дефлекторы системы отопления)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3.
	Кондиционер для водителя и пассажиров
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.4.
	Система обогрева салона комбинированная: независимый отопитель, а также несколько принудительных радиаторов, установленных в салоне 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.5.
	Зеркала заднего вида с  обогревом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.6.
	Трёхточечное водительское кресло с полупневматической амортизацией
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.7.
	Ремни безопасности на пассажирских сиденьях (2-х или 3-х точечные)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.8.
	Автомагнитола и переговорное устройство
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.9.
	Дневные ходовые огни
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.10.
	Пол с противоскользящим покрытием
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.11.
	Цвет салона
	Темных тонов
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.12.
	Число мест
	Не менее 21+1
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1.
	Размер шин
	235/75 R17.5 

	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2.
	Тип шин
	Бескамерного типа, всесезонные
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	ТС должны быть доставлены поставщиком по адресу: Россия, КЧР, Карачаевский район, ПГТ Правокубанский.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3. Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4. При поступлении ТС на склад покупателя, пробег на одометре не должен превышать 10 000 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Покупателю.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Антиблокировочная система (ABS)

-Электронная система устойчивости (ESC)

-Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

-Ремень безопасности для водителя (3-х точечный)

-Наличие камер видеонаблюдения и видеозаписи, с возможностью накопления и хранения видеоинформации, в пассажирском салоне и в кабине управления ТС (отделение водителя), согласно Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 г. N 1640
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. 

№ 969
"Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

-Наличие устройства предназначенного для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей (тахограф).

-Наличие аппаратуры спутниковой навигации (навигационный блок), установленный согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М.2, М.3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации.
	Согласие с требованием
	-


	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Штатное запасное колесо.

6) Молотки аварийного разбивания стекол.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет ТС
	Белый
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка, включена в допустимый диапазон в размере 20 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (80%) по ОКПД 2 29.10.3 (позиция 191 «Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Руководитель группы КЭО И РТС
Южного филиала АО ТК «РусГидро»




Ю.А. Патычек

Специалист по МТО

Южного филиала АО «ТК РусГидро»




Н.Н. Щигарев
