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Технические требования 
на поставку материалов и запчастей для оборудования связи


















1. [bookmark: _Toc125035215]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125035216][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ОП
	обособленное подразделение

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ССИиТС
	служба связи, информационных и технологических систем

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия



[bookmark: _Toc125035217]Наименование закупаемой продукции
Поставка материалов и запчастей для оборудования связи и ИТ.

1.2. [bookmark: _Toc125035218][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка производится с целью технического обслуживания и восстановления оборудования связи и ИТ.

2. [bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc125035220]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc125035221]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125035222][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Блок питания Mean Well GSM36E12-P1J,  12B, 3A, 36Вт
	шт.
	2

	2
	Антенна направленная Радиал Y3 VHF (M)
	шт.
	2

	3
	VoIP-шлюз Eltex TAU-4.IP
	шт.
	1

	4
	Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(2:1)-30/15, черная 101548
	уп. (10м.)
	1

	5
	Зажим анкерный PA-1000
	шт.
	20

	6
	Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR-FOSC-D-T (GPJ-D-T)
	шт.
	20

	7
	Устройство УПМК-4 для подвеса муфт и запаса кабеля, без планки (80х80х10см)
	шт.
	10

	8
	ПВХ Изолента Т-88
	шт.
	10

	9
	Газовая горелка с пьезоподжигом TOURIST X-TORCH TT-500
	шт.
	1

	10
	Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353RF2
	шт.
	1

	11
	Топор Fiskars X10-S 1015619
	шт.
	1

	12
	Сменные фильтры для фронтальных вентиляторов и решеток Rittal
	шт.
	50

	13
	Внешний HDD Toshiba Canvio Basics 2 ТБ
	шт.
	2

	14
	Внешний HDD Toshiba Canvio Basics 1 ТБ
	шт.
	2

	15
	Привод внешний ASUS DVD-RW  SDRW-08D2S-U
	шт.
	3

	16
	USB Flash SanDisk Ultra Flair  16 ГБ
	шт.
	3

	17
	USB Flash SanDisk Ultra Flair  32 ГБ
	шт.
	3

	18
	Жесткий диск 2.5". Toshiba MQ04 Series 1 ТБ
	шт.
	3

	19
	Жесткий диск 3.5". Toshiba S300 Surveillance 1 ТБ
	шт.
	4

	20
	Сетевой фильтр Pilot S-MAX 1.8м (6 розеток)
	шт.
	3



2.1.2. [bookmark: _Toc125035223][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc125035224][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка материалов и запчастей для оборудования связи
	С даты заключения договора
	15.12.2026 г.


3


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035225][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125035226] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Блок питания Mean Well GSM36E12-P1J,  12B, 3A, 36Вт
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. 
	Антенна направленная Радиал Y3 VHF (M)
	Рабочий диапазон частот, Мгц………...150-172
КСВ, не хуже ……………………………1,5
Усиление, dBi …………………………….7.15
Сектор излучения по уровню………….. -3dB
- в вертикальной плоскости……………...65°
- в горизонтальной плоскости…………...120°
Входное сопротивление, Ом …………….50
Допустимая мощность, Вт………………..200
	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. 
	VoIP-шлюз Eltex TAU-4.IP
	В соответствии с характеристиками изготовителя
	Указание технических характеристик
	
	

	1.4. 
	Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(2:1)-30/15, черная 101548
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.5. 
	Зажим анкерный PA-1000
	Min сечение кабеля……………………...25 мм²
Мах сечение кабеля……………………..35 мм²
Количество жил………………………….2
Предельная нагрузка…………………….10 кН
Длина петли……………………………...200 мм
	Указание технических характеристик
	
	

	1.6. 
	Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR-FOSC-D-T (GPJ-D-T)
	Технические характеристики:
- Тип конструкции: тупиковая.
- Тип герметизации: под термоусадку.
- Количество соединяемых волокон: до 48.
- Количество кабельных вводов: 4.
- Диаметр кабельных вводов: 3 порта — Ø16 мм, - 1 порт — Ø44 мм.
- Количество сплайс-кассет: 4 шт. (все в комплекте), тип SNR-TR-D.
- Степень защиты: IP68.
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +65 °C.
- Температура хранения: от -50 °C до +70 °C.
- Габаритные размеры: 288 × 178 мм (длина × диаметр).
Комплектация:
- корпус — 1 шт.;
- герметизирующая прокладка — 1 шт.;
- термоусадочные трубки — 1 комплект;
- механизм фиксации оптического кабеля — 1 шт.;
- сплайс-кассета SNR-TR-D — 4 шт.;
- установочный инструмент — 1 шт.;
- болт заземления — 1 шт.;
- фиксатор кабелей GPJ-DQL-FIX — 1 шт.;
- расходные материалы (изолента, стяжки,
- кабельные маркеры, гильзы КДЗК) — 1 комплект.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.7. 
	Устройство УПМК-4 для подвеса муфт и запаса кабеля, без планки (80х80х10см)
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.8. 
	ПВХ Изолента
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.9. 
	Газовая горелка с пьезоподжигом TOURIST X-TORCH TT-500
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.10. 
	Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353RF2
	Основные технические характеристики:
Шаг цепи: 9.52 мм (3/8")
Ширина паза шины: 1.1 мм
Количество звеньев цепи: 52 шт
Длина направляющей шины: 35 см
Тип электродвигателя: бесщеточный
Скорость цепи: 20 м/с
Комплектация:
аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, защитный чехол шины, пильная цепь, пильная шина
	Указание технических характеристик
	
	

	1.11. 
	Топор Fiskars X10-S 1015619
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.12. 
	Сменные фильтры для фронтальных вентиляторов и решеток Rittal
	Размеры:
Высота – до 250 мм
Ширина – до 250 мм
Толщина - 12 мм
	Указание технических характеристик
	
	

	1.13. 
	Внешний HDD Toshiba Canvio Basics 2 ТБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.14. 
	Внешний HDD Toshiba Canvio Basics 1 ТБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.15. 
	Привод внешний ASUS DVD-RW  SDRW-08D2S-U
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.16. 
	USB Flash SanDisk Ultra Flair  16 ГБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.17. 
	USB Flash SanDisk Ultra Flair  32 ГБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.18. 
	Жесткий диск 2.5". Toshiba MQ04 Series 1 ТБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.19. 
	Жесткий диск 3.5". Toshiba S300 Surveillance 1 ТБ
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	1.20. 
	Сетевой фильтр Pilot S-MAX 1.8м (6 розеток)
	--
	Указание технических характеристик
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Заказчика: Кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 9-й километр ж/д станции «Нартан», «База Нартан» филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к упаковке ПК комплектующих и компонентов промышленного оборудования
	Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой упаковке и быть при этом помещена в специальный антистатический пакет. На упаковки должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз».
	Согласие с требованием
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