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1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель/Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар
	Источник бесперебойного питания, батарея аккумуляторная, стойка для аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	6
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	7
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	8
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	9
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	10
	ЛЦ
	Логистический центр


 
2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 
Поставка аккумуляторных батарей, источника бесперебойного питания, стойки для аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания для нужд АО «Почта России». 
Закупка осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и автономного энергоснабжения структурных подразделений Общества.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (для АКБ и ИБП – не ранее 2026 года выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3.2.  Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	АКБ, емкость 100 Ач
	шт.
	200

	2
	АКБ, емкость 200 Ач
	шт.
	20

	3
	АКБ, емкость 300 Ач
	шт.
	20

	4
	ИБП
	шт.
	50

	5
	Стойка для АКБ и ИБП
	шт.
	100



3.3.  Основные характеристики товара

	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	АКБ, емкость 100 Ач

	Мощность
	Вт
	Не менее 1200*
	

	Емкость
	Ач
	Не менее 100*
	

	Напряжение
	В
	Не менее 12*
	

	Тип химического источника тока
	
	Литий-железо-фосфатный (LiFePo4)
	Соответствие

	Жидкокристаллический дисплей
	
	Да
	Соответствие

	Влагозащитный корпус
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP65*
	

	Тип клемм (терминалов)
	
	Под болтовое соединение М8
	Соответствие

	Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS
	А
	Не менее 100*
	

	АКБ, емкость 200 Ач

	Мощность
	Вт
	Не менее 2400*
	

	Емкость
	Ач
	Не менее 200*
	

	Напряжение
	В
	Не менее 12*
	

	Тип химического источника тока
	
	Литий-железо-фосфатный (LiFePo4)
	Соответствие

	Жидкокристаллический дисплей
	
	Да
	Соответствие

	Влагозащитный корпус
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP65*
	

	Тип клемм (терминалов)
	
	Под болтовое соединение М8
	Соответствие

	Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS
	А
	Не менее 200*
	

	АКБ, емкость 300 Ач

	Мощность
	Вт
	Не менее 3600*
	

	Емкость
	Ач
	Не менее 300*
	

	Напряжение
	В
	Не менее 12*
	

	Тип химического источника тока
	
	Литий-железо-фосфатный (LiFePo4)
	Соответствие

	Жидкокристаллический дисплей
	
	Да
	Соответствие

	Влагозащитный корпус
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP65*
	

	Тип клемм (терминалов)
	
	Под болтовое соединение М8
	Соответствие

	Ток непрерывного разряда встроенной платы BMS
	А
	Не менее 300*
	

	ИБП

	Активная мощность
	Вт
	Не менее 3000*
	

	Напряжение
	В
	48
	Соответствие

	Архитектура (топология)
	
	Линейно-интерактивный
	Соответствие

	Тип размещения (монтажа)
	
	Настенный
	Соответствие

	Жидкокристаллический дисплей
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP20*
	

	Выходное напряжение
	
	Чистая синусоида
	Соответствие

	Наличие клеммной колодки
	
	Да
	Соответствие

	Стойка для АКБ и ИБП

	Назначение: размещение тяжелого электротехнического оборудования и аккумуляторных батарей
	
	Да
	Соответствие

	Конструкция: сборно-разборная, полочного типа
	
	Да
	Соответствие

	Количество ярусов (полок) хранения
	шт.
	Не менее 4*
	

	Габаритные размеры каркаса
	мм
	Высота: не менее 1000*
Ширина: не менее 700*
Глубина: не менее 300*
	

	Материал изготовления
	
	Стальной профиль
	Соответствие

	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку
	кг
	Не менее 100*
	


Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

3.4.  Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:
·  ГОСТ 33105-2014 «Межгосударственный стандарт. Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования»;
·  ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования»;
·  ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств»;
·  ГОСТ Р МЭК 62619-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литиевых аккумуляторов и батарей промышленных применений»;
·  ГОСТ Р 57381-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия», 
и прочим стандартом, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Товар должен иметь следующую маркировку:
· наименование или обозначение типа (вида, модели);
· идентификационный (серийный/ заводской) номер;
· месяц и год изготовления;
· наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;
· маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.
ИБП должен поставляться в индивидуальной заводской таре из пятислойного гофрокартона с использованием внутренних защитных пенопластовых ложементов, защищающих товар от ударов.
Упаковка АКБ должна соответствовать правилам перевозки опасных грузов. Силовые терминалы должны быть изолированы. На тару должны быть нанесены четкие манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», а также предупреждающий знак литиевых батарей.

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество (для ИБП и АКБ);
· сертификат соответствия (паспорт качества) завода-изготовителя на качество металла и защитного покрытия (для стоек для АКБ и ИБП);
· паспорт;
· руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации; 
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]; [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· гарантийный талон,
и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида. 
В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.
Транспортировка АКБ должна производиться в строгом соответствии с правилами перевозок опасных грузов на территории Российской Федерации. Не допускается транспортировка АКБ в открытых кузовах при отрицательных температурах.
Размещение товаров в транспортном средстве должно исключать возможность его свободного перемещения, падения, ударов и опрокидывания. Упаковки с ИБП и АКБ должны транспортироваться строго в вертикальном положении в один ярус, согласно манипуляционным знакам на таре.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.
[bookmark: _GoBack]Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по монтажу и эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 
Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



