







	






Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.142 Поставка вибрационных средств обнаружения для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Блок обработки сигнала (БОС) изделея "Гроза"
	шт
	3

	2. 
	Датчик кабельный чувствительный элемент 55 м
	шт
	8

	3. 
	Муфта соединительная датчика "Гроза-К" с РК50
	шт
	6



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Поставка продукции.
Продукция в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора























2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Поставка вибрационных средств обнаружения»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Модель
	Блок обработки сигнала (БОС) изделея "Гроза"
	
	

	
	Количество каналов для подключения КЧЭ
	4
	
	

	
	Климатичкское исполнение
	УХЛ1
	
	

	
	Производитель
	Гардлайнер
	
	

	1.2
	Модель
	Датчик кабельный чувствительный элемент 55 м с оконечной муфтой Гроза-К
	
	

	
	Тип датчика
	 вибрационные
	
	

	
	Пылевлагозащита
	 IP68
	
	

	
	Длинна,м
	  55
	
	

	
	Оконечная муфта
	Наличие
	
	

	
	Производитель
	Гардлайнер
	
	

	1.3
	Модель
	Муфта соединительная датчика "Гроза-К" с РК50
	
	

	
	Пылевлагозащита
	 IP68
	
	

	
	Материал корпуса
	полиамид
	
	

	
	Клеммы
	 винтовые/зажимные
	
	

	
	Рабочая температура
	Не менее -40°C
	
	

	
	
	Не более 125°C
	
	

	
	Диаметр кабеля
	Не менее 7 мм
	
	

	
	
	Не более 17 мм
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	   3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	   3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]   3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	   3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	  4
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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