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Приложение №1 
к письму АО «ЧиркейГЭСстрой»
от ____________г. №___________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2 42.11.20.130 «Оказание услуг по укладке асфальтобетона на объекте Каскада Кубанских ГЭС ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация»

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ	
Оказание услуг по укладке асфальтобетона на объекте Каскада Кубанских ГЭС ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРЯДЧИК)
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, Ставропольский край, г.о. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2н, помещ. 93 Почтовый адрес: 357431, Ставропольский край, г.о. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2н, помещ. 93.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1. Целью проведения закупки является Оказание услуг по укладке асфальтобетона на объекте Каскада Кубанских ГЭС ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛУГ
4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами 11 АО «РусГидро».
4.2. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора обеспечить перебазировку асфальтоукладчика на строительную площадку Каскада Кубанских ГЭС ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация.
4.3. Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ». Правила по охране труда при проведении водолазных работ утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 №922н.
4.4. Пожарная безопасность при оказании услуг должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с требованиями:
1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ;
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
4.5. При оказании услуги на объекте Заказчика работники Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период оказания услуг, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находится на объекте в период оказания услуги;
4.6. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, оказываемой услуги и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках.
4.7. Исполнитель, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала.
4.8. Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию Услуги, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Исполнителем перевод на русском языке.
4.9. Состав, виды и объемы услуг необходимые к выполнению в рамках договора приведены в таблице №1. 
                                                                                                                                                 Таблица №1
	

№ п/п
	

Наименование Услуг
	

Ед.
изм.
	

Кол- во/
Объем
	Заполняется поставщиком в ТКП

	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)

	

1.
	Оказание услуг по укладке асфальтобетона на объекте Каскада Кубанских ГЭС ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация
	

м2
	

17 625,8
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	Укладка асфальтобетона толщ слоя 5см
	м2
	16 246,10
	
	

	
	Укладка асфальтобетона толщ слоя 10см
	м2
	800,70

	
	

	
	Укладка асфальтобетона толщ слоя 11см
	м2
	411,00
	
	

	
	Укладка асфальтобетона толщ слоя 15см
	м2
	168,00
	
	



5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Начало оказания услуг  - с даты заключения Договора.
5.2. Окончание оказания услуг - не более 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

6. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
6.1. Место оказания услуг: площадка реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого ставропольского канала, близ пос. Водораздельный.
6.2. Исполнитель оказывает услуги, в соответствии  с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой услуги определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.
6.3. Указанный в таблице № 1 объем услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.
6.4. Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам:
- Исполнитель должен использовать транспортные средства, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр. Заправка ГСМ за счет исполнителя.
Исполнитель должен обеспечить Соответствие машин и механизмов требованиям безопасности, техническому состоянию, методам проверки, установленным ГОСТ 33997-2016.
- Содержание, мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для оказания вышеперечисленных услуг.
- Исполнитель производит страхование транспортных средств, механизмов и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации исполнителем транспортных средств и механизмов.
6.5. Требования к персоналу исполнителя:
Исполнитель должен обеспечить допуск к управлению автотранспортом и специальным транспортом общего назначения специально обученных и имеющих опыт работы на спецтранспорте операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших предрейсовый медосмотр согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г. собственным лицензированным медицинским работником или, при наличии договора на данный вид услуг, медицинским учреждением согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г и требованиями ФЗ от 15.11.1995 с изм. На 29.11.2021 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю.
6.6. Требования к технике безопасности при оказании Услуг:
-Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с техническими решениями согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами 11 АО «РусГидро»;
-Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;
- Пожарная безопасность при оказании Услуг должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с требованиями:
1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
6.7. Требования приемки Услуг:
- Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика;
- По окончании оказания Услуг,  исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг с приложением комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации и иных отчетных документов, предусмотренных Договором;
- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.
- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.
- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.
- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.
- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;
- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.
6.8. Требования к результатам услуг:
- Исполнитель должен обеспечить укладку асфальтобетона в соответствии с условиями настоящих Технических требований.
6.9. Требования к безопасности использования результата оказания услуг:
- Исполнитель должен обеспечить наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для оказания Услуги, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде транспортного средства и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации;
- Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также требований противопожарных мероприятий;
- Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми инструментами, приборами, оборудованием, оснасткой, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), проводит предварительное обучение своих работников по их правильному использованию, не допускает до работы своих сотрудников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви; 
- Исполнитель несет ответственность за качество используемых при оказании услуг, материалов, а также обязан предоставить Заказчику необходимые сертификаты на них (соответствия, санитарно-гигиенический и пр.)

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена включает в себя все налоги, сборы и расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.
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