
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот № 0160-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)
















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора:
Исполнение обязательств по Договорам подряда: 
№ 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022»;
№ 4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светодиодный взрывозащищенный светильник, с концевой клеммной коробкой, с креплением скоба, с кабельным вводом под металлорукав с Ду 20 мм, ООО ТД "ФОКУС"
	шт.
	36

	2. 
	Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем, ООО ТД "ФОКУС"
	шт.
	13

	3. 
	Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 55S L1517 IP65 5K УТ000010775
	шт
	33

	4. 
	Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 37S L1150 IP65 5K УТ000011209
	шт
	12

	5. 
	Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 17S L417 IP65 5K УТ000011693
	шт
	15

	6. 
	Светильник светодиодный, (УСС-9 Д2Ех)
	шт
	41

	7. 
	Светильник светодиодный, (XLD-FL90-WHS-220-115-02)
	шт
	4

	8. 
	Промышленный светодиодный светильник, (INDUSTRY.9-030)
	шт
	4




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания Договора
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2.2. Требования к качеству продукции
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.


[bookmark: _Toc75446582]	Таблица 3. Наименование продукции (Таблицы 1): ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1
	Светодиодный взрывозащищенный светильник
	Производитель
	ООО ТД "ФОКУС"
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	
	
	Серия
	ПСС 30 1Ех
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	30 Вт
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 65
	
	-//-
	

	
	
	Маркировка взрывозащиты
	1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC
	
	-//-
	

	
	
	Комплект
	Концевая клеммная коробка
	
	-//-
	

	
	
	
	Крепление скоба
	
	-//-
	

	
	
	
	  Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм.
	
	-//-
	

	1.2
	Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем
	Производитель
	ООО ТД "ФОКУС"
	
	-//-
	

	
	
	Название
	СПО-12
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	13 Вт
	
	-//-
	

	
	
	Световой поток
	1530 лм
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 50
	
	-//-
	

	1.3
	Светильник светодиодный
	Серия
	TL-PROM TRADE
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	55 Вт
	
	-//-
	

	
	
	Рабочее напряжение
	176-264В AC /
250-370В DC
	
	-//-
	

	
	
	Артикул
	УТ000010775
	
	-//-
	

	
	
	Рассеиватель
	Прозрачный (S)
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 65
	
	-//-
	

	
	
	Цветовая температура
	5000 К
	
	-//-
	

	
	
	Длина
	1517 мм.
	
	-//-
	

	1.4
	Светильник светодиодный
	Серия
	TL-PROM TRADE
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	37 Вт
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение питания
	198-242 В АС
	
	-//-
	

	
	
	Артикул
	УТ000011209
	
	-//-
	

	
	
	Рассеиватель
	Прозрачный (S)
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 65
	
	-//-
	

	
	
	Цветовая температура
	5000 К
	
	-//-
	

	
	
	Длина
	1150 мм.
	
	-//-
	

	1.5
	Светильник светодиодный
	Серия
	TL-PROM TRADE
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	17 Вт
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение питания
	176-264 B AC
	
	-//-
	

	
	
	Артикул
	УТ000011693
	
	-//-
	

	
	
	Рассеиватель
	Прозрачный (S)
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 65
	
	-//-
	

	
	
	Цветовая температура
	5000 К
	
	-//-
	

	
	
	Длина
	417 мм.
	
	-//-
	

	1.6
	Светильник светодиодный
	Производитель
	ООО ТД "ФОКУС"
	
	-//-
	

	
	
	Артикул
	УСС-9
	
	-//-
	

	
	
	Тип кривой силы света
	Д
	
	-//-
	

	
	
	 Зона взрывозащиты по пыли
	2Ех
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение
	12 В
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	11 Вт
	
	-//-
	

	1.7
	Светильник светодиодный
	Артикул
	XLD-FL90-WHS-220-115-02
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP66
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	160 Вт
	
	-//-
	

	1.8
	Промышленный светодиодный светильник
	Серия
	INDUSTRY.9-030
	
	-//-
	

	
	
	Степень защиты
	IP 66
	
	-//-
	

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-
	

	
	
	Мощность
	30 Вт
	
	-//-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На позиции №№1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящих технических требований - не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД).
На позиции №№1.1, 1.7 1.8 настоящих технических требований - не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	-//-
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