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 1  [bookmark: _Toc223444831][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

 1.1  [bookmark: _Toc223444832][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 14.12. Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС".

 1.2  [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc223444833]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение работников филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в 2026 г. средствами индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений согласно утвержденным нормам и требованиям.

 1.3  [bookmark: _Toc223444834]Иные требования и сведения общего характера
Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.
Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблиц №3, №3.1 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» с указанием активной ссылки по каждой позиции, содержащей информацию о предлагаемой продукции: описание, характеристики, изображение.
При составлении технического предложения возможно использование эквивалентов. Эквивалентной продукцией является продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
 2  [bookmark: _Toc223444835][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
 2.1  [bookmark: _Toc223444836]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc223444837]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc223444838]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет)

	1
	2
	4
	5
	

	1
	Куртка СПЕЦ на молнии темно-синий (88-92/158-164) Код по каталогу: 101-0289-02*
	шт
	2
	нет

	2
	Куртка СПЕЦ на молнии темно-синий (104-108/170-176) Код по каталогу: 101-0289-02*
	шт
	1
	нет

	3
	Куртка СПЕЦ на молнии темно-синий (112-116/194-200) Код по каталогу: 101-0289-02*
	шт
	1
	нет

	4
	Полукомбинезон СПЕЦ (88-92/158-164)
Код по каталогу: 101-0200-01
	шт
	2
	нет

	5
	Полукомбинезон СПЕЦ (104-108/170-176)
Код по каталогу: 101-0200-01
	шт
	1
	нет

	6
	Полукомбинезон СПЕЦ (112-116/194-200)
Код по каталогу: 101-0200-01
	шт
	1
	нет

	7
	Куртка СПЕЦ (88-92/158-164)
Код по каталогу: 103-0548-02*
	шт
	2
	нет

	8
	Куртка СПЕЦ (104-108/170-176)*
Код по каталогу: 103-0548-02
	шт
	1
	нет

	9
	Куртка СПЕЦ (112-116/194-200)*
Код по каталогу: 103-0548-02
	шт
	1
	нет

	10
	Полукомбинезон СПЕЦ (88-92/158-164)
Код по каталогу: 103-0123-03
	шт
	2
	нет

	11
	Полукомбинезон СПЕЦ (104-108/170-176)
Код по каталогу: 103-0123-03
	шт
	1
	нет

	12
	Полукомбинезон СПЕЦ (112-116/194-200)
Код по каталогу: 103-0123-03
	шт
	1
	нет

	13
	Плащ НЕПТУН темно-синий (88-92/158-164)
Код по каталогу: 106-0036-01
	шт
	2
	нет

	14
	Плащ НЕПТУН темно-синий (104-108/170-176)
Код по каталогу: 106-0036-01
	шт
	1
	нет

	15
	Жилет СПЕЦ (88-92/158-164)
Код по каталогу: 103-0402-01
	шт
	2
	нет

	16
	Жилет СПЕЦ (104-108/170-176)
Код по каталогу: 103-0402-01
	шт
	1
	нет

	17
	Жилет СПЕЦ (112-116/194-200)
Код по каталогу: 103-0402-01
	шт
	1
	нет

	18
	Сапоги ПВХ KAURY WORKER 189/3-00 МП (36)
Код по каталогу: 123-0104-01
	пар
	2
	нет

	19
	Каска РОСОМЗ СОМЗ-80 Абсолют Престиж RAPID 783717 (белая)
Код по каталогу: 130-0247-01*
	шт
	4
	нет

	20
	Полуботинки ШЕЛЬФ 2КП (36)
Код по каталогу: 120-0307-01
	пар
	2
	нет

	21
	Полуботинки ШЕЛЬФ 2КП (45)
Код по каталогу: 120-0307-01
	пар
	1
	нет

	22
	Сапоги ФОРВЕЛД 4КППТ (36)
Код по каталогу: 122-0368-01
	пар
	2
	нет

	23
	Сапоги ФОРВЕЛД 4КППТ (45)
Код по каталогу: 122-0368-01
	пар
	1
	нет

	24
	Шапка вязанная
	шт
	4
	да

	25
	Бейсболка с козырьком*
	шт
	4
	да

	26
	Очки
	шт
	3
	да

	27
	Футболка (L)*
	шт
	3
	да

	28
	Футболка (XL)*
	шт
	5
	да

	29
	Футболка (XXL)*
	шт
	12
	да

	30
	Футболка (XXXL)*
	шт
	4
	да

	31
	Футболка (4XL)*
	шт
	1
	да

	32
	Полумаска фильтрующая
	шт
	40
	да


* - логотип и шрифт текста наносятся на продукцию в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро (Приложение № 2 к Техническим требованиям).


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc223444839][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc223444840][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро
	Поставка одноэтапная.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора




0

5

 2.2  [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc223444841][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc223444842] Таблица 3. Требования к продукции  
ОКПД2 14.12. Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований.
	-
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем. Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Техническому регламенту Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).
Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлена спецодежда, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 11209-2014.
Для товаров, на которые распространяется требования Постановления Правительства от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» необходимо предоставить документы, подтверждающие страну происхождения товара (в соответствии с п. 3 ПП № 1875).
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований.
	-
	-
	

	3.2
	Прочие требования к конструкции и материалу
	Материалы, из которых изготовлена продукция, должны быть произведены не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	

	4.1
	
	Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе,2.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc223444843]-
	

	5.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2. 
	Требования к качеству продукции
	Поставляемые костюмы, обувь и СИЗ должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с СИЗ
	Поставщик обязан одновременно с передачей СИЗ передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
- декларация/сертификат соответствия, подтверждающий безопасность продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011;
- протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства;
- руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту.
Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	
	

	8.1
	Соответствие ТР ТС
	Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Техническому регламенту Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Куртка СПЕЦ на молнии темно-синий (поз. 1, 2, 3 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м², цвет: темно-синий с серым
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Летняя мужская куртка СПЕЦ с нагрудными и боковыми карманами, съемным пластиковым карманом для пропуска или бейджа и светоотражающими элементами.
Изделие выполнено из ткани «Томбой» (плотность 245 г/м²).
Масловодоотталкивающая и кислотозащитная отделка К50. 
Застежка: центральная на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска
Световозвращающие элементы: на полочках, спинке, рукавах
Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Полукомбинезон СПЕЦ (поз. 4, 5, 6 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м², отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50, цвет темно-синий с серым
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Синий с серыми деталями полукомбинезон СПЕЦ. Светоотражающие элементы и усилительные накладки-наколенники под амортизационные вкладыши.
Защищает от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий истирания.
Масловодоотталкивающая и кислотозащитная отделка К50.
Застежка: центральная на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях
Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели
Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов
Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками.
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Куртка СПЕЦ (поз. 7, 8, 9 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: микрополиэфир — 100%, плотность 135 г/м²,  серый с синим и черным, отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя
Застежка: на молнии
Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине
Карманы: верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка
Регулировки: по линии талии, низу изделия и рукавов
Световозвращающие элементы: по полочкам и спинке
3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).
Защита от механических воздействий (проколов, порезов, истираний) и общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Полукомбинезон СПЕЦ (поз. 10, 11, 12 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: пмикрополиэфир — 100%, плотность 135 г/м², отделка: ПУ мембрана, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20, цвет: серый с черным
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнии с защитной планкой, бретели с карабинами
Регулировки: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, бретели с эластичными вставками и креплением рамкой, молнии по низу для удобства надевания обуви.
Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами.
Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.
Световозвращающие элементы: на накладных карманах, по низу передних и задних половинок.
3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).
Защита от механических воздействий (истираний, проколов и порезов) и общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	
	




Наименование продукции: Плащ НЕПТУН темно-синий (поз. 13, 14 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от осадков.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, толщина – 0,38 мм, водоупорность — более 8000 Па, К80, темно-синий
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	На спинке, полочках и рукавах светоотражающие полосы.
Водоупорность плаща НЕПТУН не менее 8000 мм водяного столба. Герметичные сварные швы. 
Защита от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов.
Застежка: на кнопках
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах.
	
	
	



Наименование продукции: Жилет СПЕЦ (поз. 15, 16, 17 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Основная ткань: микрополиэфир — 100%, плотность 155 г/м², отделка ткани: паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемая отделка К20, цвет: серый с красным
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м²,2 слоя
Застежка: на молнии
Защитные элементы: ветрозащитная планка
Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой
	Согласие с требованием
	
	






Наименование продукции: Сапоги ПВХ KAURY WORKER 189/3-00 МП (поз. 18 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от воды.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к материалу
	Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ
Метод крепления: литьевой
Тип подошвы: двухслойная
Подносок: металлический (200 Дж)
Цвет: оливковый
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Устойчивы к воздействию масел и других агрессивных веществ. 
Подносок: металлический (200 Дж)
Цвет: оливковый
Высота:360 мм
Вес: 1000 г (полупара)
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Каска РОСОМЗ СОМЗ-80 Абсолют Престиж RAPID 783717 (поз. 19 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла, связанных с риском травмы головы.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к материалу
	Материал корпуса: полипропилен / PP, материал козырька: поликарбонат, материал оголовья: текстиль
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Комплектация: 4-х точечный подбородочный ремень с креплением к корпусу каски; кронштейны удлиненные для адаптера универсального PARTNER для сборки комплекта со щитком защитным лицевым серии КБТ Визион; адаптер для очков O15 HAMMER ACTIVE; адаптер для очков O88 SURGUT, O25 ПОБЕДИТ, О55 ВЕРСУС
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, фонаря, очков
Температурный режим: -50°C + 50°C
Масса: 436 г
	Согласие с требованием
	-
	


Наименование продукции: Полуботинки ШЕЛЬФ 2КП (поз. 20, 21 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от ОПЗ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к материалу
	Материал верха: натуральная кожа + световозвращающий текстильный материал
Подкладка: воздухопроницаемый текстильный материал
Утеплитель: без утеплителя
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкиции
	Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 3,5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: 66 мм
Масса: 600 г
Пол: мужской/женский
Сезон: демисезон
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Мв, У, подошва МБС, КЩС
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи и текстильного материала на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж 
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• от скольжения 
• общих производственных загрязнений 
•вибраций 
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Сапоги ФОРВЕЛД 4КППТ (поз. 22, 23 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от низких и высоких температур, в диапазоне от -40 до +120°С
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к материалу
	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции и материалу
	Модель утеплена многослойным пакетным утеплителем и оснащена антипрокольной кевларовой стелькой (1200 Н).
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
Высота: 370 мм
Вес: 950 г
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тн40
Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C)
Регулируемой голенище на удобства фиксации по ширине голени
Защита от пониженных температур до -40°С.
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж ипроколов силой 1200 Н 
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) 
• скольжения 
•пониженных температур 
• общих производственных загрязнений 
	Согласие с требованием
	-
	



Наименование продукции: Шапка вязанная (поз. 24 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от низких температур
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Материал: трикотажное полотно, акрил − 100%
Утеплитель: Тинсулейт™, 40 г/м², цвет: темно-синий
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Утепленная шапка с отворотом.
	Согласие с требованием
	
	





Наименование продукции: Бейсболка с козырьком (поз. 25 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м², отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50, цвет: синий
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине
Кепка с жестким козырьком для защищы от солнечных лучей, осадков, общепроизводственных загрязнений и механических воздействий истирания. Масловодоотталкивающая и противокислотная отделка К50.
	
	
	






Наименование продукции: Очки (поз. 26 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми, З. Со-3й класс
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Мягкий корпус из ПВХ.
Регулируемая наголовная лента.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из поликарбоната (РС super) с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию.
Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.
Цвет линзы: бесцветная;
Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: Super (двусторонняя защита от запотевания) ;
Материал линзы: поликарбонат.
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 9 BT
2С-1,2 - обозначение светофильтра
1 - первый оптический класс
BТ - воздействие среднеэнергетического удара при экстремальных температурах
9 - защита от брызг расплавленного металла и горячих частиц
N - защита от запотевания
3 - защита от капель и брызг жидкостей.
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Футболка (поз. 27-31 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Ткань: полотно трикотажное (кулирная гладь)
Состав: 100% хлопок, плотность 180 г/м², цвет: васильковый
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Футболка прямого силуэта из мягкого трикотажного полотна с круглым вырезом горловины. Рукава втачные.
	Согласие с требованием
	
	



Наименование продукции: Полумаска фильтрующая (поз. 32 Таблицы 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Функциональные требования
	Для защиты от воды
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем
	
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к ткани
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Требования к конструкции
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Респиратор складного типа, со скрытым носовым зажимом, оснащен фильтром электростатического действия, внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гипоаллергенных материалов. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Специальная конструкция позволяет использовать полумаску на любом типе и размере лица. Каждая полумаска упакована в индивидуальную упаковку для обеспечения гигиены и удобства использования.
Конструкция: складная
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть
Фильтр: электростатического действия
Индивидуальная упаковка: есть
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 3  [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc223444844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

 3.1  
 3.2  
 3.3  
3.1. [bookmark: _GoBack]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет технико-коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя упаковку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.
3.2. Участник должен предоставить перечень предлагаемых к поставке Товаров с указанием активной ссылки на интернет-сайт с информацией по каждой позиции предлагаемой продукции: описание, характеристики, изображение.

 4  [bookmark: _Toc223444845]Приложения

Приложение №1: Спецификация.
Приложение №2: Руководство по применению фирменного стиля Группы РусГидро. 
Приложение №3: Требования к маркированию.
Приложение №4: Таблица определения размера.




Приложение №3 
к Техническим требованиям

Требования к маркированию
Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:
1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
защитные свойства;
размер (при наличии);
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;
размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
4.1. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
4.2. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».
4.3. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;
3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
4) наименование СИЗ;
5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;
7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);
8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;
9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);
10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
[bookmark: _Ref40301253]16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
Приложение №4 
к Техническим требованиям

Таблица определения размера по ГОСТ 12.4.280—2014

1. [bookmark: _Toc223444846]Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9



	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0

	      194 – 200
	от 191,0 до 203,0
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