	№ п/п
	Наименование товара
(материала)
	Технические и функциональные параметры используемого товара (материала) при выполнении работ

	
	
	Наименование
показателя
	Показатель

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щит ЩМП-04-2 

	Габаритные размеры, не более, мм
	400х300х220

	
	
	Материал корпуса
	Листовая сталь с порошковым покрытием

	
	
	Комплектация 
	Монтирующая панель 

	
	
	Степень защиты, не ниже
	IP 54

	
	
	Климатическое исполнение 
	У2

	
	Комплектация ЩМП:
	

	
	Автомат 3Р
	Количество полюсов, шт
	3

	
	
	Номинальный ток, А
	40

	
	
	Характеристика срабатывания
	С

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5

	
	Пускатель ПМ12

	Номинальный ток, А
	40

	
	
	Напряжение катушки управления, В
	220

	
	
	Количество полюсов, шт
	3

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4

	
	
	Степень защиты 
	IP 20

	
	Реле времени РЭВ-225 
	Номинальное напряжение питания, В
	230

	
	
	Частота сети, Гц
	Не менее 50
Не более 60

	
	
	Количество каналов, шт 
	1

	
	
	Степень защиты, не ниже
	IP 20

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ 3.1

	
	Фотореле ФР-7Е

	Номинальный ток, А
	5

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220

	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50

	
	
	Потребляемая мощность, не более, Вт
	5

	
	
	Степень защиты, не ниже
	IP 40

	
	
	Комплектация
	Датчик, кабель-1,5 м

	
	Автомат 1Р 
	Количество полюсов, шт
	1

	
	
	Номинальный ток, А
	40

	
	
	Характеристика срабатывания
	С

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5

	
	
	Степень защиты
	IP 20

	2. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 5000

	
	
	Габаритные размеры, мм
	Не менее 400х130х27

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1

	
	
		Степень защиты



	Не менее IP67

	
	
	Диаметр трубы для монтажа, мм
	40

	
	
	Номинальное переменное напряжение, кВ
	Не более 1

	3. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 5730

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 250х87х97

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	4. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 7060

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 250х87х97

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	5. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 8790

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 310х87х97

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	6. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 10000

	7. 
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 420×87×97

	8. 
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	9. 
	
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1

	10. 
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	11. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток, лм
	Не менее 11790

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 580х150х90

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	12. 
	Светильник консольный светодиодный
	Световой поток,,лм
	Не менее 15360

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 310х87х97

	
	
	Цветовая температура, К
	4503 ± 243

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP67

	13. 
	Стойка опоры железобетонная СВ 95-3
	Назначение
	Для строительства и эксплуатация линий электропередач различного назначения, как в городских условиях, так и в сельской местности.

	
	
	Длина, мм
	Не менее 9500

	
	
	Ширина, мм
	Не более 185

	
	
	Высота, мм
	Не менее 265

	
	
	Расчетная нагрузка, т
	3

	14. 
	Провод СИП 2 3*35+1*54,6-0,6/1 
	Норма
	ГОСТ 31946-2012

	
	
	Материал жил
	Алюминий

	
	
	Количество жил, шт
	Не менее 3

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 35

	
	
	Количество PEN жил, шт
	Не менее 1

	
	
	Сечение  PEN жил, мм2
	Не менее 54,6

	
	
	Номинальное переменное напряжение, кВ
	Не менее 0,6
Не более 1

	15. 
	Провод СИП 4 3*25-0,6/1
	Норма
	ГОСТ 31946-2012

	
	
	Материал жил
	Алюминий

	
	
	Количество жил, шт
	Не менее 3

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 25
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	Номинальное переменное напряжение, кВ
	Не менее 0,6
Не более 1

	16. 
	Провод СИП 4 4*25-0,6/1
	Норма
	ГОСТ 31946-2012

	
	
	Материал жил
	Алюминий

	
	
	Количество жил, шт
	Не менее 4

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 25

	
	
	Номинальное переменное напряжение, кВ
	Не менее 0,6
Не более 1

	17. 
	Кронштейн светильника (приставной)
	Материал 
	Оцинкованная сталь 

	
	
	Степень защиты 
	IP 20

	
	
	Высота, мм
	Не менее 900

	
	
	Вылет, мм
	Не более 70

	
	
	Диаметр опорного фланца, мм
	42

	18. 
	Кронштейн 
	Диаметр кронштейна, мм
	42

	
	
	Тип покрытия
	Антикоррозионное покрытие 

	
	
	Тип 
	Однорожковый

	
	
	Высота, мм
	Не менее 1500

	
	
	Вылет, мм
	Не более 1500

	
	
	Диаметр кронштейна, мм
	48

	
	
	Диаметр опорного фланца, мм
	76

	19. 
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380
	Норма
	ГОСТ 31946-2012

	
	
	Материал жил
	Медь

	
	
	Количество жил, шт
	Не менее 3

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 1,5

	
	
	Номинальное переменное напряжение, В
	Не более 380

	20. 
	Клемники 2-х местные
	Назначение
	Соединение проводов

	
	
	Тип
	Двухместные

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 1
Не более 2,5

	
	
	Материал
	Полимер

	
	
	Назначение
	Крепление подкосов

	
	
	Материал
	Полиамид

	
	
	Длина хомута, мм
	1000

	
	
	Ширина, мм
	12,5

	
	
	Тип
	Стяжка

	21. 
	Зажим анкерный СА-1500
	Разрушающая нагрузка, кг
	1500

	
	
	Назначение 
	Для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи

	22. 
	Лента крепления 
	Материал
	Сталь

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 0,7

	
	
	Длина, м
	Не менее 50

	
	
	Марка 
	С-201

	23. 
	Хомут стяжной TE778
	Материал 
	Полиамид

	
	
	Диаметр пучка проводов, мм
	10-45 

	24. 
	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-640-2
	Назначение 
	Для ответвления от магистральных полых алюминиевых проводов марки ПА-640 

	
	
	Сечение проводов, мм2
	640

	25. 
	Комплект ES-1500
	Назначение
	Предназначен для подвешивания самонесущих проводов на промежуточных 
опорах

	
	
	Сечение несущей жилы, мм2
	Не менее 16
Не более 95

	
	
	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	Не менее 12
Не более 20

	26. 
	Бугель NB
	Назначение 
	Для фиксации ленты 

	
	
	Материал 
	Нержавеющая сталь 

	
	
	Толщина скрепления ленты, мм
	Не менее 0,7

	
	
	Ширина скрепления ленты, мм
	Не более 20

	27. 
	Стойки опор 
	Материал 
	Железобетон

	
	
	Объем, м3
	Не более 0,4

	
	
	Класс бетона
	В25,5

	
	
	Расход арматуры, кг/м3
	От 100 до 150

	28. 
	Крепление 
	Назначение
	Для подкоса ж/б опор 

	29. 
	Проколы СТ-25-150
	Назначение 
	Для герметичного электрического соединения и ответвления проводов СИП-2, СИП-4, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения)

	
	
	Диапазон сечений, мм2
	25-1510

	
	
	Количество жил
	1

	30. 
	Шкаф управления 
	Назначение
	Для сбора, обработки, передачи информации о функционировании основного и вспомогательного оборудования объектов электроэнергетики

	
	
	Комплектация
	Контроллер, счетчик, пускатель (3шт)

	31. 
	Наконечники  изолированные Al/Cu
	Тип 
	Изолированные 

	
	
	Материал наконечника
	Алюминий 

	
	
	Материал клемы
	Медь 

	
	
	Диапазон сечений, мм2
	50

	32. 
	Наконечники  изолированные Al/Cu
	Тип 
	Изолированные 

	
	
	Материал наконечника
	Алюминий 

	
	
	Материал клемы
	Медь 

	
	
	Диапазон сечений, мм2
	35

	33. 
	Узел крепления укоса У-1
	Марка
	У-1

	
	
	Материал
	Сталь

	
	
	Устойчивость к УФ-излучению
	Да

	
	
	Назначение
	Крепление подкосов

	34. 
	Стойки опор (СВ 95-3,5-а)
	Материал
	Железобетон

	
	
	Длина, мм
	9500

	
	
	Изгибающий момент кН·м (тс·м)
	30.0 (3,0)

	
	
	Водонепроницаемость, W
	8

	
	
	Морозостойкость, F
	200-400

	
	
	Класс бетона
	В30

	
	
	Назначение
	Уличное освещение

	
	
	Класс
	В15

	
	
	Марка
	М200

	
	
	Морозостойкость, F
	100

	
	
	Водонепроницаемость, W
	4

	35. 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) 
	Основа 
	Известковый щебень

	
	
	Класс
	В15

	
	
	Марка
	М200

	
	
	Морозостойкость, F
	100

	
	
	Водонепроницаемость, W
	4

	36. 
	Скрепа-бугель СУ-20
	Марка 
	СУ-20

	
	
	Материал 
	Сталь


	
	
	Назначение
	Для фиксации бандажной ленты 


	37. 
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые
	Вид хомута
	Кабельный

	
	
	Длина хомута, мм
	1000

	
	
	Ширина, мм
	12,5

	
	
	Тип
	Стяжка

	38. 
	Зажимы ответвительные РА-1000
	Сечение жилы, мм2
	25-35

	
	
	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	10

	
	
	Назначение 
	Для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах.

	39. 
	Зажим ответвительный P-4
	Сечение жил, магистрали, мм2
	6-95

	
	
	Сечение жил, ответвления , мм2
	1,5-10

	
	
	Срывная головка, мм
	13

	
	
	Максимальная нагрузка l
	50А

	
	
	Диаметр. мм
	6,04

	40. 
	Щит ЩМП-04-2
	Назначение 
	Для размещения электромонтажного оборудования, модульных систем или аппаратуры

	
	
	Высота, мм
	400

	
	
	Ширина, мм
	300

	
	
	Глубина, мм
	220

	41. 
	Наконечники кабельные 
ТА-8-35
	Назначение 
	Для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	8

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35

	42. 
	Уголок стальной 
	Материал
	Сталь

	
	
	Форма
	Равнополочный

	
	
	Ширина полок, мм
	35-56

	
	
	Толщина полок, мм
	3-5

	
	
	Форма производства
	Горячекатный

	
	
	Марка материала
	3сп, 3пс

	43. 
	Прокат стальной горячекатаный полосовой
	Материал 
	Сталь 

	
	
	Марка стали
	Ст3сп, Ст3пс

	
	
	Размеры, мм
	30х8

	44. 
	Зажим прокалывающий P-4
	Сечение жил, магистрали, мм2
	6-95

	
	
	Сечение жил, ответвления , мм2
	1,5-10

	
	
	Срывная головка, мм
	13

	
	
	Максимальная нагрузка l
	50А

	45. 
	Зажим прокалывающий СТ-70
	Сечение провода ответвления, мм2
	Не менее 16
Не более 95

	
	
	Назначение
	Используются для герметичного соединения и ответвления проводов

	
	
	Материал изделия
	Сплав алюминия/стеклоармированный полиамид

	46. 
	Зажимы ответвительные 
РА-1500
	Сечение жилы, мм2
	50-70

	
	
	Минимальная разрушающая нагрузка, кН
	15

	
	
	Материал
	Полиамид/алюминий

	
	
	Ширина, мм
	4

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от -60 до +60

	47. 
	Кронштейн подвешивания светильников К986
	Назначение 
	Для закрепления светильников

	
	
	Материал 
	Стальная труба с лакокрасочным покрытием.

	48. 
	Прокат стальной горячекатаный полосовой
	Материал 
	Сталь 

	
	
	Марка стали
	09Г2С, 12Г2С

	
	
	Размеры, мм
	50х5

	49. 
	Провод  силовой гибкий с медными жилами 4*380
	Номинальное сечение проводника, мм2
	4

	
	
	Изоляция жилы
	Поливинилхлорид

	
	
	Класс проводника
	5-многопроволочная гибкая

	50. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660

	Норма
	ГОСТ 31996-2012

	51. 
	
	Материал жилы
	Медь

	
	
	Сечение жил, мм2
	Не менее 1,5

	
	
	Количество жил, шт
	Не менее 3

	
	
	Номинальное переменное напряжение, кВ
	Не менее 0,66

	52. 
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ)
	Норма
	ГОСТ 26633-2015

	
	
	Класс
	B 15

	
	
	Марка бетона
	М200

	53. 
	Кронштейн анкерный CА1500
	Назначение 
	Предназначен для подвешивания самонесущих проводов на промежуточных 
опорах

	
	
	Разрушающая нагрузка, кН
	15

	54. 
	Скрепы 
	Назначение 
	Для фиксации на промежуточных опорах

	
	
	Размер, мм
	20

	55. 
	Зажим анкерный (PA1000)
	Назначение
	для крепления самонесущего изолированного провода (СИП) 

	
	
	Габаритные размеры, мм
	165×65×30

	56. 
	Зажим прокалывающий 6-95
	Назначение 
	Для соединения и ответвления проводов

	
	
	Сечение, мм2
	6-95

	
	
	Материал жилы
	Алюминий, медь

	57. 
	Клеммы 
	Материал 
	Пластик 

	
	
	Комплектация 
	Латунные контакты

	
	
	Сечение проводников, мм
	0,5-2,5

	58. 
	Лента крепления F-2072 - 4 м
	Материал
	Сталь

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 0,7

	
	
	Длина, м
	2-4

	59. 
	Клеммы соединительные 221-612
	Назначение 
	Для работы с медными проводниками

	
	
	Номинальное сечение проводников, мм2
	0,5-6

	
	
	Номинальный ток, А
	41

	60. 
	Трубы гибкие гофрированные с протяжкой
	Материал
	ПВХ

	
	
	Диаметр, мм
	50

	61. 
	Адаптер для закороток и заземления
	Назначение 
	Для обеспечения безопасности с ВЛИ

	62. 
	Устройство комплектное низковольтное
	Назначение 
	Для управления наружным освещением 

	
	
	Напряжение, В
	Не более 1000

	
	
	Мощность, кВт
	Не более 150

	
	
	Номинальный ток, А
	Не более 100

	
	
	Номинальная частота, Гц
	Не менее 50
Не более 60

	
	
	Размеры, мм
	1800х800х400

	63. 
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	Количество проводников
	1

	
	
	Сечение жилы, мм2
	Не менее 10

	
	
	Номинальное напряжение, В
	Не менее 450

	64. 
	Комплект анкерной подвески ЕА-1500
	Назначение
	Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах

	
	
	Сечение несущей жилы, мм2
	Не менее 11
Не более 35

	
	
	Предельная нагрузка, кН
	Не менее 15

	
	
	Длина клиньев зажима, мм
	Не менее 165

	
	
	Длина петли, мм
	Не менее 290

	65. 
	Зажимы ответвительные герметичный СТИ-25-150
	Сечение магистрали, ответвления, мм2
	Не менее 25
Не более 150

	
	
	Материал
	алюминиевый сплав, стеклоармированный полиамид

	66. 
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 
	Сечение жилы, мм2
	Не менее 4

	
	
	Количество жил
	3

	
	
	Номинальное напряжение, В
	Не более 380

	67. 
	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3(Специальный адаптер РМСС для СИП)
	Размеры, мм
	23×34×13,5×137×70

	
	
	Диаметр, мм
	Не менее 12,5
Не более 13

	68. 
	Зажимы ответвительные СТ-25-150
	Назначение
	Для подключения и разветвления проводов в электросетях 

	
	
	Диапазон сечений основного провода, мм2
	Не менее 25
Не более 150

	
	
	Максимальное рабочее напряжение, кВ
	Не более 1

	69. 
	Трубы гибкие гофрированные, легкие
	Материал
	самозатухающая композиция ПВХ

	
	
	Номинальный диаетр, мм
	Не менее 40

	70. 
	Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
	Назначение
	 для соединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в электрических цепях

	
	
	Номинальное напряжение, В
	Не более 660

	
	
	Номинальный ток, А
	25

	
	
	Сечение проводников, мм2
	Не менее 0,35
Не более 4

	71. 
	Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474
	Номинальный ток, А
	25

	
	
	Номинальное напряжение силовой цепи, В
	Не более 380

	
	
	Номинальное напряжение управляющей цепи, В
	Не более 220

	
	
	Степень защиты
	IP54

	
	
	Габариты, мм
	300 × 400 × 220

	72. 
	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3Г (Специальный адаптер РМСС для СИП)
	Размеры, мм
	29х17,9х175х100

	
	
	Диаметр, мм²
	Не менее 15,0

	73. 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне
	Класс прочности
	В15

	
	
	Морозостойкость
	F(1)100

	
	
	Водонепроницаемость
	W4

	74. 
	Кронштейн 
	Назначение 
	Для консольных и подвесных светильников

	
	
	Материал 
	Сталь оцинкованная 

	
	
	Тип 
	Однорожковый

	
	
	Высота, мм
	Не менее 500

	
	
	Вылет, мм
	Не более 500

	
	
	Диаметр кронштейна, мм
	48

	
	
	Диаметр опорного фланца, мм
	76



В случае если в локальном сметном расчёте упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник размещения заказа вправе предложить эквивалент. Муниципальный заказчик устанавливает требования соблюдения технических и функциональных параметров товаров, используемых при выполнении работ и к технологии выполнения работ.



