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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПТС- Производственно-техническая служба
НМЦ – начальная максимальная цена;
ПАО – Публичное акционерное общество;
ТТ – технические требования.


1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
        Изготовление и поставка выключателей высоковольтных элегазовых ВЭБ-УЭТМ-220 11 (шт) Бурейской ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Филиал ПАО «РусГидро» - "Бурейская ГЭС" Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.
	
3. Цели и задачи. Существующее положение
Изготовление и поставка баковых выключателей.

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Объём изготовления и поставки продукции
	Изготовление и поставка должна быть выполнена в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям. 

	2
	Требования к изготовлению продукции
	- Качество изготовляемого Оборудования должно соответствовать технической документации, (рабочие чертежи) переданной Заказчиком в соответствии с приложением №2 к настоящим техническим требованиям;
- Все изготавливаемое оборудование и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее;
- При изготовлении оборудования должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и допускается при условии письменного согласования с заказчиком;
- На все поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (2 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр).

	3
	Требования к поставке продукции
	Поставщик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы оборудования.
На период гарантийного обслуживания выключателей поставщик должен включить ЗИП, кроме того Поставщик приводит в заявке перечень ЗИП, рекомендуемого на пятилетний послегарантийный период эксплуатации, с указанием стоимости отдельных составляющих.
Продукция должна соответствовать конструкторской документации, быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	4
	Место поставки продукции 
	676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ


	5
	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.


	6
	Гарантийный срок
	[bookmark: _GoBack]Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока.

	7
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	На поставляемое оборудование устанавливается гарантийный сроком не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

	8
	Срок поставки оборудования
	Начало: 01.07.2027г.
Окончание: 01.04.2032г.




4. Требования к поставщику
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	4.1. 
	Опыт работы 
	Наличие опыта поставок, соответствующих профилю лота, а именно: поставки запасных частей для гидроагрегатов, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 30 % от НМЦ за последние 3 года. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления «Справки об опыте участника», оформленной по форме 8 и заполненной в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации о закупке (подраздел 7.8.2) на соответствующем этапе закупочной процедуры.




5. Требования к документации по ценообразованию
7.1. Участник, на соответствующем этапе процедуры закупки, должен предоставить в составе своей заявки «Коммерческое предложение» оформленное по форме 3 Документации о закупке и заполненное в соответствии с инструкциями, приведенными в подраздел 7.3.2 Документации о закупке.
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[bookmark: RANGE!A1%3AJ66]Приложение №1 к Техническим требованиям

Перечень закупаемой продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования Заказчика

	1. 
	Баковые выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-220
	шт
	11
	Баковые выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-220




	Руководитель группы ЭТО ПТС
	_____________
	О.А. Рослик

	
	
	

	
	
	

	И.о. начальника ПТС
	_____________ 
	Р.Х. Сингатулин
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